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ИНСТРУКЦИЯ
по порядку учета, сбора, хранения и 
транспортировки ртутьсодержащих отходов
в ООО «Оооооооо»
г. Минск  200_ г.

       Данная инструкция разработана с учетом санитарных правил и норм при работе со ртуть, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением (СанПиН № 9-109РБ 98), санитарных правил предельных количеств накопления токсичных отходов на предприятии (организации) СанПиН № 3209-85, РД «Правила обращения с промышленными отходами», введенными в действие 24.02.1999 года, методические рекомендации по контролю за организацией текущей и заключительной демеркуризации  и оценке ее эффективности ( № 4545-87 от 31.12.1987 г.).

1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. Настоящая Инструкция является документом, обязательным к исполнению всеми должностными лицами ООО «Ооооооо». Инструкция регламентирует основные требования, предъявляемые к учету, сбору, хранению и транспортировке ртутьсодержащих отходов, исключающих возможность вторичного загрязнения окружающей среды и возникновения заболеваний обслуживающего персонала.
1.2. Положения настоящей инструкции  распространяются на обращение с отработавшими  ртутьсодержащими (люминесцентными) лампами типа ЛБ, ЛД, ЛРД и другими, использующими в качестве заполнителя ртуть металлическую, а также на использованные и вышедшие из строя приборы с ртутным заполнением.
1.3. Ртуть металлическая и ее соединения относятся к чрезвычайно опасным токсичным веществам 1 класса опасности, обладающим способностью аккумуляции (накопления) в определенных субстанциях и внешней среде, а также значительной летучестью при повышенных температурных условиях.
1.4. Отходы ртутьсодержащие (отработавшие люминесцентные лампы, приборы, термометры и т.д.) относятся к 1 классу опасности. Опасное действие ртути и ее соединений может возникнуть в случае механического повреждения ламп и других ртутьсодержащих приборов при их небрежном использовании, складировании, хранении и перевозке, в т. ч. и на утилизацию.
        Отработавшие и вышедшие из строя с неповрежденными корпусами (стеклянными колбами) лампы и приборы рассматриваются в качестве потенциально опасных ртутьсодержащих отходов, требующих регламентирующих условий сбора, хранения и транспортировки на специализированное  предприятие по приему и переработке отходов, имеющих лицензию.

2.ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ.

2.1. Все находящиеся в ООО «Оооооо» ртутьсодержащие лампы, приборы и отходы с целью обеспечения контроля за их целевым использованием, а также за сохранностью при эксплуатации и дальнейшем движении подлежат количественному и качественному учету по видам.
2.2. Приказом директора ООО «\Оооооо назначается лицо, на которое возлагается ответственность за учет, сбор, хранение, транспортировку отходов на утилизацию.

2.3. Организационно-технические мероприятия, подлежащие выполнению ответственными лицами:
- ежегодная  инвентаризация всех имеющихся в ООО «Оооооо» ртутьсодержащих отходов ( приборов), по состоянию на начало года;
-учет ртутьсодержащих отходов по их видам;
-организация сбора, хранения, транспортировки и составления сопроводительных документов для направления ртутьсодержащих отходов на переработку (утилизацию).
2.4. Учет движения ртутьсодержащих отходов отражается в журнале учета. Журнал учета должен быть прошнурован, иметь пронумерованные страницы с указанием их количества в конце книги, заверена подписью должностного лица  и скреплена печатью.

2.5. Установленные при ежегодной инвентаризации ртутьсодержащих отходов несовпадения количественного состава по их видам (выданных для эксплуатации и полученных для транспортировку на переработку с учетом стеклобоя) требуют выяснения и уточнения, по результатам  которых составляются акты.

2.6. Общая ответственность за достоверность учета, сбора, хранения и своевременную транспортировку ртутьсодержащих отходов на специализированные предприятия возлагаются на ответственное лицо, назначенного приказом по ООО «Ооооо». 
3.СБОР, ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ.
3.1. Хранение ртутьсодержащих отходов, в т.ч. отработавших ртутьсодержащих (люминесцентных) ламп, производится в отдельно стоящих не отапливаемых помещениях с естественной вентиляцией.
        Находящиеся в складских помещениях ртутьсодержащие отходы (лампы) не должны подвергаться воздействию атмосферных осадков.

         При  замене отработавших ламп новыми до их поступления на склад лампы могут храниться в установленных (выделенных) местах в подразделениях не более 1 суток. При механическом повреждении колб люминесцентных ламп при их сборе стекло бой помещается в специальный металлический ящик тот час же после повреждения.

3.2. При невозможности оборудования отдельно стоящих помещений допускается создание склада в отдельных помещениях внутри предприятия, изолированных от основных функциональных и других помещений коридорами, лестничными клетками, тамбурами.

         Во внутренних складских помещениях должно отсутствовать отопление, должна быть оборудована приточно-вытяжная вентиляция с выводом вентиляционного канала на конек крыши.

3.3. Размещение площадок и помещений внутри зданий, предназначенных для складирования ртутьсодержащих отходов (отработавших ртутьсодержащих ламп) подлежит обязательному согласованию с органами Госсаннадзора (Минским городским Центром гигиены и эпидемиологии).

3.4. Складские помещения доны быть подвергнуты специальной защите от ртути. Материал покрытий полов должен быть устойчив к средствам химической демеркуризации. Помещение склада ртутьсодержащих отходов должно иметь маркировку с предупреждающей надписью. В целях исключения возможности доступа посторонних лиц склад должен быть под замком.

3.5. Хранение и последующая транспортировка люминесцентных ламп с целыми стеклянными колбами должны осуществляться в специальных транспортных контейнерах, при их отсутствии – в картонных коробках (упаковках), оставшихся после выемки из них неиспользованных ламп с завода- изготовителя.

3.6. Картонные упаковочные коробки не должны иметь деформации или надрывов стенок. Складываемые в коробки лампы должны быть переложены мягким амортизирующим материалом (бумага, поролон) или вложены в гофрированный картонный футляр от ранее находящихся в нем неиспользованных ламп. Собираемые в транспортные контейнеры или упаковочные коробки лампы должны быть рассортированные по длине и диаметру. В целях исключения образования стеклобоя количество помещаемых ламп в коробки и контейнеры  не должно превышать числа находящихся ранее в этой таре.
3.7. Хранение отработавших ртутьсодержащих ламп в коробках проводится на стеллажах или поддонах, выполненных из металла (кроме алюминия) или других ртуть непроницаемых материалов. Не допускается загромождение мест  складирования.

3.8. Хранение ламп в транспортных контейнерах допускается только при их вертикальном положении. Количество рядов коробок, хранящихся на стеллажах не должно по вертикали превышать 5 ярусов. Коробки должны быть обернуты клейкой лентой (скотчем) и иметь надпись с указанием количества ламп.

3.9. Отработавшие в виде стеклобоя неисправные или вышедшие из строя с нарушенной стеклянной колбой лампы должны храниться в металлических герметических емкостях и запираться на замок. Хранение стеклобоя ламп осуществляется в том же помещении, что и целые отработавшие лампы. 
3.10.Совместное хранение в едином контейнере (коробке) целых отработавших ламп с лампами имеющих механический повреждения стеклянных колб или стеклобоем, не допускается. 

     Категорически запрещено выбрасывать в контейнер для бытового мусора целые и битые лампы.
3.11.Переодичность их сдачи на утилизацию независимо от количества образовавшихся отходов не менее 1 раза в год.

3.12.Расходы по приему, хранению и дальнейшей утилизации отходов на специализированном предприятии осуществляется на основе договорных отношений.

3.13. Транспортировка ртутьсодержащих отходов осуществляется в соответствии с Инструкцией по Обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

       Транспортировка ртутьсодержащих отходов на утилизацию проводится автотранспортом, который должен иметь  приспособления, исключающие возможность их механического повреждения, образования россыпи и проливов ртути и создания источников вторичного загрязнения внешней среды.

3.14.При перевозке ртутьсодержащих отходов в автотранспорте не допускается присутствие в нем посторонних лиц, кроме водителя и сопровождающего груз представителя предприятия.

3.15. Категорически запрещается уничтожать, выбрасывать или передавать отдельным гражданам ртуть, ртутьсодержащие отходы и приборы.

4.ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ДЕМЕРКУРИЗАЦИИ. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И МЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ.
4.1. Разработка демеркуризационных мероприятий предусматривает профилактику возможного неблагоприятного  влияние ртути и ее соединений на состояние здоровья персонала при возникновении аварийной ситуации при сборе, хранении  и транспортировке ртутьсодержащих отходов (отработавших ламп, приборов с ртутным заполнением). 

4.2. Демеркуризационные мероприятия разрабатываются в составе отдельной инструкции на основе требований Методических указаний по контролю за организацией текущей и заключительной демеркуризацией и оценке ее эффективности № 4545-87 РБ от 31.12.87 г. и санитарных правил и норм при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением № 9-109 РБ 98 от 31.12.98 г..
         Разработанная предприятием инструкция подлежит согласованию с Минским городским центром гигиены и эпидемиологии.

4.3. Демеркуризация должна проводиться силами и средствами предприятия (учреждения, организации), использующих ртуть и приборы с ртутным заполнением (т. ч. люминесцентные лампы).

          При необходимости к проведению мероприятий по демеркуризации помещений привлекаются силы подразделений Министерства  по чрезвычайным ситуациям РБ. Контроль эффективности демеркуризационных работ(содержание ртути в воздухе) осуществляет лаборатория атмосферного воздуха Минского городского  центра гигиены и эпидемиологии.

4.4. Организация и ответственность за выполнение демеркуризационных мероприятий и осуществляющих демеркуризацию.

4.5. Привлекаемые к работе с ртутьсодержащими отходами (лампами, приборами)лица должны быть не моложе 18 лет и иметь профессиональную подготовку. Согласно приказа Министерства здравоохранения РБ персонал, имеющий контакт с ртутью (ртутьсодержащими отходами) подлежит предварительным и периодическим медицинским осмотрам, а также вводному и периодическому ежеквартальному инструктажу со сдачей зачета по технике безопасности и мерами личной гигиены при контакте с ртутьсодержащими отходами.

4.6. Показанием к проведению демеркуризации является наличие скоплений ртути в виде капель на поверхности пола помещений, возникающих при механическом повреждении стеклянных колб ламп и приборов. Эффект демеркуризации достигается последовательным применением средств механического удаления ртути и химических демеркуризаторов.

4.7. При механическом удалении собирание ртути проводится с помощью груши с тонким наконечником. Собирание капель ртути следует проводить от периферии загрязненного участка к его центру.

4.8. Химическая демеркуризация проводится с помощью растворов хлорного железа (150-200 г/л), перманганата калия (2-6 г/л), полисульфатов натрия и кальция. Растворы хлорного железа и перманганата калия применяются из расчета 0,4-1,0 л/кв.м. поверхности. После нанесения раствора (через 2-4 часа) загрязненную поверхность несколько раз тщательно промывают мыльным раствором и чистой водой. Удаление пятен от перманганата калия с пола и стен производят 3 % раствором перекиси водорода.
4.9. Выделение для демеркуризации  лица должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты рук и ног. Соблюдение правил их ношения должно быть проверено перед началом мероприятий ответственным за технику безопасности лицом.

          Средствами для защиты органов дыхания необходимо пользоваться только при авариях, связанных с большим содержанием ртути в воздухе (более 1 мг/м. куб.).

4.10. Прием пищи, отдых в помещениях, предназначенных для складирования ртутьсодержащих отходов (ламп, приборов) категорически запрещено. 
Главный инженер 
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