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Перечень 
вопросов отслеживаемых на строительных объектах при проведении контроля администрацией и специалистом по охране труда
в  ОАО «Рога и корыта»
Ведение документации по охране труда
Проект производства работ  (ППР) на строительно-монтажные работы (с росписью всех работающих).

Технологические карты на все виды работ выполняемые в данный период (с росписью всех занятых на них).

Мероприятия по совместной безопасной работе нескольких организаций, утвержденные главными инженерами организаций и с ознакомлением всех работающих под роспись.
Приказы по ОТ с фамилиями ответственных лиц по объекту, обслуживающим персоналом (стропальщики и т.д.).

Действующие инструкции по охране труда на все профессии и виды работ выполняемые на объекте (желательно иметь полный пакет).

Журнал инструктажа на рабочем месте. Своевременность проведения 1 раз в 3 месяца, первичный на рабочем месте с  росписью о прохождении стажировки и допуском  к самостоятельной работе, первичный в связи переездом, повторный.
Наряды-допуски на работы с повышенной опасностью проводимые на объекте в данный период. Роспись всех занятых на работах о прохождении целевого инструктажа.

Журнал ежедневного контроля. Записи вносятся ежесменно в форме распоряжений на устранение выявленных замечаний, с росписью об ознакомлении ответственного за выполнение лица (бригадир, рабочий и т.д.).

Журнал приемки и осмотра средств подмащивания. Записи вносятся при наличии средств подмащивания (леса, подмости, лестницы и т.д.)  Осмотр производится  - 1 раз в смену бригадиром (линейным ИТР)  и  1 раз в 10 дней производителем работ (прораб, мастер и т.д.).
Журнал осмотра съемного грузозахватных приспособлений и тары (ящик каменщика, и т.д.). Заполняется при использовании, как своих приспособлений, так и на привлекаемом к работе кране.  Срок осмотра 1 раз в 10 дней грузозахватные приспособления, тара 1 раз в месяц.
Паспорта на съемные грузозахватные приспособления, грейфера и тару (копии).
Журнал нивелировки подкрановых путей при наличии на объекте башенного крана. Записи вносятся 1 раз в 10 дней ответственным производителем работ (прораб, мастер)
Вахтенный журнал  для грузоподъемных кранов, люлек, строительных подъемников задействованных на объекте.
Контроль за работающими
Наличие и применение работающими средств индивидуальной и коллективно защиты- спецодежды, спецобуви, ношение касок, очки, предохранительные пояса и т.д., их исправность. Сигнальных жилетов (повязки) при работе стропальщика.
Наличие удостоверений стропальщика, на люльки, подъемники. Наличие талонов по прохождения противопожарного минимуму у сварщиков и кровельщиков, удостоверений. Наличие удостоверений на работу с газовым оборудованием.

Наличие предохранительных поясов при работе в опасной зоне (ближе 2-х метров от перепада или 1,3 метра от покрытия, перекрытия), срок поверки (1 раз в 6 мес.) 
Работа с электроинструментом и применение защитных средсв.
Содержание санитарно-бытовых помещений
Прорабская, бытовые помещения, комната приема пищи, помещения для сушки, спецодежды
Внешний вид помещения снаружи и внутри.  Наличие табличек с инв. № и  Ф.И.О. производителей работ ответственных за пожарную безопасность и санитарное состояние. Проведение ежедневной влажной уборки, наличие умывальников, своевременность обеспечения водой. Укомплектованность помещений огнетушителями (не менее одного на помещение) их состояние, срок поверки. Соответствие шкафчиков количеству людей, состояние дверей и запоров шкафчиков стульями, столами, шторами, скатертями, электрочайниками. Содержание электропроводки, наличие плафонов, отсутствие скруток, заземление, прокладка кабелей через сгораемые конструкции, исправность батарей и их ограждение.

Наличие биотуалетов, внешний вид, своевременность уборки.

Наличие мест для курения, их оборудование.

Содержание стройплощадки
Содержание прилегающей территории к стройплощадке (5 метров).
Ограждение стройплощадки - защитные козырьки по периметру забора в зоне прохода людей. Наличие освещения в темное время суток. Выездные ворота и калитка с запорными устройствами. Наличие паспорта объекта со схемой движении автотранспорта и расположением основных объектов. Обеспеченность надписями, предупредительных знаков, плакатов, знаков по ТБ
Наличие и функционирование мойки для очистки колес автотранспорта.
Расстановка бытовых помещений согласно ППР. Устройство пешеходных дорожек к зданию и бытовым помещениям. Подключение бытовых помещений согласно ПЭУ - без скруток, кабеля на тросах, высота прокладки кабелей. Вводные устройства и электрошкафы с необходимыми надписями, закрыты на замки. Наличие контейнеров для бытовых отходов с маркировкой,  своевременность вывоза. 
Оборудованные и укомплектованные пожарные щиты.

Складирование материалов в штабеля по нормам на прокладки, наличие безопасных проходов (не менее 1 метра) между материалами. Наличие табличек с наименованием строительных материалов. Наличие и использование ящиков для приема товарных смесей, их состояние, наличие бирок. Защита арматуры, пиломатериалов и др. материалов от атмосферных осадков. 
Наличие эстакад для стропальщиков. Наличие строп с бирками, их состояние инвентарный номер, дата испытания Состояние мест для приема раствора.
Наличие и состояние площадки для сбора мусора, обязано быть бетонированное основание. Наличие контейнеров для строительного мусора с маркировкой, своевременность вывоза.
Ограждение опасных зон башенного крана, стреловых, самоходных кранов наличие калиток для входа.
Ограждение опасных зон котлованов, зданий. Наличие безопасных проходов к рабочим местам. Наличие оборудованных входов в здания, козырек, трапы.
Содержание строящихся зданий
Уборка мусора  своевременность очистки этажей, квартир, рабочих мест от мусора. Наличие контейнеров для мусора на этажах. 

Наличие освещения рабочих мест, лестничных маршей. 

Ограждение перепадов по высоте. Закрытие лифтовых шахт и технологических отверстий защитным ограждением. Наличие и достаточность доски, стоек для ограждения. 


Наличие средств подмащивания, деревянных лестниц с инвентарными номерами и датой испытания.

Состояние электрооборудования, электропроводки, сварочного оборудования скрутки на сварочных кабелях заизолированы. Наличие на сварочном оборудовании инвентарных номеров и даты проведения проверки вторичной обмотки (1 раз в 6 мес.)

Другие вопросы с учетом ППР и обстановки на объекте
Инженер по ОТ                                                               О.О. Ооооооо
