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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1
Настоящая инструкция предназначена для сортировщика льноволокна, осуществляющего сортировку волокна по качественным признакам с определением номера и сорта органолептическим методом в соответствии со стандартными образцами, государственным стандартом и эталоном. Отбор недоработанных прядей и удаление из волокна посторонних неволокнистых примесей.
1.2
К работе сортировщиком льноволокна допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и инструктажи по охране труда: вводный и первичный на рабочем месте, а также прошедшие обучение и проверку знаний по безопасному выполнению работ и правилам пожарной безопасности.

1.3
Допуск к самостоятельной работе осуществляется руководителем работ после стажировки сортировщика волокна в течение не менее 5 смен под руководством опытного работника, назначенного приказом нанимателя.
1.4
Сортировщик льноволокна должен выполнять только ту работу, по которой проводится инструктаж и на которую выдано задание.

1.5
На рабочем месте сортировщика льноволокна могут возникнуть опасные и вредные факторы, по отношению к которым необходимо соблюдать меры предосторожности:

-
повышенная или пониженная температура окружающей среды;

-
повышенная запыленность окружающего воздуха;

-
недостаточная освещенность рабочей зоны.

1.6
Сортировщик льноволокна должен работать в спецодежде, спецобуви и в случае необходимости, использовать другие средства индивидуальной защиты.

1.7
В соответствии с типовыми и отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты сортировщику льноволокна выдаются: халат хлопчатобумажный. На наружных работах зимой дополнительно: куртка хлопчатобумажная на утепленной подкладке, брюки хлопчатобумажные на утепленной подкладке.
1.8
Пожарный инвентарь и оборудование должны быть всегда в исправном, чистом и готовом к действию состоянии. Не допускается использование средств пожаротушения и противопожарного инвентаря не по прямому назначению.

1.9
Сортировщик льноволокна должен соблюдать правила пожарной безопасности, а также правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные на
предприятии. Курить разрешается только в специально отведенных местах. Употреблять спиртные и наркотические вещества перед работой и в процессе ее запрещается.

1.10
О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочим месте, а также о неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента и средств индивидуальной защиты, необходимо сообщить своему непосредственному руководителю и не приступать к работе до устранения замеченных нарушений.
1.11
Сортировщик льноволокна должен знать и уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему.

1.12
При каждом несчастном случае, очевидцем которого он стал, работник должен немедленно оказать первую доврачебную помощь пострадавшему, вызвать врача или помочь доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение, откуда должно быть направлено сообщение нанимателю.

1.13
Если несчастный случай произошел с самим сортировщиком льноволокна, он должен по возможности обратиться в ближайшее медицинское учреждение, откуда должно быть направлено сообщение нанимателю.

1.14
Сортировщик льноволокна должен соблюдать правила личной гигиены. Перед приемом пищи или курением необходимо мыть руки с мылом.
1.15
За невыполнение требований инструкции сортировщик льноволокна несет ответственность согласно правилам внутреннего трудового распорядка и действующего законодательства.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1
Перед началом работы сортировщик льноволокна должен:
-
надеть спецодежду и защитные средства. Рукава и полы застегнуть.

-
Получить задание на работу у своего непосредственного руководителя, указание о порядке производства работ и безопасных приемах выполнения.
-
проверить свое рабочее место: убедиться, что оно достаточно освещено (освещенность не менее 300лм) и не загромождено. Проверить состояние сортировочного стола.
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1
При транспортировании льноволокна необходимо соблюдать нормы переноски тяжестей, которые не должны превышать:
- для женщин старше 18 лет – 15 кг при чередовании с другой работой и 10 кг при подъеме и перемещении тяжестей в течении всей рабочей смены;

- для мужчин старше 18 лет – 50 кг. Поднимать вручную груз массой 60 -80 кг должны не менее двух рабочих.
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.
4.1
При возникновении ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо остановить работу, сообщить о возникшей ситуации руководителю работ.
4.2
При возникновении пожара сообщить в пожарную охрану , принять меры к ликвидации пожара имеющимися средствами пожаротушения, сообщить руководителю работ.
4.3
При возникновении аварийной ситуации, приведшей к травмированию работника, необходимо принять меры по оказанию пострадавшему доврачебной помощи, обеспечить сохранность обстановки аварии (несчастного случая), если это не представляет опасности для жизни и здоровья окружающих, и поставить в известность руководителя работ.
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.
5.1
По окончании работы сортировщик льноволокна должен:
-
убрать волокно в отведенное место;
-
инструмент и приспособления очистить и уложить в место хранения.

5.2
Доложить руководителю работ о всех недостатках, замеченных в процессе работы, и о завершении работы.

5.3
Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты и брать их в предназначенное место.
5.4
Выполнить правила личной гигиены.
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