Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 4 марта 2008 г. N 8/18326

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 февраля 2008 г. N 35

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА ПРИ

АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ

КОМПЕНСАЦИЙ ПО ЕЕ РЕЗУЛЬТАТАМ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ

НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты

от 13.01.2009 N 7)

Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 февраля 2008 г. N 253 "Об аттестации рабочих мест по условиям труда" и на основании Положения о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. N 1589 "Вопросы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь", в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 февраля 2005 г. N 127 Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по оценке условий труда при аттестации рабочих мест по условиям труда и предоставлению компенсаций по ее результатам.

2. Признать утратившими силу постановления Министерства труда Республики Беларусь и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь согласно приложению.

Министр В.Н.ПОТУПЧИК


СОГЛАСОВАНО

Министр здравоохранения

Республики Беларусь

В.И.Жарко

22.02.2008

Приложение

к постановлению

Министерства труда

и социальной защиты

Республики Беларусь

22.02.2008 N 35

ПЕРЕЧЕНЬ

УТРАТИВШИХ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА ТРУДА

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

1. Постановление Министерства труда Республики Беларусь от 4 сентября 1995 г. N 74 "Об утверждении Методики проведения аттестации рабочих мест по условиям труда" (Бюллетень нормативно-правовой информации, 1995 г., N 12).

2. Постановление Министерства труда Республики Беларусь от 2 апреля 1996 г. N 27 "О внесении изменений и дополнений в Методику проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденную постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 4 сентября 1995 г. N 74" (Бюллетень нормативно-правовой информации, 1996 г., N 8).

3. Постановление Министерства труда Республики Беларусь от 2 февраля 1998 г. N 18 "О внесении изменения в Методику проведения аттестации рабочих мест по условиям труда" (Бюллетень нормативно-правовой информации, 1998 г., N 6).

4. Постановление Министерства труда Республики Беларусь от 15 февраля 1999 г. N 17 "О внесении изменения в Методику проведения аттестации рабочих мест по условиям труда" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 17, 8/102).

5. Постановление Министерства труда Республики Беларусь от 30 декабря 1999 г. N 156 "Об утверждении Перечня лабораторий по проведению исследований и инструментальных замеров факторов производственной среды для аттестации рабочих мест по условиям труда, порядка и критериев включения лабораторий в Перечень лабораторий по проведению исследований и инструментальных замеров факторов производственной среды для аттестации рабочих мест по условиям труда" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 17, 8/2582).

6. Постановление Министерства труда Республики Беларусь от 30 марта 2000 г. N 43 "О внесении изменений и дополнений в Перечень лабораторий по проведению исследований и инструментальных замеров факторов производственной среды для аттестации рабочих мест по условиям труда" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 41, 8/3333).

7. Постановление Министерства труда Республики Беларусь от 26 мая 2000 г. N 80 "О внесении изменений и дополнений в Методику проведения аттестации рабочих мест по условиям труда" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 65, 8/3645).

8. Постановление Министерства труда Республики Беларусь от 30 июня 2000 г. N 95 "Об утверждении перечня организаций по оказанию консультативной и методической помощи, проведению оценки психофизиологических факторов производственной среды в ходе аттестации рабочих мест по условиям труда" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 71, 8/3725).

9. Постановление Министерства труда Республики Беларусь от 30 июня 2000 г. N 96 "О внесении изменений и дополнений в Перечень лабораторий по проведению исследований и инструментальных замеров факторов производственной среды для аттестации рабочих мест по условиям труда" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 71, 8/3738).

10. Постановление Министерства труда Республики Беларусь от 28 июля 2000 г. N 107 "Об утверждении Положения о порядке деятельности лабораторий по проведению инструментальных замеров факторов производственной среды в ходе аттестации рабочих мест по условиям труда" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 79, 8/3876).

11. Постановление Министерства труда Республики Беларусь от 3 октября 2000 г. N 127 "О внесении изменений и дополнений в Перечень лабораторий по проведению исследований и инструментальных замеров факторов производственной среды для аттестации рабочих мест по условиям труда" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 104, 8/4284).
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17. Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 14 февраля 2003 г. N 23 "О внесении дополнений в постановление от 30 июня 2000 г. N 95" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 29, 8/9201).
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20. Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 21 июня 2004 г. N 69 "О внесении дополнений в постановление Министерства труда Республики Беларусь от 30 июня 2000 г. N 95" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 108, 8/11199).

21. Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 февраля 2005 г. N 19 "О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства труда Республики Беларусь от 30 декабря 1999 г. N 156" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 41, 8/12251).

22. Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 31 марта 2005 г. N 30 "О внесении изменения и дополнений в постановление Министерства труда Республики Беларусь от 30 июня 2000 г. N 95" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 59, 8/12406).

23. Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 15 марта 2006 г. N 35 "О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства труда Республики Беларусь от 30 декабря 1999 г. N 156" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 56, 8/14188).

                                                 УТВЕРЖДЕНО

                                                 Постановление

                                                 Министерства труда

                                                 и социальной защиты

                                                 Республики Беларусь

                                                 22.02.2008 N 35

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА ПРИ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ

ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КОМПЕНСАЦИЙ

ПО ЕЕ РЕЗУЛЬТАТАМ

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты

от 13.01.2009 N 7)

Глава 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция по оценке условий труда при аттестации рабочих мест по условиям труда и предоставлению компенсаций по ее результатам (далее - Инструкция) разработана в соответствии с Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 февраля 2008 г. N 253 "Об аттестации рабочих мест по условиям труда" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 54, 5/26866).

2. Настоящая Инструкция определяет порядок проведения оценки условий труда при аттестации рабочих мест по условиям труда (далее - оценка условий труда при аттестации), оформления и использования результатов оценки условий труда при аттестации в организациях независимо от их организационно-правовых форм.

3. Оценка условий труда при аттестации проводится для установления классов (степеней) вредности и (или) опасности условий труда на рабочем месте в соответствии с главами 3 - 13 настоящей Инструкции и приложением 1 к настоящей Инструкции, а также на основании санитарных норм, правил и гигиенических нормативов 13-2-2007 "Гигиеническая классификация условий труда", утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 декабря 2007 г. N 176 (далее - гигиеническая классификация условий труда).

4. Оценка условий труда при аттестации проводится на рабочем месте, на котором работник занят с вредными и (или) опасными условиями труда полный рабочий день.

5. Результаты оценки условий труда при аттестации, выполненной в соответствии с настоящей Инструкцией, используются для:

разработки и реализации мероприятий по улучшению условий труда;

определения права работника на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда, а также обязанностей нанимателя по профессиональному пенсионному страхованию работников;

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

определения права работника на дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;

определения права работника на сокращенную продолжительность рабочего времени по списку производств, цехов, профессий и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени;

определения права работника на оплату труда в повышенном размере путем установления доплат за работу с вредными и (или) опасными условиями труда.

6. Для целей настоящей Инструкции используются следующие термины и определения:

аттестация рабочих мест по условиям труда (далее - аттестация) - система учета, анализа и комплексной оценки на рабочих местах всех факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса, воздействующих на работоспособность и здоровье работника в процессе трудовой деятельности;

карта аттестации рабочих мест по условиям труда - документ, содержащий количественные и качественные характеристики факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса;

рабочая зона - пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или временного пребывания работников;

санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы - нормативные правовые акты, устанавливающие критерии безопасности или безвредности для человека факторов среды его обитания, а также санитарно-гигиенические и противоэпидемические требования по обеспечению благоприятных условий его жизнедеятельности;

условия труда - совокупность факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса, воздействующих на работоспособность и здоровье работника в процессе трудовой деятельности;

факторы производственной среды - химический, физический, биологический факторы производственной среды, влияющие на организм работника;

фотография рабочего времени - последовательное фиксирование времени, затрачиваемого работником в течение рабочего дня (смены) на выполнение определенных технологическим процессом операций и перерывы в работе;

характер труда - степень тяжести и напряженности трудового процесса, выраженная наличием психофизиологических факторов условий труда на рабочем месте;

хронометраж - непосредственные измерения длительности затрат времени на выполнение элемента трудового процесса путем непрерывных и выборочных замеров времени.

Глава 2

ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА ПРИ АТТЕСТАЦИИ

7. Оценка условий труда при аттестации - это проведение оценок факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса, оказывающих воздействие на работоспособность и здоровье работника в процессе труда.

Оценка факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса проводится путем сопоставления полученных в результате измерений и исследований их фактических величин с гигиеническими нормативами и последующим соотнесением величин отклонения каждого фактора производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса с критериями, на основании которых устанавливается класс условий труда, приведенными в главах 3 - 13 и таблицах 1 - 11 приложения 1 к настоящей Инструкции.

В ходе проведения аттестации подлежат оценке все присутствующие на рабочем месте вредные и опасные факторы производственной среды, тяжесть и напряженность трудового процесса, обусловленные выполнением работы, предусмотренной в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС) для данной профессии и Едином квалификационном справочнике должностей служащих (далее - ЕКСД) для данной должности, а также должностной инструкцией, трудовым договором.

(часть третья п. 7 введена постановлением Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

8. Уровни вредных и (или) опасных факторов производственной среды определяются на основании измерений и исследований, выполненных в течение года и оформленных протоколами по формам согласно приложению 2 к настоящей Инструкции.

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

Измерения и исследования уровней вредных и (или) опасных факторов производственной среды на однотипных рабочих местах в ходе аттестации могут осуществляться выборочно, если рабочие места характеризуются совокупностью следующих признаков:

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

профессии или должности одного наименования; выполнение одних и тех же профессиональных обязанностей при ведении однотипного технологического процесса в одинаковом режиме работы; использование однотипного оборудования, инструментов, приспособлений, материалов и сырья; работа в однотипных помещениях, где используются однотипные системы вентиляции, кондиционирования воздуха, отопления и освещения или на открытом воздухе; как правило, одинаковое расположение объектов (оборудование, транспортные средства и т.п.) на рабочем месте; одинаковый набор вредных и (или) опасных факторов производственной среды одного класса и степени. В этом случае обследованию подлежит не менее 20 процентов таких рабочих мест. При этом аттестационная комиссия обосновывает, какие рабочие места характеризуются совокупностью вышеуказанных признаков, и составляет их перечень. На основании полученных величин факторов производственной среды определяется их средняя величина, которая используется для оценки условий труда при аттестации с учетом фактической занятости работника на конкретном рабочем месте.

Другие документы по аттестации (протокол количественных измерений и расчетов показателей тяжести трудового процесса, карта фотографии рабочего времени, карта аттестации рабочего места по условиям труда) на таких рабочих местах оформляются в полном объеме.

Средние величины факторов производственной среды вносятся в таблицу, в которой указываются: наименование структурного подразделения (цеха, участка, отдела, бюро, сектора, отделения); код профессии (должности) в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь "Профессии рабочих и должности служащих" (далее - ОКПД); наименование исследуемого фактора производственной среды, номера протоколов, даты исследований, фактические величины исследуемого фактора производственной среды и их средние величины.

Таблицы подписываются членами аттестационной комиссии и хранятся с протоколами измерений и исследований факторов производственной среды как и все документы по аттестации.

9. Измерения и расчеты показателей тяжести трудового процесса оформляются протоколом по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции.

10. На рабочем месте при выполнении работы в различных рабочих зонах (слесари-сантехники, электромонтеры и другие рабочие) оценка условий труда проводится путем предварительного определения типичных рабочих операций с характерным набором и величиной вредных и опасных факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса с последующей их оценкой при выполнении соответствующих операций. Время выполнения каждой операции определяется с помощью хронометража и фотографии рабочего времени.

11. Оценка факторов производственной среды проводится с учетом времени их воздействия в течение рабочего времени. Если влияние вредного и (или) опасного фактора производственной среды на работника составляет менее 50 и до 10 процентов (включительно) от продолжительности рабочего времени, класс условий труда по данному фактору снижается на одну степень; при продолжительности воздействия фактора производственной среды на работника менее 10 процентов от продолжительности рабочего времени производится снижение класса условий труда на две степени.

12. Полный рабочий день - выполнение работ с вредными и (или) опасными (особыми) условиями труда работниками в соответствии с их тарифно-квалификационными (квалификационными) характеристиками, приведенными в ЕТКС и ЕКСД, не менее 80 процентов от продолжительности ежедневной работы (смены), установленной законодательством. При этом в 80 процентов от продолжительности ежедневной работы (смены), установленной законодательством, включается подготовительно-заключительное время, оперативное время (основное и вспомогательное) и время обслуживания рабочего места в пределах установленных нормативов времени, а также время регламентированных перерывов, включаемых в рабочее время (далее - структура рабочего времени). Учет фактической занятости работников с вредными и (или) опасными условиями труда, подтвержденными результатами аттестации, ведется нанимателем.

(п. 12 в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

13. Структура рабочего времени, время воздействия вредных и (или) опасных факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса, занятость с вредными и (или) опасными условиями труда определяются на основании результатов фотографий рабочего времени. Фотографии рабочего времени выполняются нанимателем и оформляются по форме согласно приложению 4 к настоящей Инструкции.

Если продолжительность рабочей смены составляет более или менее 8 часов, то фотография рабочего времени может составляться на фактическую продолжительность рабочего дня (смены).

(часть вторая п. 13 введена. постановлением Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

14. Рабочие места, соответствующие требованиям, содержащимся в пункте 8, а также при условии выполнения работ в одном помещении, где используются единые системы вентиляции, кондиционирования воздуха, отопления и освещения или на открытом воздухе; ведения единого технологического процесса являются аналогичными. Для аналогичных рабочих мест заполняется одна карта аттестации рабочего места по условиям труда по форме согласно приложению 5 к настоящей Инструкции.

15. Результаты измерений и исследований, а также оценки вредных и (или) опасных факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса заносятся в карту аттестации рабочего места по условиям труда (далее - карта).

В карту вносятся:

15.1. в пункт 1 - общие сведения о рабочем месте, оборудовании, применяемых инструментах и приспособлениях, сырье и материалах:

наименование структурного подразделения: цеха, участка, отделения, отдела, бюро, сектора (подпункты 1.2, 1.3);

наименования профессий и должностей работников организации в соответствии с ОКПД, код и наименование профессии, должности (подпункт 1.4);

число рабочих смен и продолжительность ежедневной работы (смены), установленная законодательством на основании правил внутреннего трудового распорядка и графика работ (подпункт 1.5);

количество аналогичных рабочих мест (подпункт 1.6);

численность работающих на рабочем месте (на одном рабочем месте / на всех аналогичных рабочих местах) согласно штатному расписанию (подпункт 1.7), из них женщин (подпункт 1.8);

номер выпуска и наименование раздела ЕТКС и ЕКСД (подпункт 1.9);

характеристика выполняемой работы (обязанностей) в соответствии с рабочей (должностной) инструкцией (подпункт 1.10), иными локальными нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с ЕТКС, ЕКСД (технология на производство продукции, наименование операции в соответствии с технологическим процессом, наименование детали, ее вес). Если при выполнении операции на рабочем месте обрабатывается две и более деталей, то записывается наименование одной из них (основной) и указывается их количество. Если выполняется несколько операций, указывается наименование одной из них (основной) и заносятся в карту номера всех операций, выполняемых работником;

вид обслуживаемого оборудования, его наименование и количество единиц (подпункт 1.11). Производственное оборудование подразделяется на:

основное технологическое оборудование, которое предназначено для выполнения работы на данном рабочем месте. К нему относятся станки, механизмы, агрегаты, аппараты, конвейерные линии, счетная и вычислительная техника, персональные компьютеры, печатно-множительная техника, пульты управления;

вспомогательное оборудование - индивидуальные подъемно-транспортные устройства, транспортеры, тележки, рольганги, склизы для перемещения материалов и другое;

применяемые инструменты и приспособления согласно технологической карте (подпункт 1.12). Номенклатура инструмента и приспособлений на рабочем месте определяется типом производства, технологическим процессом и характером выполняемых работ, а его количество должно обеспечивать бесперебойную работу в течение смены;

наименование марки сырья и материалов, используемых при выполнении операций согласно технологической карте (подпункт 1.13);

15.2. в пункт 2 - показатели оценки факторов производственной среды:

номер и дата утверждения протокола измерений и (или) исследований (графа 2), в соответствии с которыми в графу 4 вносятся полученные фактические величины факторов производственной среды;

гигиенические нормативы факторов производственной среды согласно техническим нормативным правовым актам (далее - ТНПА) (графа 3);

результаты оценки (класс и степень условий труда) без учета времени воздействия фактора производственной среды (графа 5);

время воздействия фактора (графа 6). Среднее время воздействия факторов производственной среды при выполнении работы в различных рабочих зонах рассчитывается на основании нескольких фотографий рабочего времени (не менее трех);

оценка с учетом времени воздействия фактора производственной среды (графа 7) проводится в соответствии с пунктом 11 Инструкции;

15.3. в пункт 3 - результаты оценки тяжести трудового процесса в соответствии с главой 12;

15.4. в пункт 4 - результаты оценки напряженности трудового процесса в соответствии с главой 13;

15.5. в пункт 5 - результаты итоговых оценок (класс (степень) условий труда) факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса.

Глава 3

ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ХИМИЧЕСКОМУ ФАКТОРУ

16. Оценка химического фактора и отнесение условий труда к классу (степени) вредности и опасности осуществляются путем сравнения отношения фактической измеренной концентрации вредного вещества к его предельной допустимой концентрации (ПДК), округленного до десятых долей, с таблицей 1 приложения 1 к настоящей Инструкции с учетом особенностей действия данного вещества на организм в соответствии с гигиеническими нормативами содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работников.

(часть первая п. 16 в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

Класс условий труда устанавливается по каждому вредному веществу с учетом времени его воздействия.

Наименования оцениваемых вредных веществ с указанием особенностей их действия на организм и эффекта суммации вносятся в графу 1 подпункта 2.1 пункта 2 карты.

     17. Класс условий труда устанавливается по максимальным разовым

концентрациям  вредных веществ (ПДК  ). Допускается проводить оценку

                                   мр

и    по    среднесменным    концентрациям   согласно   гигиенической

классификации условий труда.

18. При одновременном присутствии в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия (с эффектом суммации), не превышающих ПДК, класс условий труда устанавливается в зависимости от кратности превышения величины ПДК на основании расчета суммы отношений фактических концентраций каждого из них к их ПДК. Полученная величина превышения ПДК указывается в графе 4 карты. Если полученная величина превышает единицу, то условия труда по химическому фактору считаются вредными и оцениваются согласно таблице 1 приложения 1 к настоящей Инструкции (графа 1 позиция 1 "Вредные вещества 1 - 4-го классов опасности, за исключением перечисленных ниже").

Например:

При сумме отношений установленных концентраций двух веществ, обладающих эффектом суммации к их ПДК, равной 1,6 раза (отношение величины фактической концентрации к ПДК одного вещества равно 0,9, второго вещества - 0,7), условия труда оцениваются классом 3.1 согласно таблице 1 приложения 1 к настоящей Инструкции.

19. Если одно вещество имеет несколько специфических эффектов (канцероген, аллерген и другие), оценка условий труда проводится по более высокой степени вредности.

Например:

Вредное вещество одновременно относится к канцерогену и высокоопасному аллергену с превышением его ПДК в 1,3 раза. В качестве канцерогенного вещества его оценка соответствует классу 3.1, но как высокоопасный аллерген это вещество оценивается классом 3.2, то есть по более высокой степени вредности.

20. При работе с веществами, проникающими через кожные покровы и имеющими соответствующий гигиенический норматив, классы условий труда устанавливаются в соответствии с графой 1 позицией 1 "Вредные вещества 1 - 4-го классов опасности, за исключением перечисленных ниже" согласно таблице 1 приложения 1 к настоящей Инструкции.

21. При применении на рабочем месте вредных веществ, не имеющих ПДК, ОБУВ, методов их определения, принимается норматив для аналогов данного вещества. Для веществ 1, 2-го классов опасности, не имеющих норматива, устанавливается класс условий труда 3.3, для веществ 3, 4-го классов опасности - класс условий труда 3.1 с учетом времени воздействия.

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

22. Условия труда при воздействии вредных веществ групп "противоопухолевые лекарственные средства, гормоны (эстрогены)" оцениваются классом 3.4, "наркотические анальгетики" - классом 3.2 (согласно таблице 1 приложения 1 к настоящей Инструкции) в случае лечения (проведение процедур по приготовлению растворов, введение их больным, утилизация) лекарственными средствами указанных веществ, выполняемого медицинским персоналом в организациях здравоохранения, и в случае производства (взвешивание, растворение, дозирование в ампулы, флаконы) лекарственных средств согласно приложению 6 к настоящей Инструкции. При этом оценка условий труда производится с учетом времени воздействия.

Форма выпуска используемых лекарственных средств противоопухолевого и наркотического действия учитывается при контакте медицинского персонала, применяющего эти вещества, с действующим веществом и возможности загрязнения ими кожных покровов или попадания в воздух рабочей зоны (зону дыхания). Если форма выпуска лекарственного средства позволяет обеспечить полное отсутствие контакта с токсическим веществом (закрытые таблетированные формы), то оценка данных веществ не производится.

(п. 22 в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

23. При одновременном содержании на рабочем месте в воздухе рабочей зоны трех и более веществ с уровнями класса 3.1 условия труда оцениваются по более высокой степени вредности - класс 3.2.

При одновременном содержании на рабочем месте в воздухе рабочей зоны двух и более веществ с уровнями класса 3.2 или 3.3 условия труда оцениваются по более высокой степени вредности - соответственно классы 3.3 и 3.4.

Например:

     При  содержании  на рабочем месте электрогазосварщика в воздухе

рабочей  зоны  оксидов  марганца  выше ПДК   в 1,2 раза (класс 3.1),

                                          мр

оксида углерода - в 1,4 раза (класс 3.1) и оксида азота - в 1,3 раза

(класс  3.1)  оценка  условий  труда по химическому фактору составит

класс 3.2.

24. Итоговая оценка условий труда по химическому фактору устанавливается по химическому веществу, получившему наибольшую оценку, и с учетом пункта 23 настоящей Инструкции.

Глава 4

ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ПО БИОЛОГИЧЕСКОМУ ФАКТОРУ

25. Оценка условий труда по биологическому фактору осуществляется согласно строкам 1 и 2 таблицы 2 приложения 1 к настоящей Инструкции по каждой отдельной группе биологических факторов и характеру выполняемых работ.

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

25-1. В ходе аттестации оценка нерегламентированных веществ биологической природы в воздухе рабочей зоны производится при наличии заключения учреждений Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

(п. 25-1 введен постановлением Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

26. Воздействие на работника биологических факторов с установленными регламентированными величинами - ПДК (графа 1 позиция 1 "Микроорганизмы-продуценты, бактериальные препараты и их компоненты в воздухе рабочей зоны" согласно таблице 2 приложения 1 к настоящей Инструкции) оценивается по кратности превышения ПДК:

26.1. по каждому вредному веществу биологической природы (микроорганизмы-продуценты, бактериальные препараты и их компоненты в воздухе рабочей зоны) класс условий труда устанавливается с учетом времени его воздействия;

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

26.2. при одновременном присутствии в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ биологической природы с особенностью аллергенного действия на организм, не превышающих ПДК, класс условий труда устанавливается исходя из расчета суммы отношений фактических концентраций каждого из них к их ПДК в зависимости от кратности превышения величины ПДК. Полученная величина превышения ПДК указывается в графе 4 карты. Если полученная величина превышает единицу, условия труда по вредным веществам биологической природы относятся к вредным и оцениваются согласно графе 1 позиции 1 таблицы 2 приложения 1 к настоящей Инструкции. Условия труда относятся к допустимым, если полученная величина не превышает единицы;

26.3. в случаях одновременного содержания в воздухе рабочей зоны:

трех и более вредных веществ биологической природы класса 3.1 условия труда оцениваются на одну степень выше - класс 3.2;

двух и более вредных веществ биологической природы с уровнями класса 3.2 или 3.3 условия труда оцениваются на одну степень выше - соответственно классы 3.3 и 3.4.

27. Критериями для оценки условий труда при работе с патогенными микроорганизмами (графа 1 позиция 2 "патогенные микроорганизмы" таблицы 2 приложения 1 к настоящей Инструкции) являются группа патогенности (классификация патогенных микроорганизмов и гельминтов в соответствии с приложением 7 к настоящей Инструкции) и характер выполняемых работ. При этом работы, указанные в подпунктах настоящего пункта, должны выполняться постоянно.

Абзац исключен. - Постановление Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7:

27.1. условия труда работников (организаций, осуществляющих в установленном порядке медицинскую и фармацевтическую деятельность, организаций социального обслуживания, ветеринарных учреждений и подразделений, химико-фармацевтической, фармацевтической, микробиологической промышленности, научно-исследовательских организаций и исследовательских лабораторий, моргов, судебных медицинских экспертиз, специализированных хозяйств для больных животных и их утилизации, санитарных боен, крематориев и других организаций), выполняющих работы:

27.1.1. с возбудителями инфекционных болезней (или непосредственно занятых обслуживанием больных людей или животных, вскрытием трупов) 1, 2-й групп патогенности, оцениваются классом 3.4;

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

27.1.2. с возбудителями инфекционных болезней (или непосредственно занятых обслуживанием больных людей или животных, вскрытием трупов) 3, 4-й групп патогенности, оцениваются классом 3.3.

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

При этом работы, относимые к классам 3.3 и 3.4, должны быть подтверждены документально (записи в рабочем журнале учета / регистрации, разрешение на работу с микроорганизмами 1 - 4-й групп патогенности, другая учетная документация).

Если работы выполняются постоянно с возбудителями инфекционных болезней 1 - 4-й групп патогенности (или непосредственно занятых обслуживанием больных людей или животных, вскрытием трупов), то условия труда оцениваются по наиболее патогенной группе микроорганизмов;

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

27.1.3. по непосредственному обслуживанию больных; людей или животных, по вскрытию трупов; санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим обследованиям; по проведению профилактических мероприятий; дезинфекции, дезинсекции и дератизации в эпидочагах; отбору, упаковке, исследованию, утилизации, транспортировке проб инфицированных биоматериалов (кровь, моча, гной, биологические ткани, секреты, экскременты), инфицированных и (или) разложившихся тканей и биоматериалов; в условиях воздействия или в контакте с биоматериалами, обладающими стойким труднопереносимым запахом разложившихся тканей; химическими веществами, обладающими стойким труднопереносимым запахом с оценкой 4 балла и выше по шкале Райта, оцениваются классом 3.2;

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

27.1.4. в производстве мяса и мясных продуктов, дубления и отделки кожи на этапах до вынесения заключения о санитарно-эпидемиологической безопасности сырья и материалов; работы по отбору, упаковке, исследованию, транспортировке проб биокомпонентов, биотканей условно здорового организма (человека или животного); работы по обслуживанию и уходу за животными и птицей; работы по обслуживанию и эксплуатации канализационных приборов, коммуникаций и сооружений, уборка санузлов оцениваются классом 3.1.

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

Оценка условий труда по подпунктам 27.1.1 - 27.1.4 проводится с учетом времени воздействия фактора производственной среды (за исключением работ с возбудителями инфекционных болезней 1 - 4-й группы патогенности).

(часть вторая пп. 27.1.4 введена постановлением Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

Работы, перечисленные в подпунктах 27.1.3 - 27.1.4, могут оцениваться отдельно или в совокупности;

(часть третья пп. 27.1.4 введена постановлением Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

27.2. интенсивность запаха оценивается по шкале Райта членами аттестационной комиссии организации (структурного подразделения) и оформляется протоколом. В протоколе (форма свободная) указываются дата проведения экспертизы, рабочие места, на которых проводилась экспертиза, фамилия и инициалы членов аттестационной комиссии, участвовавших в экспертизе, и их оценки интенсивности запаха, а также средняя оценка в баллах, подписи участвовавших в проведении оценки. В состав комиссии не рекомендуется включать лиц, занятых в оцениваемых работах.

Оценка интенсивности запаха по шкале Райта:

1 балл - едва ощутимый запах, обнаруживается чувствительными лицами;

2 балла - слабый запах, не привлекающий внимания, но отмечается, если наблюдатели нацелены на его обнаружение;

3 балла - отчетливый, легко ощутимый запах;

4 балла - сильный по интенсивности, характеру, специфичности, обращает на себя внимание;

5 баллов - резко выраженный, невыносимый, исключающий возможность длительного пребывания в помещении.

Оценка не осуществляется, если запах отсутствует и не отмечается ни одним из наблюдателей.

28. Наименования оцениваемых вредных веществ биологической природы вносятся в графу 1 подпункта 2.2.1 пункта 2 карты.

Группа патогенности оцениваемых патогенных биологических агентов указывается в графе 1 подпункта 2.2.2 пункта 2 карты.

Итоговая оценка биологического фактора устанавливается по показателю, получившему максимальную оценку по классу (графа 7 подпункта 2.2 пункта 2 карты). Результаты итоговой оценки вносятся в подпункт 5.2 пункта 5 карты.

(п. 28 в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

Глава 5

ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОДЕРЖАНИЯ

В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ПЫЛЕЙ, АЭРОЗОЛЕЙ

29. Класс условий труда и степень вредности при наличии на рабочем месте пылей и аэрозолей устанавливается исходя из фактических величин максимально разовых концентраций и кратности превышения ПДК согласно таблице 3 приложения 1 к настоящей Инструкции. Оценку условий труда по классу (степени) вредности допускается проводить по среднесменным концентрациям и по пылевой нагрузке согласно гигиенической классификации условий труда.

30. При наличии на рабочем месте (в разных рабочих зонах) нескольких источников пылеобразования проводится оценка каждого показателя с учетом времени его воздействия.

31. Итоговая оценка фактора проводится по показателю, получившему максимальную оценку по классу вредности и опасности, которая вносится в графу 7 подпункта 2.3 карты.

Глава 6

ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ВИБРОАКУСТИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ

32. Оценка условий труда по виброакустическим факторам (шум, вибрация общая, вибрация локальная, инфразвук и ультразвук) проводится раздельно по каждому фактору с учетом времени воздействия согласно таблице 4 приложения 1 к настоящей Инструкции и вносится в соответствующие подпункты раздела 5 карты.

33. Шум. Измерения и оценка параметров шума проводятся в соответствии с СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. N 158 (далее - СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002).

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

Оценка постоянного шума проводится как по уровням звукового давления в октавных полосах, так и по уровню звука дБА. Превышение хотя бы одного показателя должно квалифицироваться как несоответствие указанным выше санитарным правилам. Таким образом, если на рабочем месте уровень звука в дБА не превышает ПДУ, оценка условий труда проводится по уровню звукового давления на частоте, превышающей ПДУ для данной частоты.

(часть вторая п. 33 в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

Оценка непостоянного шума проводится по результатам измерения эквивалентного уровня звука интегрирующим шумомером. Эквивалентный уровень звука в течение смены при занятости работника в различных рабочих зонах под воздействием непостоянного уровня шума рассчитывается согласно ГОСТ 12.1.050 "Методы измерения шума на рабочих местах".

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

При воздействии в течение рабочего времени на работника шумов с разными временными (постоянный, непостоянный - колеблющийся, прерывистый, импульсный) и спектральными (широкополосный, тональный) характеристиками в различных сочетаниях измеряют или рассчитывают эквивалентный уровень звука в соответствии с ТНПА.

Полученные фактические величины вносятся в подпункт 2.4 графы 4 раздела 2 карты.

ПДУ шума на рабочих местах устанавливается с учетом категории тяжести и напряженности трудового процесса согласно приложению 2 к СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002.

34. Вибрация. Измерения и оценка параметров общей и локальной вибрации проводятся следующим образом:

постоянной вибрации (общей, локальной) проводится согласно действующим ТНПА методами интегральной оценки по частоте или частотным (спектральным) анализом нормируемого параметра. При этом для оценки условий труда измеряют или рассчитывают уровень виброскорости (виброускорения), корректированный уровень виброскорости (виброускорения) в дБ;

гигиеническая оценка воздействующей на работников непостоянной вибрации (общей, локальной) проводится согласно ТНПА методами интегральной оценки по эквивалентному (по энергии) уровню или частотным (спектральным) анализом нормируемого параметра. При этом для оценки условий труда измеряют или рассчитывают уровень виброскорости (виброускорения), эквивалентный корректированный уровень виброскорости (виброускорения) в дБ;

при воздействии на работника в течение рабочего времени как постоянной, так и непостоянной вибрации (общей, локальной) для оценки условий труда измеряют или рассчитывают с учетом продолжительности их действия эквивалентный корректированный уровень виброскорости (виброускорения) в дБ.

Полученные фактические величины вносятся в подпункты 2.7 и 2.8 графы 4 пункта 2 карты.

35. Инфразвук. Измерения и оценка параметров инфразвука определяются следующим образом:

уровнями инфразвука на рабочих местах;

при воздействии на работника постоянного инфразвука проводятся по результатам измерения общего уровня звукового давления на частотной характеристике шумомера "линейная", дБ Лин (при условии, что разность между уровнями, измеренными на частотных характеристиках "линейная" и "А" при включении временной характеристики шумомера "медленно", составляет не менее 10 дБ);

при воздействии на работника непостоянного инфразвука - по результатам измерения эквивалентного (по энергии) общего уровня звукового давления на частотной характеристике "линейная", дБ Лин экв. (при условии, что разность между уровнями, измеренными на частотных характеристиках "линейная" и "А", составляет не менее 10 дБ);

при воздействии на работника в течение рабочего дня (смены) как постоянного, так и непостоянного инфразвука - путем измерения или расчета с учетом продолжительности их действия эквивалентного общего уровня звукового давления (в дБ Лин экв.) по методике, аналогичной для шума.

Полученные фактические величины вносятся в подпункт 2.5 графы 4 пункта 2 карты.

36. Ультразвук. Измерения и оценка параметров контактного и воздушного ультразвука определяются следующим образом:

при воздействии на работника воздушного ультразвука (с частотой колебаний в диапазоне от 12,5 до 100,0 кГц) проводятся по результатам измерения уровня звукового давления на рабочей частоте источника ультразвуковых колебаний;

при воздействии на работника контактного ультразвука (с частотой колебаний в диапазоне от 8,0 кГц до 31,5 МГц) проводятся по результатам измерения пикового значения виброскорости (м/с) или его логарифмического уровня (дБ) на рабочей частоте источника ультразвуковых колебаний.

Полученные фактические величины вносятся в подпункт 2.6 графы 4 пункта 2 карты.

При совместном воздействии контактного и воздушного ультразвука ПДУ контактного ультразвука следует принимать на 5 дБ ниже указанных в ТНПА.

Глава 7

ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ФАКТОРУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ

И НЕИОНИЗИРУЮЩИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

37. Оценка условий труда по электромагнитным полям и неионизирующим излучениям (электростатическое, электромагнитное поле различных частотных диапазонов, лазерное, ультрафиолетовое) проводится раздельно по каждому показателю согласно таблицам 5 и 6 приложения 1 к настоящей Инструкции с учетом времени воздействия (подпункт 2.9 пункта 2 карты).

38. При одновременном воздействии электромагнитных полей и излучений, в том числе оптического диапазона (лазерное, ультрафиолетовое), создаваемых несколькими источниками, работающими в разных нормируемых частотных диапазонах, класс условий труда на рабочем месте устанавливается по показателю, получившему наиболее высокую степень вредности.

При превышении допустимой интенсивности излучения работа должна производиться при использовании средств коллективной и (или) индивидуальной защиты. Результат итоговой оценки указанного фактора вносится в подпункт 5.9 пункта 5 карты.

Глава 8

ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ПРИ РАБОТАХ С ИСТОЧНИКАМИ

ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

39. Оценка условий труда при работах с источниками ионизирующего излучения (далее - ИИИ) проводится согласно таблице 7 приложения 1 к настоящей Инструкции.

40. Ионизирующая радиация при воздействии на организм человека может вызывать два вида неблагоприятных эффектов, которые клиническая медицина относит к болезням: детерминированные (лучевая болезнь, лучевой дерматит, лучевая катаракта, лучевое бесплодие, аномалии в развитии плода и другие) и стохастические (вероятностные) беспороговые эффекты (злокачественные опухоли, лейкозы, наследственные болезни).

41. Документом, разрешающим деятельность с источниками излучения, является санитарный паспорт на право работы с ИИИ (далее - санитарный паспорт).

42. К работникам (персоналу), непосредственно занятым на работах с ИИИ, относятся лица, принимающие личное участие в деятельности по обращению с ИИИ, включая радиационный контроль.

43. Лица, которые непосредственно не работают с ИИИ, но рабочие места которых находятся в помещениях, где проводятся работы с ИИИ, относятся к работникам (персоналу), находящемуся в зоне воздействия ионизирующего излучения (например, уборка производственных помещений радиационных объектов).

44. При работах с открытыми, закрытыми, генерирующими и другими ИИИ работники (персонал) подвергаются воздействию факторов, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие в ближайшем или отдаленном периоде на состояние здоровья работников (персонала) и их потомство, если уровень этого воздействия приводит к увеличению риска повреждения здоровья.

Такие условия труда относятся к вредным (класс 3) соответствующей степени 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4 (далее - классы 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4) и опасным (класс 4).

45. Оценка условий труда при работах с ИИИ проводится на рабочих местах работников (персонала), занятых(ого) на работах с ИИИ или находящихся(егося) по условиям работы в зоне их воздействия в течение более половины рабочего времени или двух часов непрерывно.

46. Трудовые функции конкретного работника, занятого на работах с ИИИ, должны соответствовать его квалификации, знаниям в области обеспечения радиационной безопасности.

Занятость работников (персонала) на конкретных видах работ с ИИИ должна быть предусмотрена в техническом регламенте на производство работ на радиационном объекте, методиках проведения исследований, других локальных нормативных правовых актах, утвержденных в установленном порядке.

47. Воздействие на работников (персонал) вредных или опасных нерадиационных факторов, которые могут привести к увеличению риска возникновения детерминированных и стохастических эффектов, присутствие которых обусловлено взаимодействием ионизирующей радиации с внешней средой (воздухом, облучаемыми материалами), учитывается дополнительно.

     48.   Согласно   нормам   радиационной   безопасности  НРБ-2000

допустимый предел годовой дозы облучения (ПД) работников (персонала)

при  работе  в нормальных условиях эксплуатации с учетом стандартных

                                                     3

параметров (объем вдыхаемого воздуха V     = 2,4 x 10  куб.м  в год;

                                      перс

время  облучения  в  течение календарного года t     = 1700 ч в год)

                                                перс

                         4

составляет 20 мЗв (2 x 10  мкЗв).

49. В целях обеспечения пользователями ИИИ этого условия введен ряд контролируемых параметров, соблюдение которых обеспечивается посредством проведения обязательного радиационного контроля:

мощность дозы внешнего рентгеновского, гамма- и нейтронного излучений (МДперс), мкЗв/час;

радиоактивное загрязнение рабочих поверхностей, кожи, спецодежды и средств индивидуальной защиты (плотность потока альфа-, бета-частиц), частиц/(кв.см x минуту);

среднегодовая объемная активность радионуклидов во вдыхаемом воздухе, Бк/куб.м.

50. Оценка фактора "ионизирующее излучение" осуществляется по следующим видам работ с ИИИ: работы с открытыми ИИИ, работы с закрытыми ИИИ, работы с устройствами, генерирующими ИИИ, другие работы с ИИИ (пункты 1, 2, 3, 4 таблицы 7 приложения 1 к настоящей Инструкции соответственно).

51. В каждом из видов работ с ИИИ включены факторы производственной среды, характеризующие особенности воздействия ИИИ на работников (персонал) при обращении с различными ИИИ и степень радиационной опасности применяемых ИИИ:

51.1. "мощность дозы внешнего гамма- и рентгеновского излучения" - учитывает внешнее облучение персонала (применяется для всех видов работ с ИИИ);

51.2. "радиоактивное загрязнение рабочих поверхностей, кожи, спецодежды и средств индивидуальной защиты (плотность потока альфа- и бета-частиц)", "среднегодовая объемная активность радионуклидов во вдыхаемом воздухе" учитывают опасность внутреннего облучения работников (персонала) при работе с открытыми ИИИ;

51.3. характеристики применяемых ИИИ (при работе с открытыми ИИИ - "активность на рабочем месте радионуклидного источника излучения (радиоактивного вещества)"; при работе с закрытыми ИИИ - "активность источника (облучателя)"; при работе с устройствами, генерирующими ионизирующее излучение, - "мощность, рассеиваемая на аноде рентгеновской установки" и другие) учитывают уровень влияния ИИИ на формирование дозы облучения персонала.

52. Показатели факторов, приведенных в пункте 51 настоящей главы, сгруппированы по классам 3.2, 3.3 и 3.4 с указанием конкретных характеристик (технических параметров) ИИИ. Оценка вредных факторов, присутствующих на рабочем месте, производится согласно классификации в пределах одного класса.

53. При наличии на рабочем месте работников (персонала) двух и более показателей фактора класса 3.2 (или 3.3) итоговая оценка условий труда устанавливается на один класс выше - 3.3 (или 3.4).

54. При одновременном наличии на рабочем месте работников (персонала) двух и более показателей фактора классов 3.3 и 3.4 - условия труда оцениваются по 4-му классу.

55. Порядок заполнения карты:

55.1. наименование факторов, подлежащих оценке (с указанием соответствующих пунктов таблицы 7 приложения 1 к настоящей Инструкции), заносятся в отдельные строки графы 1 "факторы производственной среды" пункта 2.10 "ионизирующее излучение" карты;

55.2. в графы 2, 3, 4 вносятся поименованные в них сведения;

55.3. оценки согласно классификации для каждого из оцениваемых показателей факторов заносятся в соответствующие строки графы 5 карты;

55.4. в графу 6 карты одной строкой вносятся данные о времени выполнения работ с ИИИ в течение рабочего времени;

55.5. итоговая оценка с учетом времени занятости на работах с ИИИ вносится в графу 7 карты.

56. Если работники (персонал) в течение рабочего времени заняты на разных видах работ с ИИИ полный рабочий день, оценка класса условий труда проводится по каждому виду работ и заполняется отдельная карта в соответствии с пунктом 55 настоящей Инструкции.

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь N 143 издано 22.11.2006, а не 22.12.2006.

57. Показатель фактора "количество радиоактивных веществ, эквивалентное по радиотоксичности соответствующей активности радия 226" рассчитывается в соответствии с порядком, установленным Санитарными правилами и нормами 2.6.1.13-55-2005 "Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при проведении радионуклидной диагностики", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. N 273 (далее - СанПиН 2.6.1.13-55-2005), и Санитарными правилами и нормами 2.6.3.13-24-2006 "Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при проведении лучевой терапии", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 декабря 2006 г. N 143 (далее - СанПиН 2.63.13-24-2006), с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18 июня 2007 г. N 56.

Расчет должен содержать краткие сведения о фактическом количестве радиоактивных веществ, применяемых на рабочем месте (согласно нормативным правовым актам, устанавливающим минимально необходимое (обоснованное) количество таких веществ, предусмотренное для проведения конкретного вида исследований).

Вид применяемого радионуклида и фактическая активность на конкретном рабочем месте устанавливаются на основании сведений, содержащихся в журналах регистрации радиологических исследований; учета радиоактивных веществ; приготовления рабочих растворов; приходно-расходных.

58. Показатели факторов "мощность дозы внешнего гамма- и рентгеновского излучения", "радиоактивное загрязнение рабочих поверхностей, кожи, спецодежды и средств индивидуальной защиты (плотность потока альфа- и бета-частиц)", "среднегодовая объемная активность радионуклидов во вдыхаемом воздухе" и другие, предусмотренные в соответствующих пунктах таблицы 7 приложения 1 к настоящей Инструкции, оцениваются на основании результатов измерений, выполненных аккредитованной испытательной лабораторией и оформленных протоколом установленной формы.

59. Показатели фактора, в основу которых взяты технические характеристики ИИИ (работы с ИИИ в закрытом виде, устройствами, генерирующими ИИИ), определяются по технической документации на используемые ИИИ.

60. Оценка показателей фактора 1.2 "активность радионуклида на рабочем месте (количество радиоактивных веществ)" пункта 1 осуществляется:

     60.1.  по  классу  3.1,  если фактическая активность на рабочем

                                 6

месте  составляет  менее 3,7 x 10  Бк радия 226 или эквивалентное по

радиотоксичности количество радиоактивных веществ;

     60.2.  по  классу  3.2,  если фактическая активность на рабочем

                                    6

месте  составляет  не менее 3,7 x 10  Бк радия 226 или эквивалентное

по радиотоксичности количество радиоактивных веществ;

     60.3.  по  классу  3.3,  если фактическая активность на рабочем
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месте  составляет  свыше 3,7 x 10  Бк радия 226 или эквивалентное по

радиотоксичности количество радиоактивных веществ.

61. С учетом характера работ на объектах атомной энергетики показатель фактора 4.2.2 "класс работ (по активности на рабочем месте, приведенной к группе "А")" оценивается:

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

по классу 3.3 (2-й класс работ с ИИИ);

по классу 3.4 (1-й класс работ с ИИИ - 1, 2, 3-я зоны).

62. Показатель фактора "мощность, рассеиваемая на аноде рентгеновской установки" оценивается на один класс ниже (но не ниже класса 3.1), если работники (персонал) непосредственно на рентгеновской установке заняты менее 50 процентов от полного рабочего дня (смены), но выполняют свою трудовую функцию в рентгеновском кабинете в условиях воздействия ионизирующего излучения в течение полного рабочего дня (смены).

Предусмотренный указанным пунктом порядок может применяться и для оценки условий труда персонала при работе с открытыми и закрытыми радионуклидными источниками излучения, другими ИИИ, если работники указанной категории заняты выполнением работ непосредственно с ИИИ менее 50 процентов от полного рабочего дня (смены) и в оставшееся время рабочего дня (смены) выполняют трудовые функции в условиях воздействия ИИИ.

(часть вторая п. 62 в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

Полученные результаты оценки показателей фактора "ионизирующее излучение" не подлежат суммированию, предусмотренному пунктами 53 и 54 Инструкции.

(часть третья п. 62 введена постановлением Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

Глава 9

ОЦЕНКА МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

63. Оценка микроклимата на рабочих местах в производственном помещении проводится на основании измерений параметров температуры, относительной влажности воздуха, скорости движения воздуха, теплового облучения в местах пребывания работника в течение рабочего времени и сопоставления их фактических величин с гигиеническими нормативами согласно Санитарным правилам и нормам "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25 марта 1999 г. N 9-80-98 (далее - СанПиН 9-80 РБ 98), либо согласно гигиенической классификации условий труда.

64. При оценке микроклимата учитываются только параметры микроклиматических условий, обусловленные типичным ведением технологического процесса, работой производственного оборудования, функционированием вентиляционных систем, наличием источников теплового излучения. Параметры микроклимата, формирующиеся вследствие только влияния метеорологических факторов, не учитываются.

65. Для определения класса условий труда при воздействии микроклимата в производственном помещении по определенному виду работ определяются нормативные величины температуры, относительной влажности, скорости движения воздуха и теплового облучения (при наличии источников излучения) в соответствии с СанПиН 9-80 РБ 98 с учетом категории тяжести работ по энергозатратам и периода года (теплый или холодный).

66. Отнесение условий труда к тому или иному классу вредности и опасности по показателям микроклимата осуществляется согласно таблице 8 приложения 1 к настоящей Инструкции:

66.1. температура воздуха - учитывается отклонение (в градусах по Цельсию) как от верхней, так и нижней границы допустимого норматива;

66.2. относительная влажность - учитывается отклонение в процентах от верхней и нижней границы допустимого норматива;

66.3. скорость движения воздуха - учитывается отклонение от верхней и нижней границы допустимого норматива;

66.4. тепловое, инфракрасное излучение - учитывается отклонение от допустимого норматива:

66.4.1. 140 Вт/кв.м для источников излучения, нагретых до белого и красного свечения, - раскаленные или расплавленные металл, стекло, открытое пламя ("открытые источники"). Оценка показателя проводится согласно таблице 8 приложения 1 к настоящей Инструкции;

66.4.2. 35, 70 и 100 Вт/кв.м (в зависимости от облучаемой поверхности тела, процентов) для источников, нагретых до темного свечения, - материалы, изделия и другие ("закрытые источники"). Независимо от степени превышения указанных нормативов условия труда по этому показателю оцениваются классом 3.1 (согласно таблице 8 приложения 1 к настоящей Инструкции).

67. Условия труда при обусловленных необходимостью выполнения технологического процесса работах на открытом воздухе, в неотапливаемых помещениях, холодильных камерах оцениваются классом 3.1 при условии выполнения одного из перечисленных видов работ 80 процентов и более от продолжительности рабочего времени.

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

При выполнении в течение рабочего времени одновременно нескольких видов таких работ условия труда оцениваются классом 3.1, если суммарная продолжительность пребывания в указанных условиях составляет 80 процентов и более от продолжительности рабочего времени.

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

При выполнении работ в низкотемпературных морозильных камерах и сооружениях с опасностью обморожения при температуре воздуха ниже минус 28,8 °С и нулевой его подвижности условия труда оцениваются классом 3.3 при суммарной продолжительности рабочего времени в этих условиях более 50 процентов даже при обязательном использовании средств индивидуальной защиты и выполнении режимов труда и отдыха для такого вида работ.

(часть третья п. 67 введена постановлением Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

К неотапливаемым относятся помещения, не оборудованные отопительными системами.

68. При работах в разных микроклиматических условиях (в помещениях и на открытой территории, в нагревающей и охлаждающей среде) оценка показателей микроклимата проводится раздельно с учетом времени воздействия.

69. Итоговая оценка микроклимата устанавливается по наиболее неблагоприятному показателю и заносится в подпункт 5.11 пункта 5 карты.

Глава 10

ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ПАРАМЕТРАМ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ

70. Оценка условий труда проводится по показателям искусственного освещения и показателям световой среды (показатель ослепленности, коэффициент пульсации освещенности, яркости, неравномерности распределения яркости) согласно таблице 9 приложения 1 к настоящей Инструкции на рабочих местах, к которым предъявляются повышенные требования по показателю освещенности: прецизионные работы, работы, требующие повышенной точности, высокого качества изготавливаемой продукции, изделий, оценки их цветовых характеристик и другие. Примерами прецизионных работ являются: изготовление штампов, фильер для протяжки профилей, точных деталей с использованием оптических устройств (лупы, оптические измерительные устройства), а также работы в часовой промышленности, электротехническом производстве и другие.

71. Измерения и оценка параметров естественного освещения (КЕО) не проводятся.

72. Итоговая оценка освещенности рабочего места проводится по показателю, получившему более высокую оценку на основании оценок по отдельным параметрам, в соответствии с таблицей 9 приложения 1 к настоящей Инструкции. Максимальная оценка по данному фактору - класс условий труда 3.1.

Глава 11

ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ АЭРОИОНИЗАЦИИ

73. Измерение уровня ионизации воздуха по показателям содержания отрицательных ионов, содержания положительных ионов, коэффициента полярности проводится в производственных помещениях, воздушная среда которых подвергается специальной установленной технологическим регламентом очистке, кондиционированию (при наличии источников ионизации воздуха (аэроионизаторы); на рабочих местах операторов видеодисплейных терминалов; на рабочих местах работников подстанций и воздушных линий электропередач постоянного тока ультравысокого напряжения).

74. Оценка при воздействии аэроионизации проводится в соответствии с Санитарными правилами и нормами 9-98-98 "Санитарные правила и нормы аэроионизации воздушной среды производственных и общественных помещений", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 1998 г. N 53 "О введении в действие санитарных правил и норм, гигиенических нормативов". При отклонении от допустимых значений всех трех показателей аэроионизации (содержание отрицательных ионов, содержание положительных ионов, коэффициента полярности) условия труда по данному фактору относятся к классу 3.1. При отклонении от нормативных значений одного или двух показателей аэроионизации устанавливается класс 2 - допустимые условия труда по этому фактору.

Глава 12

ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА

75. Оценка тяжести трудового процесса проводится на основании оценок всех показателей, приведенных в подпунктах 3.1 - 3.7 пункта 3 карты. При этом оцениваются только показатели, обусловленные выполнением работы, предусмотренной в ЕТКС для данной профессии и ЕКСД для данной должности, а также должностной инструкцией, трудовым договором, по остальным показателям в разделе 3 карты ставится прочерк.

(п. 75 в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

76. Фактическое значение показателя (графа 4 пункта 3 карты) устанавливается посредством количественных измерений и расчетов, оформленных протоколами. Дата и номер протокола указываются в графе 2 пункта 3 карты. Методы определения показателей тяжести труда приведены в главе 4 Инструкции 2.2.7.11-11-200-2003 "Гигиеническая оценка характера трудовой деятельности по показателям тяжести и напряженности труда", утвержденной постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 12 декабря 2003 г. N 165 (далее - Инструкция 2.2.7.11-11-200-2003).

77. Нормативное значение показателя (графа 3 пункта 3 карты) и оценка измеренного показателя фактора (графа 5 раздела 3 карты) приведены в таблице 10 приложения 1 к настоящей Инструкции. При этом итоговая оценка тяжести трудового процесса устанавливается по показателю, получившему наиболее высокую степень. При наличии трех и более показателей класса 3.1 или 3.2 условия труда по тяжести трудового процесса оцениваются на одну степень выше (соответственно классы 3.2 и 3.3). Наивысшая оценка тяжести трудового процесса - класс 3.3.

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

78. Итоговая оценка тяжести трудового процесса вносится в подпункт 5.13 пункта 5 карты.

79. Оценка условий труда и отнесение их к классу 3.1 по показателю "рабочая поза стоя" проводится на рабочих местах, на которых согласно технологическому процессу работник выполняет свои трудовые функции стоя (или чередует позу "стоя" с кратковременными перемещениями в пределах одной рабочей зоны) 80 процентов и более времени смены. Если работник перемещается в нескольких рабочих зонах в течение смены, оценка тяжести труда на его рабочем месте производится раздельно по показателям "рабочая поза стоя" и "перемещение в пространстве".

Время пребывания в положении стоя и время перемещения в пространстве будут считаться отдельно.

Показатель тяжести трудового процесса "наклоны корпуса" оценивается в том случае, если работник в ходе технологического процесса совершает систематические вынужденные наклоны корпуса под углом более 30 градусов.

(п. 79 в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

Глава 13

ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА

80. Оценка напряженности трудового процесса проводится согласно таблице 11 приложения 1 к настоящей Инструкции с оценкой всех 19 показателей, приведенных в пункте 4 карты (подпункты 4.1.1 - 4.5.1). В том случае, если в связи с характером выполняемой работы какой-либо показатель не представлен (например, отсутствует степень риска для собственной жизни или сосредоточенное наблюдение и другие), в графе 2 пункта 4 карты по данному показателю делается прочерк, в графе 3 пункта 4 карты ставится 1-й класс (оптимальный). Если оценка напряженности трудового процесса осуществляется на договорной основе организацией, имеющей в соответствии с законодательством право на осуществление деятельности, связанной с проведением аттестации, результаты оценки оформляются протоколом произвольной формы.

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

81. При выраженности показателя напряженности трудового процесса его оценка проводится в соответствии с таблицей 11 приложения 1 к настоящей Инструкции. В графы 2 и 3 пункта 4 карты вносится характеристика показателя в соответствии с критериями оценки напряженности трудового процесса и его оценка. Методика оценки напряженности трудового процесса изложена в главе 5 Инструкции 2.2.7.11-11-200-2003.

82. Условия труда при сменной работе оцениваются по показателю "Сменность работы" в соответствии с таблицей 11 приложения 1 к настоящей Инструкции.

Оценка показателя "степень риска для собственной жизни" производится в случаях, когда мерой риска является вероятность наступления нежелательного события, которую с достаточной точностью можно выявить из статистических данных. На рабочем месте анализируют наличие факторов (показателей), которые могут представлять опасность для жизни работающих и определяют возможную зону их влияния. Показателем "степень риска для собственной жизни" характеризуют лишь те рабочие места, где существует прямая опасность (при косвенной опасности рабочая среда становится опасной при неправильном и непредусмотрительном поведении работающего).

(часть вторая п. 82 введена постановлением Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

Оценка показателя "степень ответственности за безопасность других лиц" проводится при прямой, а не опосредованной ответственности.

(часть третья п. 82 введена постановлением Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

Если продолжительность рабочей смены составляет более или менее 8 часов, то для оценки по показателю напряженности трудового процесса "наблюдение за экраном ВДТ" проводится соответствующий перерасчет.

(часть четвертая п. 82 введена постановлением Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

83. Итоговая оценка напряженности трудового процесса устанавливается следующим образом.

Оптимальный (1-й класс) устанавливается в случаях, когда 14 и более показателей имеют оценку 1-й класс, а остальные отнесены ко 2-му классу. При этом отсутствуют показатели, относящиеся к 3-му классу.

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

Допустимый (2-й класс) устанавливается:

когда 6 и более показателей отнесены ко 2-му классу, остальные - к классу 1;

когда от 1 до 5 показателей отнесены к классам 3.1 и (или) 3.2, а остальные показатели имеют оценку 1-го и (или) 2-го классов.

Вредные условия труда (3-й класс) устанавливаются, когда 6 или более показателей отнесены к 3-му классу.

При этом класс 3.1 устанавливается в тех случаях:

когда 6 показателей имеют оценку только класса 3.1, а оставшиеся показатели относятся к 1-му и (или) 2-му классам;

когда от 3 до 5 показателей отнесены к классу 3.1 и от 1 до 3 показателей отнесены к классу 3.2 (при этом оценку 3.1 и 3.2 должны иметь 6 показателей).

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

Класс 3.2 устанавливается:

когда из 6 показателей, отнесенных к третьему классу, 4 и более оценены классом 3.2;

когда более 6 показателей отнесены к классам 3.1 или 3.1 и 3.2.

(часть шестая п. 83 в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

В тех случаях, когда более 6 показателей имеют оценку 3.2, напряженность трудового процесса оценивается на одну степень выше и устанавливается класс 3.3.

Условия труда медицинского персонала, непосредственно занятого обслуживанием больных в психиатрических, наркологических организациях (отделениях и других структурных подразделениях), психоневрологических домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, а также работы в потенциально жизне- и травмоопасных условиях с возможностью аварийных ситуаций и риском для собственного здоровья (подземные, с использованием методов промышленного альпинизма, водолазные, в действующих электроустановках выше 1000 В) оцениваются классом условий труда 3.3.

(часть восьмая п. 83 в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

При занятости медицинского персонала непосредственным обслуживанием больных менее 80 процентов от продолжительности ежедневной работы (смены), установленной законодательством, в психиатрических, наркологических организациях (отделениях и других структурных подразделениях), психоневрологических домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития оценка условий труда по напряженности трудового процесса производится с учетом всех 19 показателей, приведенных в пункте 4 карты (подпункты 4.1.1 - 4.5.1).

(часть девятая п. 83 введена постановлением Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

84. Итоговая оценка напряженности трудового процесса вносится в подпункт 5.14 пункта 5 карты.

Глава 14

ОБЩАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

85. Общая оценка условий труда по классу (степени) проводится на основании оценок по всем факторам производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса (подпункты 5.1 - 5.15 пункта 5 карты).

86. Общая оценка условий труда на рабочем месте устанавливается по наиболее высокому классу и степени вредности.

При наличии 3 и более факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса, относящихся к классу 3.1, общая оценка условий труда соответствует классу 3.2.

При наличии 2 и более факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса, относящихся к классам 3.2, 3.3 и 3.4, условия труда оцениваются соответственно на одну степень выше.

При расчете итоговой оценки условий труда каскадное суммирование не применяется. Например, если три фактора оценены классом 3.1 и один классом 3.2, то итоговая оценка условий труда будет оценена классом 3.2.

(часть четвертая п. 86 введена постановлением Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

87. Оценка условий труда на работах с ИИИ приведена в главе 8.

Глава 15

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АККРЕДИТОВАННЫХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

ПРИ АТТЕСТАЦИИ

88. Измерения и исследования уровней вредных и (или) опасных факторов производственной среды для аттестации осуществляют испытательные лаборатории, аккредитованные в системе аккредитации Республики Беларусь на соответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025 и включенные в реестр аккредитованных испытательных, поверочных и калибровочных лабораторий, формируемый органом по аккредитации Белорусского государственного института метрологии.

Измерения и исследования уровней вредных и (или) опасных факторов производственной среды в ходе аттестации выполняются испытательной лабораторией в соответствии с областью аккредитации и в течение срока действия аттестата аккредитации.

Результаты измерений и исследований уровней вредных и (или) опасных факторов производственной среды, выполненные в ходе аттестации, оформляются протоколами по формам согласно приложению 2 к настоящей Инструкции.

В случае необходимости проведения измерений и исследований факторов производственной среды, которые не включены в область аккредитации испытательной лаборатории, заказчик заключает договор с другой аккредитованной испытательной лабораторией, в область аккредитации которой входит данный вид измерений и исследований.

Заключение лабораторией договоров субподряда на выполнение измерений и исследований уровней вредных и (или) опасных факторов производственной среды, не входящих в область аккредитации лаборатории, не допускается.

Испытательная лаборатория, выполняющая измерения и исследования в ходе аттестации, несет ответственность в соответствии с законодательством за качество и достоверность результатов измерений и исследований, отраженных в протоколах.

89. В случае возникновения конфликтной ситуации между заказчиком и лабораторией по результатам измерений и исследований спор может быть разрешен в порядке, предусмотренном законодательством.

Глава 16

КОМПЕНСАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ РАБОТНИКАМ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АТТЕСТАЦИИ

90. Результаты аттестации и оценки условий труда учитываются для определения права работников на компенсации в виде пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда, дополнительного отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, сокращенной продолжительности рабочего времени за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, оплаты труда в повышенном размере путем установления доплат за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, а также обязанностей нанимателя по профессиональному пенсионному страхованию работников.

(п. 90 в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

91. При оценке условий труда, соответствующих 3-му классу третьей степени вредности (3.3) и выше, подтверждаются особые условия труда на рабочих местах работников, профессии, должности, показатели работ которых предусмотрены списком производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда (далее - список N 1).

При оценке условий труда, соответствующих 3-му классу второй степени вредности (3.2), для указанных работников подтверждаются условия труда, соответствующие требованиям списка производств, работ, профессий, должностей и показателей на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда (далее - список N 2).

(п. 91 в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

92. При оценке условий труда, соответствующих 3-му классу второй степени вредности (3.2) и выше, подтверждаются особые условия труда на рабочих местах работников, профессии, должности, показатели работ которых предусмотрены списком N 2.

92-1. При оценке условий труда, соответствующих 3-му, 4-му классу, подтверждаются условия труда на рабочих местах работниц, профессии которых предусмотрены перечнем текстильных производств и профессий для целей профессионального пенсионного страхования работниц текстильного производства, занятых на станках и машинах (далее - перечень текстильных производств), утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 октября 2008 г. N 1490 "О некоторых вопросах профессионального пенсионного страхования" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 249, 5/28508).

(п. 92-1 введен постановлением Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

93. Продолжительность дополнительного отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливается в зависимости от класса (степени) вредности или опасности условий труда согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2008 г. N 73 "О дополнительных отпусках за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и особый характер работы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 27, 5/26661).

94. При оценке условий труда, соответствующих 3, 4-му классам, на рабочих местах работников, профессии, должности которых предусмотрены списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 10 декабря 2007 г. N 170 "О сокращенной продолжительности рабочего времени за работу с вредными и (или) опасными условиями труда" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 31, 8/17910), подтверждается право на сокращенную продолжительность рабочего времени.

95. При оценке условий труда, соответствующих 3, 4-му классам, на рабочих местах работников в зависимости от класса и степени вредности условий труда устанавливаются доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда в размерах согласно приложению 8 к настоящей Инструкции.

Доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда к тарифным ставкам и должностным окладам работников устанавливаются в процентах от тарифной ставки первого разряда, установленной в организации. В том случае, если в организации действует тарифная ставка первого разряда ниже тарифной ставки первого разряда, установленной Правительством, доплаты устанавливаются от тарифной ставки первого разряда, установленной Правительством Республики Беларусь.

Наниматель не имеет права устанавливать размер доплат ниже минимально гарантированных.

Если в организации применяется несколько тарифных ставок первого разряда, доплата исчисляется исходя из тарифной ставки первого разряда, принятой для начисления заработной платы работнику.

Работникам, которым установлена повышенная оплата труда за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, доплата за работу с этими условиями по результатам аттестации не устанавливается.

При суммированном учете рабочего времени фактически отработанное время с вредными и (или) опасными условиями труда определяется делением сумм фактически отработанных часов с вредными и (или) опасными условиями труда на 8 часов.

При оценке условий труда для установления размеров доплат за работу с вредными и (или) опасными условиями труда фактор "Сменность работы" не учитывается.

(часть седьмая п. 95 введена постановлением Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

Глава 17

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АТТЕСТАЦИИ

96. Результаты оценки условий труда вносятся в карту для определения права на компенсации по условиям труда.

97. В подпункт 6.1 пункта 6 карты заносится общая оценка условий труда. В подпункте 6.2 пункта 6 карты с учетом общей оценки условий труда аттестационной комиссией делается вывод о праве работника на компенсации по условиям труда и обязанностях нанимателя по профессиональному пенсионному страхованию работников.

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

98. Карта подписывается председателем и членами аттестационной комиссии (подпункты 6.3 и 6.4 пункта 6 карты).

99. С результатами аттестации должны быть ознакомлены под роспись все работники, занятые на данном рабочем месте (подпункт 6.5 пункта 6 карты).

100. На основании оформленных карт составляются:

100.1. перечень рабочих мест по профессиям и должностям, на которых работающим по результатам аттестации подтверждены особые условия труда, соответствующие требованиям списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда, согласно приложению 9 к настоящей Инструкции;

100.1-1. перечень рабочих мест работниц текстильных профессий для целей профессионального пенсионного страхования согласно приложению 9-1 к настоящей Инструкции;

(пп. 100.1-1 введен постановлением Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

100.2. перечень рабочих мест по профессиям и должностям, на которых работающим по результатам аттестации подтверждено право на дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, согласно приложению 10 к настоящей Инструкции;

100.3. перечень рабочих мест по профессиям и должностям, на которых работающим по результатам аттестации подтверждены вредные и (или) опасные условия труда, соответствующие требованиям списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени, согласно приложению 11 к настоящей Инструкции;

100.4. перечень рабочих мест по профессиям и должностям, на которых работающим по результатам аттестации подтверждено право на доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, согласно приложению 12 к настоящей Инструкции;

100.5. план мероприятий по улучшению условий труда согласно приложению 13 к настоящей Инструкции.

101. Перечни рабочих мест, указанные в подпунктах 101.1 - 101.4 (далее - перечни рабочих мест), согласованные с профсоюзом (профсоюзами), утверждаются приказом нанимателя (далее - приказ). В приказе также указываются рабочие места, на которых по результатам аттестации не подтверждены (с указанием конкретных причин) условия труда, дающие право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда, дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, сокращенную продолжительность рабочего времени за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, оплату труда в повышенном размере путем установления доплат за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, а также условия труда, влекущие обязанности нанимателя по профессиональному пенсионному страхованию работников. Работники, на рабочих местах которых проводилась аттестация, должны быть ознакомлены с итоговыми документами по результатам аттестации (карта, приказ) под роспись.

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

102. Наниматель представляет в управления (отделы) государственной экспертизы условий труда комитетов по труду, занятости и социальной защите областных и Минского городского исполнительных комитетов и управления (отделы) по труду, занятости и социальной защите районных, городских исполнительных и распорядительных органов по месту нахождения организации по одному экземпляру копий перечней рабочих мест, указанных в подпунктах 100.1, 100.1-1 пункта 100 настоящей Инструкции, и приказа. В управления (отделы) государственной экспертизы условий труда комитетов по труду, занятости и социальной защите областных и Минского городского исполнительных комитетов наниматель представляет также план мероприятий по улучшению условий труда.

(п. 102 в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

103. Исключен. - Постановление Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7.

104. В итоговые документы по оценке условий труда при аттестации, помимо указанных в настоящей главе, включаются также:

приказ нанимателя о проведении аттестации и создании аттестационной комиссии;

перечень рабочих мест организации, подлежащих аттестации, с указанием аналогичных рабочих мест и оцениваемых факторов условий труда;

копия аттестата аккредитации на право проведения измерений и оценок условий труда привлекаемой для проведения этой работы организации с приложением, характеризующим область ее аккредитации (или выписки из области аккредитации, заверенной в установленном порядке);

карты фотографии рабочего времени;

карты аттестации рабочего места по условиям труда;

протокол аттестационной комиссии о завершении работы по аттестации рабочих мест по условиям труда;

протоколы измерений и исследований;

приказ нанимателя об утверждении результатов аттестации.

105. Приказы, перечни рабочих мест, другие документы по аттестации, необходимые для подтверждения работникам права на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда и определения обязанностей нанимателя по профессиональному пенсионному страхованию работников, хранятся нанимателем в течение срока, установленного для хранения документов о стаже работы.

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

Приложение 1

к Инструкции по оценке условий

труда при аттестации рабочих мест

по условиям труда и предоставлению

компенсаций по ее результатам

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты

от 13.01.2009 N 7)

Таблица 1

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты

от 13.01.2009 N 7)

Классы условий труда в зависимости от содержания в воздухе

рабочей зоны вредных веществ химической природы

(превышение ПДК, раз)

┌────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐

│                                        │               Класс условий труда                │

│                                        ├───────┬────────────────────────────────────┬─────┤

│                                        │допус- │                                    │опас-│

│                 Фактор                 │тимый  │              вредный               │ ный │

│                                        │       │                                    │ <5> │

│                                        ├───────┼─────┬───────────┬──────┬───────────┼─────┤

│                                        │   2   │ 3.1 │    3.2    │ 3.3  │    3.4    │  4  │

├────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼──────┼───────────┼─────┤

│Вредные вещества 1 - 4-го класса        │<=ПДК  │1,1 -│   3,1 -   │10,1 -│15,1 - 20,0│>20,0│

│опасности <1>, за исключением           │     мр│ 3,0 │   10,0    │ 15,0 │           │     │

│перечисленных ниже                      ├───────┼─────┼───────────┼──────┼───────────┼─────┤

│                                        │<=ПДК  │1,1 -│3,1 - 10,0 │10,1 -│   >15,0   │  -  │

│                                        │     сс│ 3,0 │           │ 15,0 │           │     │

├───────────┬──────────┬─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼──────┼───────────┼─────┤

│Особенности│вещества, │остронаправленные│<=ПДК  │1,1 -│ 2,1 - 4,0 │4,1 - │6,1 - 10,0 │>10,0│

│действия на│опасные   │<1>, аммиак      │     мр│ 2,0 │           │ 6,0  │           │     │

│организм   │для       ├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼──────┼───────────┼─────┤

│           │развития  │раздражающего    │<=ПДК  │1,1 -│ 2,1 - 5,0 │5,1 - │10,1 - 50,0│>50,0│

│           │острого   │действия <1>     │     мр│ 2,0 │           │ 10,0 │           │     │

│           │отравления│                 │       │     │           │      │           │     │

│           ├──────────┴─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼──────┼───────────┼─────┤

│           │канцерогены <2>             │<=ПДК  │1,1 -│ 2,1 - 4,0 │4,1 - │   >10,0   │     │

│           │                            │     сс│ 2,0 │           │ 10,0 │           │     │

│           ├────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼──────┼───────────┼─────┤

│           │аллергены <3>               │<=ПДК  │  -  │ 1,1 - 3,0 │3,1 - │15,1- 20,0 │>20,0│

│           │                            │     мр│     │           │ 15,0 │           │     │

│           ├────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼──────┼───────────┼─────┤

│           │противоопухолевые           │       │     │           │      │Оценивается│     │

│           │лекарственные средства,     │       │     │           │      │           │     │

│           │гормоны (эстрогены) <4>     │       │     │           │      │           │     │

│           ├────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼──────┼───────────┼─────┤

│           │наркотические анальгетики   │       │     │Оценивается│      │           │     │

│           │<4>                         │       │     │           │      │           │     │

└───────────┴────────────────────────────┴───────┴─────┴───────────┴──────┴───────────┴─────┘

--------------------------------

<1> В соответствии с гигиеническими нормативами содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работников.

<2> В соответствии с ГН 10-66 РБ 98 "Перечень веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 29 апреля 1998 г. N 18.

<3> В соответствии с гигиеническими нормативами содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работников; руководством Р 11-11-11 РБ 02 "Классификация и перечень аллергоопасных для человека промышленных веществ, основные меры профилактики", утвержденным Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь от 29 ноября 2002 г. N 11.11.11 РБ 02.

<4> Вещества, при получении и применении которых должен быть исключен контакт с органами дыхания и кожей работающих при обязательном контроле воздуха рабочей зоны утвержденными методами в соответствии с гигиеническими нормативами содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работников.

<5> Превышение указанного уровня для веществ с остронаправленным механизмом действия может привести к острому, в том числе и смертельному, отравлению.

Таблица 2

Классы условий труда в зависимости

от биологического фактора

	Название фактора <1>        
	Класс условий труда                  

	
	допус-
тимый 
	вредный                 
	опас-
ный  

	
	2   
	3.1 
	3.2 
	3.3  
	3.4 
	4  

	Микроорганизмы-продуценты,  
бактериальные препараты и   
их компоненты в воздухе     
рабочей зоны <1> (превышение
ПДК, раз)                   
	<=ПДК
	1,1 -
3,0  
	3,1 -
10,0 
	>10
	
	

	Патогенные биологические агенты             

	Патогенные    
микроорганизмы
<2>           
	Возбудители  
инфекционных 
болезней (1, 
2-я группа   
патогенности)
	
	
	
	
	Оцени-
вается
	

	
	Возбудители  
инфекционных 
болезней (3, 
4-я группа   
патогенности)
	
	
	
	Оцени-
вается
	
	


--------------------------------

<1> В соответствии с СанПиН 11-19-94 "Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ" и дополнениями к нему, гигиеническим нормативом ГН 2.2.6.11-9-2003 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 6 июня 2003 г. N 62.

<2> Классификация патогенных микроорганизмов по группам приведена в приложении 7.

Таблица 3

Классы условий труда в зависимости от содержания в воздухе

рабочей зоны пылей, аэрозолей (превышение ПДК, раз)

┌────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│      Название фактора      │            Класс условий труда      │

│                            ├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┬───┤

│                            │   2   │ 3.1  │ 3.2 │  3.3 │ 3.4 │ 4 │

├────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───┤

│Содержание в воздухе рабочей│<=ПДК  │1,1 - │2,1 -│5,1 - │>10,0│ - │

│зоны пылей, аэрозолей,      │     мр│2,0   │5,0  │10,0  │     │   │

│мг/куб.м                    │       │      │     │      │     │   │

└────────────────────────────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────┴───┘

Таблица 4

Классы условий труда в зависимости от уровней шума,

локальной и общей вибрации, уровней инфра- и ультразвука

на рабочем месте

	Название фактора, показатель,
единица измерения         
	Класс условий труда       

	
	допустимый
	вредный    
	опасный

	
	2     
	3.1
	3.2
	3.3
	3.4
	4   

	
	Превышение ПДУ до... (включительно)

	ШУМ. Уровни звука и звукового 
давления, эквивалентный       
уровень звука, дБ, дБА        
	<=ПДУ <1> 
	5
	15
	25
	35
	>35

	ВИБРАЦИЯ ЛОКАЛЬНАЯ. Уровни    
виброскорости                 
(виброускорения),             
эквивалентный корректированный
уровень виброскорости         
(виброускорения), дБ          
	<=ПДУ <2> 
	3
	6
	9
	12
	>12

	ВИБРАЦИЯ ОБЩАЯ. Уровни        
виброскорости                 
(виброускорения),             
эквивалентный корректированный
уровень виброскорости         
(виброускорения), дБ          
	<=ПДУ <2> 
	6
	12
	18
	24
	>24

	ИНФРАЗВУК. Общий уровень      
звукового давления, дБ Лин    
	<=ПДУ <3> 
	5
	10
	15
	20
	>20

	УЛЬТРАЗВУК ВОЗДУШНЫЙ. Уровни  
звукового давления в 1/3      
октавных полосах частот, дБ   
	<=ПДУ <4> 
	10
	20
	30
	40
	>40

	УЛЬТРАЗВУК КОНТАКТНЫЙ. Уровень
виброскорости, дБ             
	<=ПДУ <4> 
	5
	10
	15
	20
	>20


--------------------------------

<1> В соответствии с СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. N 158.

<2> В соответствии с СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002 "Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. N 159.

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31.12.2002 имеет номер 161, а не 158.

<3> В соответствии с СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-35-2002 "Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. N 158.

<4> В соответствии с СанПиН 9-87 РБ 98 "Ультразвук, передающийся воздушным путем. Предельно допустимые уровни на рабочих местах", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 1998 г. N 53; СанПиН 9-88 РБ 98 "Ультразвук, передающийся контактным путем. Предельно допустимые уровни на рабочих местах", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 1998 г. N 53.

Таблица 5

Классы условий труда при действии неионизирующих

электромагнитных полей и излучений (ЭМИ)

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты

от 13.01.2009 N 7)

	

Фактор      
	Класс условий труда                  

	
	оптимальный 
	допустимый
	вредный        
	опасный

	
	1      
	2     
	3.1 
	3.2  
	3.3 
	3.4
	4   

	Превышение ПДУ (раз)                           

	Электростатическое
поле <2>          
	Естественный
фон     
	<=ПДУ <1> 
	до  
3,0 
	до 5,0 
	-  
	- 
	-   

	Постоянное        
магнитное поле <3>
	Естественный
фон     
	<=ПДУ <1> 
	до  
5,0 
	до 10,0
	-  
	- 
	-   

	Электрическое поле
промышленной      
частоты (50 Гц)   
<4>               
	Естественный
фон     
	<=ПДУ <1> 
	до  
3,0 
	до 5,0 
	до 
10,0
	- 
	>40 <9>

	Магнитное поле    
промышленной      
частоты (50 Гц)   
<5>               
	Естественный
фон     
	<=ПДУ <1> 
	до  
5,0 
	до 10,0
	>10 
	- 
	-   

	ЭМИ, создаваемые  
ВДТ и ПЭВМ <6>    
	-      
	<=ПДУ   
	>ПДУ 
	-   
	-  
	- 
	-   

	ЭМИ радиочастотного диапазона <7>                    

	0,01 - 0,03 МГц   
	Естественный
фон     
	<=ПДУ <1> 
	до  
5,0 
	до 10,0
	>10 
	- 
	-   

	0,03 - 3,0 МГц    
	Естественный
фон     
	<=ПДУ <8> 
	до  
5,0 
	до 10,0
	>10 
	- 
	-   

	3,0 - 30,0 МГц    
	Естественный
фон     
	<=ПДУ <8> 
	до  
3,0 
	до 5,0 
	до 
10,0
	>10
	-   

	30,0 - 300,0 МГц  
	Естественный
фон     
	<=ПДУ <8> 
	до  
3,0 
	до 5,0 
	до 
10,0
	>10
	>100  
<10>  

	300,0 МГц -       
300,0 ГГц         
	Естественный
фон     
	<=ПДУ <8> 
	до  
3,0 
	до 5,0 
	до 
10,0
	>10
	>100  
<11>  


--------------------------------

<1> Значения ПДУ, с которыми проводится сравнение измеренных на рабочих местах величин ЭМИ, определяются в зависимости от времени воздействия фактора в течение рабочего дня.

<2> В соответствии с СанПиН 11-16-94 "Санитарно-гигиенические нормы допустимой напряженности электростатического поля на рабочих местах", ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ "Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля".

<3> В соответствии с СанПиН 9-85 РБ 98 "Постоянное магнитное поле. Предельно допустимые уровни на рабочих местах".

<4> В соответствии с СанПиН 2.2.4.13-3-2006 "Гигиенические требования к выполнению работ в условиях воздействия электрических полей промышленной частоты (50 Гц)".

<5> В соответствии с СанПиН 2.2.4.11-25-2003 "Переменные магнитные поля промышленной частоты 50 Гц в производственных условиях".

<6> В соответствии с СанПиН 9-131 РБ 2000 "Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы".

<7> В соответствии с СанПиН 2.2.4/2.1.8.9-36-2002 "Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)", ГОСТ 12.1.006 "Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля" (с изменением N 1).

<8> ПДУ энергетической экспозиции ЭМИ в соответствии с СанПиН 2.2.4/2.1.8.9-36-2002.

<9> Для ПДУ при времени воздействия, равном или менее 0,16 ч.

<10> Для ПДУ при времени воздействия, равном или менее 0,08 ч.

<11> Для ПДУ при времени воздействия, равном или менее 0,2 ч.

Таблица 6

Классы условий труда при действии неионизирующих

электромагнитных излучений оптического диапазона

(лазерное, ультрафиолетовое)

┌────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐

│Фактор          │                 Класс условий труда             │

│                ├──────────┬────────────────────────┬─────────────┤

│                │допустимый│        вредный         │  опасный,   │

│                │          │                        │экстремальный│

│                ├──────────┼──────┬────┬──────┬─────┼─────────────┤

│                │    2     │ 3.1  │ 3.2│  3.3 │  3.4│      4      │

├────────────────┼──────────┼──────┼────┼──────┼─────┼─────────────┤

│Лазерное        │<=ПДУ     │<=ПДУ │ <10│   2  │   3 │        3    │

│излучение <1>   │     1    │     2│ПДУ │<10   │<10  │     >10     │

│                │          │      │   2│ПДУ   │ПДУ  │     ПДУ     │

│                │          │      │    │   2  │   2 │        2    │

├────────────────┼──────────┼──────┼────┼──────┼─────┼─────────────┤

│Ультрафиолетовое│<=ДИИ     │>ДИИ  │  - │   -  │   - │      -      │

│излучение       │<2>       │<2>   │    │      │     │             │

│(при наличии    │          │      │    │      │     │             │

│производственных│          │      │    │      │     │             │

│источников УФ-А,│          │      │    │      │     │             │

│УФ-В, УФ-С,     │          │      │    │      │     │             │

│Вт/кв.м)        │          │      │    │      │     │             │

└────────────────┴──────────┴──────┴────┴──────┴─────┴─────────────┘

     --------------------------------

     <1> В соответствии с СанПиН 2.2.4.13-2-2005 "Лазерное излучение

и  гигиенические требования при эксплуатации лазерных изделий" (ПДУ

                                                                   1

-  предельно допустимый уровень для хронического воздействия, ПДУ  -

                                                                 2

для однократного воздействия).

     <2>  В соответствии с СанПиН 2.2.4.13-45-2005 "Санитарные нормы

ультрафиолетового   излучения   производственных   источников".  При

превышении  допустимой  интенсивности  излучения (ДИИ) работа должна

производиться   при  использовании  средств  коллективной  и  /  или

индивидуальной защиты.

Таблица 7

Классы условий труда при работах с источниками

ионизирующего излучения (ИИИ)

┌─────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  N  │ Фактор условий  │                        Класс условий труда                         │

│ п/п │      труда      ├───────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤

│     │                 │                          вредный                          │опасный │

│     │                 ├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────┼────────┤

│     │                 │       3.1       │       3.2       │       3.3       │ 3.4 │   4    │

├─────┼─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────┴────────┤

│  1  │ Работа с открытыми радионуклидными источниками излучения (радиоактивными веществами) │

├─────┼─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────┬────────┤

│ 1.1 │Мощность дозы    │1. Работа с ИИИ, │  Работа с ИИИ,  │  Работа с ИИИ,  │     │>ДМД    │

│     │внешнего гамма-  │МД     <= ДМД    │МД     <= ДМД    │МД     <= ДМД    │     │    перс│

│     │излучения (МД),  │  перс       перс│  перс       перс│  перс       перс│     │х 1700  │

│     │мкЗв/час         │2. Работа в зоне │                 │                 │     │        │

│     │                 │воздействия ИИИ, │                 │                 │     │        │

│     │                 │МД     <= ДМД    │                 │                 │     │        │

│     │                 │  перс       перс│                 │                 │     │        │

├─────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┤

│ 1.2 │Активность на    │               6 │ Не менее 3,7 x  │           8     │     │        │

│     │рабочем месте    │ Менее 3,7 x 10  │      6          │ > 3,7 x 10  Бк  │     │        │

│     │радионуклида     │  Бк радия-226   │  x 10  Бк       │    радия-226    │     │        │

│     │(количество      │       или       │  радия-226 или  │       или       │     │        │

│     │радиоактивных    │эквивалентное по │эквивалентное по │эквивалентное по │     │        │

│     │веществ, Бк)     │радиотоксичности │радиотоксичности │радиотоксичности │     │        │

│     │                 │   количество    │   количество    │   количество    │     │        │

│     │                 │  радиоактивных  │  радиоактивных  │  радиоактивных  │     │        │

│     │                 │     веществ     │     веществ     │     веществ     │     │        │

├─────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┤

│ 1.3 │Радиоактивное    │                 │  Работа с ИИИ,  │  Работа с ИИИ,  │     │>ДПП    │

│     │загрязнение      │                 │    <=ДПП        │    <=ДПП        │     │    перс│

│     │рабочих          │                 │         перс    │         перс    │     │        │

│     │поверхностей,    │                 │                 │                 │     │        │

│     │кожи, спецодежды │                 │                 │                 │     │        │

│     │и средств        │                 │                 │                 │     │        │

│     │индивидуальной   │                 │                 │                 │     │        │

│     │защиты (плотность│                 │                 │                 │     │        │

│     │потока альфа- и  │                 │                 │                 │     │        │

│     │бета-частиц),    │                 │                 │                 │     │        │

│     │част./           │                 │                 │                 │     │        │

│     │(кв.см x мин)    │                 │                 │                 │     │        │

├─────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┤

│ 1.4 │Среднегодовая    │                 │  Работа с ИИИ,  │  Работа с ИИИ,  │     │>ДОА    │

│     │объемная         │                 │    <=ДОА        │    <=ДОА        │     │    перс│

│     │активность       │                 │         перс    │         перс    │     │        │

│     │радионуклидов во │                 │                 │                 │     │        │

│     │вдыхаемом        │                 │                 │                 │     │        │

│     │воздухе, Бк/куб.м│                 │                 │                 │     │        │

├─────┼─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────┴────────┤

│  2  │               Работа с закрытыми радионуклидными источниками излучения               │

├─────┼─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────┬────────┤

│ 2.1 │Мощность дозы    │1. Работа с ИИИ, │  Работа с ИИИ,  │  Работа с ИИИ,  │     │МД     >│

│     │внешнего гамма-  │МД     <= ДМД    │МД     <= ДМД    │МД     <= ДМД    │     │  перс  │

│     │излучения (МД),  │  перс       перс│  перс       перс│  перс       перс│     │ДМД     │

│     │мкЗв/час         │2. Работа в зоне │                 │                 │     │   перс │

│     │                 │воздействия ИИИ, │                 │                 │     │        │

│     │                 │МД     <= ДМД    │                 │                 │     │        │

│     │                 │  перс       перс│                 │                 │     │        │

├─────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┤

│ 2.2 │Активность       │                 │                 │                 │     │        │

│     │источника        │                 │                 │                 │     │        │

│     │(облучателя), Бк │                 │                 │                 │     │        │

├─────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┤

│     │на стационарных  │            11   │             11  │             13  │     │        │

│     │гамма-установках │  <1,85 x 10     │ От 1,85 x 10    │  >=1,85 x 10    │     │        │

│     │                 │                 │             13  │                 │     │        │

│     │                 │                 │ до 1,85 x 10    │                 │     │        │

├─────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┤

│     │на переносных    │                 │             10  │            10   │     │        │

│     │гамма-           │                 │  <=5,55 x 10    │  >5,55 x 10     │     │        │

│     │дефектоскопах    │                 │                 │                 │     │        │

│     │(установках)     │                 │                 │                 │     │        │

├─────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┤

│ 2.3 │Источник         │         6       │          6      │                 │     │        │

│     │нейтронов        │      <10        │      >=10       │                 │     │        │

│     │(радионуклидный),│                 │                 │                 │     │        │

│     │нейтронов/с      │                 │                 │                 │     │        │

├─────┼─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────┴────────┤

│  3  │             Работа с устройствами, генерирующими ионизирующее излучение              │

├─────┼─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────┬────────┤

│ 3.1 │Мощность дозы    │1. Работа с ИИИ, │  Работа с ИИИ,  │  Работа с ИИИ,  │     │МД     >│

│     │рентгеновского   │МД     <= ДМД    │МД     <= ДМД    │МД     <= ДМД    │     │  перс  │

│     │излучения (МД),  │  перс       перс│  перс       перс│  перс       перс│     │ДМД     │

│     │мкЗв/час         │2. Работа в зоне │                 │                 │     │   перс │

│     │                 │воздействия ИИИ, │                 │                 │     │        │

│     │                 │МД     <= ДМД    │                 │                 │     │        │

│     │                 │  перс       перс│                 │                 │     │        │

├─────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┤

│ 3.2 │Мощность пучка   │      <0,1       │  От 0,1 до 10   │      >=10       │     │        │

│     │ускорителей      │                 │                 │                 │     │        │

│     │заряженных частиц│                 │                 │                 │     │        │

│     │(энергия 100 КэВ │                 │                 │                 │     │        │

│     │и выше), Ватт    │                 │                 │                 │     │        │

├─────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┤

│ 3.3 │Мощность,        │       <10       │  От 10 до 1000  │     >=1000      │     │        │

│     │рассеиваемая на  │                 │                 │                 │     │        │

│     │аноде            │                 │                 │                 │     │        │

│     │рентгеновской    │                 │                 │                 │     │        │

│     │установки        │                 │                 │                 │     │        │

│     │(максимальная    │                 │                 │                 │     │        │

│     │энергия излучения│                 │                 │                 │     │        │

│     │от 10 до 100     │                 │                 │                 │     │        │

│     │КэВ), Ватт       │                 │                 │                 │     │        │

├─────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┤

│ 3.4 │Выход нейтронов  │         7       │       7      9  │           9     │     │        │

│     │генератора       │      <10        │  От 10  до 10   │       >=10      │     │        │

│     │нейтронов,       │                 │                 │                 │     │        │

│     │нейтронов/с      │                 │                 │                 │     │        │

├─────┼─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────┴────────┤

│  4  │                  Другие работы с источниками ионизирующих излучений                  │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 4.1 │Транспортировка радиоактивных источников                                              │

├─────┼─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────┬────────┤

│4.1.1│Категория        │      1 - 2      │      3 - 4      │                 │     │        │

│     │транспортной     │                 │                 │                 │     │        │

│     │упаковки         │                 │                 │                 │     │        │

├─────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┤

│4.1.2│Мощность дозы    │1. Работа с ИИИ, │  Работа с ИИИ,  │                 │     │        │

│     │внешнего гамма- и│МД     <= ДМД    │МД     <= ДМД    │                 │     │        │

│     │рентгеновского   │  перс       перс│  перс       перс│                 │     │        │

│     │излучения (МД),  │2. Работа в зоне │                 │                 │     │        │

│     │мкЗв/час         │воздействия ИИИ, │                 │                 │     │        │

│     │                 │МД     <= ДМД    │                 │                 │     │        │

│     │                 │  перс       перс│                 │                 │     │        │

├─────┼─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────┴────────┤

│ 4.2 │Работа на объектах атомной энергетики (работа на исследовательских,                   │

│     │промышленных атомных реакторах, критических сборках, подкритических сборках в         │

│     │составе электрофизических устройств, термоядерных установках, атомных                 │

│     │станциях, на работах по выводу из эксплуатации атомных станций всех типов)            │

├─────┼─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────┬────────┤

│4.2.1│Мощность дозы    │  Работа в зоне  │  Работа с ИИИ,  │  Работа с ИИИ,  │     │МД     >│

│     │внешнего гамма-, │воздействия ИИИ, │МД     <= ДМД    │МД     <= МД     │     │  перс  │

│     │рентгеновского и │МД     <= ДМД    │  перс       перс│  перс      перс │     │ДМД     │

│     │нейтронного      │  перс       перс│                 │                 │     │   перс │

│     │излучения (МД),  │                 │                 │                 │     │        │

│     │мкЗв/час         │                 │                 │                 │     │        │

├─────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┤

│4.2.2│Класс работ (по  │                 │        3        │        2        │1 (1,│        │

│     │активности ИИИ на│                 │                 │                 │2, 3 │        │

│     │рабочем месте,   │                 │                 │                 │зоны)│        │

│     │приведенной к    │                 │                 │                 │     │        │

│     │группе А)        │                 │                 │                 │     │        │

├─────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┤

│4.2.3│Радиоактивное    │                 │  Работа с ИИИ,  │  Работа с ИИИ,  │     │>ДПП    │

│     │загрязнение      │                 │   <=ДПП         │   <=ДПП         │     │    перс│

│     │рабочих          │                 │        перс     │        перс     │     │        │

│     │поверхностей,    │                 │                 │                 │     │        │

│     │кожи, спецодежды │                 │                 │                 │     │        │

│     │и средств        │                 │                 │                 │     │        │

│     │индивидуальной   │                 │                 │                 │     │        │

│     │защиты (плотность│                 │                 │                 │     │        │

│     │потока альфа- и  │                 │                 │                 │     │        │

│     │бета-частиц),    │                 │                 │                 │     │        │

│     │част./           │                 │                 │                 │     │        │

│     │(кв.см x мин)    │                 │                 │                 │     │        │

├─────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┤

│4.2.4│Среднегодовая    │                 │  Работа с ИИИ,  │  Работа с ИИИ,  │     │>ДОА    │

│     │объемная         │                 │   <=ДОА         │   <=ДОА         │     │    перс│

│     │активность       │                 │        перс     │        перс     │     │        │

│     │радионуклидов во │                 │                 │                 │     │        │

│     │вдыхаемом        │                 │                 │                 │     │        │

│     │воздухе, Бк/куб.м│                 │                 │                 │     │        │

└─────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────┴────────┘

Таблица 8

Классы условий труда по показателям микроклимата

┌─────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┐

│Показатели микроклимата  │Опти-   │Вредный                        │

│производственной среды   │мальный ├─────────────┬─────────┬───────┤

│                         │(допус- │     3.1     │    3.2  │  3.3  │

│                         │тимый)  ├─────────────┴─────────┴───────┤

│                         │<1>     │Отклонения от допустимых норм  │

├─────────────────────────┼────────┼─────────────┬─────────┬───────┤

│Температура воздуха,     │По      │До 4 град. C │4,1 - 8,0│> 8    │

│град. C                  │СанПиН  │             │ град. C │град. C│

├─────────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┤

│Относительная влажность  │По      │   До 25%    │  > 25%  │     - │

│воздуха, %               │СанПиН  │             │         │       │

├─────────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────┤

│Скорость движения        │По      │  До 3 раз   │ > 3 раз │     - │

│воздуха, м/с             │СанПиН  │             │         │       │

├─────────────────────────┼────────┼─────────────┴─────────┴───────┤

│                         │        │Превышение допустимых норм     │

├─────────────────────────┼────────┼─────────────┬─────────┬───────┤

│Тепловое излучение,      │        │             │         │       │

│Вт/кв.м:                 │        │             │         │       │

│открытые источники       │140     │  141 - 350  │351 -    │Более  │

│(подпункт 6.8 СанПиН 9-80│        │             │2800     │2800   │

│РБ 98)                   │        │             │         │       │

│нагретые поверхности     │По      │Выше величин,│     -   │     - │

│материалов, оборудования,│СанПиН  │ указанных в │         │       │

│изделий (подпункт 6.7    │        │подпункте 6.7│         │       │

│СанПиН 9-80 РБ 98)       │        │     <1>     │         │       │

└─────────────────────────┴────────┴─────────────┴─────────┴───────┘

--------------------------------

<1> В соответствии с СанПиН 9-80 РБ 98.

Таблица 9

Классы условий труда в зависимости от параметров

искусственного освещения

┌────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│               Фактор, показатель               │  Класс условий  │

│                                                │      труда      │

│                                                ├──────┬─────┬────┤

│                                                │  2   │ 3.1 │3.2 │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│Освещенность рабочей поверхности                │Е  <1>│< Е  │ -  │

│                                                │ н    │   н │    │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│Показатель ослепленности (Р, отн.ед.) <2>       │Р  <1>│> Р  │ -  │

│                                                │ н    │   н │    │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│Коэффициент пульсации освещенности (К , %) <2>  │К  <1>│ К   │ -  │

│                                     п          │ п    │  п  │    │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│Яркость (L, кд/кв.м) <2>                        │L  <1>│> L  │ -  │

│                                                │ н    │   н │    │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤

│Неравномерность распределения яркости (С,       │С  <1>│> С  │ -  │

│отн.ед.) <2>                                    │ н    │   н │    │

└────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴────┘

     --------------------------------

     <1>   Нормативные   значения:  освещенности  -  Е ,  показателя

                                                      н

ослепленности  -  Р ,  коэффициента  пульсации  освещенности  -  К ,

                   н                                              п

яркости  -  L ,  неравномерности  распределения  яркости  -  С  - по

             н                                                н

строительным    нормам    Республики    Беларусь   "Естественное   и

искусственное   освещение",   утвержденным   приказом   Министерства

архитектуры  и строительства Республики Беларусь от 7 апреля 1998 г.

N 142 (СНБ 2.04.05-98).

     <2>  Оценивается  при выполнении работ, к которым предъявляются

повышенные требования к показателям освещенности.

Таблица 10

Классы условий труда по показателям тяжести

трудового процесса

┌────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐

│   Показатели   │                  Классы условий труда                   │

│    тяжести     ├────────────┬──────────────┬─────────────────────────────┤

│   трудового    │оптимальный,│ допустимый,  │     вредный, 3-й класс      │

│    процесса    │ 1-й класс  │  2-й класс   ├──────────────┬──────────────┤

│                │            │              │ 1-й степени  │ 2-й степени  │

├────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│       1        │     2      │      3       │      4       │      5       │

├────────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│     1. Физическая динамическая нагрузка (внешняя механическая работа     │

│                        за смену), кг x м = кгм                           │

├────────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│1.1. При        │            │              │              │              │

│региональной    │            │              │              │              │

│нагрузке (с     │            │              │              │              │

│преимущественным│            │              │              │              │

│участием мышц   │            │              │              │              │

│рук и плечевого │            │              │              │              │

│пояса) при      │            │              │              │              │

│перемещении     │            │              │              │              │

│груза на        │            │              │              │              │

│расстояние до 1 │            │              │              │              │

│м:              │            │              │              │              │

├────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│  для мужчин    │До 2500     │До 5000       │До 7000       │Более 7000    │

├────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│  для женщин    │До 1500     │До 3000       │До 4000       │Более 4000    │

├────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.2. При общей  │            │              │              │              │

│нагрузке (с     │            │              │              │              │

│участием мышц   │            │              │              │              │

│рук, корпуса,   │            │              │              │              │

│ног):           │            │              │              │              │

│1.2.1. при      │            │              │              │              │

│перемещении     │            │              │              │              │

│груза на        │            │              │              │              │

│расстояние от 1 │            │              │              │              │

│до 5 м:         │            │              │              │              │

├────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│  для мужчин    │До 12500    │До 25000      │До 35000      │Более 35000   │

├────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│  для женщин    │До 7500     │До 15000      │До 25000      │Более 25000   │

├────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│1.2.2. при      │            │              │              │              │

│перемещении     │            │              │              │              │

│груза на        │            │              │              │              │

│расстояние более│            │              │              │              │

│5 м:            │            │              │              │              │

├────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│  для мужчин    │До 24000    │До 46000      │До 70000      │Более 70000   │

├────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│  для женщин    │До 14000    │До 28000      │До 40000      │Более 40000   │

├────────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│         2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг          │

├────────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│2.1. Подъем и   │            │              │              │              │

│перемещение     │            │              │              │              │

│тяжести при     │            │              │              │              │

│чередовании с   │            │              │              │              │

│другой работой  │            │              │              │              │

│(до 2 раз в     │            │              │              │              │

│час):           │            │              │              │              │

│(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)             │

├────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│  для мужчин    │До 15       │До 30         │До 35         │Более 35      │

├────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│  для женщин    │До 5        │До 10         │До 12         │Более 12      │

├────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.2. Подъем и   │            │              │              │              │

│перемещение     │            │              │              │              │

│(разовое)       │            │              │              │              │

│тяжести         │            │              │              │              │

│постоянно в     │            │              │              │              │

│течение рабочей │            │              │              │              │

│смены:          │            │              │              │              │

├────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│  для мужчин    │До 5        │До 15         │До 20         │Более 20      │

├────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│  для женщин    │До 3        │До 7          │До 10         │Более 10      │

├────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.3. Суммарная  │            │              │              │              │

│масса грузов,   │            │              │              │              │

│перемещаемых в  │            │              │              │              │

│течение каждого │            │              │              │              │

│часа смены:     │            │              │              │              │

├────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.3.1. с рабочей│            │              │              │              │

│поверхности:    │            │              │              │              │

├────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│  для мужчин    │До 250      │До 870        │До 1500       │Более 1500    │

├────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│  для женщин    │До 100      │До 350        │До 700        │Более 700     │

├────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│2.3.2. с пола:  │            │              │              │              │

├────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│  для мужчин    │До 100      │До 435        │До 600        │Более 600     │

├────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│  для женщин    │До 50       │До 175        │До 350        │Более 350     │

├────────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│          3. Стереотипные рабочие движения, количество за смену           │

├────────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│3.1.            │До 20000    │До 40000      │40001 - 60000 │Более 60000   │

│Стереотипные    │            │              │              │              │

│движения при    │            │              │              │              │

│локальной       │            │              │              │              │

│нагрузке (с     │            │              │              │              │

│участием мелких │            │              │              │              │

│мышц кистей и   │            │              │              │              │

│пальцев рук) при│            │              │              │              │

│работах с ПЭВМ, │            │              │              │              │

│ВДТ и др.       │            │              │              │              │

├────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.2.            │До 5000     │До 8640       │8641 - 24000  │Более 24000   │

│Стереотипные    │            │              │              │              │

│движения при    │            │              │              │              │

│локальной       │            │              │              │              │

│нагрузке (для   │            │              │              │              │

│других работ)   │            │              │              │              │

├────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│3.3.            │До 3600     │До 6000       │6001 - 12800  │Более 12800   │

│Стереотипные    │            │              │              │              │

│движения при    │            │              │              │              │

│региональной    │            │              │              │              │

│нагрузке (при   │            │              │              │              │

│работе с        │            │              │              │              │

│преимущественным│            │              │              │              │

│участием мышц   │            │              │              │              │

│рук и плечевого │            │              │              │              │

│пояса)          │            │              │              │              │

│(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)             │

├────────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│     4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену     │

│        при удержании груза, приложении усилий, кг (силы) x с = кгс       │

├────────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│4.1. Одной      │            │              │              │              │

│рукой:          │            │              │              │              │

├────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│  для мужчин    │До 18000    │До 36000      │До 70000      │Более 70000   │

├────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│  для женщин    │До 11000    │До 22000      │До 42000      │Более 42000   │

├────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│4.2. Двумя      │            │              │              │              │

│руками:         │            │              │              │              │

├────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│  для мужчин    │До 36000    │До 70000      │До 140000     │Более 140000  │

├────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│  для женщин    │До 22000    │До 42000      │До 84000      │Более 84000   │

├────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│4.3. С участием │            │              │              │              │

│мышц корпуса,   │            │              │              │              │

│ног:            │            │              │              │              │

├────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│  для мужчин    │До 43000    │До 100000     │До 200000     │Более 200000  │

├────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│  для женщин    │До 26000    │До 60000      │До 120000     │Более 120000  │

├────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│5. Рабочая поза │Свободная,  │Периодическое,│Периодическое,│Периодическое,│

│                │удобная     │до 25% времени│до 50% времени│более 50%     │

│                │поза,       │смены,        │смены,        │времени смены,│

│                │возможность │нахождение в  │нахождение в  │нахождение в  │

│                │смены       │неудобной     │неудобной     │неудобной     │

│                │рабочего    │(работа с     │и / или       │и / или       │

│                │положения   │поворотом     │фиксированной │фиксированной │

│                │тела (сидя, │туловища,     │позе;         │позе;         │

│                │стоя).      │неудобным     │пребывание в  │пребывание в  │

│                │Нахождение в│размещением   │вынужденной   │вынужденной   │

│                │позе стоя до│конечностей и │позе (на      │позе (на      │

│                │40% времени │др.) и / или  │коленях, на   │коленях, на   │

│                │смены       │фиксированной │корточках и   │корточках и   │

│                │            │позе          │т.п.) от 10%  │т.п.) более   │

│                │            │(невозможность│до 25%        │25% времени   │

│                │            │изменения     │времени смены.│смены         │

│                │            │взаимного     │Нахождение в  │              │

│                │            │положения     │позе стоя 80% │              │

│                │            │различных     │и более       │              │

│                │            │частей тела   │времени смены,│              │

│                │            │относительно  │обусловленное │              │

│                │            │друг друга).  │техпроцессом  │              │

│                │            │Нахождение в  │              │              │

│                │            │позе стоя до  │              │              │

│                │            │80% времени   │              │              │

│                │            │смены         │              │              │

│(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)             │

├────────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│                            6. Наклоны корпуса                            │

├────────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│6. Наклоны      │До 50       │51 - 100      │101 - 300     │Более 300     │

│корпуса         │            │              │              │              │

│(вынужденные    │            │              │              │              │

│более 30 град.),│            │              │              │              │

│количество за   │            │              │              │              │

│смену           │            │              │              │              │

├────────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤

│       7. Перемещения в пространстве, обусловленные технологическим       │

│                              процессом, км                               │

├────────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤

│7.1. По         │До 4        │4,1 - 8       │8,1 - 12      │Более 12      │

│горизонтали     │            │              │              │              │

├────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│7.2. По         │До 2        │2,1 - 4       │4,1 - 8       │Более 8       │

│вертикали       │            │              │              │              │

└────────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘

Таблица 11

Классы условий труда по показателям напряженности

трудового процесса

┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    Показатели    │                       Классы условий труда                        │

│  напряженности   ├───────────────┬───────────────┬───────────────────────────────────┤

│трудового процесса│  оптимальный  │  допустимый   │              вредный              │

│                  ├───────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤

│                  │  1-й класс    │   2-й класс   │             3-й класс             │

│                  │               │               ├──────────────────┬────────────────┤

│                  │               │               │    1-й степени   │  2-й степени   │

├──────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│        1         │       2       │       3       │        4         │       5        │

├──────────────────┴───────────────┴───────────────┴──────────────────┴────────────────┤

│                             1. Интеллектуальные нагрузки                             │

├──────────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────────────┬────────────────┤

│1.1. Содержание   │Отсутствует    │Решение простых│Решение сложных   │Эвристическая   │

│работы            │необходимость  │задач по       │задач с выбором по│(творческая)    │

│                  │принятия       │инструкции     │известным         │деятельность,   │

│                  │решения        │               │алгоритмам (работа│требующая       │

│                  │               │               │по серии          │решения         │

│                  │               │               │инструкций)       │алгоритма,      │

│                  │               │               │                  │единоличное     │

│                  │               │               │                  │руководство в   │

│                  │               │               │                  │сложных         │

│                  │               │               │                  │ситуациях       │

├──────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│1.2. Восприятие   │Восприятие     │Восприятие     │Восприятие        │Восприятие      │

│сигналов          │сигналов, но не│сигналов с     │сигналов с        │сигналов с      │

│(информации) и их │требуется      │последующей    │последующим       │последующей     │

│оценка            │коррекция      │коррекцией     │сопоставлением    │комплексной     │

│                  │действий       │действий и     │фактических       │оценкой         │

│                  │               │операций       │значений          │связанных пара- │

│                  │               │               │параметров с их   │метров.         │

│                  │               │               │номинальными      │Комплексная     │

│                  │               │               │значениями.       │оценка всей     │

│                  │               │               │Заключительная    │производственной│

│                  │               │               │оценка фактических│деятельности    │

│                  │               │               │значений          │                │

│                  │               │               │параметров        │                │

├──────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│1.3. Распределение│Обработка и    │Обработка,     │Обработка,        │Контроль и      │

│функций по степени│выполнение     │выполнение     │проверка и        │предварительная │

│сложности задания │задания        │задания и его  │контроль за       │работа по       │

│                  │               │проверка       │выполнением       │распределению   │

│                  │               │               │задания           │заданий другим  │

│                  │               │               │                  │лицам           │

├──────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│1.4. Характер     │Работа по      │Работа по      │Работа в условиях │Работа в        │

│выполняемой работы│индивидуальному│установленному │дефицита времени  │условиях        │

│                  │плану          │графику с      │                  │дефицита времени│

│                  │               │возможной его  │                  │и информации с  │

│                  │               │коррекцией по  │                  │повышенной      │

│                  │               │ходу           │                  │ответственностью│

│                  │               │деятельности   │                  │за конечный     │

│                  │               │               │                  │результат       │

├──────────────────┴───────────────┴───────────────┴──────────────────┴────────────────┤

│                                2. Сенсорные нагрузки                                 │

├──────────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────────────┬────────────────┤

│2.1. Длительность │До 25          │26 - 50        │51 - 75           │Более 75        │

│сосредоточенного  │               │               │                  │                │

│наблюдения (в % от│               │               │                  │                │

│времени смены)    │               │               │                  │                │

├──────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│2.2. Плотность    │До 75          │76 - 175       │176 - 300         │Более 300       │

│сигналов          │               │               │                  │                │

│(световых,        │               │               │                  │                │

│звуковых) и       │               │               │                  │                │

│сообщений в       │               │               │                  │                │

│среднем за 1 час  │               │               │                  │                │

│работы            │               │               │                  │                │

├──────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│2.3. Число        │До 5           │6 - 10         │11 - 25           │Более 25        │

│производственных  │               │               │                  │                │

│объектов          │               │               │                  │                │

│одновременного    │               │               │                  │                │

│наблюдения        │               │               │                  │                │

├──────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│2.4. Размер       │Более 5 мм -   │5 - 1,1 мм -   │1 - 0,3 мм - более│Менее 0,3 мм -  │

│объекта различения│100%           │более 50%;     │50%;              │более 50%       │

│(при расстоянии от│               │1 - 0,3 мм - до│менее 0,3 мм -    │                │

│глаз работающего  │               │50%;           │25 - 50%          │                │

│до объекта        │               │менее 0,3 мм - │                  │                │

│различения не     │               │до 25%         │                  │                │

│более 0,5 м) в мм │               │               │                  │                │

│при длительности  │               │               │                  │                │

│сосредоточенного  │               │               │                  │                │

│наблюдения (%     │               │               │                  │                │

│времени смены)    │               │               │                  │                │

├──────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│2.5. Работа с     │До 25          │26 - 50        │51 - 75           │Более 75        │

│оптическими       │               │               │                  │                │

│приборами         │               │               │                  │                │

│(микроскопы, лупы │               │               │                  │                │

│и т.п.) при       │               │               │                  │                │

│длительности      │               │               │                  │                │

│сосредоточенного  │               │               │                  │                │

│наблюдения (%     │               │               │                  │                │

│времени смены)    │               │               │                  │                │

├──────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│2.6. Наблюдение за│               │               │                  │                │

│экранами ВДТ      │               │               │                  │                │

│(часов в смену):  │               │               │                  │                │

│при буквенно-     │До 2           │2 - 3          │3 - 4             │Более 4         │

│цифровом типе     │               │               │                  │                │

│отображения       │               │               │                  │                │

│информации        │               │               │                  │                │

│при графическом   │До 3           │3 - 5          │5 - 6             │Более 6         │

│типе отображения  │               │               │                  │                │

├──────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│2.7. Нагрузка на  │Разборчивость  │Разборчивость  │Разборчивость слов│Разборчивость   │

│слуховой          │слов и сигналов│слов и сигналов│и сигналов от 70% │слов и сигналов │

│анализатор (при   │от 100% до 90%.│от 90% до 70%. │до 50%. Имеются   │менее 50%.      │

│производственной  │Помехи         │Имеются помехи,│помехи, на фоне   │Имеются помехи, │

│необходимости     │отсутствуют    │на фоне которых│которых речь      │на фоне которых │

│восприятия речи   │               │речь слышна на │слышна на         │речь слышна на  │

│или               │               │расстоянии до  │расстоянии до 2 м │расстоянии до   │

│дифференцированных│               │3,5 м          │                  │1,5 м           │

│сигналов)         │               │               │                  │                │

├──────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│2.8. Нагрузка на  │До 16          │16 - 20        │20 - 25           │Более 25        │

│голосовой аппарат │               │               │                  │                │

│(суммарное        │               │               │                  │                │

│количество часов, │               │               │                  │                │

│наговариваемое в  │               │               │                  │                │

│неделю)           │               │               │                  │                │

├──────────────────┴───────────────┴───────────────┴──────────────────┴────────────────┤

│                              3. Эмоциональные нагрузки                               │

├──────────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────────────┬────────────────┤

│3.1. Степень      │Несет          │Несет          │Несет             │Несет           │

│ответственности за│ответственность│ответственность│ответственность за│ответственность │

│результат         │за выполнение  │за             │функциональное    │за              │

│собственной       │отдельных      │функциональное │качество основной │функциональное  │

│деятельности.     │элементов      │качество       │работы (задания). │качество        │

│Значимость ошибок │заданий. Влечет│вспомогательных│Влечет за собой   │конечной        │

│                  │за собой       │работ          │исправления за    │продукции,      │

│                  │дополнительные │(заданий).     │счет              │работы, задания.│

│                  │усилия в работе│Влечет за собой│дополнительных    │Влечет за собой │

│                  │со стороны     │дополнительные │усилий всего      │повреждение     │

│                  │работника      │усилия со      │коллектива        │оборудования,   │

│                  │               │стороны        │(группы, бригады и│остановку       │

│                  │               │вышестоящего   │т.п.)             │технологического│

│                  │               │руководства    │                  │процесса, и     │

│                  │               │(бригадира,    │                  │может возникнуть│

│                  │               │мастера и т.п.)│                  │опасность для   │

│                  │               │               │                  │жизни           │

├──────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│3.2. Степень риска│Исключена      │               │                  │Вероятна        │

│для собственной   │               │               │                  │                │

│жизни             │               │               │                  │                │

├──────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│3.3. Степень      │Исключена      │               │                  │Возможна        │

│ответственности за│               │               │                  │                │

│безопасность      │               │               │                  │                │

│других лиц        │               │               │                  │                │

├──────────────────┴───────────────┴───────────────┴──────────────────┴────────────────┤

│                               4. Монотонность нагрузок                               │

├──────────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────────────┬────────────────┤

│4.1. Число        │Более 10       │9 - 6          │5 - 3             │Менее 3         │

│элементов         │               │               │                  │                │

│(приемов) для     │               │               │                  │                │

│реализации        │               │               │                  │                │

│простого задания  │               │               │                  │                │

│или в многократно │               │               │                  │                │

│повторяющихся     │               │               │                  │                │

│операциях         │               │               │                  │                │

├──────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│4.2.              │Более 100      │100 - 25       │24 - 10           │Менее 10        │

│Продолжительность │               │               │                  │                │

│выполнения простых│               │               │                  │                │

│производственных  │               │               │                  │                │

│заданий или       │               │               │                  │                │

│повторяющихся     │               │               │                  │                │

│операций, сек     │               │               │                  │                │

├──────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┤

│4.3. Монотонность │Менее 75       │76 - 80        │81 - 90           │Более 90        │

│производственной  │               │               │                  │                │

│обстановки (время │               │               │                  │                │

│пассивного        │               │               │                  │                │

│наблюдения за     │               │               │                  │                │

│ходом техпроцесса │               │               │                  │                │

│в % от времени    │               │               │                  │                │

│смены)            │               │               │                  │                │

├──────────────────┴───────────────┴───────────────┴──────────────────┴────────────────┤

│                                   5. Режим работы                                    │

├──────────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────────────┬────────────────┤

│5.1. Сменность    │Односменная    │Двухсменная    │Двухсменная с     │Работа только в │

│работы            │работа (без    │работа (без    │ночной сменой,    │ночное время    │

│                  │ночной смены)  │ночной смены)  │трехсменная работа│                │

│                  │               │               │(работа в ночную  │                │

│                  │               │               │смену, работа     │                │

│                  │               │               │продолжительностью│                │

│                  │               │               │рабочего времени  │                │

│                  │               │               │24 часа согласно  │                │

│                  │               │               │перечню,          │                │

│                  │               │               │утверждаемому     │                │

│                  │               │               │Правительством    │                │

│                  │               │               │Республики        │                │

│                  │               │               │Беларусь)         │                │

└──────────────────┴───────────────┴───────────────┴──────────────────┴────────────────┘

Сменность работы не учитывается при оценке условий труда для установления размеров доплат за работу с вредными и (или) опасными условиями труда.

(часть введена постановлением Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 N 7)

Приложение 2

к Инструкции по оценке условий

труда при аттестации рабочих мест

по условиям труда и предоставлению

компенсаций по ее результатам

                                              Форма титульного листа

___________________________             УТВЕРЖДАЮ

 (наименование лаборатории)             Начальник (заведующий)

аккредитована на соответствие           ____________________________

требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025           ____________________________

                                                  (подпись)

аттестат N __________________           "__" ____________ 20__ г.

от "__" _____________ 20__ г.           Протокол на ________ листах

адрес: ______________________           в _______ экземплярах.

                        ПРОТОКОЛ N _________

                                            "__" ___________ 20__ г.

Вид измерений (исследований) _______________________________________

ТНПА на вид измерений (исследований) _______________________________

Заказчик на проведение измерений (исследований) ____________________

____________________________________________________________________

Адрес заказчика: ___________________________________________________

____________________________________________________________________

Цель проведения измерений (исследований) ___________________________

____________________________________________________________________

ТНПА на отбор проб, методы измерений _______________________________

Средства измерений, сведения о государственной поверке _____________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Измерения (отбор проб) проводились   в   присутствии   представителя

аттестационной комиссии ____________________________________________

                             (должность, фамилия, имя, отчество)

Фамилия, имя, отчество проводившего отбор проб на исследование _____

                     Результаты измерений шума

Протокол N _______                                     Лист ________

	N  
п/п
	Место прове-
дения изме- 
рений, точка
замера, наи-
менование   
рабочего    
места (про- 
фессия, код 
по ОКПД).   
Указать тип,
марку и дру-
гие паспорт-
ные данные  
оборудования
	Дополни- 
тельные  
сведения 
(условия 
замера,  
продолжи-
тельность
воздейст-
вия шума 
в течение
рабочей  
смены)   
	Характер шума                  
	Уровни звукового давления в дБ         
и октавных полосах по средне-          
геометрическим частотам в Гц           
	Уровень 
звука   
(эквива-
лентный 
уровень 
звука в 
дБА)    
	ПДУ 
по  
ТНПА

	
	
	
	по временным характеристикам   
	
	
	

	
	
	
	посто-
янный 
	преры-
вистый
	импульс-
ный     
	колеблю-
щийся   
	31.5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	
	

	1 
	2      
	3    
	4   
	5   
	6    
	7    
	8  
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 
	15 
	16 
	17   
	18 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                   Результаты измерений вибрации

Протокол N _______                                     Лист ________

	N  
п/п
	Место прове-
дения изме- 
рений, точка
замера, наи-
менование   
рабочего    
места (про- 
фессия, код 
по ОКПД).   
Указать тип,
марку и дру-
гие паспорт-
ные данные  
оборудования
	Дополни- 
тельные  
сведения 
(условия 
замера,  
продолжи-
тельность
воздейст-
вия      
вибрации 
в течение
рабочей  
смены)   
	Вид вибрации                     
	Уровни колебательной скорости в дБ и 
октавных полосах по                  
среднегеометрическим частотам в Гц   
	Корректи-
рованный 
уровень, 
дБ       
	ПДУ 
по  
ТНПА

	
	
	
	общая                    
	локаль-
ная    
	
	
	

	
	
	
	транс- 
портная
	транс-  
портно- 
техноло-
гическая
	техноло-
гическая
	
	1
	2
	4 
	8 
	16
	31.5
	63
	125
	250
	500
	1000
	
	

	1 
	2      
	3    
	4   
	5    
	6    
	7   
	8
	9
	10
	11
	12
	13 
	14
	15 
	16 
	17 
	18 
	19    
	20 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


          Результаты измерений искусственной освещенности

Протокол N _______                                     Лист ________

Напряжение в сети ______________________        ____________________

                   (в начале измерения)          (в конце измерения)

	N  
п/п
	Место прове-
дения изме- 
рений, точка
замера, наи-
менование   
рабочего    
места (про- 
фессия, код 
по ОКПД).   
Указать тип,
марку и дру-
гие паспорт-
ные данные  
оборудования
	Искусственная освещенность                        

	
	
	измеренная      
	фактическая     
	по нормам       

	
	
	комбини-  
рованное  
освещение 
	общее
осве-
щение
	комбини-  
рованное  
освещение 
	общее
осве-
щение
	комбини-  
рованное  
освещение 
	общее
осве-
щение

	
	
	все-
го  
	в том
числе
общее
	
	все-
го  
	в том
числе
общее
	
	все-
го  
	в том
числе
общее
	

	1 
	2      
	3 
	4  
	5  
	6  
	7  
	8  
	9 
	10  
	11  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


            Результаты исследований воздуха рабочей зоны

Протокол N _______                                     Лист ________

	N  
п/п
	Дата и
время 
отбора
	Место     
проведения
измерений,
точка от- 
бора, наи-
менование 
рабочего  
места     
(профес-  
сия, код  
по ОКПД)  
	t     
возду-
ха на 
момент
отбора
	Контро- 
лируемое
вещество
(наиме- 
нование 
опреде- 
ляемого 
ингре-  
диента) 
	ПДК     
мА   
ОБУВ,   
(мг/    
куб.м), 
ПДУ     
(мг/    
куб.см),
класс   
опас-   
ности   
	ПДК    
СС  
(мг/   
куб.м),
класс  
опас-  
ности  
	Обнару- 
женная  
концент-
рация,  
мг/куб.м
	Крат- 
ность 
превы-
шения 
	ТНПА на
метод  
иссле- 
дования

	1 
	2   
	3     
	4   
	5    
	6    
	7   
	8    
	9   
	10   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    Результаты измерений напряженности электростатического поля

Протокол N _______                                     Лист ________

	N  
п/п
	Место проведения 
измерений, точка 
замера, наимено- 
вание рабочего   
места (профессия,
код по ОКПД).    
Указать тип,     
марку и другие   
паспортные данные
оборудования     
	Расстоя- 
ние от   
источника
(м)      
	Высота
от    
пола  
(м)   
	Время     
пребывания
в зоне ЭСП
(ч, мин)  
	Напряженность   
электростатичес-
кого поля (кВ/м)

	
	
	
	
	
	измеренная 
	ПДУ 

	1 
	2          
	3    
	4   
	5     
	6    
	7  

	
	
	
	
	
	
	


     Результаты измерений напряженности электромагнитного поля

Протокол N _______                                     Лист ________

	N  
п/п
	Место про-
ведения   
измерений 
(наимено- 
вание     
рабочего  
места,    
профессия,
код ОКПД) 
	Час- 
тота 
(МГц)
	Расстоя-
ние от  
источ-  
ника (м)
	Высо-
та от
пола 
(м)  
	Время 
пребы-
вания 
в зоне
ЭМП   
(ч,   
мин)  
	Напряженность
ЭМП по       
электрической
составляющей 
(В/м)        
	Напряжен-   
ность ЭМП   
по магнитной
составляющей
(А/м)       
	Плотность   
потока      
энергии ЭМП 
(МкВт/кв.см)

	
	
	
	
	
	
	изме-   
ренная  
	ПДУ 
	изме-   
ренная  
	ПДУ
	изме-  
ренная 
	ПДУ 

	1 
	2     
	3  
	4    
	5  
	6   
	7    
	8  
	9    
	10 
	11   
	12 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


            Результаты измерений параметров микроклимата

Протокол N _______                                     Лист ________

	N  
п/п
	Место проведе- 
ния измерений, 
точка замера,  
наименование   
рабочего места 
(профессия, код
по ОКПД).      
Указать тип,   
марку и другие 
паспортные     
данные оборудо-
вания (источник
тепловыделения,
влаговыделения 
или охлаждения)
	Кате-  
гория  
работ  
по     
уровню 
энерго-
затрат 
	Пе- 
риод
года
	Облу-  
чаемая 
поверх-
ность  
	Высо-
та от
пола 
(м)  
	Темпера-  
тура      
воздуха,  
град. C   
	Относи-   
тельная   
влажность 
воздуха,  
%         
	Скорость  
движения  
воздуха,  
м/с       
	Интенсив- 
ность     
теплового 
облучения,
Вт/кв.м   

	
	
	
	
	
	
	изме- 
ренная
	ПДУ
	изме- 
ренная
	ПДУ
	изме- 
ренная
	ПДУ
	изме- 
ренная
	ПДУ

	1 
	2       
	3   
	4 
	5   
	6  
	7   
	8 
	9   
	10 
	11  
	12 
	13  
	14 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   Результаты измерений интенсивности ультрафиолетового излучения

Протокол N _______                                     Лист ________

	N  
п/п
	Место проведения 
измерений, точка 
замера,          
наименование     
рабочего места   
(профессия, код  
по ОКПД).        
Указать тип,     
марку и другие   
паспортные данные
оборудования     
	Рассто-
яние от
источ- 
ника   
(м)    
	Высо-
та от
пола 
(м)  
	Время    
пребы-   
вания в  
зоне УФ  
излучения
(ч, мин) 
	Диапазон 
излучения
	Интенсив- 
ность     
ультрафио-
летового  
излучения 
(Вт/кв.м) 

	
	
	
	
	
	
	изме- 
ренная
	ДИИ

	1 
	2         
	3   
	4  
	5    
	6    
	7   
	8 

	
	
	
	
	
	
	
	


             Результаты измерений уровней аэроионизации

Протокол N _______                                     Лист ________

	N  
п/п
	Место проведения        
измерений, точка замера,
наименование рабочего   
места (профессия, код по
ОКПД).                  
Указать тип, марку и    
другие паспортные данные
оборудования            
	Расстоя-
ние от  
источ-  
ника (м)
	Высота
от    
пола  
(м)   
	Число ионов в        
кубическом см воздуха

	
	
	
	
	n+        
	n-        

	
	
	
	
	изме- 
ренное
	ПДУ
	изме- 
ренное
	ПДУ

	1 
	2               
	3   
	4   
	5  
	6 
	7  
	8 

	
	
	
	
	
	
	
	


              Результаты измерений лазерного излучения

Протокол N _______                                     Лист ________

	N  
п/п
	Место        
проведения   
измерений,   
точка замера,
наименование 
рабочего     
места        
(профессия,  
код по ОКПД).
Указать тип, 
марку и      
другие       
паспортные   
данные       
оборудования 
	Расстоя-
ние от  
рассеи- 
вающей  
поверх- 
ности   
(м)     
	Время  
работы 
с уста-
новкой,
сек    
	Высо-
та от
пола 
(м)  
	Измеренные
уровни от-
раженного 
лазерного 
излучения,
Дж/кв.см  
	ПДУ,     
Дж/кв.см 
	Приме-
чание 

	
	
	
	
	
	
	для 
глаз
	для 
кожи
	

	1 
	2      
	3   
	4   
	5  
	6     
	7  
	8  
	9   

	
	
	
	
	
	
	
	
	


     Результаты измерений мощности дозы внешнего гамма-,

             рентгеновского и нейтронного излучения

Протокол N _______                                     Лист ________

	N 
п/п
	Рабочее место, точки 
проведения замеров  
согласно картограмме 
	Мощность 
дозы,   
мкЗв/час 
	Величина
ПД     
перс 
	Фактическая величина
мощности дозы    
(среднее значение) 

	1 
	2          
	3     
	4   
	5          

	
	
	
	
	


      Результаты измерений радиоактивного загрязнения рабочих

      поверхностей, кожи, спецодежды и средств индивидуальной

           защиты (плотность потока альфа- и бета-частиц)

Протокол N _______                                     Лист ________

	N 
п/п
	Рабочее место, 
точки проведения
замеров согласно
картограмме  
	Плотности потока  
частиц,       
част./кв.см x мин
	ДПП    
перс
	Фактическая    
величина плотности
потока частиц  
(среднее значение)

	1 
	2       
	3          
	4   
	5        

	
	
	
	
	


           Результаты измерений объемной активности газов

              и аэрозолей в воздухе рабочих помещений

Протокол N _______                                     Лист ________

	N 
п/п
	Рабочее место,   
точки проведения  
замеров согласно  
картограмме    
	Концентрация   
радионуклидов,  
Бк/куб.м     
	Величина
ДОА     
перс 
	Фактическая  
величина    
(среднее    
значение)   

	1 
	2         
	3        
	4    
	5       

	
	
	
	
	


                                                 Заключительный лист

                             ЗАКЛЮЧЕНИЕ

               о результатах исследований (измерений)

Протокол N _______ от "__" __________ 20__ г.          Лист ________

Измерения (исследования) провел:

___________________      _________________     _____________________

    (должность)               (подпись)             (И.О.Фамилия)

___________________      _________________     _____________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________       _________________     ____________________

    (должность)               (подпись)             (И.О.Фамилия)

Данный  протокол  оформлен на _______ страницах в двух экземплярах и

направлен в ________________________________________________________

Размножение протокола возможно только с разрешения _________________

Приложение 3

к Инструкции по оценке условий

труда при аттестации рабочих мест

по условиям труда и предоставлению

компенсаций по ее результатам

                         ПРОТОКОЛ N _______

          количественных измерений и расчетов показателей

                     тяжести трудового процесса

           (прилагается к карте аттестации рабочего места

                         по условиям труда)

1. Организация _____________________________________________________

2. Цех (отдел) _____________________________________________________

3. Участок (бюро, сектор) __________________________________________

4. Код и наименование профессии (должности) по ОКПД ________________

5. Пол работника ___________________________________________________

6. Количество аналогичных рабочих мест _____________________________

7. Описание выполняемой работы _____________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

8.

	Изучаемый  
показатель 
	Исходные данные и необходимые   
расчеты для определения      
фактического значения показателя  
	Фактическое   
значение    
показателя   

	1.          
	
	

	2.          
	
	

	...         
	
	


Измерения проводил _____________________        ____________________

                   (должность,  подпись)            (И.О.Фамилия)

________________________

        (дата)

Приложение 4

к Инструкции по оценке условий

труда при аттестации рабочих мест

по условиям труда и предоставлению

компенсаций по ее результатам

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты

от 13.01.2009 N 7)

Цех (участок) _____________        Дата наблюдения _________________

                               КАРТА

                    фотографии рабочего времени

                            N __________

Фамилия, собственное имя, отчество _________________________________

____________________________________________________________________

Специальность по диплому ___________________________________________

____________________________________________________________________

Профессия, должность _______________________________________________

                                  (код, наименование)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

	N 
п/п
	Что     
наблюдалось 
	Текущее  
время, ч, 
мин    
	Продолжительность, 
мин        
	Наименование   
вредного фактора 

	
	
	
	
	


Итого:

1. Подготовительно-заключительное время, Т    ______________________

                                          п.з

2. Время обслуживания рабочего места, Т    _________________________

                                       орг

3. Оперативное время, Т   __________________________________________

                       оп

4. Время перерывов в работе, Т   : _________________________________

                              пер

   регламентированные перерывы _____________________________________

   нерегламентированные перерывы ___________________________________

Подпись исполнителя ________________

Подпись руководителя структурного подразделения _________________

Приложение 5

к Инструкции по оценке условий

труда при аттестации рабочих мест

по условиям труда и предоставлению

компенсаций по ее результатам

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты

от 13.01.2009 N 7)

                               КАРТА

            аттестации рабочего места по условиям труда

              Пункт 1. Общие сведения о рабочем месте

1.1. Организация ___________________________________________________

1.2. Цех (отдел) ___________________________________________________

1.3. Участок (бюро, сектор) ________________________________________

1.4. Код и наименование профессии (должности) по ОКПД ______________

____________________________________________________________________

1.5. Число рабочих смен. Продолжительность смены ___________________

1.6. Количество аналогичных рабочих мест ___________________________

1.7. Численность   работающих   на   рабочем месте (на одном рабочем

месте / на всех аналогичных рабочих местах) ________________________

1.8. Из них женщин _________________________________________________

1.9. Выпуск ЕТКС, ЕКСД _____________________________________________

1.10. Характеристика   выполняемой   работы   по  ЕТКС, ЕКСД рабочей

(должностной)  инструкции.  Наименование  технологического  процесса

(вида работ). Наименование операции ________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

1.11. Обслуживаемое оборудование:  наименование,  количество  единиц

(указать) __________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

1.12. Применяемые  инструменты  и  приспособления   (технологическая

оснастка) (указать) ________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

1.13. Используемые сырье, материалы (указать) ______________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

     Пункт 2. Результаты оценки факторов производственной среды

	Факторы и        
показатели       
производственной 
среды            
	Номер и  
дата     
утверж-  
дения    
протокола
измерений
и (или)  
исследо- 
ваний    
	Гигие- 
ничес- 
кие    
норма- 
тивы   
(ПДК,  
ПДУ)   
	Факти-
ческие
вели- 
чины  
	Класс
(сте-
пень)
усло-
вий  
труда
	Время  
воздей-
ствия  
фактора
	Класс    
(степень)
условий  
труда с  
учетом   
времени  
воздей-  
ствия    
фактора  

	1        
	2   
	3   
	4   
	5  
	6   
	7    

	2.1. Химический  
фактор, мг/куб.м 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Итоговая оценка  
фактора          
	
	

	2.2.             
Биологический    
фактор:          
	
	
	
	
	
	

	2.2.1. вредные   
вещества         
биологической    
природы, кл/куб.м
	
	
	
	
	
	

	2.2.2. группа    
патогенности     
микроорганизмов  
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Итоговая оценка  
фактора:         
	
	

	2.3. Пыли,       
аэрозоли,        
мг/куб.м         
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Итоговая оценка  
фактора          
	
	

	2.4. Шум, дБА, дБ
	
	
	
	
	
	

	2.5. Инфразвук   
	
	
	
	
	
	

	2.6. Ультразвук  
	
	
	
	
	
	

	2.7. Вибрация    
общая, дБ        
	
	
	
	
	
	

	2.8. Вибрация    
локальная, дБ    
	
	
	
	
	
	

	2.9.             
Электромагнитные 
поля и           
неионизирующие   
излучения        
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Итоговая оценка  
фактора          
	
	

	2.10.            
Ионизирующее     
излучение        
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Итоговая оценка  
фактора          
	
	

	2.11.            
Микроклимат:     
	
	
	
	
	
	

	2.11.1.          
температура      
воздуха, град. C 
	
	
	
	
	
	

	2.11.2.          
относительная    
влажность, %     
	
	
	
	
	
	

	2.11.3. скорость 
движения воздуха,
м/с              
	
	
	
	
	
	

	2.11.4. тепловое 
излучение,       
Вт/кв.м          
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.11.5. работа на
открытом воздухе,
в неотапливаемом 
помещении, в     
холодильных      
камерах          
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Итоговая оценка  
фактора          
	
	

	2.12.            
Освещенность     
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Итоговая оценка  
фактора          
	
	

	2.13.            
Аэроионизация    
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Итоговая оценка  
фактора          
	
	


Оценку проводил _____________________       ________________________

                (должность,  подпись)            (И.О.Фамилия)

________________________

       (дата)

       Пункт 3. Результаты оценки тяжести трудового процесса

	Показатели    
тяжести трудового
процесса     
	Номер и дата 
утверждения 
протокола  
измерений и 
(или)    
исследований 
	Нормативное
значение  
показателя 
	Фактическое 
значение   
показателя  
	Класс  
(степень)
условий 
труда  

	1        
	2      
	3     
	4      
	5    

	3.1. Физическая  
динамическая     
нагрузка, кгм:   
	
	
	
	

	3.1.1.           
региональная     
нагрузка при     
перемещении груза
на расстояние до 
1 м              
	
	
	
	

	3.1.2. общая     
нагрузка при     
перемещении груза
на расстояние:   
от 1 до 5 м      
	
	
	
	

	более 5 м        
	
	
	
	

	3.2. Масса       
поднимаемого и   
перемещаемого    
груза вручную,   
кг:              
	
	
	
	

	3.2.1. подъем и  
перемещение      
тяжести при      
чередовании с    
другой работой   
	
	
	
	

	3.2.2. подъем и  
перемещение      
тяжестей         
постоянно в      
течение рабочей  
смены            
	
	
	
	

	3.2.3. суммарная 
масса грузов,    
перемещаемых в   
течение каждого  
часа смены:      
с рабочей        
поверхности      
	
	
	
	

	с пола           
	
	
	
	

	3.3. Стереотипные
рабочие движения,
количество за    
смену:           
	
	
	
	

	3.3.1. при       
локальной        
нагрузке         
	
	
	
	

	3.3.2. при       
региональной     
нагрузке         
	
	
	
	

	3.4. Статическая 
нагрузка, кг     
(силы) x с:      
	
	
	
	

	3.4.1. одной     
рукой            
	
	
	
	

	3.4.2. двумя     
руками           
	
	
	
	

	3.4.3. с участием
мышц корпуса, ног
	
	
	
	

	3.5. Рабочая поза
	
	
	
	

	3.6. Наклоны     
корпуса          
	
	
	
	

	3.7. Перемещения 
в пространстве,  
обусловленные    
технологическим  
процессом, км:   
	
	
	
	

	3.7.1. по        
горизонтали      
	
	
	
	

	3.7.2. по        
вертикали        
	
	
	
	

	Итоговая оценка  
тяжести трудового
процесса         
	
	


Оценку проводил _____________________        _______________________

                (должность,  подпись)            (И.О.Фамилия)

________________________

       (дата)

    Пункт 4. Результаты оценки напряженности трудового процесса

	Показатели напряженности           
трудового процесса               
	Характеристика
показателей в
соответствии с
гигиеническими
критериями  
	Класс  
(степень)
условий 
труда  

	1                        
	2    
	3    

	4.1. Интеллектуальные нагрузки         
	
	

	4.1.1. Содержание работы                 
	
	

	4.1.2. Восприятие сигналов (информации)  
и их оценка                              
	
	

	4.1.3. Распределение функций по степени  
сложности задания                        
	
	

	4.1.4. Характер выполняемой работы       
	
	

	4.2. Сенсорные нагрузки             
	
	

	4.2.1. Длительность сосредоточенного     
наблюдения (в % от времени смены)        
	
	

	4.2.2. Плотность сигналов (световых,     
звуковых) и сообщений в среднем          
за 1 час работы                          
	
	

	4.2.3. Число производственных объектов   
одновременного наблюдения                
	
	

	4.2.4. Размер объекта различения         
(при расстоянии от глаз работающего      
до объекта различения не более 0,5 м)    
в мм при длительности сосредоточенного   
наблюдения (% времени смены)             
	
	

	4.2.5. Работа с оптическими приборами    
(микроскопы, лупы и т.п.) при            
длительности сосредоточенного            
наблюдения (% времени смены)             
	
	

	4.2.6. Наблюдение за экранами            
видеотерминалов (часов в смену):         
при буквенно-цифровом типе               
отображения информации                   
	
	

	при графическом типе отображения         
	
	

	4.2.7. Нагрузка на слуховой анализатор   
(при производственной необходимости      
восприятия речи или дифференцированных   
сигналов)                                
	
	

	4.2.8. Нагрузка на голосовой аппарат     
(суммарное количество часов,             
наговариваемое в неделю)                 
	
	

	4.3. Эмоциональные нагрузки           
	
	

	4.3.1. Степень ответственности за        
результат собственной деятельности.      
Значимость ошибок                        
	
	

	4.3.2. Степень риска для собственной     
жизни                                    
	
	

	4.3.3. Степень ответственности за        
безопасность других лиц                  
	
	

	4.4. Монотонность нагрузок           
	
	

	4.4.1. Число элементов (приемов),        
необходимых для реализации простого      
задания или в многократно повторяющихся  
операциях                                
	
	

	4.4.2 Продолжительность выполнения       
простых производственных заданий         
или повторяющихся операций, с            
	
	

	4.4.3. Монотонность производственной     
обстановки (время пассивного наблюдения  
за ходом техпроцесса в % от времени      
смены)                                   
	
	

	4.5. Режим работы                
	
	

	4.5.1. Сменность работы                  
	
	

	Итоговая оценка напряженности трудового  
процесса                                 
	
	


Оценку проводил _____________________        _______________________

                (должность,  подпись)             (И.О.Фамилия)

________________________

        (дата)

     Пункт 5. Показатели оценки условий труда на рабочем месте

	Фактор                      
	Класс условий труда                  

	
	опти-
маль-
ный  
	допус-
тимый 
	вредный        
	опасный 
(экстре-
мальный)

	
	1  
	2   
	3.1
	3.2
	3.3
	3.4
	4   

	5.1. Химический             
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Биологический          
	
	
	
	
	
	
	

	5.3. Пыли, аэрозоли         
	
	
	
	
	
	
	

	5.4. Шум                    
	
	
	
	
	
	
	

	5.5. Инфразвук              
	
	
	
	
	
	
	

	5.6. Ультразвук             
	
	
	
	
	
	
	

	5.7. Вибрация общая         
	
	
	
	
	
	
	

	5.8. Вибрация локальная     
	
	
	
	
	
	
	

	5.9. Электромагнитные поля и
неионизирующее излучение    
	
	
	
	
	
	
	

	5.10. Ионизирующее излучение
	
	
	
	
	
	
	

	5.11. Микроклимат           
	
	
	
	
	
	
	

	5.12. Освещение             
	
	
	
	
	
	
	

	5.13. Аэроионизация         
	
	
	
	
	
	
	

	5.14. Тяжесть труда         
	
	
	
	
	
	
	

	5.15. Напряженность труда   
	
	
	
	
	
	
	

	5.16. Общая оценка условий  
труда                       
	
	
	
	
	
	
	


           Пункт 6. Результаты аттестации рабочего места

6.1. Общая оценка условий труда ____________________________________

                                     (указать класс условий труда)

6.2.  Вывод  о  праве  работника(ов)  на  компенсации, обязанностях

нанимателя по профессиональному пенсионному страхованию работников:

пенсия по возрасту за работу с особыми условиями труда <*> _________

                                                           (указать:

____________________________________________________________________

 список N 1, список N 2; списками не предусмотрено; право на пенсию

              не подтверждено результатами аттестации)

обязанности  нанимателя по профессиональному пенсионному страхованию

работников _________________________________________________________

             (указать: список N 1, список N 2, перечень текстильных

____________________________________________________________________

         производств; списками и перечнем не предусмотрено;

____________________________________________________________________

  обязанности нанимателя не подтверждены результатами аттестации)

дополнительный   отпуск  за  работу  с  вредными  и  (или)  опасными

условиями труда ____________________________________________________

                       (указать количество календарных дней)

сокращенная  продолжительность рабочего времени за работу с вредными

и (или) опасными условиями труда ___________________________________

                                      (указать количество часов)

доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда ______

____________________________________________________________________

                      (указать процент доплат)

     --------------------------------

     <*> В связи со вступлением в  силу  с  1  января 2009 г. Закона

Республики  Беларусь  от  5  января  2008  года  "О профессиональном

пенсионном страховании" заполняется до 1 января 2009 года.

6.3. Председатель аттестационной комиссии __________________________

                                        (подпись, И.О.Фамилия, дата)

6.4. Члены аттестационной комиссии: ________________________________

                                        (подпись, И.О.Фамилия, дата)

                                    ________________________________

6.5. С результатами аттестации ознакомлены:

____________________________________________________________________

               (подпись, И.О.Фамилия работника, дата)

Приложение 6

к Инструкции по оценке условий

труда при аттестации рабочих мест

по условиям труда и предоставлению

компенсаций по ее результатам

ПЕРЕЧЕНЬ

ВЕЩЕСТВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИСКЛЮЧЕНЫ

ПРИ ВДЫХАНИИ И ПОПАДАНИИ НА КОЖУ

	N 
п/п
	Наименование веществ        
	ПДК,  
мг/куб.м
	Агрегатное
состояние 
<*>    
	Класс  
опасности

	I. Противоопухолевые лекарственные средства, гормоны-эстрогены   

	1 
	N[3-[4-Аминобутил)              
амино]пропил]                   
блеомицинамида гидрохлорид      
	-    
	А     
	1    

	2 
	5-{[4,6-Бис(1-азиридинил)-1,3,  
5-тиазин-2-ил]амино)-2,         
2-диметил-1,3-диоксан-5-метанол 
	-    
	А     
	1    

	3 
	Гидроксирубомицин+(доксорубицин)
	-    
	А     
	1    

	4 
	3-Гидрокси-эстра-1,3,5(10)      
триен-17-он (эстрон)            
	-    
	А     
	1    

	5 
	Диэтиленимид 2-метилтиозолидо-  
3-фосфорной кислоты (имифос)    
	-    
	-     
	-    

	6 
	2,2.6-Тридеокси-З-амино-альфа-  
ликсозо-4-метокси-6,7,9,11-     
тетраокси-9-ацето-7,8,9,10-     
тетрагидротетрацентихинон       
(рубомицин)                     
	-    
	А     
	1    

	7 
	2-Хлор-N-(2-хлорэтил)-N-метил-  
этанамина гидрохлорид (эмбихин) 
	-    
	А     
	1    

	8 
	17альфа-Этинилэстра-1,3,5(10)-  
триендиол-3,17 (этинилэстрадиол)
	-    
	А     
	1    

	II. Наркотические анальгетики                    

	1 
	6,7-Диметокси-3-(5,6,7,8-       
Тетрагидро-4-метокси-6-метил-1, 
3-диоксола-[4,5-д]изохинолин-5- 
ил)-1-(3Н)-изобензофуранон-     
[S-(R.S)]                       
	-    
	А     
	1    

	2 
	Метилморфолин (кодеин)          
	-    
	А     
	1    

	3 
	Морфолин гидрохлорид            
	-    
	А     
	1    

	4 
	Тебаин                          
	-    
	А     
	1    

	5 
	1,2,6-Триметил-4-фенил-4-       
пиперидинол пропионата(2,4,6)   
гидрохлорид (промедол)          
	-    
	А     
	1    

	6 
	N-Фенил-N[1-(2-фенилэтил)-      
4-пиперидинил]-пропанамин       
(фентанил)                      
	-    
	А     
	1    

	7 
	1-(2-Этоксиэтил)-4-             
пропионилокси-4-фенилпиперидин  
гидрохлорид (просидол)          
	-    
	А     
	1    


--------------------------------

<*> Агрегатное состояние вещества в воздухе рабочей зоны - А - аэрозоль.

Приложение 7

к Инструкции по оценке условий

труда при аттестации рабочих мест

по условиям труда и предоставлению

компенсаций по ее результатам

КЛАССИФИКАЦИЯ ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ И ГЕЛЬМИНТОВ

1-я группа микроорганизмов

а) Бактерии - возбудители инфекционных болезней:

1. чумы

б) Вирусы - возбудители инфекционных болезней:

1. вирус Эбола

2. вирус Марбург

3. вирус Ласа

4. вирус Хунин

5. вирус Мачупо

6. вирус натуральной оспы

7. вирус В (обезьян)

2-я группа микроорганизмов

а) Бактерии - возбудители инфекционных болезней:

1. сибирской язвы

2. бруцеллеза

3. легионеллеза

4. лептоспироза

5. сапа

6. мелиоидоза

7. холеры

8. туляремии

б) Риккетсии - возбудители инфекционных болезней:

1. лихорадки ку

2. крысиного сыпного тифа

3. эпидемического сыпного тифа и болезни Брилля

4. пятнистой лихорадки Скалистых гор

5. лихорадки цуцугамуши

в) Грибы - возбудители инфекционных болезней:

1. бластомикоза

2. кокцидиоидоза

3. гистоплазмоза

г) Яды биологического происхождения:

1. ботулиновый токсин А, В, Е

2. яд паука каракурта

3. столбнячный токсин

д) Вирусы - возбудители инфекционных болезней:

1. арбовирусы, не вошедшие в 1-ю группу

2. аренавирусы, не вошедшие в 1-ю группу

3. вирус бешенства (дикий штамм)

4. вирус гепатита В и Д (парентеральные гепатиты)

5. вирус орнитоза и пситтакоза

6. вирус ВИЧ-инфекции 1 и 2

7. вирус Т-клеточного лейкоза человека

8. вирус ящура

3-я группа микроорганизмов

а) Бактерии - возбудители инфекционных болезней:

1. коклюша

2. возвратного тифа

3. трахомы

4. ботулизма

5. столбняка

6. дифтерии

7. эризипелоида

8. листериоза

9. проказы

10. туберкулеза

11. гонореи

12. менингита

13. нокардиоза

14. актиномикоза

15. паратифа А

16. паратифа В

17. брюшного тифа

18. дизентерии

19. сифилиса

20. скарлатинозной лихорадки

21. вибриозы

б) Риккетсии - возбудители инфекционных болезней:

1. североавстралийского клещевого сыпного тифа

2. марсельской или средиземноморской лихорадки

3. пятнистой лихорадки

4. клещевого сыпного тифа северной Азии

5. траншейной лихорадки

6. везикулезного риккетсиоза

в) Грибы - возбудители инфекционных болезней:

1. аспергиллеза

2. кандидоза

3. криптококкоза

г) Простейшие - возбудители болезней:

1. висцерального лейшманиоза

2. малярии

3. мочеполового трихоманадоза

д) Яды биологического происхождения:

1. микотоксины - микотоксикозы

2. ботулиновый токсин С, Д

3. стрептококковый токсин группы А

4. стафилококковые токсины

5. яды змей (кобры, эфы, гюрзы и др.)

е) Вирусы - возбудители инфекционных болезней:

1. вирусы гриппа А, В, С

2. вирусы полиомиелита

3. вирусы группы оспы, за исключением натуральной оспы и вируса вакцины

4. вирус группы трахомы, паратрахомы, венерической гранулемы

5. вирус энцефаломиокардита

4-я группа микроорганизмов

а) Бактерии - возбудители инфекционных болезней:

1. энтерита - Aerobacter aerogenes

2. пищевой токсикоинфекции - Bacilus cereus

3. абсцессов легких, бактериемии - Bacteroides spp.

4. клещевого спирохетоза - Borrelia spp.

     5. коклюша - Bordetella bronchiseptica

                  Bordetella parapertussis

     6. местных воспалительных процессов, пищевой токсикоинфекции -

                           Citrobacter spp.

     7. газовой гангрены - Clostridium perfringens

                           Clostridium oedematiens

                           Clostridium septicum

                           Clostridium histolyticum

                           Clostridium bifermentans run В

     8. энтерита - Escherichia coli

     9. септического эндокардита - Eubacterium endocarditidis

     10. вторичных септицемии, абсцессов -

                           Eubacterium lentum

                           Eubacterium ventricosum

     11. менингита, септицемии - Flavobacterium meningosepticurn

     12. менингита, пневмонии, ларингита - Haemophilias influenza

     13. холецистита, цистита - Hafnia alvei

     14. озены - Klebsiella ozaenae

     15. пневмонии - Klebsiella pneumoniae

     16. риносклеромы - Klebsiella rhinoscleromatis

     17. микобактериозов - Mycobacterium spp.

                           Phiotochromogens

                           Scotochromogens

                           Nonphotochromogens

                           Rapid growers

     18. местных воспалительных процессов, пневмонии -

                           Mycoplasma hominis 1

                           Mycoplasma hominis 2

                           Mycoplasma pneumoniae

19. сепсиса, абсцессов - Propionibacterium avidum

20. пищевой токсикоинфекции, сепсиса, местных воспалительных процессов - Proteus spp.

21. местных воспалительных процессов, сепсиса - Pseudomonas ieruginosa

22. сальмонеллезов - Salmonella spp.

23. местных воспалительных процессов, сепсиса - Serratia narcescens

24. пищевой токсикоинфекции, септицемии, пневмонии - Staphylococcus spp.

25. пневмонии, тонзиллита, полиартрита, септицемии - Streptococcus spp.

26. пищевой токсикоинфекции - Vibrio parahaemolyticus

27. энтерита, колита - Versinia enterocolitica

28. актиномикоза - Actinomyces albus

б) Грибки - возбудители инфекционных болезней:

1. мукороза

2. аспергиллеза

3. кандидоза

4. цефалоспориоза

5. эпидермофитии

6. геотрихоза

7. микроспории

8. пенициллиоза

9. разноцветного лишая

10. черепитчатого микоза

11. узловатой трихоспории

в) Простейшие - возбудители болезней:

1. менингоэнцефалита

2. бабезиоза

3. амебиаза

4. энтерита

5. балантидиоза

6. колита

г) Вирусы - возбудители инфекционных болезней:

1. аденовирусы

2. коронавирусы

3. цитомегаловирусы

4. энтеровирусы

5. вирус герпеса

6. вирус паротита

7. вирус кори

8. лейковирусы

9. вирусы парагриппа

10. респираторно-синцитиальный вирус

11. реовирусы

12. риновирусы

13. вирус краснухи

14. вирус вакцины

15. вирус ветряной оспы

16. вирус везикулярного стоматита

17. онкорнавирусы

Классификация гельминтов 3 - 4-й группы патогенности

3-я группа

1. Возбудитель альвеолярного эхинококкоза

2. Возбудитель гидатидозного эхинококкоза

4-я группа

1. Возбудитель стронгилоидоза

2. Возбудитель энтеробиоза

3. Возбудитель трихинеллеза

4. Возбудитель описторхоза

5. Возбудитель токсокароза

6. Возбудитель трихоцефалеза

7. Возбудитель аскаридоза человека

8. Возбудитель клонорхоза

9. Возбудитель метагонимоза

10. Возбудитель нанофиетоза

11. Возбудитель тениаринхоза

12. Возбудитель дифиллоботриоза

13. Возбудитель тениоза, цистицеркоза

14. Возбудитель аскаридоза свиней

15. Возбудитель анкилостомидоза

16. Возбудитель некатороза

17. Возбудитель филяриатоза

Приложение 8

к Инструкции по оценке условий

труда при аттестации рабочих мест

по условиям труда и предоставлению

компенсаций по ее результатам

РАЗМЕРЫ ДОПЛАТ

	Классы условий труда  
	Процент от тарифной ставки первого разряда
за 1 час работы в условиях труда,     
соответствующих классу          

	1-й класс              
(оптимальные условия   
труда)                 
	

0                      

	2-й класс              
(допустимые условия    
труда)                 
	

0                      

	3-й класс (вредные     
условия труда):        
	

	3.1 (1-й степени)      
	0,10                   

	3.2 (2-й степени)      
	0,14                   

	3.3 (3-й степени)      
	0,20                   

	3.4 (4-й степени)      
	0,25                   

	4-й класс (опасные     
условия труда)         
	
0,31                   


Приложение 9

к Инструкции по оценке условий

труда при аттестации рабочих мест

по условиям труда и предоставлению

компенсаций по ее результатам

СОГЛАСОВАНО                          УТВЕРЖДЕНО

Председатель профкома                Приказ руководителя организации

__________ _____________             от "__" ____________ 20__ г.

 (подпись) (И.О.Фамилия)             N ________________

"__" ____________ 20__ г.

                              ПЕРЕЧЕНЬ

              рабочих мест по профессиям и должностям

___________________________________________________________________

                     (наименование организации)

          на которых работающим по результатам аттестации

         подтверждены особые условия труда, соответствующие

         требованиям списков производств, работ, профессий,

          должностей и показателей, дающих право на пенсию

          по возрасту за работу с особыми условиями труда

	N  
п/п
	Номер   
списка, 
раздела,
пункт,  
подпункт
	Вид экономической          
деятельности согласно      
Общегосударственному       
классификатору Республики  
Беларусь ОКРБ 005-2006     
	Код и    
наиме-   
нование  
профессии
рабочих, 
должности
служащих 
согласно 
ОКПД     
	Код   
выпус-
ка    
ЕТКС  
	Особые 
пока-  
затели,
обозна-
ченные 
в      
списках
	Класс
усло-
вий  
труда
	Коли- 
чество
работ-
ников 

	
	
	сек-
ция 
	раз-
дел 
	груп-
па   
	класс
	под- 
класс
	
	
	
	
	

	1 
	2    
	3 
	4  
	5  
	6  
	7  
	8    
	9   
	10   
	11  
	12  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Председатель аттестационной комиссии ___________       _____________

                                      (подпись)        (И.О.Фамилия)

Приложение 9-1

к Инструкции по оценке условий

труда при аттестации рабочих мест

по условиям труда и предоставлению

компенсаций по ее результатам

(введено постановлением Минтруда и соцзащиты

от 13.01.2009 N 7)

СОГЛАСОВАНО                                     УТВЕРЖДЕНО

Председатель профкома организации               Приказ руководителя

__________ ________________                     __________ ________________

 (подпись)    (ф.и.о.)                          (подпись)      (ф.и.о.)

"__" __________ 200_ г.                         "__" __________ 200_ г.

N _________                                     N _________

                                 ПЕРЕЧЕНЬ

           рабочих мест работниц текстильных профессий для целей

                 профессионального пенсионного страхования

            ___________________________________________________

                        (наименование организации)

┌───┬──────────────────┬───────┬───────────────────────┬───────┬──────────┐

│ N │Код и наименование│  Код  │  Особые показатели,   │ Класс │Количество│

│п/п│профессии рабочих │выпуска│обозначенные в перечне │условий│ работниц │

│   │  согласно ОКПД   │ ЕТКС  │текстильных производств│ труда │          │

├───┼──────────────────┼───────┼───────────────────────┼───────┼──────────┤

│ 1 │         2        │   3   │           4           │   5   │    6     │

├───┼──────────────────┼───────┼───────────────────────┼───────┼──────────┤

│   │                  │       │                       │       │          │

Председатель аттестационной комиссии ______________________________________

                                                   (ф.и.о.)

Приложение 10

к Инструкции по оценке условий

труда при аттестации рабочих мест

по условиям труда и предоставлению

компенсаций по ее результатам

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты

от 13.01.2009 N 7)

СОГЛАСОВАНО                          УТВЕРЖДЕНО

Председатель профкома                Приказ руководителя организации

__________ _____________             от "__" ____________ 20__ г.

 (подпись) (И.О.Фамилия)             N ________________

"__" ____________ 20__ г.

                              ПЕРЕЧЕНЬ

              рабочих мест по профессиям и должностям

___________________________________________________________________

                     (наименование организации)

     на которых работающим по результатам аттестации установлен

         дополнительный отпуск за работу с вредными и (или)

                      опасными условиями труда

┌───┬──────────────┬───────┬─────────────┬───────┬─────────────────┐

│   │    Код и     │       │             │       │                 │

│   │ наименование │       │             │       │Продолжительность│

│ N │  профессии   │  Код  │Наименование │ Класс │ дополнительного │

│п/п│   рабочих,   │выпуска│структурного │условий│    отпуска в    │

│   │  должности   │ ЕТКС  │подразделения│ труда │календарных днях │

│   │   служащих   │       │             │       │                 │

│   │согласно ОКПД │       │             │       │                 │

├───┼──────────────┼───────┼─────────────┼───────┼─────────────────┤

│ 1 │      2       │   3   │      4      │   5   │        6        │

├───┼──────────────┼───────┼─────────────┼───────┼─────────────────┤

│   │              │       │             │       │                 │

Председатель аттестационной комиссии ___________       _____________

                                      (подпись)        (И.О.Фамилия)

Приложение 11

к Инструкции по оценке условий

труда при аттестации рабочих мест

по условиям труда и предоставлению

компенсаций по ее результатам

СОГЛАСОВАНО                          УТВЕРЖДЕНО

Председатель профкома                Приказ руководителя организации

__________ _____________             от "__" ____________ 20__ г.

 (подпись) (И.О.Фамилия)             N ________________

"__" ____________ 20__ г.

                              ПЕРЕЧЕНЬ

              рабочих мест по профессиям и должностям

____________________________________________________________________

                     (наименование организации)

          на которых работающим по результатам аттестации

        подтверждены вредные и (или) опасные условия труда,

       соответствующие требованиям списка производств, цехов,

         профессий и должностей с вредными и (или) опасными

            условиями труда, работа в которых дает право

         на сокращенную продолжительность рабочего времени

	N  
п/п
	Код профессии
рабочего,    
должности    
служащего    
согласно ОКПД
	Наименование
профессии   
рабочего,   
должности   
служащего   
	Наиме- 
нование
струк- 
турного
подраз-
деления
	Раздел,
глава и
пункт  
списка 
	Класс  
условий
труда  
	Продолжи-  
тельность  
сокращенной
рабочей    
недели     
(в часах)  

	1 
	2      
	3      
	4   
	5   
	6   
	7     

	
	
	
	
	
	
	


Председатель аттестационной комиссии ___________       _____________

                                      (подпись)        (И.О.Фамилия)

Приложение 12

к Инструкции по оценке условий

труда при аттестации рабочих мест

по условиям труда и предоставлению

компенсаций по ее результатам

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты

от 13.01.2009 N 7)

СОГЛАСОВАНО                          УТВЕРЖДЕНО

Председатель профкома                Приказ руководителя организации

__________ _____________             от "__" ____________ 20__ г.

 (подпись) (И.О.Фамилия)             N ________________

"__" ____________ 20__ г.

                              ПЕРЕЧЕНЬ

              рабочих мест по профессиям и должностям

____________________________________________________________________

                     (наименование организации)

    на которых работающим по результатам аттестации установлены

   доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда

	N 
п/п
	Код и    
наименование 
профессии  
рабочих,   
должности  
служащих   
согласно ОКПД
	Код  
выпуска
ЕТКС, 
ЕКСД  
	Класс 
условий
труда 
	Процент от тарифной
ставки I разряда за
1 час работы в   
условиях труда,  
соответствующих  
классу       
	Численность
работающих 

	1 
	2      
	3   
	4   
	5         
	6     

	
	
	
	
	
	


Председатель аттестационной комиссии ___________       _____________

                                      (подпись)        (И.О.Фамилия)

Приложение 13

к Инструкции по оценке условий

труда при аттестации рабочих мест

по условиям труда и предоставлению

компенсаций по ее результатам

СОГЛАСОВАНО                                 УТВЕРЖДАЮ

Председатель профкома                       Руководитель организации

__________ _____________                    __________ _____________

 (подпись) (И.О.Фамилия)                     (подпись) (И.О.Фамилия)

________                                    ________

 (дата)                                      (дата)

                                ПЛАН

               мероприятий по улучшению условий труда

	Наиме-  
нование 
подраз- 
деления,
рабочего
места   
	Наиме- 
нование
меро-  
приятия
	Стоимость    
выполнения   
мероприятия  
	Ответст-
венный  
за      
выпол-  
нение   
меро-   
приятия 
	Срок  
выпол-
нения 
	Ожидаемая            
экономическая        
эффективность        
	Отмет-
ка о  
выпол-
нении 

	
	
	плани-
руемая
	факти-
ческая
	
	
	улучшены
условия 
труда на
рабочих 
местах  
	приведены в 
соответствие
с требо-    
ваниями ги- 
гиенических 
нормативов  
	

	1    
	2   
	3   
	4   
	5    
	6   
	7    
	8     
	9  

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Председатель аттестационной комиссии ___________       _____________

                                      (подпись)        (И.О.Фамилия)

_______________________

       (дата)

