Приложение 3 к Инструкции по оценке условий труда при аттестации рабочих мест по условиям труда и предоставлению компенсаций по ее результатам


ПРОТОКОЛ N 38.1
количественных измерений и расчетов показателей тяжести трудового процесса

(прилагается к карте аттестации рабочего места по условиям труда)
	01.12.2008 


	г.Минск



	1. Организация
	

	2. Цех (отдел)
	Гараж

	3. Участок (бюро, сектор)
	МАЗ-631705 (АА 47 55-7)

	4. Код и наименование профессии (должности) по ОКПД
	11442 водитель автомобиля

	5. Пол работника
	Муж.

	6. Количество аналогичных рабочих мест
	1 рабочее место

	7. Описание выполняемой работы
	Управление одиночными легковыми и грузовыми автомобилями всех типов и марок, отнесенными к одной или обеим категориям механических транспортных средств «В» или «С». Управление подъемным механизмом самосвала, крановой установкой автокрана,  насосной установкой автоцистерны, холодильной установкой рефрижератора и другим специальным оборудованием специализированных и специальных автомобилей. Буксирование прицепов разрешенной массой до 750 кг. Заправка автомобилей топливом, смазочными материалами и охлаждающей жидкостью. Проверка технического состояния и прием автомобиля перед выездом на маршрут движения. Подача автомобиля под погрузку и разгрузку грузов. Обеспечение сохранности принятого груза. Сдача автомобиля и постановка его на отведенное место по возвращении с работы. Устранение возникших во время работы на линии мелких эксплуатационных неисправностей механических транспортных средств, не требующих разборки механизмов. Оформление путевых документов.  


	Изучаемый  
показатель
	Исходные данные и необходимые расчеты для определения фактического значения показателя
	Фактическое   
значение    
показателя

	1. Физическая динамическая нагрузка (внешняя механическая работа за смену)
	
	

	1.2. Региональная нагрузка при перемещении до 1м.
	Не характерно
	-

	1.3. общая нагрузка (с участием мышц рук, корпуса, ног): перемещение груза от 1 до 5 м 
	Не характерно
	-

	1.4. общая нагрузка (с участием мышц рук, корпуса, ног): перемещение груза более 5 м 
	Не характерно
	-

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную (кг)
	
	

	2.2. подъем и перемещение тяжести при чередовании с другой работой  (до 10 раз в час)
	Не характерно
	-

	2.3. подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены
	Не характерно
	-

	2.4. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:

2.4.1. с рабочей поверхности

2.4.2. с пола
	Не характерно
	-

	3. Стереотипные рабочие движения, количество за смену
	
	

	3.2. стереотипные движения при локальной нагрузке (при работе на ЭВМ)
	Не характерно
	-

	3.3. стереотипные движения при локальной нагрузке (для других работ)
	Не характерно
	-

	3.4. региональная нагрузка при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого корпуса)
	1 мин – 10 дв 

480 мин – 4800 дв/см
	4800

	4. Статическая нагрузка за смену при удержании груза, приложении усилий, кг*с)
	
	

	4.1. одной рукой 
	Не характерно
	-

	4.2. двумя руками
	Не характерно
	-

	4.3. с участием мышц корпуса, ног
	До 26000
	3000

	5. Рабочая поза
	
	

	
	Периодическое, до 50% времени нахождение в неудобной и (или) фиксированной позе
	40,82%

	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30%), количество за смену
	
	

	
	51-100
	100

	7. Перемещение в пространстве, обусловленное техпроцессом (км)
	
	

	7.1. по горизонтали
	Не характерно
	-

	7.2. по вертикали
	Не характерно
	-


	Председатель аттестационной комиссии   
	________________________
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(дата)
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