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1.
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее Положение определяет порядок идентификации опасностей и оценки рисков деятельности предприятия в области охраны труда.
Положение разработано в соответствии с требованиями OHSAS 18001:1999.

Положение применяется на всех предприятиях Корпорации (далее – Предприятия).

3.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Процесс
последовательность взаимосвязанных операций или работ, осуществляемых для достижения общей конечной цели по выпуску конкретной продукции или оказания услуги.
Операция или работа
отдельная операция или работа, которая является составной частью одного процесса и выполнение которой предполагает ряд последовательных шагов (действий).
Источник опасности
объект или ситуация, представляющие потенциальную опасность для здоровья людей, производственного процесса или объектов собственности.
Идентификация опасности
определение перечня источников опасности, имеющихся на рабочем месте или свойственных производственному процессу, выполняемой работе.
Оценка рисков
процесс определения величины рисков и принятие решения о том, является ли данный риск приемлемым или неприемлемым.
Вероятность
потенциальная вероятность возникновения происшествия на производстве.
Последствия
максимально возможные потери в результате реализации риска при условии, что никакие мероприятия по его снижению не проводятся.
Риск
произведение вероятности и последствия потенциально возможного происшествия на производстве.
Приемлемый риск
риск, уменьшенный до уровня, который Предприятие может допустить, учитывая требования законодательства и взятые на себя обязательства, изложенные в Политике в области охраны труда и окружающей среды.
Происшествие на производстве
- производственная травма (смертельная травма, травма с утратой трудоспособности, травма с переводом на легкий труд, травма с медицинским лечением пострадавшего, травма с оказанием первой медицинской помощи);
- авария;
- пожар;
- дорожно-транспортное происшествие;
- авария на железнодорожном транспорте;
- сочетание указанных выше событий;
- опасное событие;
- острое профессиональное заболевание (отравление).
Остаточная вероятность
вероятность реализации риска при условии, что все запланированные мероприятия по снижению риска выполнены.
Остаточные последствия
максимально возможные потери в результате реализации риска при условии, что все запланированные мероприятия по снижению риска выполнены.
Остаточный риск
произведение остаточной вероятности на остаточные последствия при условии, что все запланированные мероприятия по снижению риска выполнены.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Общие требования

4.1.1. Процесс проведения оценки риска состоит из четырех этапов (рисунок 1):

- определение опасностей;
- анализ опасностей;
- измерение рисков;

- управление рисками.
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Рис.1. Схема проведения оценки риска

4.1.2. Идентификация опасностей деятельности, оценка рисков (в т.ч. выделение значительных рисков из перечня рисков), оценка их характеристик осуществляется с целью определения приоритетов деятельности Предприятия, учета их при разработке целевых и плановых показателей, обоснования плановых мероприятий по снижению риска.

4.1.3. Идентификация опасностей и оценка рисков является процессом, учитывающим как основные виды деятельности Предприятия, так и вспомогательные, деятельность и подверженность опасностям как персонала предприятия, так и посетителей и подрядчиков, используемое в работе оборудование, механизмы, инструменты и применяемые вещества и материалы.

4.1.4. Опасности делятся на два вида:

а) прямая опасность:

- источник или ситуация, которые оказывают, либо могут оказать непосредственное прямое воздействие на безопасность и здоровье человека, нанести ущерб производственной среде;

б) косвенная опасность:

- источник или ситуация, воздействие от которых на безопасность и здоровье человека, происходят через определенный промежуток времени, на протяжении которого человек подвергался воздействию.
4.1.5. Идентификация опасностей и оценка рисков проводится по результатам годовой деятельности Предприятия (см. Типовое положение о целях и задачах в области охраны труда), а также с учетом опасностей и рисков от деятельности подрядных организаций, осуществляющих свою деятельность на объектах Предприятия.

4.1.6. Для идентификации опасностей учитываются следующие исходные данные о деятельности Предприятия:

- наблюдение за производственной средой на рабочем месте;

- операции, выполняемые на рабочем месте, чтобы учесть их при оценке риска;

- внешние факторы, воздействующие на рабочее место;

- наличие и состояние оборудования, механизмов и инструмента, которые несут опасность;

- наличие веществ, материалов и т.п., которые несут опасность;

- подверженный опасности персонал, посетители, подрядчики, оборудование, материалы.

4.1.7. При идентификации опасностей и оценке рисков необходимо руководствоваться следующими документами:

- законодательными требованиями в области охраны труда;

- технологическими документами (технологический регламент, паспорт, инструкция, операционная или режимная карты и др.);

- планами локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий;

- положениями о подразделениях, должностными инструкциями руководителей, специалистов, служащих и рабочих.

- инструкциями по охране труда и производственными инструкциями;

- техническими паспортами заводов-изготовителей на оборудование, машины, механизмы;

- зарегистрированными данными (информацией об авариях, пожарах, несчастных случаях, вновь выявленных профессиональных заболеваниях, которые произошли за последние 3 года);        

4.1.8. При идентификации опасностей и оценке рисков должен учитываться опыт работников на непосредственном рабочем месте (в технологическом процессе, операции, виде работ), которые непосредственно подвергаются опасности на рабочем месте и осведомлены об опасностях и рисках, связанных непосредственно с их местом работы.

4.1.9. Идентификация опасностей должна быть проведена в следующих производственных условиях:

- нормальная работа;
- аварийная ситуация (предполагаемая и/или имевшая место).
4.1.10. Идентификация опасностей осуществляется по следующим направлениям:
- основная производственная деятельность. К ней относятся все основные и промежуточные технологические процессы, операции и работы, осуществляемые на Предприятии для выполнения плановых заданий;
- вспомогательная производственная деятельность. Здесь следует выделить работы, проводимые как работниками Предприятия, так и подрядными организациями на объектах Предприятия, которые не свойственны основным видам деятельности Предприятия. Это могут быть следующие виды работ: плановые ремонты, замена и строительство инженерных коммуникаций, ремонт и чистка технологического оборудования, зданий, т.д.;

- материально-техническое обеспечение. К нему относятся такие источники опасностей, как транспортировка и хранение сырья, материалов, реагентов, энергоносителей, обеспечение автотранспортом и спецтехникой;
- проектирование, планирование новых объектов и видов деятельности.

4.2.
Организационные требования
4.2.1.
Оценка рисков состоит в последовательном выполнении следующих основных действий:
- идентификация источников опасностей;
- определение лиц, на которые может воздействовать источник опасности, а также ситуаций, при которых такое воздействие может быть возможным;
- определение уровня риска, его сравнение с уровнем приемлемых рисков и разработка мероприятий по устранению или минимизации риска;
- документирование результатов и контроль выполнения мероприятий по устранению или минимизации рисков;
- повторная оценка рисков.
4.2.2.
План работ по оценке рисков должен предусматривать:
- перечень всех производственных процессов и/или рабочих мест, где необходимо провести оценку рисков;
- разбиение каждого процесса на отдельные операции или работы в последовательности их обычного выполнения работниками;
- определение приоритетов (очередности) выполнения оценки рисков в подразделении.
Форма плана по выполнению оценки рисков приведена в приложении №1 к настоящему Положению.
4.2.3.
Внеплановая оценка рисков должна выполняться:
- в  ходе  внутреннего  расследования  происшествия  на  производстве;
- при введении нового или изменении (модернизации) существующего производственного процесса;
- при введении в эксплуатацию нового оборудования или изменения (модернизации)        
имеющегося;
- при изменении численности (значительном сокращении или увеличении) персонала,
занятого выполнением технологической операции или работы.
4.2.4. Все источники опасности, характерные для каждого производственного процесса или рабочего места, должны быть определены и соответствующим образом классифицированы в соответствии с типовым перечнем источников опасности (приложение №2 к настоящему Положению).
4.2.5. Для каждого источника опасности должны быть определены наиболее тяжелые потенциальные последствия его воздействия на людей, производственный процесс и/или объекты собственности (приложение №2 к настоящему Положению).
4.2.6. Для каждого источника опасности должны быть определены применяемые в настоящее время способы предупреждения опасности (инженерные, организационные, обучение и информирование персонала, средства индивидуальной и коллективной защиты и пр.).
4.2.7. Для каждого источника опасности должны быть определены (в баллах) последствия и вероятность возможного происшествия на производстве (приложение №2 к настоящему Положению).
4.2.8. Для каждого источника опасности должна быть определена величина (степень) риска
(приложение №3 к настоящему Положению).
4.2.9. Уровень оцененных рисков должен использоваться для определения приоритетов
при разработке и реализации мероприятий по устранению или снижению рисков.
Риск, уровень которого оценивается в 8 – 15 баллов, подлежит первоочередному устранению или снижению до приемлемого уровня. Если устранение или снижение риска не представляется возможным, связанные с ним работы должны быть прекращены в установленном порядке.
4.2.10. При разработке мероприятий по устранению или минимизации рисков следует
руководствоваться следующей иерархией (сверху вниз от наиболее эффективных к менее
эффективным способам снижения риска):
- исключение опасности (внедрение новой технологии, автоматизации и т.п.);
- замена опасности (замена оборудования или материалов на менее опасные и т.п.);
- изоляция опасности (ограждения, защитные блокировки, сигнализация и пр.);
- принятие организационных решений (изменение порядка выполнения работ и т.п.);
- применение средств индивидуальной защиты.
4.2.11. Планируемые мероприятия должны быть оценены в части их достаточности для устранения или минимизации риска до приемлемого уровня (остаточный риск). Такие мероприятия должны исключать появление новых, не существовавших ранее рисков неприемлемого уровня.

4.2.12. Результаты оценки рисков должны быть документированы (приложение №4 к настоящему Положению).

4.2.13. Информация о выявленных рисках неприемлемого уровня должна заноситься в
реестр неприемлемых рисков (приложение №5 к настоящему Положению).

4.2.14. Работники должны быть проинформированы о соответствующих результатах оценки рисков. Копии карт оценки риска должны быть доступны для работников.

4.2.15. Карты оценки рисков должны использоваться при подготовке и выдаче нарядов-допусков (актов-допусков) на выполнение работ повышенной опасности.

4.2.16. По завершении оценки рисков для работников, занятых на выполнении оценивавшейся операции или работы, проводится инструктаж по охране труда или совещание по безопасности труда с коллективным обсуждением результатов оценки рисков.
4.2.17. Карты оценки рисков должны быть использованы при проведении инструктажей на рабочем месте и разработке инструкций по охране труда.
4.3. Требования к персоналу
4.3.1.
Оценку риска в подразделении должна выполнять рабочая группа (таблица 1), формируемая из числа работников разных специальностей (профессий) этого подразделения, хорошо знающих особенности осуществляемого производственного процесса (операции) и обладающих практическим опытом выполнения соответствующих работ.

Состав и численность рабочей группы должны определяться исходя из особенностей производственного процесса (в том числе связанных с ним опасных и вредных производственных факторов), в отношении которого выполняется оценка рисков. Один из членов рабочей группы должен быть назначен ее руководителем. При необходимости, в состав рабочей группы может включаться специалист по охране труда, промышленной и/или пожарной безопасности.
4.3.2.
Все лица, привлекаемые к оценке рисков, должны пройти обучение требованиям настоящего Положения.

                                                                                                                                              Таблица 1

	№
	Действия
	Ответственность

	
	
	Руководитель предприятия
	Руководитель 
подразделения 
	Рабочая группа
	Руководитель службы ОТиПБ

	1
	Назначение руководителя рабочей группы
	Х
	
	
	

	2
	Определение состава рабочей группы
	
	Х
	
	

	3
	Проведение обучения членов рабочей группы
	
	
	
	Х

	4
	Составление плана работ оценки рисков
	
	Х
	
	

	5
	Утверждение плана работ оценки рисков
	Х
	
	
	

	6
	Проведение идентификации опасностей и оценки рисков
	
	
	Х
	

	7
	Составление карты оценки рисков
	
	
	Х
	

	8
	Составление реестра неприемлемых рисков предприятия
	
	
	
	Х

	9
	Утверждение реестра неприемлемых рисков предприятия
	Х
	
	
	

	10
	Разработка мероприятий по снижению неприемлемых рисков
	
	Х
	
	

	11
	Утверждение мероприятий по снижению неприемлемых рисков
	Х
	
	
	

	12
	Выполнение мероприятий по снижению неприемлемых рисков
	
	Х
	
	

	13
	Контроль выполнения мероприятий по снижению неприемлемых рисков
	
	
	
	Х


5. ЗАПИСИ
На Предприятии должны использоваться, как минимум, следующие документированные данные, подтверждающие реализацию настоящего Положения:

· Планы выполнения оценки рисков.
· Карты оценки рисков.
· Реестры оценки рисков.
· Планы предприятий по охране труда на год.
· Записи об обучении и проверке знаний работников, привлекаемых к выполнению оценки рисков.
· Записи о проведении инструктажей по охране труда.
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