ВОДИТЕЛЬ (медицинские услуги) 

Синонимы: Водитель скорой помощи (правительственные услуги); водитель скорой помощи организации “Красный Крест” (или аналогичной организации)
Характер работы
Определение и/или описание 
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Перевозка больных, раненых или выздоравливающих больных на машине скорой помощи. Укладывание больных на носилки и погрузка носилок в машину скорой помощи, обычно с помощью санитара скорой помощи (медицинские услуги). Доставка больных или раненых в больницу, или выздоравливающих по месту назначения, используя опыт и квалификацию для избежания неожиданных движений, опасных для пациентов. Замена грязного белья на носилках. Оказание первой помощи при необходимости. В обязанности может входить связывание буйных больных. Может докладывать об инцидентах или чрезвычайных ситуациях медицинскому персоналу или блюстителям порядка (СНП). Также: водитель автомобиля неотложной медицинской помощи, машины скорой помощи или машины, принадлежащей больнице или военному госпиталю; в обязанности может входить оказание помощи в переноске детей в отделение скорой помощи.
Смежные и специфические специальности 
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Санитар скорой помощи; санитар группы скорой помощи; шофер похоронной машины/катафалка; водитель больницы/клиники; водитель службы медицинских услуг; водитель машины военной скорой помощи; водитель автомобиля (медицинские услуги); водитель полицейской машины скорой помощи; водитель частной машины скорой помощи.
Обязанности 
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Введение медикаментов (кислорода и др.); оказание помощи; переноска; смена; чистка; переговоры; вождение; составление документов; транспортировка; подача сигналов; подъем; погрузка; установление адреса; занесение в журнал; техническое обслуживание; починка; использование; размещение; перемещение предметов путем тянущего и толкающего усилий; ремонт; предоставление отчетов; ограничение; реанимация; обслуживание; связывание; укладывание на носилки; транспортировка; предупреждение; написание.
Риски
Риск несчастного случая 
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- повышенный риск аварии из-за высокой скорости вождения в чрезвычайных условиях (включая переезд через перекресток на красный свет, вождение по тротуарам и крутым склонам при попытке достичь пункта назначения во время автомобильных пробок);
- соскальзывание, спотыкание и падение (на лестнице или ровной поверхности) при переноске носилок и грузов или при оказании помощи больным;
- травмы в результате выполнения различных функций водителя машины - ремонт в дорожных условиях, замена шин и т.п. (см. водитель грузовика, шофер и др.);
- неожиданное выделение сжатых газов (например, кислорода или газонаркотической смеси) внутри машины скорой помощи.
Неблагоприятное воздействие физических факторов 
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- воздействие сильного шума, производимого аварийным сигналом скорой помощи;
- воздействие радиоактивных изотопов (в некоторых странах, где машины скорой помощи используются для транспортировки радиоизотопов в больницы).
Вредное воздействие химических веществ 
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- вероятность воздействия газонаркотической смеси, вводимой пациентам в машине скорой помощи;
- дерматит, вызванный излишним использованием моющих, чистящих и дезинфицирующих веществ.
Неблагоприятное воздействие биологических факторов 
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- вероятность заражения заразными заболеваниями от больных;
- вероятность контакта с телесными жидкостями больных (например, кровь от ран).
Эргономические и социальные факторы 
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- боли в спине и другие костно-мышечные нарушения в результате физического перенапряжения и неправильного положения тела при поднятии и другом перемещении больных, вождения по ухабистым дорогам, дорожного ремонта автомобиля и др.;
- психологический стресс, вызванный опасным вождением в сжатый период времени, контактом с жертвами аварии, смертельно ранеными больными и трупами, необычными графиками работы, продолжительным состоянием готовности и др.
ЖИВОТНОВОД
Синонимы: животновод, смотритель за животными, рабочий-животновод, содержатель животных, лаборант-животновод, специалист по разведению животных, рабочий животноводческой фермы; рабочий фермы по содержанию домашнего скота и т.д.
Характер работы
Определение и/или описание обязанностей
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Выполняет различные сочетания следующих обязанностей по уходу за животными, такими как мыши, канарейки, морские свинки, норки, собаки и обезьяны, в условиях ферм и таких заведений, как собачий питомник, загон, больницы и лаборатории. Кормит и поит животных в соответствии с графиком. Чистит и дезинфицирует клетки, небольшие загоны и дворы, стерилизует лабораторное оборудование и хирургические инструменты. Осматривает животных для выявления признаков болезни и лечит их в соответствии с инструкциями. Перевозит животных из одного помещения в другое. Регулирует температуру и влажность в помещениях для животных. Ведет запись данных в соответствии с инструкциями, таких как генеалогические данные, питание, вес, медикаменты, прием пищи и номер лицензии. Делает анестезию, прививки, бреет, купает, стрижет, чистит животных. Чинит клетки, загоны или обнесенные забором дворы. Может забивать и снимать шкуру с таких животных, как лисы и кролики, и упаковывать шкуры в ящики. Может быть назначен на должность в соответствии с местом работы, такую, как: Смотритель загона для собак (государственная служба); Рабочий фермы, пушнина (сельское хозяйство); Помощник, зоолаборатория (фармацевтическая); Смотритель собачьего питомника (сельское хозяйство); Служитель зоомагазина (розничная торговля); Служитель ветеринарной лечебницы (медицинская служба) ( СНП).
Смежные и специфические специальности 
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Рабочий скотобойни; мясник; фермер/крупный рогатый скот; рабочий фермы, техник/крупный рогатый скот (также: рабочий фермы, техник/молочная ферма/домашние пушные звери/свиньи/птица/овцы); ветеринар и т.д. (ISCO); скотовод; инспектор приюта для животных; пчеловод; специалист по искусственному оплодотворению; держатель пасеки; скотник; ковбой; работник пушной фермы; пастух; овцевод; фермер, разводящий домашний скот; смотритель скотного двора; доярка; рабочий пушной фермы; фермер-птицевод; пастух; конюх; скотовод; инспектор, собачий питомник; и т. д. (DOT и ISCO); рабочий по разведению животных (RHAJ); специалист по стрижке животных; гаучо; конюх, смотритель/рабочий зоопарка и т.д.
Обязанности
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Регулировка (рычагов управления); назначение (лекарства); анестезия; применение (лекарства); распределение; оказание помощи (ветеринару); прикрепление; уход; складывание в мешки; откачка воды; купание; укладывание подстилки для скота; привязывание; выжигание клейма; объездка (лошадей); разведение; обуздывание; расчесывание; строительство (изгородей, навесов и т.п.); связывание; забой скота; покупка и продажа; сажание в клетку; подсчеты; проверка свежести яиц; уход; перенос; кастрация; поимка; изменение; скрепление; чистка; сбор (платы, пожертвований и т.п.); расчесывание; улучшение состояния; ограничение; строительство; помещение в загон; укладка в ящики; возделывание; культивирование; консервирование (мяса); удаление клювов; лишение мест обитания; доставка; демонстрация (животных клиентам, зрителям и т.п.); отмывание (посуды); дезинфицирование; распределение; обрубание хвостов; одомашнивание (животных); введение лекарств; чистка; вождение автомобиля; ведение документации; огораживание; наем; установка; обследование (животных); тренировка; экспонирование на выставке (в коммерческих, просветительских и развлекательных целях); истребление; занятие сельским хозяйством; откармливание на убой; кормление; погрузка; промывка; выдача корма; загон; подготовка; окуривание; сбор; выпас; содержание на подножном корму; смазывание; перемалывание; чистка лошади; выращивание; охрана; направление; ухаживание; запрягание; сбор урожая; искусственное выведение; буксирование; оказание помощи; пастьба; найм; привязывание (животных); опознание; разведение; информирование; проведение инъекций; проведение прививок; осеменение; инспектирование; расследование; изолирование; содержание; забой; приклеивание ярлыков; бичевание; настилка соломы; погрузка и разгрузка; смазка; содержание в исправности; управление; маркировка; маркетинг; измерение; лечение лекарствами; дойка; оплодотворение икры; смешивание; монтаж и демонтаж; передвижение; ловля сетями; разметка; уведомление; выращивание; наблюдение; смазывание маслом; открывание; эксплуатация; отдача приказов; усмирение; упаковка; окраска; исполнение; размещение; посадка; полив; подготовка; сохранение; прокалывание; производство; разведение (животных); откачка; штампование; приобретение; объявление карантина; складывание в сетку; разведение; скотоводство; выведение; запись; регулирование; удаление; сдача в аренду; осуществление ремонта; пополнение; составление отчетов; сдерживание; езда верхом; проведение облав; оседлывание; разбрасывание; выбрасывание за ненадобностью; сегрегация; отбор; отделение (сепарация); скрещивание (птицы); заострение; бритье; перевозка грузов; стрижка; подковка; сгребание; показ (животных клиентам, зрителям и т.п.); сдирание шкур; забой скота; разрезание; сортировка; засевание; метание икры; опрыскивание; пришпоривание; стерилизация; хранение на складе; обдирание; надзор; прикрепление ярлыков; укрощение; нанесение татуировки; подача заявок на торги; натаскивание (полицейских и армейских собак для поиска наркотиков и взрывчатых веществ); перевозка; лечение; приведение в порядок; завязывание; использование; вакцинация; выгуливание (собак); мытье; поливание; взвешивание; обметывание; надевание ярма.

Риски
Риск несчастного случая
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- соскальзывание, спотыкание и падение (на скользких поверхностях, лестницах и т.п.), столкновение с отдельными предметами и т.д.;
- порезы и проколы, вызванные острыми предметами, разбитым стеклом и шприцами;
- травмы вследствие ударов о вращающиеся двери;
- травмы от укусов, бодания и нападений домашних и диких животных;
- удары, укусы, царапины, причиненные лабораторными животными (приматами, собаками, кошками, козлами, кроликами, морскими свинками, крысами, мышами, хомяками и другими грызунами, змеями, осами и т.д.); домашними животными, пушными зверями, пчелами, животными из зоопарка и другими животными, которых содержат из-за их образовательной, коммерческой, развлекательной, игровой, спортивной ценности или в исследовательских целях;
- падение с лошадей и других ездовых животных;
- дорожные происшествия во время транспортировки животных;
- несчастные случаи, связанные с использованием огнестрельного оружия во время охоты на животных (например, для зоопарков);
- опасность возгорания на установках по утилизации отходов животных;
- пожары и взрывы, вызванные горючими и взрывчатыми веществами;
- травмы глаз вследствие попадания металлических осколков (например, у кузнецов, подковывающих лошадей или выжигающих клейма);
- ожоги от раскаленных металлических предметов (например, у кузнецов, подковывающих лошадей);
- удар электрическим током, причиненный неисправным или неправильно эксплуатируемым электрическим и электромеханическим оборудованием;
- взрывы воздушных взвесей смесей для кормления животных.
Неблагоприятное воздействие физических факторов
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- воздействие ионизирующей радиации, излучаемой ветеринарным рентгеновским оборудованием, и лабораторными животными, которых изучали или лечили радиоизотопами;
- воздействие на кожу и глаза ультрафиолетового излучения, используемого для стерилизации и других целей в лабораториях и помещениях для животных;
- воздействие чрезмерного шума, воздействие жары и механического шока и вибрации при ударах во время ковки и других имеющих к этому отношение операциях (у кузнецов);
- стрессы, связанные с холодом и жарой, которые приводят к различным последствиям - от температурного дискомфорта до обморожения и тепловых ударов, соответственно, а также воздействие частых и резких смен температуры на специалистов по уходу за животными, работающими преимущественно или частично на открытом воздухе в суровых климатических условиях (при входе и выходе из комнат с регулируемым климатом);
- нарушения здоровья (например, ревматизм и др.), вызванные неблагоприятными условиями в помещениях для животных, такими, как высокая влажность, бетонные полы и т.п.
Вредное воздействие химических веществ
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- интоксикация из-за контакта с химикатами, такими, как пестициды (особенно инсектициды, бактерициды и гербициды), растворы, сильные кислоты и щелочи, моющие средства и т.д.;
- дерматозы, вызванные контактом с химикатами, такими, как пестициды, растворители, моющие средства, дезодоранты, лекарства для животных и др.;
- аллергические заболевания из-за контакта с формальдегидом и другими синтетическими или природными веществами, вызывающими аллергию;
- риск для здоровья, вызванный вдыханием паров формальдегида;
- опасность для здоровья, вызванная воздействием металлических и других испарений во время ковки, подковывания и других операций, связанных с уходом за копытами (особенно для кузнецов);
- системные и желудочно-кишечные заболевания, вызванные воздействием цитотоксичных веществ (особенно у специалистов по работе с лабораторными животными);
- воздействие различных канцерогенных, мутагенных и тератогенных веществ (особенно у работников лабораторий, имеющих дело с животными);
- ртутное отравление (у рабочих, занятых выделкой меха).
Неблагоприятное воздействие биологических факторов
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- инфекция из-за контакта с больными или патогенными животными или из-за воздействия переносимых по воздуху возбудителей заболевания, вызывающего развитие заразных болезней (зооноз), включая сибирскую язву, бластомикоз, бруцеллез, вирус В; лихорадка от кошачьих царапин; эхинококкоз; энцефалит; энтерит (приобретенный зоонетически); эризипелоид; сап; анкилостомидоз; лептоспироз; вирус Орфа, орнитоз; пастереллёз; чума, ложная коровья оспа; попугайная болезнь; пиогенные (обусловленные нагноением) болезни; Ку-лихорадка; бешенство; лихорадка от укуса крыс; лихорадка долины Рифт; трихофитические болезни; сальмонеллез; лептоспироз; болезни, вызванные солитерами; токсоплазмоз; туберкулез; туляремия; тиф, а также другие заболевания, вызванные простейшими паразитами, риккетсией, хламидией, вирусными и грибковыми инфекциями и т.д.;
- аллергические заболевания, вызванные реакциями на лабораторных животных (включая: профессиональную астму, аллергический альвеолит, бронхит, пневмонию, риниты, кожную сыпь и т.п.) и болезни дыхательных путей, вызванные вдыханием пыли от корма для животных, содержащей различные микроорганизмы и их споры, шерсть животных (“легкие скорняка”), птичий помет (“легкие голубятника”), и т.д.;
- легочная дисфункция у рабочих, обслуживающих закрытые помещения для животных, вызванная различными веществами, включая сероводородный токсикоз, бронхит, неаллергическую астму, токсичный синдром органической пыли, раздражение слизистой оболочки, а также заболевания, вызванные биоаэрозолями и эндотоксинами;
- респираторные последствия, связанные с пылью и эндотоксинами, у рабочих, занятых кормлением животных и у работников пушных ферм; 
- воздействие канцерогенных аффлатоксинов (вызывают первичный рак печени) на рабочих, занятых кормлением животных;
- риск онкологических заболеваний из-за канцерогенов, присутствующих в пестицидах, в медикаментах для животных и т.д.;
- острые нарушения здоровья, вызванные различными средствами против блох, которые используются специалистами по уходу за животными;
- повышенный риск заражения лабораторным путем геморрагической лихорадкой с почечным синдромом от зараженных лабораторных крыс;
- профессиональные экземы и контактные дерматиты;
- повышенный риск развития хронического лимфо-лейкоза и лимфомы не по типу Ходжкина у специалистов по разведению животных;
- различные септические инфекции;
- развитие синдрома бешеной коровы (вирусного заболевания).

Эргономические и социальные факторы
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- костно-мышечные заболевания (особенно колен и спины) у специалистов по уходу за животными, вынужденными долго находиться в седле и/или стоять на коленях (особенно на бетонных полах) во время работы (например, кузнецы);
- неудовлетворенность работой, связанная с неблагоприятной рабочей обстановкой (грязь, запахи и др.) и с тем, что работа носит преимущественно физический характер;
- риск нападения угонщиков скота, воров, специализирующихся на ценных породах животных и т.д.;
- риск проявления недовольства и вероятность подвергнуться насилию со стороны групп защитников прав животных; 
- опасность развития наркозависимости, вызванная легким доступом к лекарствам для животных.
АВТОМЕХАНИК
Синонимы: Слесарь-механик, гаражный механик, автомобильный механик
Характер работы
Определение и/или описание обязанностей 
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Ремонт, обслуживание и капитальный ремонт автомобилей и других дорожных средств; осмотр автомобиля для определения характера, степени и места неисправности; планирование работы, использование карт и технических инструкций; разборка двигателя, трансмиссии, дифференциала или других деталей, требующих ремонта; ремонт или замена таких деталей, как поршни, тяги, передачи, клапаны, подшипники, контактов прерывателя или прокладок и принадлежностей, таких как свечи зажигания; замена и регулировка тормозов, запайка мест утечки в радиаторе, замена втулок рулевого механизма и выполнение других видов ремонта; настройка двигателя путем регулировки зажигания, карбюратора, клапанов и синхронизатора; проверка отремонтированных автомобилей в мастерской или на дороге. В обязанности может входить расточка деталей при помощи токарных и поперечно-строгальных станков, сварочного оборудования и ручных инструментов, ремонт электрооборудования и кузова, окраска распылением. Автомеханик может специализироваться на ремонте определенного типа двигателей, например, дизельных автомобильных двигателей и его позиция будет носить соответствующее название (ISCO).

Смежные и специфические специальности
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Аналогичные специальности, имеющие соответствующие названия: механик автобусов; механик дизельных двигателей; механик грузовых автомобилей; специалист по механическому ремонту двигателей; специалист по ремонту двигателей или автобусов; специалист по ремонту дифференциала; специалист по ремонту компрессора; специалист по ремонту головок двигателя и др., или в соответствии с названием: механик гаража; механик, ответственный за состояние автобусов; специалист по ремонту трансмиссий; специалист по ремонту тормозов; помощник механика по ремонту дизельного оборудования и др. (СНП).
Обязанности 
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Обработка абразивным инструментом; регулировка; выравнивание; сборка и разборка; крепление болтами; соединение; сверление отверстий; твердая пайка; очистка щеткой; сжигание; калибровка; цементирование; измельчение; зажимание скобами; очистка; резка; диагностика; погружение; разборка; демонтаж; сверление; вождение; осмотр; изготовление; крепление; заточка напильником; наполнение; окончательная отделка; крепление; кислородная резка; ковка; шлифовка; склейка; заколачивание; нагревание; введение; проверка; установка; ламинирование; подъем; смазка; механическая обработка; техническое обслуживание; измерение (по приборам); плавка; починка; фрезерование; капитальный ремонт; покраска; пробивание отверстий; планирование; размещение; прессовка; передвижение предметов тянущим усилием; откачка; передвижение предметов толкающим усилием; поднятие; повторная расточка; замена втулки; перезарядка; восстановление; регулировка; удаление; проведение ремонта; замена; клепка; замена проводки; полировка (составами); шлифовка (наждачной бумагой); соскабливание; обслуживание; установка; пайка; распыление; сдавливание; прошивание металлическими скобами; нарезание резьбы метчиком; испытание; нарезание резьбы; затяжка; настройка; выверка (размеров); сварка.
Риски
Риск несчастного случая 
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- травмы во время работы с механическим оборудованием, таким как токарные станки, дрели, сверлильные и хонинговальные станки, диски, поперечно-строгальные станки и различные режущие и ручные инструменты (резцы, гаечные ключи, отвертки, долото, кувалды и др.);
- травмы вследствие обморока, установки или соскальзывания домкратов, лебедок и подъемного оборудования и падения машин;
- колотые раны и порезы от ножа, твердых предметов, ручных инструментов, вследствие ударов о металлические предметы, незакрепленные болты и т.д. во время демонтажа, ремонтных и сборочных работ;
- соскальзывание, спотыкание и падение с лестниц, ступеней, находящихся на возвышении площадок и др. и падение в смотровые ямы (особенно при переноске грузов);
- падение на ровные поверхности, особенно на мокрый, скользкий или жирный пол;
- раздробление пальцев ног в результате падения на ступни тяжелых предметов;
- ожоги в результате контакта с горячими поверхностями, выхлопными трубами или расплавленными химическими веществами, неожиданного выброса горячей воды и пара из паропроводов, труб радиатора и системы охлаждения; при паяльных (в том числе пайки твердым припоем) и сварочных работы и др.;
- глазные травмы, полученные вследствие попадания осколков и летящих предметов во время шлифовки, механической обработки, очистки, полировки, сверления отверстий и аналогичных операций, или при эксплуатации компрессорного оборудования для очистки барабанов и тормозов или во время аналогичных операций;
- травмы, полученные при взрыве компрессорных линий или цистерн; случайное попадание материала/сжатого воздуха через кожу или отверстия тела;
- разрыв покрышек;
- несчастные случаи, вызванные плохо установленными и ненадлежащим образом обслуживаемыми паро- и водоочистителями;
- травмы, полученные при работе с барабанным стендом для проверки тормозов;
- поражение электрическим током в результате неисправностей, короткого замыкания или неправильной эксплуатации электромеханического оборудования, или в результате контакта с оголенными проводами (например, удар электрическим током, полученный от переносных инструментов с электроприводом);
- несчастные случаи вследствие возгорания и взрывов горючих и взрывчатых веществ (таких как жидкий нефтегаз, бензин, растворители, масла и др.), накапливающихся в результате пролива, утечек, халатности и др., или по причине возгорания водорода, выделяющегося из аккумуляторных батарей, или от пламени, образующегося в результате кислородной резки и сварки и т.п.
- отравление рабочих смотровых ям окисью углерода;
- дорожные происшествия во время проверки и вождения отремонтированных автомобилей.
Неблагоприятное воздействие физических факторов 
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- повышенный уровень шума (более 90 дБА), особенно при работе в кабине автомобиля;
- воздействие прямой и отраженной ультрафиолетовой (солнечной) радиации;
- воздействие микроволновых и радиочастотных излучений, особенно при таких работах как термосваривание поверхностей и обивки, сушка поверхностей, обработанных лакокрасочными материалами и др.;
- воздействие низких температур и ветров, особенно в открытых гаражах, что может привести к простудам (использование импровизированного обогревательного оборудования может также вызвать пожар и отравление окисью углерода);
- воздействие рентгеновских лучей и радиоизотопов в автомобилестроении (при неразрушающих испытаниях);
- развитие “синдрома белых пальцев от вибрации” (СБП) в результате вибрации инструментов с электроприводом.
Вредное воздействие химических веществ 
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- хроническое отравление в результате воздействия ряда промышленных химических веществ, включая тяжелые металлы (например, тормозных жидкостей, обезжиривающих средств, моющих средств, смазочных материалов, средств для чистки металлов, средств для снятия краски, растворителей и т.п. (см. Приложение);
- заболевания и болезненные состояния кожи (различные виды дерматитов, повышение чувствительности кожи, экзема, угри и пр.), вызванные воздействием различных химических веществ (например, клеящих веществ, асбеста, антифриза и тормозных жидкостей, эпоксидных смол, бензина, масел, никеля, канифоли и др.);
- раздражение глаз, головокружение, тошнота, затруднение дыхания, головные боли и т.п. вызванные контактом с химическими раздражающими веществами, дустами, дымами, антидетонаторами (такими как метилпентадиенил трикарбонил марганца (МТМ), растворители кетона (кетон метил изобутил - КМИ) и др.);
- развитие асбестоза и мезотелиомы вследствие попадания асбестовой пыли после чистки тормозного барабана и операции обработки;
- отравление свинцом;
- гематологические изменения в результате воздействия растворителей, таких как бензин и его гомологи, толуол, ксилол и др.;
- повышенный риск развития раковых заболеваний вследствие вдыхания выхлопных газов дизельного топлива или контакта с некоторыми тяжелыми металлами и их составляющими, асбестом, бензином и др.;
- острое раздражение глаз и слизистой оболочки, головные боли, затруднение дыхания, теснение в груди и т.п., вызванные вдыханием окисей азота [image: image23.png](NOy)



и мелких частиц;
- повышенный риск выкидыша или повреждения плода или эмбриона у беременных женщин вследствие контакта с органогалогенными растворителями;
- желудочно-кишечные нарушения в результате случайного или хронического отравления клеящими веществами;
- вдыхание дурных запахов при работе с некоторыми содержащими растворители клеящими веществами;
- распыление коррозионных и реактивных химических веществ, которое может вызвать повреждение глаз и кожи и пр.
Неблагоприятное воздействие биологических факторов 
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Заражение инфекциями в результате воздействия микроорганизмов и их роста в некоторых клеящих веществах.
Эргономические и социальные факторы 
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- серьезные костно-мышечные травмы (разрыв межпозвоночного диска, разрыв сухожилий, грыжа и др.) вследствие физического перенапряжения и неправильного положения тела при подъеме и передвижении тяжелых грузов;
- кумулятивные травматические нарушения, включая запястный синдром, вызванный продолжительными повторяющимися движениями;
- усталость и общее недомогание;
- опасность подвергнуться нападению со стороны отдельных лиц (включая недовольных клиентов) в местах работы, открытых для посторонних глаз;
- психологический стресс при работе с жесткими сроками.
Дополнение
Приложение 
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Основные вещества, воздействию которых могут подвергаться автомеханики:
- абразивная пыль;
- акролеин;
- клеящие вещества;
- щелочи;
- антифриз;
- асбест;
- бензин;

- бисфенол А;
- тормозные жидкости;
- бутанол;
- бутил ацетат;
- окись углерода;
- хлорированные углеводороды (например, растворители);
- канифоль;
- смазочно-охлаждающие жидкости;
- обезжириватели;
- диацетоновый спирт;


- соли двухромовой кислоты (дихроматы);
- диоксан;

- моющие средства (синтетические);
- эпоксидные смолы;

- этилацетат;
- этиленгликоль;
- замедлители пламени;


- бензин и добавки;

- стекловолокно;
- графит;

- консистентные смазки;


- гидравлические жидкости;
- гидрохинон;
- изоцианаты;

- изопропанол;



- керосин;

- свинец и его составляющие;
- смазочные вещества;
- средства для очистки металлических поверхностей;

- метанол;
- метил изобутил кетон;
- дисульфид молибдена;

- никель;

- окиси азота;
- масла (включая использованные масла);


- щавелевая кислота;
- средства для удаления краски;
- растворители красок (например, скипидар);


- фталевый ангидрид;
- пластмассы;
- полиэфирные смолы;





- противоокислители и ускорители вулканизации каучука;
- паяльные флюсы;
- растворители (различных типов);
- тетраэтилсвинец;
- тимеросол;
- трикарбонил;

- толуол;



- уайт-спирит;

- ксилол

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
Синонимы: Котельщик; рабочий котельной; специалист по очистке котловой воды; оператор паровых котлов; оператор парогенераторов; оператор паровых силовых установок; оператор установки для подачи пара.
Характер работы 

Определение и/или описание обязанностей
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Работа с топливными котлами, вырабатывающими пар для подачи в производственные процессы, здания и др. Зажигание газа, масла или котлов на твердом топливе при помощи факела; регулировка подачи топлива и воды в котел. Наблюдение за панелью управления и регулировка температуры, давления, тяги и других рабочих параметров. Наблюдение за работой котла и вспомогательных установок с целью обнаружения неисправностей и проведения ремонта. Замена горелок, труб и арматуры. Проверка и очистка подаваемой в котел воды при помощи специальных химических веществ, ионообменников и др. Приведение в действие насосов или напорного потока для удаления летучей золы из бункеров, загрязненной воды из бойлерной системы и смыва шлама в установку для размельчения золы. Оказание помощи ремонтникам котельной установки в проведении технического обслуживания и ремонтных работ.
Обязанности 
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Приведение в действие (насосов); регулировка; сборка и разборка; загрузка; проверка (клапанов, топливных баков); определение (неисправностей); наполнение; зажигание; фиксация; смыв (шлама); установка; освещение; загрузка и слив (топлива); поддержание (изоляции и др.); измерение; мониторинг; эксплуатация; регенерация (ионообменных смол); регулирование (потока, температуры); удаление (золы, отходов); ремонт; герметизация (мест утечки); завинчивание; механическая загрузка топлива; проверка свойств (подаваемой в котел воды); очистка (подаваемой в котел воды); заворачивание и отворачивание гаечным ключом.
Отрасли промышленности, в которых используется данная специальность
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Производственные предприятия и сфера услуг, для обеспечения работы которых необходима подача пара, например: химическая промышленность; производство пластмасс; электрические силовые установки; паровые химчистки; больницы; пищевая промышленность; судостроение; опреснительные установки и др.
Риски
Риск несчастного случая
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- соскальзывание и падение на ровные поверхности, в частности, на скользкий пол, на который разлиты вода, топливо, масла и др.;
- механические травмы при работе с распылителем и механическим загрузчиком топлива в котлах, работающих от угольного топлива;
- взрыв котла с вероятностью пожара (из-за перегрева и избыточного давления, отказа структурных компонентов вследствие усталости металла и др.); травмы, вызванные действием взрывной волны, летящими осколками, пламенем, паром и др.;
- возгорание и взрыв топлива (в частности, вследствие утечки топлива); возгорание ветоши, пропитанной топливом; взрывы газо-воздушных смесей внутри котла;
- возгорание сажи;
- ожоги от горячих поверхностей, горячей воды и выходящего пара;
- смерть от удара электрическим током и электрошок;
- удушье от вдыхания воздуха с низким содержанием кислорода;
- отравление окисью углерода или другими продуктами сгорания в воздухе, в частности, в случае неисправной вентиляции или недостаточного притока воздуха в горелки (острое отравление окисью углерода может вызвать головные боли, головокружение, тошноту, потерю сознания, кому и смерть);
- попадание брызг гидразина и его производных на кожу может вызвать проникающие ожоги и сильный дерматит;
- попадание в глаза химических веществ, используемых при регенерации ионообменников, при удалении ржавчины и окалины (в частности, попадание в глаза брызг гидразина и его производных может вызвать необратимые повреждения роговицы глаз).
Неблагоприятное воздействие физических факторов
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- повышенный уровень шума (свыше 94 дБА).
Вредное воздействие химических веществ
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- образование пневмокониоза в связи с вдыханием ванадиевой пыли и асбеста, содержащегося в изоляционном материале, в частности, во время работ по техническому обслуживанию и ремонту, а также вдыханием летучей золы;
- образование дерматоза от контакта с топливами и ингибиторами коррозии (различные органические или металлоорганические соединения) и другими водными добавками;
- раздражение глаз, дыхательных путей и кожи в результате попадания гидразина и его производных, использующихся в добавках к котловой воде (сильное воздействие может вызвать временную слепоту);
- раздражение верхних дыхательных путей и кашель в результате вдыхания двуокиси серы, в частности, при сжигании топлив с высоким содержанием серы;
- воздействие химических веществ и соединений, используемых в водоочистке, в частности, ингибиторов коррозии и очистителей кислорода, таких как гидразин; химических веществ, являющихся восстановителями ионообменных смол, включая кислоты и основания; чистящих веществ и растворителей для удаления ржавчины и окалины; окиси углерода; двуокиси углерода; окисей азота; двуокиси серы; пылесодержащих тугоплавких окисей и окиси ванадия.
Неблагоприятное воздействие биологических факторов
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Развитие грибковых заболеваний и рост бактерий в котельной вследствие повышенной температуры и влажности.
Эргономические и социальные факторы
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- стресс под действием жары;
- общая усталость в результате физической работы в шумном, теплом и влажном помещении.
Дополнение
Примечания
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1. Согласно опубликованным отчетам, операторы котла подвержены повышенному риску заболевания раком груди и носоглотки; воздействие гидразина и его производных может вызвать повреждение легких, печени и почек.
2. Существует вероятность особого риска при использовании отходов в качестве топлива; машинист котельного отделения может быть подвержен воздействию ряда опасных химических веществ, присутствующих в отходах или сформировавшихся во время их сжигания (например, производные диоксидов, фураны, пары металлов, минеральные волокна и др.). Машинист котельного отделения может также подвергаться укусам паразитов, насекомых и даже небольших животных (например, змей и скорпионов), находящихся в отходах, а также бактериальным инфекциям.
3. Поскольку котельные часто находятся в подвалах зданий, в некоторых районах котельщики могут подвергаться воздействию радона.

ВОДИТЕЛЬ
Синонимы: Личный шофер; шофер личного автомобиля; также используется как альтернативное название специальности “шофер автобуса” (СНП); а также: водитель лимузина; шофер руководства; шофер автомашины.
Характер работы
Определение и/или описание обязанностей 
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Вождение автомобиля для транспортировки персонала и посетителей офиса в коммерческие или промышленные организации. Выполнение различных поручений, таких как доставка корреспонденции в почтовое отделение и обратно. В обязанности может входить ночная работа и длительные перегоны, требующие ненормированного рабочего дня. Может потребоваться наличие лицензии. В обязанности может входить мойка машин и выполнение мелкого ремонта или регулировок (СНП).
Смежные и специфические специальности 
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Водитель автобуса; водитель такси; водитель грузового автомобиля; водитель фургона и др.
Обязанности 
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Регулировка; приведение в порядок; оказание помощи; перевозка; замена; проверка; мойка; сбор; ведение переговоров; совершение поездок на работу и обратно; направление; вождение; ведение документации; переноска; осмотр; поднятие; погрузка и разгрузка; установление адреса; техническое обслуживание; починка; эксплуатация; организация; выполнение; размещение; перемещение предметов путем тянущего и толкающего усилия; наладка; ремонт; предоставление отчетов; обслуживание; транспортировка.
Риски
Риск несчастных случаев
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- повышенный риск дорожных происшествий в результате ночных и продолжительных поездок в неурочное время;
- соскальзывание, спотыкание и падение при переноске багажа и упаковок;
- получение травм в результате выполнения различных функций водителя автомобиля,  например, полевых ремонтных работ, замены шин и др. (см. также специальности “водитель грузовика”, “водитель автобуса” и др.).
Неблагоприятное воздействие физических факторов 
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Может быть подвержен неблагоприятному воздействию различных физических факторов при работе в определенных специфических условиях (например, в условиях радиации при транспортировке почты, содержащей изотопы и др.).
Вредное воздействие химических веществ 
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Может развиться мягкая форма дерматита вследствие использования чистящих и моющих веществ.
Неблагоприятное воздействие биологических факторов 
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Потенциальный риск заражения инфекционными заболеваниями при транспортировке больных пассажиров.
Эргономические и социальные факторы 
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- боль в нижней части спины и боли в суставах (ног и рук), вызванные продолжительным вождением, иногда по ухабистым дорогам;
- психологический стресс и неудовлетворенность работой вследствие подчиненной роли и необходимости выполнять различные, иногда неожиданные, требования пассажиров;
- в случае выполнения дополнительных обязанностей телохранителя - различные риски, характерные для такой специальности;
- визуальный дискомфорт и проблемы со зрением, вызванные недостаточным освещением и напряжением глаз (особенно при вождении в темное время суток по междугородным дорогам). 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
Синонимы: Представитель центра обслуживания бытовых электроприборов; специалист по ремонту бытовых электроприборов.
Характер работы
Определение и/или описание
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Ремонт электроприборов, таких как тостеры, электроплитки, кофеварки, настольные лампы и утюги, при помощи ручных инструментов и электронных контрольно-измерительных приборов. Проверка исправности электроприборов на механические повреждения и их разборка. Проверка проводки на разрыв или короткое замыкание при помощи вольтметров, омметров и других приборов для проверки цепей. Замена неисправной проводки и деталей, таких как элементы тостера и пружины кофеварки при помощи ручных инструментов, паяльников и оборудования для точечной сварки. Может включать в счета стоимость работы и материалов. Может оказывать помощь специалисту по обслуживанию бытовых электроприборов (в любой отрасли промышленности) при ремонте таких приборов как холодильники и печи (СНП).
Смежные и специфические специальности
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Специалист по ремонту (с указанием конкретных электроприборов, например, специалист по ремонту миксеров, специалист по ремонту нагревательных элементов, специалист по ремонту деталей тостеров, специалист по ремонту пылесосов и др.); сборщик (бытовых электроприборов); специалист по наладке бытовых электроприборов (с указанием конкретных электроприборов, например, специалист по наладке кофеварок, специалист по наладке холодильников, специалист по наладке стиральных машин и др.); специалист по техническому обслуживанию электроприборов (с указанием конкретных электроприборов); установщик; установщик бытовых электроприборов; специалист по техобслуживанию; специалист по мелкому ремонту; ремонтник; механик по ремонту оборудования; специалист по устранению неисправностей; специалист по распаковке.
Обязанности
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Настройка; консультирование (клиентов); юстировка; использование; сборка; разборка и повторная сборка; оказание помощи; сгибание; крепление болтами; сверление отверстий; пайка твердым припоем; расчет (затрат, параметров проводки и пр.); калибровка; проверка; чистка; расчет (стоимости услуг и пр.); соединение; резка; демонстрация (работы электробытовых приборов); определение (объема необходимого ремонта); просверливание; вождение; заземление; оценка (стоимости); осмотр (электробытовых приборов); скрепление; заточка напильником; закрепление; фиксация; приколачивание; переноска; определение (неисправностей); монтаж; вставка; изоляция; соединение стыков; ведение записей; подъем; погрузка и разгрузка; определение (коротких замыканий и земли и др.); смазка; содержание (комплекта деталей); маркировка; измерение (габаритов, электрических параметров); починка; установка; передвижение (тяжелых электроприборов); наблюдение (за работой электробытовых приборов, показаниями приборов); эксплуатация (электробытовых приборов, оборудования); покраска; расположение; полировка; подготовка к работе; регистрация (данных о ремонте); ремонт; замена; удаление; привинчивание и отвинчивание; пломбирование; подбор; обслуживание; пайка; сращивание (кабелей); зачистка (проводов); тестирование; ощупывание (дефектов краски); проверка прохождения сигнала (в электрических схемах); транспортировка; устранение неисправностей; распаковка; использование (инструментов, квалификации и др.); промывка; сварка; прокладка проводов; обертывание (проводов изоляционной лентой).
Риски
Риск несчастного случая
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- порезы и колющие раны от рабочих инструментов, острых краев деталей ремонтируемых электробытовых приборов и др.);
- соскальзывание, спотыкание и падение на ровных поверхностях, особенно на мокрых, скользких и жирных полах при передвижении тяжелых электробытовых приборов;
- падение с высоты при установке или ремонте с наружной части здания двухкамерных кондиционеров воздуха, потолочных вентиляторов и т.п.;
- механические травмы, вызванные контактом с открытыми вращающимися деталями электробытовых приборов (например, вентиляторов);
- острое отравление и/или химические ожоги в результате использования растворителей, клеящих и других химических веществ;
- риск пожара вследствие использования горючих веществ;
- ожоги, вызванные контактом с раскаленными элементами ремонтируемых электробытовых приборов (например, утюгов), расплавленными металлами (при пайке) или в результате неожиданного выпуска паров из ремонтируемых электробытовых приборов (например, из кофеварок);
- удары электрическим током, вызванные контактом с оголенными проводами;
- риск дорожных происшествий при поездке на автомашине к клиенту и обратно.
Неблагоприятное воздействие физических факторов
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- подверженность воздействию микроволнового излучения при ремонте микроволновых печей.
Вредное воздействие химических веществ
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- хроническое токсичное воздействие, связанное со сварочными и паяльными работами;
- хроническое отравление в результате воздействия фторуглеродов, метилхлорида и других веществ, использующихся в холодильниках, кондиционерах и др.
Неблагоприятное воздействие биологических факторов
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Специалист по ремонту бытовых электроприборов может испытывать неблагоприятное воздействие биологических факторов при ремонте электробытовых приборов, использовавшихся больными людьми (например, фены для волос, электрические зубные щетки, электробритвы и др.) или эксплуатировавшихся в зараженном воздухе (например, пылесосы).
Эргономические и социальные факторы
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- острые мышечно-скелетные травмы, вызванные физическим перенапряжением и неудобным положением тела при передвижении и установке тяжелых электроприборов;
- кумулятивные травматические нарушения, включая запястный синдром, вызванный продолжительными повторяющимися движениями руки и пальцев (если специалисты по ремонту электробытовых приборов заняты ремонтными работами на сборочных линиях или осуществляют монотонные операции на испытательных стендах);
- усталость и общее недомогание;
- визуальный дискомфорт и чрезмерное напряжение зрения, вызванные рассматриванием мелких деталей электроприборов при плохом освещении (например, внутри прибора);
- психологический стресс, вызванный выполнением работы в сжатые сроки или недовольством клиентов.
Дополнение
Примечание
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1. Существуют противоположные мнения по поводу опасности электромагнитного излучения очень низких и крайне низких частот.

САДОВНИК
Синонимы: смотритель сада, содержатель сада, садовод, специалист по ландшафтам, парковый рабочий
Характер работы
Определение и/или описание обязанностей
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Сажает сады или работает в них. Обслуживает сады, являющиеся общественной, частной, промышленной или коммерческой собственностью, выполняя разные сочетания следующих задач: улучшает состояние почвы путём перекапывания, вспахивания, внесения удобрений и т.д.; сажает траву, цветы, кустарники и деревья; поливает лужайки, цветы и кустарники; стрижет газоны; подстригает и равняет аллеи, клумбы и перегородки с цветами; подрезает кустарники и деревья; опрыскивает газоны, кустарники и деревья инсектицидами, гербицидами и удобрениями; чистит, дезинфицирует или стерилизует садовые инструменты и оборудование; составляет и подготавливает пестициды, гербициды, удобрения, добавки к почве и другие растворы или смеси; удаляет испорченные листья, ветви или веточки; сгребает граблями и кладет в мешки листья; чистит сады и убирает мусор; вывозит на тележке и сжигает мусор, листья, бумагу и т.д.; сгребает снег с аллей и проездов; может заниматься заточкой садовых инструментов; может осуществлять мелкий ремонт оборудования; может заниматься починкой и/или покраской заборов, стен, ворот и аллей; может чистить дренажные канавы и водопропускные трубы; может заниматься измерением влажности почвы.
Обязанности
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Складывание в мешки (листьев); откачка воды; прививка глазком; сжигание; перевозка в тележке; чистка; обрезка; улучшение состояния (почвы); сбор урожая; сбор цветов; подрезка; копание; дезинфекция; дренаж; сушка; вытирание пыли; выравнивание; внесение удобрений; подготовка; фумигация; сбор; разравнивание грунта (на территории); прививка; боронование; сбор урожая; прополка мотыгой; орошение; обслуживание; возделывание; измерение (влажности и др.); починка; косьба; мульчирование; покраска; выполнение (задач); сбор плодов; посадка; вспахивание; посадка в горшки; приготовление (смесей и др.); размножение; подрезка; подчистка граблями; жатва; ремонт; удаление; распиловка; заточка; стрижка; лущение; сгребание; сортировка; засевание; окучивание; закрепление; опрыскивание; распределение; стерилизация; подвязывание; прореживание посевов; молотьба; возделывание земли; пересадка; подрезка; перепахивание (почвы); полив; прополка; отсеивание.
Основное используемое оборудование
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Газонокосилка (ручная или моторная); ножницы; секатор; инструменты для стрижки; садовые ножницы; плуги; секаторы; пилы; лопаты; опрыскиватели; разбрызгиватели; навозоразбрасыватели; грабли; метлы; палки с шипами; совки; садовые совки; ножи; культиваторы; шланги и лейки; вилы и вилы-разрыхлители; инструмент кровельщика; тележки; тракторы с различными подвесками; водяные манометры.
Риски
Риск несчастного случая
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- падение с высоты (например, с лестниц, платформ или крыш), соскальзывание и падение на ровной поверхности (на грязи или на мокрой земле или траве) или спотыкание и падение на неровной почве или спотыкание о различные садовые принадлежности, что вызывает синяки, сотрясения, порезы или переломы костей;
- перевертывание или падение с тракторов или других полевых машин или буксируемых платформ;
- попадание одежды, волос или бороды между движущимися частями электрических или моторных механизмов;
- несчастные случаи с садовыми инструментами (режущими инструментами, секаторами, ножницами, граблями, мотыгами и др.) в результате выскальзывания инструментов, невнимательности, поломок, наступания или падения на инструменты и т.д., что приводит к колотым ранам, царапинам, зажиманию в инструменты, контузии, раны, ампутацию пальцев и др.;
- попадание в глаза и другие части тела различных предметов и частиц (песка, камней, кусков дерева, резины или нейлонового шнура и т.п.), вылетевших во время работы из-под рабочих органов мотокосилок, пил и др., что приводит к травмам глаз, контузиям и т.д.;
- уколы от колючих растений;
- укусы змей, скорпионов, пчел, ос, грызунов, насекомых или собак, вызывающие раны, боль, опухоли, местное или общее отравление и т.д.;
- поражение электрическим током вследствие контакта с оголенными проводами под напряжением (например, с надземными силовыми линиями при перевозке металлических труб) или во время работы с электрооборудованием, у которого нарушена изоляция;
- расплескивание кислоты (например, азотной кислоты, используемой для дезинфекции инструментов) или других едких химических веществ на кожу, одежду или в глаза, что приводит к химическим ожогам, сыпи, тяжелым травмам глаз и т.д.;
- острое отравление из-за случайного проглатывания или вдыхания пестицидов или других токсичных сельскохозяйственных химических веществ.
Неблагоприятное воздействие физических факторов
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- чрезмерный уровень шума от механического оборудования (газонокосилок, пил и др.), вызывающий повреждение барабанной перепонки с возможной потерей слуха;
- длительное нахождение на солнце, вызывающее солнечные ожоги, тепловой удар, меланомы кожи и др.;
- неблагоприятное воздействие погодных условий (холод, дождь, снег, ветер), приводящее к обморожениям, простудам (с возможными осложнениями, если работа продолжается при тех же условиях) и т.д.
Вредное воздействие химических веществ
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- дерматиты и другие кожные заболевания, вызванные длительным контактом с агрохимическими веществами, растворителями или систематическим воздействием в результате вдыхания химических веществ;
- хроническое отравление, вызванное длительным вдыханием, проглатыванием или впитыванием через кожу сельскохозяйственных химических веществ, содержащих тяжелые металлы (например, кадмий, ртуть, свинец и мышьяк), органические фосфорные соединения, амины и др.;
- сильное поражение кожи в результате химического поражения, вызванного воздействием солнечных лучей (цитофотохимический эффект).
Неблагоприятное воздействие биологических факторов
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- контакт с вызывающими аллергию растениями, цветами, сорняками и др. (например, Ficus benjamina, с различными кактусами и т.д.), что приводит к дерматозу, астме и т.п.;
- вдыхание вызывающих аллергию пыли, пыльцы, масел, паров и др. веществ растительного происхождения, которое может вызвать сенную лихорадку, астму и т.д.;
- попадание на открытые раны навоза, паразитов, птичьего и животного помета, насекомых и т.п., вызывающее местное или общее заражение, включая столбняк, сибирскую язву и т.д.;
- зоонозные болезни (например, сыпной тиф, Ку-лихорадка);
- лептоспироз в результате проникновения лептоспиры через поврежденную кожу;
- грибковые заболевания, вызванные грибками, присутствующими в почве или на листьях растений (например, аллергический аспергилёз, гистоплазмоз (легочная инфекция) и др.);
- заболевания, вызванные паразитами - укусами клещей, чигу, чесоточных клещей (например, чесотка) или личинками, проникающими через поврежденную кожу (например, нематода, аскаридоз). В некоторых случаях заражение может привести к нейротоксичным последствиям и параличу.
Эргономические и социальные факторы
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Непрерывно повторяющиеся движения рук, неправильное положение тела (например, при посадке цветов), поднятие и перенос тяжелых грузов и др. могут вызвать боли в пояснице, заболевания верхних и нижних конечностей и другие костно-мышечные заболевания.
Дополнение
Примечания
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1. Данная профессия обычно встречается в сфере коммунального обслуживания и в общественных, промышленных, коммерческих и частных парках.
2. В соответствии с опубликованными отчетами, из-за контакта с различными агрохимикатами садовники могут быть подвержены повышенному риску канцерогенных и мутагенных заболеваний; беременные женщины-садоводы могут быть подвержены повышенному риску самопроизвольных выкидышей, фототоксичных и тератогенных последствий.
3. Химикаты, с которыми работают садовники, представляют собой огромное множество сельскохозяйственных химических препаратов и соединений, включая инсектициды (органо-фосфорные, органо-хлорные, карбамиды, пиридин, соединения мышьяка и др.), средства от грызунов, фунгициды, фумиганты (например, дибромоэтан, метил бромид), гербициды, удобрения и т.д.; горючие и смазочные масла; кислоты, чистящие и стерилизующие составы, растворители (особенно керосин в пестицидных составах) и др.

СТЕКОЛЬЩИК
Синонимы: установщик стекол, рабочий-стекольщик
Характер работы
Определение и/или описание обязанностей
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Установка стекол (включая зеркала, витражи и другие специально обработанные стекла) в проемы (окна, двери, витрины, рамы и т.п.) и на поверхности (стены, потолки, экраны, поверхность столов и т.п.). В обязанности может входить резка, подцветка, украшение или другая обработка стекла перед установкой. Если занят в строительстве и работает в качестве Стекольщика (строительство): установка стекол в окнах, на застекленных крышах, в витринах магазинов или на поверхностях, таких, как фасады зданий, внутренние стены, потолки и столы. Нанесение контура или шаблона на стекло и его резка при помощи стеклореза. Обламывание излишков стекла вручную или специальным инструментом с прорезью. Укрепление стеклянных панелей в деревянных оконных переплетах при помощи резца стекольщика, выравнивание и приглаживание шпатлевки на краях оконных рам ножом для герметичного закрытия мест соединений. Установка зеркал или строительного стекла на фасадах зданий, стенах, потолках или на столах при помощи мастики, винтов или декоративного литья. Закручивание болтами металлических петель, ручек, замков и других скобяных изделий на изготовленных заводским способом стеклянных дверях. Установка стеклянных дверей в рамах и подгонка петель. В обязанности может входить установка металлических оконных и дверных рам, в которые предстоит вмонтировать стеклянные панели. Может осуществлять приклеивание пластиковой пленки на стекло или опрыскивание стекла специальным подцвечивающим раствором, чтобы предотвратить блики. Может устанавливать оконные витражи. Может собрать и установить стеклянные загородки с металлическими рамами для душа и получить назначение в качестве Установщика душевых кабин (строительство). Может быть назначен в соответствии с типом устанавливаемого стекла Стекольщиком, Строительное Стекло (строительство); Установщиком зеркального стекла (строительство) (СНП).
Смежные и специфические специальности 
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Стекольщик, установщик стекла, или установщик стекла в соответствии с отраслью промышленности, например, стекольщик (строительство), стекольщик, металлическая мебель (мебель), стекольщик холодильников (бытовая тех.), стекольщик (автомобильная служба); стекольщик (деревообработка) или в соответствии с типом используемого материала, например, установщик зеркал (строительство), стекольщик, витражи (стеклопродукция). Также: обрезчик, помощник (производство стекла, товары из стекла), обрезчик, отделочник (стеклопродукция); установщик рам (стеклопродукция, деревянная продукция); специалист по ремонту рам (стеклопродукция); резчик стекла (любая промышленность); декоратор стекла (производство стекла, стеклопродукция); гравер по стеклу (производство стекла, стеклопродукция); аппретурщик (производство стекла); шлифовщик стекла; специалист по окраске стекла (стеклопродукция) (СНП).
Обязанности
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Подгонка; выравнивание; применение, сборка; скрепление болтами; растачивание; обламывание; подсчет; проверка, чистка; облицовывание; окрашивание; соединение; покрытие; резка; украшение; определение; сверление; вождение автомобиля; обрезание краёв; составление смет; гравировка; укрепление; подпиливание; выравнивание; монтирование; вставка в рамы; застекление; приклеивание; заколачивание; перекладывание; установка; вставка; наложение; поднятие; погрузка и выгрузка; маркировка; измерение; передвижение; эксплуатация (оборудования); заточка карандашей; размещение; полировка; постановка; подготовка; сжатие; предотвращение; шпаклевание; ремонт; перемещение; передвижение на новое место; ошкуривание; завинчивание; разметка; замазывание; отбор; установка; формирование; рисование эскизов; шлифование; паяние; распыление; намазывание; окрашивание; добавление; надрезание; подцвечивание; отделка; транспортировка; обеспечение неподверженности атмосферным влияниям; протирка.
Риски 
Риск несчастного случая
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- травмы, в особенности, серьезные порезы рук и ног и раздробление пальцев ног, причиненные листами стекла и их острыми краями во время резки, передвижения, установки и других ручных операций;
- порезы и колотые раны, причиненные рабочими инструментами, такими, как стамески, стеклорезы, ножи и пр.;
- падения с высоты во время установки стекол в окнах, на стенах, потолках и т.п., заканчивающиеся тяжелыми травмами и иногда смертью;
- риск быть раздавленным под тяжестью падающих тяжелых листов стекла или штабелей стеклянных листов;
- соскальзывание, спотыкание и падение на ровных поверхностях, особенно на мокрых, скользких и жирных полах при попытке передвинуть листы стекла;
- травмы глаз и кожи от осколков стекла;
- острое отравление и/или химический ожог в результате использования сильных реактивов (например, фтористоводородной кислоты) для гравировки стекла и других целей;
- риск пожара из-за использования легковоспламеняющихся веществ;
- удар электрическим током вследствие контакта с неисправным электромеханическим оборудованием.
Неблагоприятное воздействие физических факторов
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- воздействие на кожу и глаза ультрафиолетовой радиации во время работы под прямыми солнечными лучами;
- стрессы от воздействия холода и жары (заканчивающиеся разными последствиями - от температурного дискомфорта до обморожений или тепловых ударов соответственно) во время работы на открытом воздухе;
- нарушения здоровья (например, ревматические заболевания и др.) из-за сквозняков, длительного стояния на бетонном полу и др.
Вредное воздействие химических веществ
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- хроническое отравление и/или кожные заболевания в результате воздействия осколков стекла, содержащих свинец, мышьяк и другие токсичные элементы;
- хроническое отравление и/или дерматологические нарушения (например, дерматит), вызванные шпатлевкой, уплотнителями, клеями, растворителями (например, при удалении стекла из рамы), чистящими средствами и др.;
- хронические токсикологические последствия от воздействия паров сильных реактивов (например, фтористоводородной кислоты).
Неблагоприятное воздействие биологических факторов
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Стекольщики могут быть подвержены риску неблагоприятного воздействия различных биологических факторов во время работы в условиях среды, в которой на них потенциально могут воздействовать микроорганизмы, вызывающие аллергию растения, волосы, шерсть и др.
Эргономические и социальные факторы
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- острые костно-мышечные травмы, вызванные физическим перенапряжением и неудобными позами во время переноски и других операций с громоздкими листами стекла;
- кумулятивные травматические расстройства, включая синдром канала запястья, вызванный длительной повторяющейся работой, выполняемой в основном за счет движений кистей рук и пальцев;
- усталость и общее недомогание;
- психологический стресс, вызванный страхом падения с высоты, или страхом неудачи во время разрезания и установки дорогостоящих листов стекла и т.д.
ОКЛЕЙЩИК
Синонимы: специалист по оклеиванию, склейщик, рабочий по герметикам, укладчик (мягких) полов и наклейщик обоев (строительная пром.), рабочий по фанере, шпону (мебель).
Характер работы
Определение и/или описание обязанностей
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Склеивает такие материалы, как бумага, материя, кожа, дерево, металл, стекло, резина или пластмасса, следуя определенным технологическим процессам. Наносит клей на поверхности или материалы, применяя смазывание кистью, распыление, обмакивание, накатывание, прокатывание материала смоченным в клее вращающимся роликом или пропуская часть материала через смоченные клеем ролики. Прижимает склеиваемые материалы друг к другу вручную, прижимает материалы ручным роликом, или зажимает струбциной, чтобы дать клею засохнуть. Может выполнять ограниченную сборку предварительно смазанного клеем материала. Может удалять излишки материала с зацементированных частей. Может удалять излишки клея со швов, используя материю или губку. Может производить визуальный осмотр законченной работы. В зависимости от предметов, которые он приклеивает, может именоваться: Наклейщиком стрелок с наконечником (игрушки - спортинвентарь); Наклейщиком прокладок (производство оборудования); Наклейщиком зарубок на луках и стрелах (игрушки или спортинвентарь), Наклейщиком подушечек (любая промышленность), Сборщиком образцов (любая промышленность); в соответствии с методом склеивания - специалистом по распылению клея (любая промышленность). Может также именоваться: Оклейщиком коробок, Помощником (бумажные товары); Рабочим по распределению клея (мебель); Изготовителем бумажных конусов (электрон.пром.); Наклейщиком резины (игрушки -спортивный инвентарь).
Смежные и специфические специальности 
[image: image71.png]



Рабочий, занимающийся оклейкой/столяр/рабочий, занимающийся распылением клея; оператор машины для склеивания, настильщик полов, рабочий, занимающийся операциями с костяным клеем; оператор клееварочной машины, оператор завода по производству клея, рабочий, смешивающий клей, рабочий, намазывающий клей и т.д.
Обязанности 
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Присоединение; нанесение (клея); удаление (растворителей); сборка; прикрепление (подушечек); переплет (книг); связывание; намазывание кистями; настилка ковров; перенос; цементирование; скрепление; чистка и улучшение состояния; залезание (на лестницы и леса и т.п.); покрытие; резка (ковров, кромки обоев и др.); обмакивание; распределение (клея); вождение автомобиля; ликвидация (отходов); сушка; ведение документации; снабжение топливом (машин); прилаживание; формирование; наклеивание; перекладывание; разогревание (клея); держание (инструментов); впрыскивание (клея); осмотр; монтаж; изолирование; соединение (поверхностей); стояние на коленях (во время плотницких работ и др.); ламинирование; покрытие (полов); подъем и опускание; погрузка и разгрузка; обслуживание; изготовление; смешивание (клея, состоящего из двух составных частей); формовка; установка; открывание (контейнеров и др.); эксплуатация (оборудования); размещение заказов (на материалы); упаковка и распаковка; оклеивание; исполнение; размещение; разливание; подготовка; прессование; регулировка (напора спрея и др.); ремонт; изолирование; обеспечение; отбор; налаживание, шлифование (поверхностей); распыливание; распределение; сдавливание; хранение; надзор; измерение рулеткой; проверка (склеек); транспортировка; подравнивание; прочистка (насадок); подвеска; использование (инструментов); мытьё (оборудования, рук и т.п.); ношение (личного защитного оборудования); взвешивание; вытирание.
Основное используемое оборудование
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Ручные кисти; валики (ручные или механизированные); оборудование для распиливания (на сжатом воздухе или без, ручное или автоматизированное); струйные пистолеты для плавления; капельное раздаточное устройство; раздаточное устройство, работающее методом выдавливания.
Отрасли промышленности, в которых используются данные специальности
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Клейкие ленты; кондиционеры воздуха (производство и установка); производство и обслуживание самолетов; сборка приборов; переплет книг; производство и обслуживание автомобилей; строительство (укладка полов и наклейка обоев); гофрированный картон; одноразовые памперсы; электроника; матрасы из пенопласта; обувь; мебель; ювелирные украшения; наклеивание ярлыков и упаковка в различных отраслях промышленности и службах; ламинирование (бумаги и картона); кожаные изделия; водопровод и канализация (ПВХ и другие пластмассовые трубы); холодильные установки; резиновые изделия; изготовление игрушек; обивка и драпировка.
Риски
Риск несчастных случаев
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- травмы при работе с механизированным оборудованием, используемым для смешивания и нанесения клея (например, затягивание в механические миксеры и прессы волос, бород, одежды или пальцев);
- падение с лестниц (особенно наклейщиков обоев);
- падение на ноги или на пальцы ног тяжелых контейнеров с клеем; 
- порезы при открывании определенных типов контейнеров с клеем;
- разрыв засорившегося сопла работающего на сжатом воздухе и выброс спрея, с особенным риском глазных травм;
- взрывы находящихся под давлением контейнеров;
- ожоги и травмы глаз в случае работы (особенно при распылении) с горячими плавящимися клеями; ожоги от раскаленных поверхностей (например, сушилок и нагревателей);
- расплескивание отравляющих веществ раздражающего типа, аллергенов или других опасных жидкостей (растворителей, разбавителей, жидких типов клея, сильных щелочных эмульсий и др.) с попаданием в глаза или на кожу и возможным всасыванием во время смешивания, транспортировки или использования клея;
- отравление фосгеном (см. ссылку 1);
- склеивание пальцев (см. ссылку 2); 
- удар электрическим током или риск смерти от него вследствие использования ручных электроинструментов (например, пистолетов для плавления, электрофенов, некоторых инструментов для распрыскивания), в особенности при работе с клеями на водной основе;
- повышенный риск возгораний и взрывов из-за присутствия легковоспламеняющихся растворителей и других горючих материалов (например, бумаги и картона в переплетной промышленности, дерева и деревянной пыли в мебельной промышленности, некоторых горючих пенопластов, используемых для изолирования и др.), а также из-за накопления паров растворителей, особенно в небольших и плохо проветриваемых помещениях (см. Приложение);
- взрыв водородных воздушных смесей, образующихся при случайном или ошибочном соприкосновении сильнощелочных клеев с алюминиевыми поверхностями.
Неблагоприятное воздействие физических факторов
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- воздействие микроволновой радиации, инфракрасного или ультрафиолетового света в случае их использования для сушки клея;
- высокий уровень шума, особенно при распылении.
Вредное воздействие химических веществ
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- развитие эритемы, повышенной чувствительности кожи, контактных и системных дерматозов в результате воздействия многих растворителей и их паров, а также других компонентов клея, в особенности эпоксидной смолы, n-гексана, толуола, хлористого винила и др.;
- контактная кожная депигментация (витилиго) у рабочих, подверженных воздействию неопренового клея;
- образование волдырей на коже в результате контакта с клеем, содержащим эпихлорогидрин (например, эпоксидные клеи);
- раздражение глаз клеем или парами, содержащими эпихлорогидрин, хлорированные растворители, толуол или ксилол;
- удушье в результате воздействия высоких концентраций n-гексана;
- раздражение полости рта, горла и носовых полостей толуолом, трихлорэтиленом или ксилолом;
- раздражение дыхательных путей парами растворителей, особенно n-гексаном;
- отравление угарным газом от перегревшихся плавящихся типов клея;
- пневмокониоз, вызванный воздействием пыли или волокон некоторых приклеиваемых неорганических изолирующих материалов;
- отек легкого в результате вдыхания паров смешанных алифатических растворителей и бензола;
- отек легкого, химический пневмонит и кровоизлияния в результате всасывания жидкого бензола или ксилола;
- желудочно-кишечные расстройства в результате проглатывания незначительных количеств различных видов клея, особенно при работе кистью с виниловыми клеями;
- полиневропатия, в особенности, от воздействия n-гексана;
- нарушение деятельности центральной нервной системы с возможными головными болями, головокружением, нарушением координации, ступором и комой в результате вдыхания акрилонитрила, циклогексана, толуола, ксилола, 1,1,1-трихлорэтана и трихлорэтилена;
- риск непроизвольного выкидыша или повреждения плода у беременных женщин, подвергающихся воздействию органо-галогенных растворителей;
- изменения в крови и анемия от воздействия бензола;
- повышенное кровяное давление от воздействия диметилформамида;
- повреждение печени диметилформамидом, тетрагидрофураном и хлористым винилом;
- канцерогенность. Следующие составные части клеев или растворители были классифицированы Американской Конференцией государственных специалистов по промышленной гигиене как животные канцерогены (категория А3): акриламид; хлороформ; динитротолуол; эпихлорогидрин; гексахлороэтан; хлористый метил; 2-нитропропан. Акрилонитрил и этиловый акрилат были классифицированы как подозреваемые человеческие канцерогены (категория А2). Бензол был классифицирован как подтвержденный человеческий канцероген (категория А1).
Неблагоприятное воздействие биологических факторов
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- воздействие патогенных микроорганизмов, которые могут вырастать в определенных типах клея (например, в костном или казеиновом клее).
Эргономические или социальные факторы
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- нарушение работы запястья, кисти, предплечья (например, тендосинавит, вызванный повторяющимися движениями, когда клей наносится кистью или раздаточной машиной, действующей по принципу выдавливания);
- усталость (в особенности усталость ног) у наклейщиков, постоянно работающих в положении стоя, например, у разбрызгивающего аппарата;
- судороги ног и травмы колен у настильщиков полов (укладчиков досок, паркета); использование колен для передвижения ковров во время укладки ковровых покрытий может вызвать бурсит (известный в таких случаях, как "коленка настильщика ковров");
- деформация и растяжение связок, вызванные поднятием тяжелых контейнеров с клеем;
- воздействие неприятных запахов, особенно от клеев, содержащих определенные бактерициды.
Дополнение
Примечания
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1. Тяжелые и даже смертельные отравления фосгеном были отмечены у рабочих-склейщиков, которые курили во время работы с клеем, содержащим органогалогенные растворители. При вдыхании через горящую сигарету такие растворители разлагаются на составные ингредиенты и частично превращаются в фосген.
2. Специфическим риском для рабочих является возможное склеивание пальцев, особенно при работе с цианоакрилатом или некоторыми эпоксидными клеями.
3. Тяжелые травмы могут быть причинены впрыскиванием под кожу кистей и рук клея под высоким давлением, в особенности, во время безвоздушного разбрызгивания клея.
4. "Нюханье клея" и связанные с этим интоксикации и невротические последствия являются существенным риском из-за легкого доступа к клеям.
5. Использование бензола в качестве растворителя клея запрещено во многих странах. 
6. Травмы глаз были причинены взорвавшимся клеем (в особенности цианоакрилатом) во время выдавливания из тюбиков, отверстия которых были забиты затвердевшим клеем.
7. У специалистов, работающих с клеем, отмечено возрастающее количество случаев заболевания раком полости носа и синусовых пазух, раком прямой кишки и множественным склерозом.
Приложение
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Химические вещества, обычно использующиеся в качестве составных частей клея или растворителя:
ацетон;

акриламидные полимеры;

акрилонитрил;

адипиновая кислота;
алифатические амины;

бензол;


n-бутил ацетат;

n-бутил акрилат;
бутиловый гидрокситолуол;
p-терт-бутилфенол;
хлороацетамид;

хлорбензол;
коллаген;
канифоль;
циклогексан;

циклогексанон;

диаминодиенилметан;
дибутиловый малинат;

о-дихлоробензол;
1,1-дихлорэтан;

дихлорометан;
дихлоропропан;


2,2-диметилбутан;
эпоксидные смолы;
этанол;
этиловый ацетат;

этил бутил кетон;
этилцианоакрилат;
этилвиниловый акрилат;
формальдегид;


n-гептан;

n-гексан;

2-гидроксипропил метакрилат;
зобутиловый спирт;

изофоронедиамин;
изопропил ацетат;
изопропиловый спирт;
керосин;


малеиновый ангидрид;
метанол;

метил бутил кетон;
хлористый метилен;

метиловый хлороформ (1,1,1-трихлороэтан);
цианоакриолатный метил;
метил этил кетон;

метил изобутил кетон;
метил метакрилат;
метил пентан;
лигроиновый растворитель;
лигроиновый VM&P;
натуральный латекс;
неоприн;
нитробензол;


2-нитропропан;

пентахлорофенол;
пентан;
перхлороэтилен;

фенолформальдегидные смолы;


полиамидные смолы;
полиэстровые смолы;

полиамидные смолы;
полиоксиалкиновый гликоль;
полиуретановые смолы;

поливиниловый ацетат;
поливиниловый спирт;
хлористый поливинил;
растворитель Штоддарда;
стирин акрилат;

тетрахлорэтилен;
тетрагидрофуран;
толуол;



диизоцианат толуола;
1,1,1-трихлорэтан;
трихлорэтилен;
виниловый ацетат;

ксилол.

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ
Синонимы: Водитель тяжелого грузовика; водитель грузовика; водитель дорожного транспорта; бригадир колонны грузовиков; водитель прицепа; водитель грузовика большой грузоподъемности; водитель грузовика (женщина или мужчина)
Характер работы
Определение и/или описание обязанностей 
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Вождение грузовика грузоподъемностью более 3 тонн с целью транспортировки материалов в конкретные пункты назначения и обратно. Вождение грузовика до пункта назначения, использование знания правил вождения при коммерческих поездках и знания дорог конкретного района. Составление накладных на полученный товар. Сбор платежей за поставленный товар и за доставку. В обязанности может входить ведение транспортного журнала в соответствии с действующими инструкциями, ведение телефонных или радиопереговоров с начальником для получения указаний по поставке товара, погрузка и разгрузка грузовика и проверка основного и вспомогательного оборудования грузовика - шин, фар, тормозов, наличия бензина, масла и воды. В обязанности может входить проведение в пути аварийного ремонта (замена покрышек, установка фар, колесных цепей и свечей зажигания), обвязывание перевозимого груза тросами и канатами для безопасного закрепления при транспортировке. При вождении грузовика, оснащенного специальным оборудованием, таким как противопожарное оборудование, землеройное оборудование или оборудование для прокладки линий связи коммунальных предприятий, специальность водителя может называться “Водитель пожарной машины (на керосиновом и бензиновом топливе)”; водитель грузовика с землеройным оборудованием (строительство; прокладка телефонных и телеграфных линий; коммунальные услуги). Если водитель специализируется на транспортировке грузов, он может называться “Водитель тяжелых грузовиков для перевозки товара” (любая отрасль промышленности). Водитель может именоваться в соответствии с типом грузовика, например, “Водитель грузовиков для перевозки горизонтальных хлыстов (лесозаготовка)” или в соответствии с видом транспортируемого груза, например, “Водитель автоцистерн (лесозаготовка)” (СНП).
Смежные и специфические специальности 
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Водитель грузовика малой грузоподъемности (в том числе водитель продуктового фургона, водитель грузовика для перевозки жидких удобрений и др.); водитель автобетоносмесителя; водитель самосвала; водитель грузовика с горючими веществами (в том числе водитель грузовика с взрывчатыми веществами; водитель грузовика для перевозки порошковых смесей; водитель автоцистерн и др.); водитель грузовика с прицепом (в том числе водитель грузовика с тракторным прицепом; водитель лесовоза; водитель грузовика с полуприцепом или прицепом и др.); водитель грузовика большой грузоподъемности (водитель грузовика для перевозки молока; водитель мусоровоза; водитель водоцистерны; водитель фургона и др.); водитель автобуса, трамвая (поливочной машины) и троллейбуса.
Обязанности 
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Регулировка; использование; приведение в порядок; сборка; оказание помощи; присоединение; обвязка; торможение; остановка в кемпинге; переноска; замена; проверка; чистка; сбор; ведение переговоров; расчет; присоединение и отсоединение; контроль; доставка; копание; направление; расцепление; отправка; выбрасывание; распределение; раздел; ведение документации; вождение; вываливание; поднятие; опорожнение кузова; изучение; крепление; наполнение; заправка; калибровка; смазка; перевозка; транспортировка груза на дальние расстояния; подъем груза; подача сигнала; осмотр; резкие движения; подъем; погрузка и разгрузка; установление адреса (адресов доставки); трелевка; смазка; техническое обслуживание; маневрирование; измерение; снятие технических показаний; смешивание; мониторинг; передвижение; наблюдение; эксплуатация; упаковка и распаковка; набивка; парковка; осуществление; установка; размещение; подготовка; перемещение предметов путем тянущего и толкающего усилия; откачка; поднятие; считывание показаний; записывание; восстановление; дозаправка; регистрация; наладка; отсоединение тросов (расцепление); ремонт; замена; предоставление отчетов; вождение задним ходом; закрепление тросами; отбор проб; закрепление; обслуживание; подача; опрыскивание; распыление; укладка в штабеля; управление рулевым механизмом; стерилизация (молочных цистерн); хранение; предоставление; надзор; тестирование; буксировка; транспортировка; привязывание; предупреждение; мойка; обертывание; заворачивание и отворачивание гаечным ключом; ведение записей.
Риски
Риск несчастного случая 
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- повышенный риск дорожных происшествий вследствие продолжительного вождения (особенно для водителей грузовиков, осуществляющих международные и междугородные перевозки), в том числе при ночном вождении, вождении при неблагоприятных погодных условиях и при сильных пробках (риск повышается вследствие повышенной физической и умственной усталости и апатии водителя из-за долгого вождения, коротких периодов отдыха, сонливости, нерегулярного питания и некачественной пищи, злоупотребления алкоголем, превышения скорости вследствие условий премирования и др.);
- риск дорожных происшествий из-за потери управления при вождении сильно загруженного грузовика на крутых и скользких дорогах в условиях экстремальных температур и при других экстремальных климатических условиях;
- риск дорожных происшествий из-за вождения после приема транквилизаторов, химических стимуляторов или наркотиков при обычных заболеваниях, побочным эффектом которых является сонливость и нарушение сенсомоторных функций с нарушением внимания (особенно замедленная реакция и нарушение координации движений);
- переворачивание сильно загруженного грузовика вследствие механических неполадок, неблагоприятных дорожных условий и/или превышения скорости, встречных столкновений и пр., при этом водитель может оказаться заблокированным внутри кабины или под грузовиком;
- риск аварии, вызванной отсоединением запорного механизма, соединяющего тягач с прицепом;
- соскальзывание, спотыкание и падение с высокой кабины, лестницы (ступенек) кабины или с прицепа;
- опасность быть стиснутым между тягачом и прицепом (или между прицепами) при попытке отсоединить прицеп от тягача;
- травмы при выполнении различных обязанностей водителя тяжелого грузовика (например, проведение дорожного ремонта, замена покрышек, развязывание буксирных тросов и канатов и др.);
- взрывы, ожоги химическими веществами, острое отравление ядовитыми химическими веществами, нарушение зрения и пр. вследствие перевозки опасных грузов, таких как взрывчатые и горючие вещества, сильные реактивы, токсические вещества и пылеобразующие сыпучие вещества;
- острое отравление выхлопными газами, включая окись углерода;
- риск пожара в результате разбрызгивания и утечки горючих веществ (обычно в автоцистернах), которые могут загореться при контакте с открытым пламенем, горячими поверхностями, электрическими искрами, атмосферными или электростатическими разрядами, или в результате механического удара вследствие дорожного столкновения, переворачивания и др. (представляет также опасность для окружающей среды);
- взрыв перегретых шин;
- травмы, такие как прободение грыжи, вследствие физического перенапряжения (при замене шин, передвижении тяжелых предметов, закреплении тросов и др.).
Неблагоприятное воздействие физических факторов 
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- воздействие излишне сильного продолжительного шума двигателя (с уровнем шума более 80 дБА) и/или шума низкой частоты, вызывающих быстрые (сильная головная боль) или замедленные (потеря слуха и др.) неблагоприятные последствия;
- воздействие ионизирующей радиации при транспортировке радиоизотопов (которые часто в целях безопасности хранятся внутри кабины водителя);
- воздействие прямой и отраженной ультрафиолетовой (солнечной) радиации;
- воздействие потенциально вредных для здоровья климатических факторов, таких как излишне низкие или высокие температуры, или комбинированное воздействие таких факторов как излишне низкая или высокая температура, влажность и ветер, вызывающих обморожение или тепловой удар;
- воздействие резкой смены окружающей температуры при выходе и заходе в кондиционированную кабину, приводящее к простудам и/или ревматическим реакциям;

- вибрации по всему кузову автомобиля, которые могут привести к нарушению функций органов грудной или брюшной полости и костно-мышечной системы, а также вызвать у водителя усталость и нарушение внимания.

Вредное воздействие химических веществ 
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- воздействие различных токсичных веществ (твердых, жидких и газообразных) при транспортировке опасных грузов (несколько тысяч веществ, классифицированных Организацией Объединенных Наций в 9 групп: взрывчатые вещества, газы, горючие жидкости, горючие твердые вещества, окислители, ядовитые и инфекционные вещества, радиоактивные вещества, коррозионные вещества, различные вредные вещества), которые могут вызвать хронические заболевания, включая канцерогенные, мутагенные, тератогенные и другие заболевания;
- заболевания и болезненные состояния кожи (различные виды дерматитов, повышение чувствительности кожи, экзема, угри и пр.), вызванные воздействием химических веществ (например, чистящих и моющих средств, антифриза и тормозных жидкостей, бензина, дизельного топлива, масел и др.);
- хронические заболевания, вызванные вдыханием паров бензина или дизельного топлива и выхлопных газов, содержащих окись углерода, окислы азота [image: image88.png](MO}



, углеводороды и др.
Неблагоприятное воздействие биологических факторов 
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Загрязнение и заражение, вызванное перевозкой биологически опасных грузов
Эргономические и социальные факторы 
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- боли в нижней части спины и в суставах ног и рук, вызванные продолжительным вождением, иногда по ухабистым дорогам, и/или неудобным сиденьем;
- ревматические боли (включая левосторонний лопаточно-плечевой артроз или периартрит) вследствие привычки облокачиваться локтем левой руки на оконную раму во время вождения;
- расстройства пищеварительного тракта, вызванные нерегулярным и некачественным питанием;
- гипнотические галлюцинации в периоды сонливости и психические расстройства, вызванные нервно-психическим напряжением и эмоциональным стрессом;
- высокий риск инфаркта миокарда среди тучных водителей;
- курение в кабине, приводящее к ухудшению здоровья;
- визуальный дискомфорт и проблемы со зрением, вызванные недостаточным освещением и напряжением глаз (особенно при вождении в темное время суток по междугородным дорогам);
- вероятность подвергнуться насилию со стороны других водителей (например, в дорожных кафетериях и пр.) и стать жертвой группы хулиганов или преступников (в том числе организованных), привлеченных ценным грузом (особенно при вождении в странах со слабым контролем соблюдения закона);
- развитие люмбаго вследствие вибраций, плохой подвески автомобиля, неудобных сидений и др.;
- патологические изменения и преждевременное старение пояснично-крестцового отдела позвоночника, которые могут вызвать ускоренное деформирование межпозвоночных поясничных дисков  (эти изменения могут быть вызваны также частой переноской тяжелых грузов);
- повышенный риск заражения половыми заболеваниями (особенно среди водителей дальних рейсов, проводящих продолжительное время вдали от дома).

ЛАБОРАНТ
Синонимы: лабораторный работник/рабочий/рабочая
Характер работы
Определение и/или описание обязанностей
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Лабораторный рабочий (любая отрасль промышленности) - это термин, обозначающий любого рабочего в лаборатории, выполняющего текущие или специальные тесты или исследования. Классификация проводится в зависимости от характера работы, например: Биохимик (проф. и родств); Контролер качества продуктов питания (любая промышленность); Лаборант (любая промышленность); Научный ассистент (проф. и родств.); (СНП) Лаборант (любая промышленность). Выполняет лабораторные тесты в соответствии с установленными стандартами определения физических и химических характеристик или состава твердых, жидких или газообразных материалов с целью осуществления контроля качества, производственного процесса или разработки изделия. Устанавливает, настраивает и эксплуатирует лабораторное оборудование и инструменты, такие как микроскопы, центрифуги, мешалки, измерители вязкости, химические весы, спектрофотометры, газовые хроматографы, колориметры и другое оборудование. Проверяет материалы, используемые в качестве компонентов клеев, цемента, топлива для двигателей внутреннего сгорания, смазок, огнеупорных материалов, синтетических смол, пластмасс, красок, бумаги, материи и др. для определения таких параметров как чистота, стабильность, вязкость, плотность, впитывающая способность, коэффициент возгорания и плавления или точка вспышки. Проверяет растворы, использующиеся в таких процессах как анодирование, водонепроницаемая пропитка, очистка, отбеливание и травление, на химическую концентрацию, удельный вес и другие параметры. Проверяет материалы на присутствие различных элементов или веществ, таких как углеводороды, марганец, натуральный жир, вольфрам, сера, зола, пыль или примеси, проверяет образцы произведенной продукции на соответствие спецификации. Записывает результаты теста (проверки) на типовых бланках и пишет отчеты о проверках с указанием методов тестирования. Чистит и стерилизует лабораторное оборудование. Может готовить графики и таблицы. Может готовить химические растворы в соответствии со стандартными формулами. Может добавлять химикаты или сырье для обработки растворов или части продукции, чтобы скорректировать или получить состав, необходимый для соответствия спецификации. Может осуществлять калибровку лабораторных инструментов. Может получить назначение в соответствии с тем, какая продукция или какой материал подвергается тестированию (СНП).
Смежные и специфические специальности
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Помощник лаборанта; -/ ассистент; -/ начальник; -/ служащий; -/ установщик оборудования; -/ помощник; -/ инспектор; -/ управляющий; -/ исследователь; -/ перевозчик образцов; -/ пробоотборщик; -/ контролер; -/ техник; -/ лаборант и т. д. 
Обязанности
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Добавление (химикатов в растворы и т.п.); наладка (оборудования); взбалтывание; анализ; анестезия; применение; оценка; использование кислотного огнетушителя; удаление жидкости из полости; сборка (систем); оказание содействия; гарантирование (качества, степени плотности и т.п.); закрепление (трубок); выполнение; балансировка (весов); отбеливание; смешивание; кипячение; сжигание; подсчет; калибровка (инструментов); переноска; работа на центрифуге; классифицирование; уборка; залезание; покрытие (металлами и др.); отбор (проб); сравнение (со стандартами и т.п.); вычисление; конденсация; проведение (опытов); соединение и разъединение; контролирование; охлаждение; подсчет; выжимание; разрезание (тканей); описание; определение (параметров опыта); разжижение; обмакивание; дезинфицирование; приготовление и распределение; завершение; дистилляция; ведение документации; сушка; подъем; гарантирование; изучение; снабжение сырьем; фильтрование; подгонка; возжигание; промывание; замораживание (тканей); выдувание стекла; перемалывание; перебирание; нагревание; держание (инструментов); увлажнение; идентифицирование; погружение; инкубация; надувание; впрыскивание; прививка; инспектирование; установка; инструктирование; расследование; наклеивание ярлыков; поднятие; погрузка и разгрузка; поддержание; управление; манипулирование; маркировка; измерение; снятие показаний приборов; ведение дозиметрического контроля; передвижение; уведомление; наблюдение; эксплуатация; размещение заказов (на химикаты); проведение (опытов); капание из пипетки; размещение; полирование; наливание; подготовка (образцов и др.); обработка; пульверизация; откачивание; покупка; добывание; считывание показателей; запись; регистрация; замораживание; регулирование (потоков и др.); передвижение на новое место; починка; составление отчетов; исследование; отбор проб; завинчивание; запечатывание; охрана; отбор; разделение; налаживание; снабжение; просеивание; пайка; стерилизация; хранение; натягивание; изучение; отсасывание; надзор; снабжение ярлыками; тестирование (проверка); обучение; перевод; транспортировка; использование; вентилирование; подтверждение (соответствия стандартам и т.п.); мытье; ношение (личного защитного оборудования); взвешивание; написание (отчетов).
Основное используемое оборудование\
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Одноразовое стеклянное и пластиковое оборудование (колбы, кувшины, пипетки, микропипетки; бюретки, мензурки, посуда, краны, твердые и мягкие трубки и т.п.); приборы для перекладывания и закрепления (клещи, щипцы, манипуляторы; домкраты; плоскогубцы, подставки, отвертки и др.); автоматическое раздаточное оборудование (например, автоматические пипетки); весы и противовесы; решето (сито), фильтры, насосы, миксеры и смесители; инструменты для отбора газообразных, жидких и твердых проб; инструменты для подсчета частиц; оборудование для подогрева, охлаждения и измерения или поддержания температуры (тарелки, кожухи, духовые шкафы, газовые горелки, инфракрасные нагреватели; кипятильники погружного типа; холодильники; охладитель, работающий по принципу эффекта Пелтиера, пирометры, термометры, термостаты и др.); вакуумные насосы; колбы; измерительные приборы и др.; калькуляторы; записывающие устройства; компьютеры и периферийные устройства; личное защитное оборудование и т.п.; специальное оборудование для особых целей (например, оптические и электронные микроскопы); измерители кислотности; ионо-избирательные электроды; источники питания; регуляторы напряжения и гальваностаты; комплекты инструментов для проведения иммунологических исследований; приборы для тестирования материалов; инкубаторы и автоклавы; приборы для контроля влажности; измерители потоков; колориметры и калориметры; газовые и жидкостные хроматографы; спектрометры массы; IR и Raman спектроскопы; анализатор рентгеновской дифракции и флуоресценции, лазеры; источники радиации, зонды, дозиметры и мониторы; ящики с перчатками; колпаки, микротомы и т.д.
Отрасли промышленности, в которых используется данная специальность
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Химическая, нефтяная и нефтехимическая, пищевая, резиновая, полимерная, металлургическая и металлообрабатывающая, бумажная и другие виды промышленности; университеты, школы, исследовательские институты; больницы и медицинские клиники; институты стандартов; государственные и частные проверочные, контролирующие и занимающиеся подтверждением качества лаборатории. 
Риски
Риск несчастного случая
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- соскальзывание и падение на мокрых полах; падения с лестниц;
- порезы и колотые раны от острых краев и битого стекла;
- пожары и взрывы во время работы с горючими газами, жидкостями и твердыми веществами;
- возгорания и взрывы вследствие неконтролируемых химических реакций;
- имплозия (направленный внутрь взрыв) вакуумного оборудования; 
- падение тяжелых предметов на голову (с верхних полок для хранения) и на ноги;
- затягивание одежды, волос, пальцев и рук во вращающиеся и другие движущиеся части оборудования, в частности, в центрифуги, миксеры, смесители и др.;
- взрывы оборудования под высоким давлением;
- удары электрическим током со смертельным исходом;
- ожоги и ошпаривание от огня, горячих поверхностей, горячих газов и жидкостей;
- химические ожоги от едких жидкостей;
- вылетающие при разрыве центрифуг и автоклавов частицы;
- острое отравление самыми различными отравляющими газами, жидкостями и твердыми веществами, используемыми в качестве исходных материалов или выделяющимися при химических реакциях;
- повреждения глаз от воздействия лазерных лучей, выплеска химикатов, едких газов и летающих частиц;
- обморожения в результате контакта кожи с очень холодными поверхностями или жидкостями (например, сжиженными газами).
Неблагоприятное воздействие физических факторов
[image: image97.png]



- ионизирующая и ультрафиолетовая радиация;
- высокие уровни шума, инфразвука и ультразвука, вызванные вибрацией или вращающимся оборудованием.
Вредное воздействие химических веществ
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Воздействие широкого спектра химических веществ (рабочие химических лабораторий могут подвергаться воздействию любого из известных химических веществ или их комбинации), включая едкие, раздражающие, токсичные, невротоксичные, вызывающие удушье, аллергию, канцерогенные, мутагенные, тератогенные, фототоксичные, ферментоподавляющие; радиоактивные и аналогичные вещества, в результате вдыхания, проглатывания, попадания на кожу, глаза и т.д. (см. Приложение).
Неблагоприятное воздействие биологических факторов
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Воздействие чрезвычайно широкого спектра биологических веществ (рабочие химических лабораторий могут подвергаться воздействию любого из известных биологических веществ или их комбинаций), включая вирусы, бактерии, грибки, паразиты и др., в результате вдыхания, проглатывания, попадания на кожу и глаза, при укусах лабораторных животных, случайной инъекции и т.д.
Эргономические и социальные факторы
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- Утомление глаз от работы с оптическими и электронными микроскопами, телескопическими манипуляторами, компьютерными терминалами, от работы в темных или полутемных комнатах;
- Мышечно-костные последствия от работы в фиксированной позе;
- Повышенная нагрузка на руки и утомление от повторяющихся операций, выполняемых руками (например, при работе с пипетками, неавтоматизированном подсчете, ручной полировке и т.д.).
Дополнение
Примечание 
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Особая опасность существует при работе с новыми химическими веществами, физические, химические, биологические и другие действия которых не были достаточно исследованы. Новые химические вещества могут быть взрывоопасными или обладать высокой степенью горючести, или могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом или другими веществами. Новые химические вещества могут быть крайне ядовитыми, едкими для кожи, глаз или дыхательной системы, канцерогенными, тератогенными, мутагенными и т.п., или иметь синергетический эффект с другими веществами.
Приложение
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Классификация опасных веществ Организации Объединенных Наций:
Класс 1: Взрывчатые вещества
1.1. Вещества и предметы, которые несут риск взрыва массы.
1.2. Вещества и предметы, которые несут риск выброса, а не риск взрыва массы.
1.3. Вещества и предметы, которые несут риск возгорания и либо незначительный риск взрыва, либо незначительный риск выброса, либо и то и другое, но не риск взрыва массы.
1.4. Вещества и предметы, которые не представляют никакой серьезной опасности.
1.5. Очень нечувствительные вещества, которые несут риск взрыва массы.
1.6. Крайне нечувствительные вещества, которые не несут риска взрыва массы.
Класс 2: Газы
Сжатые, сжиженные, растворенные под давлением или подвергшиеся глубокой заморозке.
Класс 3: Легковоспламеняющиеся жидкости
Класс 4: Легковоспламеняющиеся твердые вещества
4.1. Легковоспламеняющиеся твердые вещества
4.2. Вещества, подверженные спонтанному возгоранию.
4.3. Вещества, которые при контакте с водой выделяют легковоспламеняющиеся газы.
Класс 5: Окисляющиеся твердые вещества
Класс 6: Токсичные и инфекционные вещества
Класс 7: Радиоактивные материалы
Класс 8: Едкие вещества
Класс 9: Различные опасные вещества и предметы.

МОДЕЛЬЩИК
Синонимы: лепщик, строитель моделей
Характер работы
Определение и/или описание обязанностей
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Конструирует масштабные модели объектов или ситуаций. Строит и отливает модели, используя глину, метал, дерево, пластик, резину и другие материалы, в зависимости от отрасли промышленности, для которой изготавливается модель. Использует опыт, навыки и специальные знания для того, чтобы понять требования заказчика, изложенные в документах, рисунках, эскизах и т.п.; выбирает соответствующие методы, инструменты  и технологические процессы; конструирует и изготавливает модель; удостоверяет её соответствие требованиям и спецификациям.  Может делать рамы, витрины и др.  для моделей и застеклять их. Может разбирать или другим способом утилизировать модели, которые более не используются. Может ремонтировать или модифицировать существующие модели. Может проверять, демонстрировать или приводить в движение модель, как на месте её изготовления, так и в помещении заказчика.  Может инструктировать других лиц относительно правил пользования моделью.
Смежные и специфические специальности 
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Модельщик, характеризуемый в соответствии с промышленностью (например, модельщик (автопром), модельщик (ювелирные украшения - серебро), модельщик (керамика и фарфоровые изделия)), в соответствии с основным используемым материалом (например, модельщик (дерево), модельщик (листовое железо), или в соответствии со специальным классом продукции (модельщик-изготовитель рельефных карт, модельщик (бытовая техника) и т.п.) (СНП).
Обязанности
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Стирание; подгонка, выравнивание; анализ; применение; утверждение; сборка; изготовление светокопий; скрепление болтами; склеивание; бурение; пайка твердым припоем; чистка щеткой; строительство; резьба по дереву; отливка; проверка; резьба резцом; скрепление; чистка; грунтование; сопоставление; соединение; консультирование; исправление; покрытие; отрезание; удаление заусенцев; демонстрирование; конструирование; определение; разборка; разъединение; демонтаж; рисование; сверление; оценка; изучение; сборка из стандартных частей; прикрепление; пиление; наполнение; отделка; указание; инспектирование; установка; инструктирование; интерпретация (рисунков и др.); покрытие лаком; изготовление макетов; поднятие; механическая обработка; поддержание; изготовление; производство; маркировка; измерение; плавка; ремонтирование; фрезерование; смешивание; видоизменение; отливание в форму; передвижение; рисование красками; исполнение; размещение; планирование; полировка; определение места; наливание; подготовка; прессование; выработка; изготовление оттисков; штампование;  нажимание; чтение (спецификаций и т.п.); повторная сборка; повторный отлив; ремонт; замена; передвижение на новое место; заклепывание; ошкуривание; обдирание; завинчивание; разметка; отбор; обслуживание; снабжение;  придание формы; заточка; бритье; изготовление эскизов; сглаживание; пайка; распределение; изучение; проверка; транспортировка; подравнивание; настройка; использование; утилизация; засвидетельствование; вощение; сварка; прокладка электрических проводов.
Риски
Риск несчастного случая
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- травмы во время работы с машинным оборудованием, таким, как токарный станок, дрели, диски, заточные станки и различные режущие и ручные инструменты (например, резцы, гаечные ключи, отвертки, стамески и пр.);
- колотые и резаные раны, причиненные ножами, острыми предметами, ручными инструментами, ударами по металлическим предметам; 
- поскальзывание, спотыкание и падения, особенно при передвижении сырья и законченных тяжелых моделей;
- падения на ровной поверхности, особенно на мокрых, скользких и жирных полах;
- раздробление пальцев ног в результате падения тяжелых предметов на ноги;
- ожоги в результате контакта с горячими материалами или раскаленными инструментами; паяние, пайка твердым припоем и сварочные операции и т.д.;
- травмы глаз от осколков и летящих предметов во время перемалывания, обработки на станке, обдирания, полировки, сверления и аналогичных операций; в результате выплескивания едких и реактивных химикатов и др.;
- пожары и взрывы в результате воздействия легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ (например, растворителей) или пламени, возникающего при кислородной или дуговой резке и сварочных операциях и т.п.;
- поражение электрическим током вследствие контакта с неисправным электрическим и электромеханическим оборудованием.
Неблагоприятное воздействие физических факторов
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Риски, обычно связанные со специфическими отраслями промышленности (например, воздействие чрезмерной жары от печи в керамической промышленности).
Вредное воздействие химических веществ
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- хроническое отравление и/или кожные заболевания в результате воздействия широкого спектра промышленных химикатов (например, растворителей, политуры, лаков, средств для чистки, жидкостей для снятия краски и разбавителей);
- раздражение глаз, головокружение, тошнота, затруднение дыхания, головные боли и пр., вызванные контактом с раздражающими веществами (например, деревянная и металлическая пыль, дымы и растворители);
- в некоторых отраслях промышленности - существенный повышенный риск некоторых раковых заболеваний из-за воздействия деревянной продукции, пыли, пластмассы, растворителей и пр.;
- желудочно-кишечные расстройства в результате хронического попадания внутрь организма  клеев, красок, растворителей и пр.;
- чрезмерное воздействие озона во время дуговой сварки.
Неблагоприятное воздействие биологических факторов
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Неблагоприятное воздействие биологических факторов могут испытывать модельщики, работающие в условиях потенциального присутствия микроорганизмов, а также вызывающих аллергию растений, волос, меха и т.п.
Эргономические и социальные факторы
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- острые костно-мышечные травмы, вызванные физическим перенапряжением и неправильным сочетанием веса и позы во время поднятия и передвижения тяжелого сырья и готовых моделей;
- кумулятивные травматические расстройства, в том числе синдром канала запястья, вызванный длительной работой с повторяющимися движениями;
- усталость и общее недомогание;
- психологический стресс из-за страха допустить при изготовлении модели незамеченный брак, который будет тиражирован при массовом производстве, а также при попытке выполнить работу в соответствии с требованиями  сложных и необычных спецификаций или при напряженном графике работы.

МАЛЯР
Синонимы: Специалист по покраске; лакировщик; специалист по нанесению красок распылением; специалист по работе с красками.
Характер работы
Определение и/или описание обязанностей
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Нанесение краски на поверхности. Подготовка стен, металлических, деревянных или других поверхностей для покраски. Накрывание полов, оборудования и мебели ветошью для защиты от попадания капель краски. Установка лесов или лестниц для работы на высоте. Удаление дополнительных приспособлений (картин, гвоздей и крышек для электрических выключателей). Удаление старой краски при помощи растворителя, скребка, проволочной щетки или паяльной лампы. Заполнение отверстий, трещин и стыков уплотняющим составом, замазкой, штукатуркой или другим заполнителем. Шлифовка поверхности наждачной бумагой, стальными пластинами, шерстяными валиками и/или щетками. Промывка и обработка поверхностей водой или другими моющими средствами. Подбор предварительно приготовленных красок или смешивание компонентов краски. Нанесение слоев краски, лака, протравы или эмали на различные поверхности при помощи щеток, распылителей, валиков или электростатического оборудования. В обязанности может входить сушка или обжиг краски в специальных печах, вырезание трафаретов и нанесение кистью или распыление декораций и букв по поверхности.
Обязанности
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Воздушная сушка; нанесение (краски); продувка (сухим воздухом); крепление болтами; соединение; очистка щеткой; сжигание; расчет; переноска; заполнение отверстий; цементирование; очистка; залезание; нанесение покрытий; резка; нанесение декораций; растворение; сушка; осаждение (электростатическое); нанесение эмали; установка (лесов); наполнение; фильтрование; чистовая обработка; оклеивание; шлифовка; перевозка; лакировка; тиснение букв; погрузка и разгрузка; маркировка; нанесение маскирующего слоя; сравнивание красок; измерение; смешивание; передвижение; использование (распылителя и др.); окраска; нанесение мастики; формирование рисунка; нанесение штукатурки; наливка; подготовка (поверхностей); покупка; нанесение шпатлевки; регулировка (потока); удаление (краски, ржавчины, приспособлений и др.); ремонт; прокатка валиком; затирка штукатурки; зачистка шкуркой; соскабливание; привинчивание и отвинчивание; уплотнение; подборка; установка (лестниц и др.); дробеструйная очистка; выравнивание; распыление; распределение по поверхности; травление; тиснение (рисунков и узоров); снятие верхнего слоя; измерение рулеткой; подутюжка; разметка; передача; транспортировка; полировка; мойка; вощение; побелка; вытирание; заворачивание или отворачивание гаечным ключом.
Основное оборудование, использующееся при работе
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Ручные кисти; валики; оборудование для разбрызгивания (под давлением воздуха или без, ручное или автоматическое); электростатическое оборудование для нанесения краски; печи для просушки краски, лампы или воздуходувки с горячим воздухом; оборудование для смешивания краски; инструменты для снятия верхнего слоя краски (ручные или электрические).
Риски
Риск несчастного случая
[image: image114.png]



- падение с высоты (падение с лестниц, с закрепленных и передвижных установленных на высоте площадок, лесов, крыш, с крышек баков, через отверстия в крышах и др.);
- соскальзывание и падение на ровные поверхности, особенно на скользкий пол;
- смертельная электротравма и удар электрическим током (от неисправного электрооборудования, вследствие соприкосновения металлических лестниц с линиями электропередачи, во время работы с высоковольтным электростатическим оборудованием для нанесения краски и др.);
- попадание краски под кожу пальцев, рук и (реже) других частей тела при работе с оборудованием для распыления красок под высоким давлением без воздуха. Такое попадание может вызвать глубокое проникновение краски и ампутацию пораженных пальцев;
- серьезные механические повреждения глаз вследствие попадания струй краски под высоким давлением;
- возгорание и взрыв горючих растворителей красок и других компонентов, особенно при работе (покраска и смешивание красок) в тесном помещении с плохой вентиляцией. Мебельные лаки могут содержать нитроцеллюлозу, которая является взрывчатым веществом и может взорваться вследствие удара или нагрева при засыхании остатков лака;
- пожары и взрывы, вызванные электростатическими разрядами во время нанесения порошкообразных красок методом электростатического распыления или искрами при попадании металлических частиц (содержащихся в красках, изготовленных из порошковых металлов) на окрашенные металлические поверхности, или возгоранием красок со связующими веществами, которые окисляются при взаимодействии с воздухом; 
- возгорание одежды в зоне проведения покрасочных работ или за ее пределами, если одежда пропитана красками или маслом; 
- несчастные случаи, вызванные разбрызгиванием краски вследствие разрыва трубы или при попытке прочистить забитые сопла разбрызгивателя;
- попадание инородных частиц в глаза во время подготовки поверхности для покраски (например, методом дробеструйной очистки или шлифования песком);
- порезы, колотые раны, ссадины и другие повреждения пальцев и рук во время подготовки поверхности для покраски механическими средствами;
- попадание под кожу заноз при подготовке деревянных поверхностей для покраски;
- переломы конечностей или ушибы других частей тела при работе в подвесных клетях;
- ссадины кожи о ступеньки лестницы;
- раздражение глаз или повреждение роговицы вследствие попадания в глаза капель растворителей;
- удушье при работе в тесных помещениях в результате кислородной недостаточности, усиливающейся под действием паров растворителей.
Неблагоприятное воздействие физических факторов
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- шум, вызванный работой распылителей краски или оборудования для дробеструйной очистки;
- воздействие ультрафиолетового или инфракрасного излучения или тепла, вызванное работой оборудования для сушки краски;
- воздействие холода, дождя, снега и ветра зимой, или тепла и солнечных лучей летом, особенно при работе под открытым небом;
- воздействие сквозняков в недостроенных зданиях.
Вредное воздействие химических веществ
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- профессиональный контактный дерматит в результате воздействия различных компонентов краски или растворителей, в частности, алифатических и ароматических углеводородов и органических галогенных соединений;
- раздражение глаз (с вероятностью необратимой потери зрения) и дыхательных путей вследствие попадания различных компонентов красок, в частности, толуола и метилен диизоцианатов;
- острое отравление, в основном, в результате вдыхания растворителей, особенно при работе в тесных помещениях с недостаточной вентиляцией. При слабом отравлении наблюдается наркотический эффект, в результате которого ухудшается внимание и значительно повышается риск падения с высоты или других несчастных случаев, иногда с серьезными последствиями. Острое отравление может быть смертельным;
- отравление фосгеном, образующимся из различных хлорированных растворителей при контакте с источником тепла в условиях неполного сгорания;
- отравление свинцом, содержащимся в грунтовках, и другими компонентами красок (например, соединениями ртути и мышьяка, используемыми в качестве фунгицидов в латексных красках, оловоорганическими соединениями, применяемыми в корабельных красках для необрастающих покрытий, хромовокислым цинком, используемым в различных грунтовках без содержания свинца и др.);
- отравление вредными компонентами красок, входящих в состав использующейся краски (например, формальдегидом, входящим в состав меламиновых/формальдегидных красок, эпоксидными смолами, входящими в состав эпоксидных красок, толуол диизоцианатом и метилен диизоцианатом, входящими в состав полиуретановых красок и др.);
- нейротоксичное воздействие в результате работы с красками, содержащими n-гексановые растворители или свинцовые пигменты.
Эргономические и социальные факторы
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- боли в шее и плечах, растяжение и напряжение верхних конечностей и повреждения костно-мышечных тканей в результате неудобного положения тела, в частности, во время покраски потолков;
- чрезмерное напряжение зрения у маляров, занимающихся покраской небольших предметов;
- боли в коленях и повреждения хрящей коленных суставов;
- повышенная нагрузка на сердечно-сосудистую систему при использовании оборудования для защиты органов дыхания.
Дополнение
Примечания
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1. В соответствии с опубликованными сообщениями, маляры подвержены повышенному риску заболевания раком легких, мочевого пузыря, желудка, почек, пищевода и толстой кишки; риску заболевания лейкозом при работе с красками, содержащими бензин; нарушению умственной деятельности в результате контакта с растворителями; риску заболевания эндокринной системы; риску заболевания хроническим бронхитом и нарушения работы дыхательных путей; риску заболевания пневмокониозом при работе в условиях сильной запыленности; нарушению работы почек; а также риску хронического повреждения хрусталика глаза в результате длительного воздействия растворителей.
2. Существует особый риск при механическом или химическом снятии или сжигании старого слоя краски. В настоящее время использование в современных красках пигментов, содержащих свинец, мышьяк или ртуть значительно сокращено и во многих странах запрещено законом (за исключением использования в специальных целях); однако, значительное количество таких пигментов может содержаться в старых красках и во время их снятия или сжигания пигменты выбрасываются в воздух в виде пыли и дыма, воздействие которых может привести к отравлению свинцом, ртутью или мышьяком.
3. Имеются сообщения, что воздействие эфиров и ацетатов этиленгликоля, содержащихся в красках, может оказать вредное воздействие на репродуктивную систему.
Приложение
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Химические вещества и химические продукты, воздействию которых может подвергнуться маляр: составы для снятия старых слоев краски, содержащие, в частности, метилен хлорид, крезол, фенол, гидроксид калия, и/или алициклические углеводороды (например, метилциклогексан). Компоненты красок, включая, в частности, кадмий, свинец, оловоорганические соединения, соединения ртути и мышьяка, хроматы, эпоксидные, полиуретановые, полиакриловые, виниловые и другие смолы и их составляющие. Растворители и разбавители, включая, в частности, скипидар, фракции нефти (нафта, уайт-спирит, растворитель Штоддарда), n-гексан, толуол, ксилол, бензин, ацетон, метилэтил и другие кетоны, спирты (метиловый, этиловый, изопропиловый, амиловый и др.), формальдегид, фенол и др. Чистящие вещества, включая кислоты (которые могут содержать различные органические ингибиторы), щелочи, органические растворители и др.

РАБОТНИК САНЭПИДЕМНАДЗОРА\

Синонимы: Специалист по внесению пестицидов; крысолов; истребитель паразитов и грызунов; специалист по фумигации и стерилизации; скаут (сельское хозяйство); специалист по внесению пестицидов; специалист по внесению/рассыпке пестицидов.
Характер работы
Определение и/или описание
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Специалист по борьбе с насекомыми и грызунами осуществляет распыление химических растворов и устанавливает механические капканы для уничтожения грызунов, находящихся в зданиях и на близлежащей территории. Осуществляет дезинфекцию комнат и зданий ядовитыми газами. Распыляет химические растворы или рассыпает порошки в комнатах и рабочих местах. Устанавливает ядовитую пасту, приманку и механические капканы в местах нахождения грызунов и насекомых. В обязанности может входить уборка мест нахождения грызунов и насекомых при помощи граблей, метл, лопат и швабр для подготовки к дезинфекции. Может потребоваться наличие государственной лицензии. Может называться в соответствии с типом истребляемых вредителей “Специалист по борьбе с грызунами” (СНП).
Смежные и специфические специальности
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Пилот сельскохозяйственного самолета (пилот самолета, предназначенного для опыливания посевов; пилот-специалист по опыливанию ядохимикатами с воздуха; пилот-специалист по борьбе с вредителями сельского хозяйства); инспектор по сельскохозяйственным химикатам; специалист по автоклавной обработке; оператор ручной распылительной установки; специалист по внесению гербицидов; специалист по приготовлению смесей химических гербицидов; оператор передвижной аэрозольной установки, предназначенной для уничтожения насекомых; оператор аэрозольной установки, предназначенной для уничтожения комаров; пастеризатор; инспектор по контролю за использованием пестицидов; специалист по приготовлению пестицидов; санитарный инспектор по борьбе с вредными насекомыми и грызунами; специалист по распылению инсектицидов; работник, занимающийся распылением (сельское хозяйство); специалист по стерилизации (напитков; -/молочных продуктов; -/перьев; -/в области медицинских услуг и др.); инспектор, осуществляющий надзор за борьбой с вредными насекомыми и грызунами; инспектор, осуществляющий надзор за борьбой с насекомыми и уровнем заболеваемости; специалист по уничтожению термитов; инспектор по борьбе с сорняками (СНП); специалист сельского хозяйства, подверженный воздействию остатков пестицидов (садовник, рабочий питомника или парника); специалист по окуриванию полей; специалист по внесению пестицидов; специалист по приготовлению смесей и/или погрузке пестицидов; рабочий склада пестицидов; специалист по установке флажковых указателей на самолеты и др.
Обязанности
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Внесение (химикатов); консультирование (заказчиков); проведение анализа; использование; оказание помощи; выдача разрешений; установка приманок; сверление отверстий; проведение инструктажа (рабочих и др.); сжигание (сорняков); вычисление; вызов; переноска; проверка; буртование; очистка; залезание; сбор; конфискация; контроль; координация; ползание; обрезание; уничтожение; обнаружение; определение; копание; направление; выпускание (газов); распределение; сверление; вождение; опыливание; уничтожение; обеспечение; расчет; оценка; осмотр; истребление; закрепление; наполнение; смыв; образование тумана; приготовление (смесей пестицидов); окуривание; выпускание газов; калибровка; заколачивание; перевозка; идентификация; поджигание; пропитка (почвы); инициирование; впрыскивание; вставка; проверка; установка; дача указаний; проведение опросов; расследование; изолирование; выдача; хранение; установка (блоков); погрузка и разгрузка; определение среды обитания; проведение технического обслуживания; манипулирование (рычагами); маркировка; измерение; приготовление смесей; модификация; передвижение; уведомление; соблюдение; получение; открытие; эксплуатация; запирание на висячий замок; покраска; выполнение работ; пилотирование; размещение; направление (сопла); отравление; расположение; отправка по почте; заливание; подготовка; предотвращение; производство; передвижение предметов тянущим и толкающим усилием; откачка насосом; предоставление гарантий; поднятие; выдача рекомендаций; ведение записей; освобождение; удаление; замена; предоставление отчетов; просмотр документов; отбор проб; распилка; пломбирование; поиск; обеспечение; выбор; установка в определенном положении; отстрел; подача сигналов; распыление; распространение; стерилизация; изучение; осуществление надзора; наблюдение; использование ленты; обучение; обслуживание (машин); передача; транспортировка; установка капканов; обработка; удаление; модернизация; использование; посещение; взвешивание; обертывание.
Риски
Риск несчастного случая
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- повышенный риск дорожных аварий, вызванный продолжительным вождением автомобилей с тяжелым грузом, частой буксировкой прицепов и механического оборудования для распыления пестицидов по ухабистым полевым дорогам и при неблагоприятных погодных условиях;
- риск, связанный с полетом на борту легких самолетов (включая вертолеты) на малых высотах (что характерно для специалистов по уничтожению насекомых и грызунов, специализирующихся на распылении пестицидов с воздуха), в том числе риск самолетных аварий; воздействие пестицидов, внесенных в кабину с одеждой и обувью, или при случайном пролете через облако распыленных пестицидов (дрейфующее облако); риск аварии в результате утечки горючего из вертолетов и др.;
- риск аварии для наземного персонала, осуществляющего загрузку пестицидов в самолет (вертолет) для последующего распыления с воздуха (погрузчики, сигнальщики, сельскохозяйственные рабочие и др.), включая риск столкновения с самолетом (вертолетом) во время взлета, посадки, руления или при полете на малой высоте; случайное воздействие пестицидов в результате аварии самолета, груженного пестицидами, или утечки горючего из вертолетов и др.;
- риск столкновения с поездом при проведении работ по уничтожению грызунов между рельсами железной дороги;
- скольжение, спотыкание, падения и ушибы (о скользкие поверхности и при столкновении с препятствиями, особенно при ношении защитной маски, ограничивающей поле зрения); падение помощника специалиста по борьбе с грызунами с прицепного оборудования; падение с находящихся на возвышении площадок и лестниц, особенно при переноске контейнеров и других тяжелых грузов;
- падение тяжелых предметов на ноги рабочих;
- колотые раны и порезы острыми предметами;
- наступание на острые лежащие (валяющиеся) на земле предметы при распылении пестицидов на полях;
- взрыв находящихся под избыточным давлением аэрозольных баллонов, вызывающий распыление пестицидов, от которого может пострадать оператор;
- опасность получения змеиных, осиных или пчелиных укусов при распылении пестицидов на полях;
- риск образования грыжи в результате перенапряжения при поднятии и погрузке тяжелых предметов;
- острое отравление при внесении пестицидов (особенно в результате вдыхания аэрозолей при работе без защитной маски, что может привести к смерти), или в результате утечки или воспламенения пестицидов при транспортировке и хранении;
- случайное заражение или отравление специалистов по уничтожению насекомых и грызунов при смешивании излишне концентрированных и высокоопасных пестицидов;
- попадание капель пестицидов на лицо и/или руки при подготовке составов пестицидов;
- непроизвольное вдыхание распыленных пестицидов (вызванное неожиданной сменой направления ветра или неудачно выбранной носимой защитной маской и др.);
- опасность случайного проглатывания жидкого пестицида, ошибочно принятого за воду, или зараженной пестицидом оросительной воды (может иногда случиться с сельскохозяйственными рабочими и, особенно, с детьми, напрямую не связанными с истреблением вредных насекомых и грызунов, но оказавшимися на месте проведения таких работ), или в результате случайного контакта с выброшенными и пустыми контейнерами от пестицидов, или в результате их использования;
- ожоги в результате попадания на незащищенные кожные покровы пестицидов (например, растворов диквата дибромида);
- удары электрическим током, вызванные контактом с неисправным электромеханическим оборудованием;
- риск поражения электрическим током при проведении работ по уничтожению вредителей вблизи опор линий электропередачи;
- острая интоксикация в результате выброса в атмосферу опасных компонентов (например, HCN, [image: image124.png]
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) во время случайного (пожар или взрыв) или намеренного (вследствие ошибочного решения) сжигания пестицидов или контейнеров с пестицидами на производственных предприятиях, складах, лабораториях по приготовлению составов и на аналогичных предприятиях, или на местах их внесения;
- раздражение кожи и глаз, теснение в груди, тошнота, онемение конечностей, удушье и т.п. у пожарных, занятых тушением пожаров, связанных с возгоранием пестицидов.
Неблагоприятное воздействие физических факторов
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- риск смертельного удара электрическим током от линий электропередачи при распылении пестицидов на сельскохозяйственных полях;
- воздействие прямой и отраженной ультрафиолетовой (солнечной) радиации при работе на открытом воздухе, что может вызвать образование эритемы, рака кожи, катаракты и фото кератита;
- воздействие потенциально опасных для здоровья климатических факторов (которые могут вызвать различные неблагоприятные последствия от недомогания с повышением температуры до теплового удара) при работе на открытом воздухе.
Вредное воздействие химических веществ
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- сильная (не острая) интоксикация, вызванная контактом с различными пестицидами, которая может привести к различным заболеваниям, инвалидности или смерти;
- различные поражения кожи (чесотка, эритема, образование волдырей, раздражение, повышенная чувствительность к действию света и др.) в результате воздействия паров, распыленных и газообразных форм пестицидов, особенно в результате прямого попадания на кожу (например, нарывы и чесотка, вызванные контактом с метил бромидом; эритема, вызванная контактом с синтетическим перитроидом; крапивница, вызванная контактом с диэтил фумаратом и др.);
- контактные и общие дерматозы у специалистов по борьбе с пестицидами, включая садовников и фермеров, ветеринаров, грузчиков фруктов и овощей (имеющих соприкосновение с остатками пестицидов), и особенно вследствие контакта с органическими фосфорными пестицидами (ОФП) и циано-перитроидами;
- развитие угревидных образований в результате контакта с соединениями хлора и porphyria-cutana-tarda, в результате контакта с хлорированными пестицидами;
- раздражение глаз у специалистов по распылению пестицидов (например, при распылении ОФП);
- катаракты глаз и конъюнктивиты, вызванные попаданием репеллентов;
- раздражение и ожоги полости рта и горла (у специалистов по распылению пестицидов);
- язвы ротовой полости (у садовников-распылителей пестицидов, занятых приготовлением растворов карбаматов);
- удушье, вызванное контактом с ОФП и карбаматами (у сельскохозяйственных рабочих, занимающихся распылением пестицидов);
- различные легочные заболевания, включая отек легких, пневмонит, астматические реакции, альвеолит, пневмокониоз (вследствие распыления пестицидов) и др.;
- различные желудочно-кишечные нарушения, в том числе боли в животе, судороги, понос, тошнота, головокружение, головные боли, нарушение и/или потеря сознания, припадки, кома и т.п.;
- нарушения работы нервной системы, в том числе нейротоксикоз, неустойчивость положения тела, невропатия, нарушение нервно-поведенческих функций, нарушение познавательной способности, тревожность, бессонница и др. (вызванные воздействием пестицидов, особенно ОФП);
- нарушение работы эндокринной и репродуктивной систем, в том числе бесплодие, самопроизвольный выкидыш, мертворождение, стерильность, врожденные дефекты, эмбрио- и фетотоксикоз, перинатальная смерть и др.;
- нарушение работы сердечно-сосудистой системы, вызванное воздействием пестицидов, особенно хлорированных углеводородов;
- поражения мышечно-скелетных и мягких тканей у лиц, использующих пестициды;
- другие общие расстройства, вызванные контактом с различными пестицидами;
- канцерогенные заболевания, включая рак мочевого пузыря, мозга, печени, легкого, простаты, желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы, яичек и др., злокачественные лимфомы, лейкоз, множественная миелома, а также многие другие формы и канцерогенных и мутагенных воздействий.
Неблагоприятное воздействие биологических факторов
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Риск заражения зоонозом, передающимся через блох и других насекомых во время проведения работ по уничтожению вредителей.
Эргономические и социальные факторы
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- боли в спине у рабочих, осуществляющих ручное распыление пестицидов;
- острые мышечно-скелетные травмы, вызванные физическим перенапряжением и неудобным положением тела при перенесении контейнеров и тяжелого оборудования;
- усталость и общее недомогание;
- психологический стресс, вызванный боязнью вредного воздействия пестицидов и невозможностью проведения обязательного периодического медицинского осмотра;
- развитие люмбаго, вызванное вибрациями, недостаточной подвеской автомобиля, неудобным сиденьем и работой в условиях большой сырости и/или влажности и т.п.
Дополнение
Приложение
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Список наиболее часто использующихся пестицидов:
- альдрин;

- альдикарб;

- амитроль;

- мышьяк;

- атразин;
- азинфос (метил);
- каптан;

- карбарил;

- хлордан;

- хлоропикрин;
- хлорпирифос;

- сульфат меди;

- 2,4-D;


- ДДТ;


- диазинон;
- дихлорфос;

- диэлдрин;

- дикват;

- эндосульфан;

- эндрин;
- этион;


- этилен дибромид;
- фенамифос;

- фенсульфотион;
- фентион;
- фонофос;

- фурфурал;

- гептахлор;

- линдан;

- малатион;
- метил бромид;

- мевинфос;

- паракват;

- паратион;

- пентахлорофенол;
- перметрин;

- пиретрум;

- ротенон;

- фторацетат натрия;
- систокс (2,4,5-Т);
- темефос;

- ТЕПП;


- таллий;

- тирам;


- варфарин.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
Синонимы: установщик сантехнического оборудования; установщик труб; прокладчик труб; специалист по техническому обслуживанию и ремонту труб.
Характер работы
Определение и/или описание обязанностей
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Сборка, установка и ремонт металлических, пластмассовых, керамических и других труб, арматуры и клапанов обогревательных систем, систем водоснабжения и дренажных систем. Прорезывание отверстий в стенах и полах для установки труб и арматуры при помощи ручных инструментов и инструментов с электроприводом. Резание труб и нарезка резьбы у труб при помощи труборезов, газового резака и машины для нарезки резьбы. Сгибание труб вручную или при помощи трубогибочной машины. Сборка и установка клапанов, труб и арматуры. Соединение труб посредством винтов, болтов, арматуры, клеящих веществ, припоя и твердой пайки, уплотнение стыков. Установка и ремонт сантехнического оборудования (умывальников, унитазов, ванн, нагревательных баков, титанов, посудомоечных машин, умягчителей воды, мусорных баков и др. Прочистка "пробок" в сливных трубах. Починка лопнувших труб. Замена прокладок в текущих кранах, закрепление труб и арматуры при помощи кронштейнов, зажимов и подвесных крюков; приваривание крепежной арматуры к стальным конструкционным элементам. Может использовать оборудование для определения утечек, тестовые трубы и другое сантехническое оборудование для определения целостности конструкционных элементов и др. В обязанности может входить изоляция трубопроводов или водных баков в системе горячего водоснабжения и парового отопления.
Обязанности
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Выравнивание; сборка; сгибание и выпрямление; сверление; стягивание; пайка твердым припоем; разрушение (стен, полов), сжигание (старой изоляции или покрытий); переноска (труб, арматуры, оборудования); уплотнение стыков; цементирование; работа долотом; зажатие скобами; очистка; покраска (труб); соединение; зачехление; резание (труб и арматуры или отверстий в стенах и полах); копание; погружение; рытье канав; демонтаж; дренаж; сверление; вбивание; сваливание мусора; рытье; крепление; заточка напильником; наполнение; закрепление; газовая резка; фиксирование; склеивание; заколачивание; подогрев; погружение в жидкость; установка; изоляция; сращивание; соединение; прокладка; выравнивание; подъем; погрузка и разгрузка; определение (утечек, положения трубы); отвинчивание; маркировка и измерение; техническое обслуживание; починка; работа (с инструментами); открытие; покраска; размещение; наливка (цемента); перемещение предметов путем тянущего и толкающего усилий; откачка; ремонт; замена; полировка; зачистка шкуркой; пиление; завинчивание; очистка скребком или щеткой; закрепление; пломбирование; настройка; погрузка лопатой; откачка сифоном; чистовая обработка; пайка; распыление (покрытий, краски); нанесение (строительного раствора); сдавливание; измерение рулеткой; нарезка резьбы метчиком; проверка (на наличие утечки); нанесение резьбы; затягивание; транспортировка; оснащение; сварка; обертывание; заворачивание и отворачивание гаечным ключом.
Основное используемое оборудование
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Сверла; долота; дрели; молотки; головные лампы; инструменты для определения утечки; трубогибочная машина; машина для нарезки резьбы; плоскогубцы; пилы; отвертки; ножницы; лопаты; гаечные ключи. Некоторые инструменты могут работать от аккумуляторных батарей или от сети.
Отрасли промышленности, в которых используется данная специальность
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Сельское хозяйство; изготовление и техническое обслуживание котельного оборудования; химическая промышленность и смежные отрасли; строительство (включая ремонт и техническое обслуживание зданий); изготовление промышленного оборудования; лаборатории; муниципальные услуги; строительство и техническое обслуживание трубопроводов (включая водопроводы, газопроводы, нефтепроводы и пр.); судостроение; производство водонагревательного оборудования; опреснение воды.
Риски
Риск несчастного случая
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- падение с высоты (с лестниц, лесов и крыш); падение в канавы;
- падение на ровные поверхности (соскальзывание и падение на мокрые и скользкие поверхности);
- травмы (и возможное удушье) в результате обвала стенок траншей (котлованов);
- порезы, колющие раны, защемления, ушибы и раздробление пальцев от инструментов и оборудования;
- порезы и колющие раны от осколков санитарного фарфора;
- удары головой о трубы, подвесные перегородки, углы и пр., в частности, в помещениях с ограниченным пространством или в подвалах, или проходах с низкими потолками;
- попадание инородных частиц в глаза, в частности, при сверлении или изоляции труб (демонтажные работы);
- травмы ступней вследствие падения на них инструментов или секций труб;
- ожоги от горячих или коррозийных жидкостей, вытекающих из лопнувших труб или штуцеров;
- ожоги от переносных паяльных ламп, используемых при пайке мягким и твердым припоем;
- удар электрическим током и смертельная электротравма от переносных ламп и инструментов с электроприводом;
- пожары и взрывы в результате использования переносных электрических ламп или инструментов в помещениях с ограниченным пространством (например, внутри цистерн), содержащих остатки горючего газа;
- утопление при случайном затоплении насосных станций (водоснабжения, канализации);
- растяжения и травмы внутренних органов (например, грыжи, разрывы мелких кровяных сосудов) в результате перенапряжения;
- укусы грызунов, насекомых, клещей и т.п.;
- отравление фосгеном, выделяющимся из хлорированных растворителей при высоких температурах (например, в присутствии пламени, сварочной дуги, горящих сигарет и пр.), в особенности, в помещениях с ограниченным пространством;
- отравление ядовитыми газами, выделяющимися из систем канализации (например, диоксид серы, сульфид водорода, индол и пр.).
Вредное воздействие химических веществ
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- контактный дерматит, вызванный попаданием на кожу различных компонентов дренажных и канализационных жидкостей, контактом с растворителями и другими компонентами клеев и жидкостей для чистки труб (особенно при работе с пластмассовыми трубами);
- раздражение дыхательной системы и глаз вследствие попадания кислот, щелочей и различных коррозионных жидкостей, принадлежащих частным лицам и используемых для прочистки труб;
- кислородная недостаточность или контакт с удушающими газами при работе в помещениях с ограниченным пространством (например, при необходимости ползать по-пластунски);
- раздражение дыхательных путей и вероятность поражения легких из-за вдыхания асбеста, минеральных волокон и других неорганических аэрозолей или волокон при наложении или снятии изоляции труб или при укладке или демонтаже асбестовых труб.
Неблагоприятное воздействие биологических факторов
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Подверженность воздействию множества микроорганизмов, паразитов и т.п., живущих в канализации, стоячей воде (особенно в теплой стоячей воде), санитарных помещениях и т.п. с риском заражения “болезнью легионеров”, лямблиозом, кожным дерматитом Larra migrans и др.
Эргономические и социальные факторы
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- неблагоприятное влияние излишней сырости, холода и жары (например, в подвалах или при проведении строительных, сельскохозяйственных и других полевых работ);
- боль в нижней части спины;
- повреждения кисти из-за перенапряжения при ведении работ по нарезке резьбы и резке труб; образование коленных мозолей (“колено сантехника”) из-за продолжительной работы в положении на коленях.
Дополнение
Примечания
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1. При исследовании работы слесарей-сантехников была установлена высокая вероятность следующих заболеваний: лептоспироз; карцинома бронхов; цирроз печени; рак легких; рак пищевода; рак ротовой полости и глотки; рак печени; лимфома не по типу Ходгкинса; рак гортани; мезотелиома плевры; рак языка; рак простаты.
2. При работе в лабораториях, в химической промышленности или в системах канализации слесари-сантехники испытывают неблагоприятное воздействие всех химических и биологических факторов, характерных для работы на данных рабочих местах. При сварке, мягкой и твердой пайке слесари-сантехники подвержены всем неблагоприятным воздействиям, которые испытывают сварщики и паяльщики мягким и твердым припоем. При проклейке слесари-сантехники подвержены всем неблагоприятным воздействиям, которые испытывают специалисты по проклейке.
САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
Синонимы: санитарный инспектор; инспектор санитарной службы; специалист по санитарному надзору; специалист по охране окружающей среды; специалист по контролю загрязнения окружающей среды (СНП), а также: инспектор по общественной санитарии и гигиене; инспектор по охране окружающей среды; инспектор по контролю эффективности охраны окружающей среды; технолог/помощник инженера по охране окружающей среды; зарегистрированный/имеющий лицензию санитарный врач.
Характер работы
Определение и/или описание обязанностей 
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Планирование, разработка и осуществление программы мероприятий по охране окружающей среды; организация и осуществление программы обучения в области охраны окружающей среды для школ и других групп; установление норм санитарии и гигиены и осуществление соответствующих нормативных актов в таких областях, как производство и реализация продуктов питания через предприятия общественного питания, сбор и захоронение твердых отходов, очистка и отвод сточных вод, проведение санитарно-технических работ, осуществление инфекционного контроля, организация районов отдыха, больниц и других лечебно-оздоровительных учреждений, контроль уровня шума, вентиляции, загрязнения воздуха, радиации и др.; ведение переговоров с правительством, общественными и промышленными организациями, предприятиями гражданской обороны и частными организациями с целью формулирования и внедрения программ по охране окружающей среды; сотрудничество с другим персоналом в области здравоохранения по поводу проведения эпидемиологических исследований и контроля. Оказание консультаций гражданским и другим официальным лицам в разработке законов и нормативным актов в области охраны окружающей среды.
Смежные и специфические специальности 
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Обязанности 
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Анализ; сборка и установка; сжигание (мусора и др.); ведение расчетов; отлов (насекомых, грызунов и др.); проверка; строительство; контроль; проектирование; определение (количества, способов обработки и др.); разработка; копание; дезинфицирование; выбрасывание; передача (информации); распространение (информации или учебных материалов); вождение; обучение; приведение в исполнение; расчет (количества); уничтожение (насекомых и грызунов); оценка; проведение экспертиз; осуществление; истребление; направление; переноска; совершенствование (способов контроля и др.); проведение проверок; исследование; измерение; эксплуатация; планирование; предотвращение; опрос; ведение отчетности; отбор проб; санитарная обработка; распыление; надзор; наблюдение; тестирование; передача; предупреждение; освидетельствование.
Дополнительные обязанности
Выполнение административных функций; консультирование; применение; оказание помощи; сотрудничество; сбор; составление; вычисление; согласование; обсуждение; занесение данных; назначение; возбуждение (дела); дача указаний; формулирование; чтение лекций; ведение переговоров; организация; участие (в работе комитетов, разработке программ и др.); рекламирование; изучение; планирование; стандартизация; обучение; практическая подготовка; ведение записей.
Риски
Риск несчастного случая 
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- соскальзывание, спотыкание и падение со ступенек, лестниц, находящихся на возвышении площадок и др., во время посещения заводов и при проведении инспекторских проверок;
- падение в открытые котлованы и люки при осмотре систем водоснабжения и канализации;
- острое отравление газами (такими как двуокись серы и сульфид водорода) при проведении осмотра и прочистке канализационных систем;
- острое отравление вследствие эксплуатации и транспортировки оборудования для питьевой воды, для хлорирования и бромирования бассейнов и баков;
- острое отравление вследствие использования различных пестицидов (см. Приложение) во время работ по истреблению вредных насекомых (грызунов);
- ожоги, полученные при проведении работ по сжиганию мусора и при работе с установками для сжигания мусора; 
- относительно высокий риск дорожных происшествий в результате частой езды на автомобиле по плохим дорогам и по пересеченной местности;
- риск удара электрическим током вследствие работы с механизированным и электрическим полевым оборудованием;
- пожары и взрывы вследствие контакта с горючими и взрывчатыми веществами (растворители, бензин и др.).
Неблагоприятное воздействие физических факторов 
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- воздействие излишнего шума (относится к санитарным врачам, специализирующимся в области промышленной гигиены, проверки обогревательных и вентиляционных систем и отраслей промышленности с высоким уровнем шума, таких как тяжелая промышленность, текстильная промышленность и полиграфия);
- воздействие ионизирующего излучения (относится к санитарным врачам, осуществляющим контроль и надзор за использованием радиоизотопов, рентгеновского оборудования и радиоактивных отходов);
- воздействие неионизирующего излучения (например, при стерилизации воды ультрафиолетовыми лучами);
- воздействие экстремальных климатических условий при работе в полевых условиях.
Вредное воздействие химических веществ 
[image: image145.png]



- хроническое отравление в результате контакта с различными токсичными материалами, такими как пестициды (включая инсектициды, гербициды, фунгициды, альгициды, нематоциды и др.), их парами и аэрозолями по время работ по уничтожению вредных насекомых и грызунов или захоронению контейнеров с остатками токсичных пестицидов;
- контакт с сильными окислителями, особенно соединениями хлора, используемыми для дезинфекции питьевой воды и бассейнов;
- воздействие ядовитых газов, присутствующих в системах канализации или на промышленных предприятиях, оборудованных недостаточно эффективными вентиляционными системами;
- образование дерматитов и экзем вследствие контакта с различными маслами и растворителями, используемыми для борьбы с насекомыми и грызунами или при сжигании мусора, или вследствие контакта с другими химическими веществами, обычно используемыми в санитарных лабораториях.
Неблагоприятное воздействие биологических факторов 
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- воздействие множества микроорганизмов при работе с жидкими или твердыми отходами;
- укусы различных насекомых (пчел, мух, блох, клещей, комаров и ос), змей, скорпионов, грызунов и др. во время полевых и лабораторных работ;
- риск заражения инфекционными заболеваниями при работе в больницах.
Эргономические и социальные факторы 
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- риск физического и/или словесного оскорбления при проведении санитарных проверок в зданиях, на предприятиях, в магазинах и т.п.;
- попытки лиц, в отношении которых проводится проверка, подать необоснованные жалобы, что может вызвать психологическое напряжение, нервозность и т.п.
Дополнение
Приложение 
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Основные химические вещества, воздействию которых могут быть подвержены санитарные врачи:
- кислоты;

- активированный уголь;

- спирты;

- альдрин;

- аллетрин;
- АНТУ;


- асбест;


- гексахлорид бензина;
- бихлорид ртути;
- бура;
- борная кислота;
- бром;



- кадаверин;

- цианид кальция;
- гипохлорит кальция;
- карбаматы;


- карболовая кислота;
- окись углерода;
- дисульфид углерода;
- хлорамины;


- хлордан;

- хлорированные углеводороды;
- хлор;


- двуокись хлора;

- сульфат меди;

- кресол;

- сырая нефть;
- цианиды;

- ДДД (ТДЕ);


- ДДТ;


- моющие средства;
- диатомитовая земля;
- диазинон;


- диэлдрин;

- дизельное топливо;
- диоксин;
- диптерекс;

- дезинфицирующие средства;
- фтористые соединения;


- флорин;
- формальдегид;

- мазуты;


- фумиганты;

- фунгициды;

- гептахлор;
- гербициды;

- гексаметафосфат;

- цианисто-водородная кислота;
- фтористо-водородная кислота;



- сульфид водорода;
- индол;


- йод;
- керосин;

- инсектициды, убивающие личинок;


- известь;

- линдан;
- малатион;

- метоксихлор;


- минеральные кислоты;
- нитраты;

- азотная кислота;
- органические кислоты;
- органические фосфаты (полифосфаты);


- ортотолидин;

- озон;
- паратион;

- пестициды;


- фенол;

- скипидар;

- пивал;
- перманганат калия;
- пиретрум;


- четырехкомпонентные соединения аммония;
- средства для борьбы с грызунами;


- скатол;

- мыла;


- двуокись серы;
- серная кислота;
- варфарин;


- ксилол;

- цеолиты.
ПАЯЛЬЩИК ПО МЯГКОМУ / ТВЕРДОМУ ПРИПОЮ
Синонимы: оператор паяльного оборудования, лудильщик, паяльщик по серебру
Характер работы 
Определение и/или описание
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Соединение металлических деталей при помощи легкоплавких сплавов (мягкий или твердый припой, см. Примечание 1). Подбор и установка  ручного или автоматического паяльного оборудования и материалов в соответствии с рабочими характеристиками, осмотр и подготовка соединяемых деталей путем очистки и обезжиривания (может использовать ультразвуковую установку для обезжиривания), удаления пыли кистью, обработки напильником и другими способами. Закрепление заготовок в положение для пайки. Включение и регулировка электрического тока или газового факела. Очистка наконечника паяльника. Нанесение флюсов, наложение наконечника паяльника, факела (пламени), паяльной проволоки и др. на поверхности обрабатываемых деталей. Проверка качества соединения припаянных деталей и его соответствия спецификациям. Очистка поверхности спаянной заготовки с целью удаления флюса и остатков припоя. В обязанности может входить расплавление и отделение припаянных стыков для осуществления ремонта или повторного использования деталей.
Обязанности
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Регулировка (факела, давления и др.); совмещение; обжиг; нанесение (флюсов); дуговая резка; сборка и разборка; сгибание; связывание; пайка твердым припоем; очистка щеткой; расчет (тока); зажатие; очистка (поверхностей); соединение (шлангов, кабелей); контроль; резка; удаление смазки; погружение; проверка (качества сварного шва); зачистка напильником; наполнение; фиксация; кислородная резка; плавление; шлифовка; направление (электрода вдоль пламени); заколачивание; переноска; тепловая обработка; подогрев и предварительный подогрев; удерживание; зажигание; установка; вставка; соединение; простукивание (швов); прокладка; поднимание и опускание; техническое обслуживание; разметка; плавка; мелкий ремонт; монтаж; перемещение; размещение; полировка; позиционирование; подготовка; повторная пайка твердым припоем; удаление (остатков); ремонт; привинчивание и отвинчивание; закрепление; подборка (инструментов, материалов); отделение; обслуживание; расположение; пайка; распыление; рихтовка; включение и выключение; установка (ручек управления); лужение; манипулирование факелом; прощупывание (шва).
Отрасли промышленности, в которых используется данная специальность
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Пайка твердым и мягким припоем (при занятости паяльщика полный или неполный день) используется в самых различных отраслях обрабатывающей промышленности, в мастерских, в сфере технических услуг, в исследовательских институтах и др., например, таких как производство электрического и электронного оборудования, сборка, техническое обслуживание  и ремонт; системы кондиционирования воздуха и холодильные установки; изготовление металлических коробов, корпусов, расходных баков и цистерн; линии подачи газа и химикатов;  изготовление и ремонт радиаторов (предназначенных для автомобилей и домашнего отопления); изготовление ювелирных изделий; произведения искусства; ремесленные мастерские в исследовательских институтах; изготовление и ремонт музыкальных инструментов; зубные лаборатории; множество надомных промыслов и др.
Риски
Риск несчастного случая
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- ушибы (в особенности, ступней ног), вызванные падением тяжелых заготовок, отрезков труб и др.;
- порезы и колющие раны (в особенности, пальцев), нанесенные острыми краями, выступами, напильниками (или другими инструментами) во время подготовки заготовок к пайке и во время очистки спаянной поверхности;
- повреждение глаз в результате попадания в глаза твердых частиц (например, при использовании для очистки поверхности вращающихся проволочных щеток или шлифовальных кругов) или расплавленного металла, капель флюса или чистящих растворов;
- смерть от удара электрическим током или поражение электрическим током при использовании электрического паяльного оборудования;
- ожоги кожи вследствие контакта с раскаленными поверхностями или пламенем и попадания на кожу брызг горячего припоя или флюсов;
- пожары в результате воспламенения горючих и взрывчатых веществ (растворители, бензин и др.) от паяльного пламени или искр;
- пожары и взрывы, вызванные, в частности, применением кислородно-ацетиленовой и воздушно-пропановой пайки и других способов пайки с нагревом газовой горелкой;
- химические ожоги в результате разбрызгивания коррозионных химических веществ, используемых при  очистке металла, в частности, сильных кислот или смесей кислот и окисляющих растворов (например, серно-азотная или серно-хромовая кислотные смеси), а также паст для очистки металлических поверхностей и др.;
- острое (а иногда смертельное) отравление фосгеном и другими ядовитыми газами, образующимися из хлорированных растворов при контакте с источником высокой температуры, в частности, при пайке твердым припоем.
Неблагоприятное воздействие физических факторов
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- воздействие на глаза сильного света, образующегося при использовании некоторых высокотемпературных способов твердой пайки;
- образование красной сыпи в результате продолжительного воздействия на кожу тепла при мягкой и твердой пайке.
Вредное воздействие химических веществ
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- образование кожной аллергии в результате воздействия растворителей, канифоли, гидразина, аминоэтаноламинов и активаторов, содержащихся во флюсах;
- образование язв (и других кожных поражений) кончиков пальцев в результате переноски металлических предметов и воздействия флюсов;
- образование сыпи и дерматита, особенно при использовании жидких флюсов;
- раздражение глаз, слизистых оболочек и дыхательных путей в результате воздействия аэрозолей и газов, выделяющихся при кислотной промывке (например, окисей азота);
- раздражение глаз, слизистых оболочек и дыхательных путей в результате воздействия компонентов флюсов или продуктов их распада, образующихся во время пайки (например, соляной кислоты, хлоридов цинка и аммония), фтористых соединений, формальдегида (образующегося при пиролизе припоя сердечника), флуороборатов, канифоли, солей гидразина, озона и др., или окислов азота, образующихся в воздухе при использовании некоторых высокотемпературных способов твердой пайки;
- нейротоксические нарушения в результате воздействия алифатических, ароматических и хлорированных растворителей, использующихся при очистке металла;
- хроническое отравление в результате воздействия различных токсичных металлов, содержащихся в припое, таких как свинец, кадмий, цинк,  сурьма и индий (и особенно их газов, выделяющихся во время пайки) или воздействия токсичных металлов, содержащихся в шлаках (окалине) и выделяющихся в виде капель при паяльных работах; 
- неблагоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему в результате вдыхания малых количеств окиси углерода при некоторых способах пайки с газовым нагревом;
- отравление веществами, образующимися во время очистки или мягкой/твердой пайки окрашенных заготовок (например, изоцианатов).
Эргономические и социальные факторы
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- стресс под действием жары при работе в жарком помещении;
- усталость и мышечные боли, вызванные однообразной и монотонной работой, особенно при работе в сверхурочное время;
- чрезмерное напряжение глаз при работе при недостаточном освещении;
- усталость ног при длительной работе стоя.
Дополнение
Примечания
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1. Данный процесс называется “пайка”, если точка плавления припоя ниже[image: image157.png]426°C



, и “твердая пайка” (в различных странах могут использоваться различные термины) при более высокой точке плавления припоя. Ручная пайка осуществляется следующими способами: пайка электрическим паяльником, пайка с нагревом паяльной лампой, пайка с нагревом газовой горелкой, пайка с применением шайб из химического флюса и пайка с нагревом паяльника, а также лужение с погружением; автоматическая пайка осуществляется следующими способами: пайка погружением, пайка в проточном припое, пайка волной припоя и пайка распылением.
2. Согласно опубликованным отчетам, специалисты по пайке мягким и твердым припоем (если ими являются беременные женщины) могут быть подвержены повышенному риску самопроизвольного выкидыша, повышенному иску бронхиальной астмы и могут страдать повышенной реактивностью вследствие воздействия паяльных паров и газов, в частности, паров, газов и продуктов распада канифоли, а также тетрафторидов.
СВАРЩИК
Синоним: Специалист по сварке плавлением
Характер работы
Определение и/или описание
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Соединение металлических деталей различными способами, при которых поверхностные слои металлов в большинстве случаев разогреваются до расплавленного состояния, под давлением или без давления; основными группами сварочных процессов являются электродуговая сварка (в том числе сварка металлической дугой, дуговая сварка в среде инертного газа, сварка трубчатым электродом, плазменная сварка и дуговая сварка под флюсом), газовая сварка (в том числе ацетиленокислородная сварка и кислородно-водородная сварка), контактная сварка сопротивлением, электронно-лучевая сварка, индукционная сварка, лазерная сварка, термитная сварка, электрошлаковая сварка и полупроводниковая сварка (сварка трением, сварка взрывом, диффузионная сварка, ультразвуковая сварка и холодная сварка). Выбор и установка оборудования для ручной или автоматической сварки и материалов в соответствии с рабочими спецификациями или указаниями начальника. Осмотр и подготовка соединяемых поверхностей путем очистки, удаления смазки, вытирания пыли, заточки напильником, шлифовки и другими способами. Установка заготовок. Регулировка клапанов или электрических выключателей для контроля потока газов, электрического тока и т.п. Зажигание и гашение газового пламени, электрической дуги, термитной смеси или другого источника тепла. Направление пламени, электрода, присадочного прутка, лазерного луча и т.п. на заготовки. Проверка сварного шва на качество или соответствие спецификациям.
Смежные или специфические специальности
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Специалист по тепловой резке (кислородная резка, дуговая резка, электронно-лучевая резка); специалист по свариванию поверхностей; оператор электроэрозионного станка.
Обязанности
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Регулировка (потока, давления); выравнивание; отжиг; наложение (флюсов); дуговая резка; дуговая сварка; сборка и разборка; сгибание; крепление болтами; соединение сваркой; пайка твердым припоем; очистка щетками; расчет (тока); измельчение (остатков металла); зажим скобами; очистка (поверхностей); подсоединение (шлангов и кабелей); контроль; резка; удаление смазки; погружение; правка электродов; проверка (качества соединения); заточка напильником; наполнение; закрепление; кислородная резка; плавка; шлифовка; направление (электрода вдоль пламени); забивание; переноска; тепловая обработка; нагрев и предварительный нагрев; держание; зажигание; установка; введение; соединение; простукивание (швов); размещение; подъем и опускание; погрузка и разгрузка; техническое обслуживание; разметка; починка; монтаж; передвижение; расположение; полировка; позиционирование; подготовка; повторное крепление; удаление (остатков); ремонт; зачистка сварных швов; подбор (инструментов, материалов); сортировка; обслуживание; наладка; пайка; распыление; выпрямление; включение и выключение; синхронизация (регуляторов); лужение; работа сварочной горелкой; прощупывание; выравнивание поверхности шва; сварка.
Риски

Риск несчастного случая
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- падение с высоты, в особенности, во время строительных работ;- ушибы от падения тяжелых металлических деталей, 
газовых баллонов и др.;
- порезы и колотые раны вследствие контакта с острыми и металлическими краями предметов и др.;
- ожоги, вызванные контактом с раскаленными металлическими поверхностями, пламенем, летящими искрами, каплями расплавленного металла, тепловым излучением и др.;
- попадание инородных частиц в глаза. Вероятность такого попадания очень высока, и может иметь место попадание летящих частиц в глаза даже после гашения сварочного факела или дуги;
- попадание капель расплавленного металла или искр в уши (особенно при работе с потолочными конструкциями);
- возникновение пожара от летящих искр, пламени, раскаленного металла и т.п. Существует особый риск возникновения пожара, если окружающий воздух становится насыщенным кислородом; может легко произойти возгорание (например, может загореться одежда и может произойти быстрое воспламенение смазочных веществ и растворителей);
- взрывы пыли во время сварки в помещениях, в которых хранится мука, зерновая пыль и пр.;
- попадание летящих частиц металла на кожу (лицо, шею и руки);
- взрывы шин во время сварки колес автомобиля;
- возгорание и взрыв водорода (вызванный коррозионными процессами) и различных остатков смесей горючих газов с воздухом в закрытых сосудах;
- острое отравление фосгеном, образующимся из хлорированных углеводородов, использующихся для очистки металла, или в качестве краски, клея и других растворителей, а также опасными газами, выделяющимися во время сварки, в особенности, озоном, окисью углерода и окисями азота;
- смерть от удара электрическим током или поражение электрическим током при всех сварочных процессах, в которых используется электрический ток; особый риск может возникнуть при появлении высокого напряжения "перехода" или при одновременном использовании более одного источника питания;
- возгорание одежды при сварочных процессах, в которых используются газо-водородные смеси, если окружающий воздух становится случайно или намеренно насыщен (“подслащен”) кислородом, в особенности, если одежда пропитана маслами или жирной смазкой;
- пожары или взрывы в сварочной системе (в трубах, ацетиленовом генераторе) при газокислородной сварке, в частности, вследствие обратных вспышек или ударов пламени, вызванных неисправностью оборудования или ошибочными действиями сварщика;
- пожары или взрывы, вызванные неправильной транспортировкой карбида кальция или ацетилена при ацетиленокислородной сварке;
- попадание одежды, пальцев, волос, рук и др. в автоматические (“роботизированные”) сварочные аппараты.
Неблагоприятное воздействие физических факторов
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- излишний уровень шума;
- воздействие чрезмерной жары или холода, в частности, при строительных работах;
- воздействие рентгеновских или гамма лучей во время проверки сварного шва методом радиографии;
- воздействие рентгеновских лучей, излучаемых аппаратами для электронно-лучевой сварки;
- хроническое повреждение глаз, сухость и другие повреждения кожи (“красная потница”) в результате воздействия сильного излучения (особенно ультрафиолетового) и тепла. Вышеуказанные воздействия могут усиливаться при наличии хорошей системы вытяжной вентиляции, поскольку работа вентиляции устраняет экранирующий эффект пыли.
Вредное воздействие химических веществ
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- воздействие сварочных газов (см. Примечание 3);
- хроническое отравление в результате воздействия паров цинка или кадмия при сварке деталей с цинковым или кадмиевым покрытием, или полихлорированных бифенилов, полученных вследствие распада противокоррозионных масел, или составных элементов продуктов теплового распада красок, образующихся при сварке окрашенных деталей, или асбеста при газовой резке деталей с асбестовой изоляцией;
- развитие сидероза (вид пневмокониоза) в результате вдыхания окиси железа;
- нарушение работы центральной нервной системы, легких и печени в результате вдыхания фосфина (фосфин может испаряться при выделении ацетилена из неочищенного карбида кальция);
- респираторные заболевания вследствие высокой концентрации двуокиси углерода в воздухе и связанной с этим кислородной недостаточностью, особенно в закрытых помещениях с плохой вентиляцией (риск респираторных заболеваний может усилиться у рабочих, страдающих сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями);
- раздражение глаз и легочной системы вследствие контакта с окисями азота и/или озоном;
- отравление окисью углерода.
Эргономические и социальные факторы
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- риск получения травмы, вызванной повторяющимся напряжением при работе со статической нагрузкой;
- скелетно-мышечные повреждения, вызванные неудобным положением тела при выполнении работы;
- напряжение глаз и усталость;
- повышенная физическая нагрузка при подъеме тяжелых предметов;
- сильная нагрузка на мышцы и напряжение мышц рук вследствие переноски тяжелых сварочных пистолетов, в частности, при сварке потолочных конструкций.
Дополнение
Примечания
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1. В соответствии с опубликованными сообщениями, сварщики подвержены повышенному риску заболевания пневмокониозом (в особенности, сидерозом), различными раковыми заболеваниями (например, раком печени, носоглотки, синусовых пазух и желудка), а также риску возможной потери слуха вследствие комбинированного воздействия шума и вдыхания окиси углерода. 
2. Плечи и шея сварщика могут быть подвержены сильному воздействию летящих искр и тепла.

3. Воздействие сварочных газов является основным риском вредного воздействия химических веществ в большинстве сварочных процессов. Сварочные газы образуются в воздухе вследствие охлаждения и конденсации веществ, испаряющихся под действием тепла при сварочном процессе вследствие сварки простых металлов, выделяются электродами, присадочными прутками, флюсами, покрытиями электродов и др., использующимися в сварочном процессе, а также “инородными” материалами, такими как металлические или красочные покрытия, наносимые на простой металл, остатки чистящих материалов и т.п. Как правило, размер частиц газов измеряется в микронах или субмикронах, но такие частицы могут сращиваться и образовывать более крупные скопления (конгломераты). Большинство частиц газов принадлежит к категории “вдыхаемых”, и, таким образом, они могут глубоко проникать в дыхательную систему и накапливаться в ней. Сварочные газы обычно содержат окиси свариваемых металлов (в частности, окиси стали, железа, хрома, никеля, марганца, ванадия и других металлов) и электродов (диоксид кремния, глинозем, окись магния, окиси щелочей и щелочноземельных металлов, в частности, бария), а также могут содержать большое количество фтористых соединений, остатков краски, масел и растворителей или продуктов распада. Газы, испаряющиеся при использовании ториевых электродов, содержат окись тория. При сварке цветных металлов газы могут содержать окиси свариваемых металлов и небольшое количество высокотоксичных примесей, таких как соединения мышьяка и сурьмы. Объем образовавшихся газов зависит от типа сварочного процесса, но может быть равен 2-3 г/мин. или даже больше (например, при ручной дуговой сварке или сварке трубчатыми электродами).

