3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУ​ЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕ​РА типа Т
Электротельфер типа Т работает при до​пустимых отклонениях напряжения от но​минального ±10%, частоты – +5%, но абсолютная сумма этих двух отклонений не должна превышать 10%.
Электротельфер не должен работать на бо​лее тяжелом, чем указано производителем, режиме. Продолжительность работы и число включений в час не должны превышать ука​занные на табличке. Не поднимать грузы, весом больше указанного на крюке номи​нального груза.
Безупречная работа всякой машины гарантируется регулярным, внимательным и правильным обслуживанием, эксплуатацией и уходом Просим регулярно проводить ука​занные ниже технические осмотры машин. Необходимо перед проведением техничес​кого осмотра освободить электротельфер от груза и выключить питание электро​энергией (т. е. электротельфер не должен быть под грузом и под напряжением). Лица, работающие с электротельфером ти​па Т, должны быть ознакомлены с правила​ми по охране труда (предписаниями против несчастных случаев, административными рас​поряжениями и т. п.) и настоящей инструк​цией.

Технический осмотр электро​тельфера типа Т проводится со​гласно таблице 4.
Таблица 4
	Проверка перед нача- 1 лом работы
	Мероприятия по обслуживанию
	Первое обслу​живание после 3 месяцев работы
	Следующее обслуживание после 12 месяцев работы

	•
	Проверка действия конеч​ного прерывателя
	
	

	•
	Проверка каната и канатоукладчика
	•
	•

	
	Проверка крепления каната


	•
	•

	•
	Проверка действия тормоза подъемного механизма


	•
	•

	•
	Проверка тормозного пути


	•
	•

	
	Проверка осевого смеще​ния конического ротора и тормоза


	•
	•

	
	Проверка осевого хода дискового тормоза

	•
	•

	
	Проверка несущих винто​вых соединений


	•
	•

	
	Проверка крюка на нали​чие трещин и деформаций


	
	

	
	Проверка буферов по рель​совому пути

	•
	•

	
	Проверка монорельсовой те​лежки и рельсового пути - состояние шестеренных пе​редач и ребордов колес. Кон​троль над зазором между ребордом колес и рельсом


	•
	•

	
	Проверка электрооборудо​вания - токоподача, токосъемное устройство и кобели

	•
	•

	
	Проверка электрооборудо​вания - электрический щит, конечный прерыватель, командный переключатель и др.

	•
	•

	
	Проверка соединений


	Через каждые 36 месяцев


