Приложение к контрольному листу
для проведения _____________________ аудита системы управления охраной труда  __________ _______________ 20___ г.

	Организация 


Свидетельства и наблюдения о функционировании СУОТ 
в соответствии с требованиями НПА и ТНПА по разделам СТБ 18001
	Критерии
	Свидетельства
	№№

подр.
	Оценка

	4.4.1 РЕСУРСЫ, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

	Нормативы численности специалистов по охране труда на предприятиях, утв. пост. Министерства труда Республики Беларусь от 23.07.1999 № 94
	В организации ___ соблюдается норматив численности специалистов по ОТ: 
- по расчету  – ____ специалиста по охране труда, 

- в штате –       _____ специалист по охране труда 

Исходные данные для расчета: 

- среднесписочная численность работников –  ______; 

- на рабочих местах с  ВиОУТ занято _______ человек; 

- количество самостоятельных структурных единиц – _____; 

- среднемесячная численность  вновь принимаемых работников _______(вводных инструктажей за год ___________) ;

- удаленность подразделений друг от друга ________________км.
	
	

	Типовое положение о службе охраны труда организации, утв. пост. Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24.05.2002 № 82.

	п.10,19 На инженера по ОТ возложены несвойственные обязанности ___________________________________________________________________________________________________________________, соответственно не соблюдаются нормативы численности специалистов по охране труда
 п.16 Технологическая документация; должностные инструкции; положения о подразделениях; приказы: о приеме на работу, перемещениях, убытии в отпуск, назначении ответственных лиц не проходят согласование со службой охраны труда
п.30 Инженер по ОТ обеспечен компьютерной техникой

возможности и мощность которого не позволяют обеспечить использование документов по СУОТ на электронных носителях с применением, в частности, гиперссылок в реестре НПА и ТНПА с фондом документов, использование инфомационно – поисковых систем для актуализации реестра НПА и ТНПА)
	
	

	Общие положения Единого квалификационного справочника должностей служащих утв. пост. Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 02.01.2012 г. № 1
Изм.-№126 от 28.12.2012 (в силу – 01.01.2013)
	В должностных инструкциях руководителей отсутствует требование об обеспечении создания здоровых и безопасных условий труда для подчиненных им исполнителей, а также контроль за соблюдением ими требований нормативных правовых актов по охране труда и пожарной безопасности.
В должностных инструкциях специалистов отсутствует требование об обязательном соблюдении на каждом рабочем месте требований по охране труда и пожарной безопасности
	
	

	Инструкция о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утв. пост. Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28.11.2008 № 175
Изм.-№50 от 27.06.2011
	п.24 Руководители стажировки и рабочие, проходящие стажировку, не ознакомлены с приказом (распоряжением) о прохождении стажировки
	
	

	Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном и городском электрическом транспорте, утв. пост. Министерства труда и социальной защиты  Республики Беларусь и Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 04.12.2008 № 180/128
	п.568 Не назначены ответственные лица за выполнение шиномонтажных работ
	
	

	Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, утв. пост. Министерства по ЧС Республики Беларусь от 28.06.2000 № 11
Изм.- №16 от 14.04.2009
	п.6 Не назначено уполномоченное лицо, осуществляющее производственный контроль за промышленной безопасностью
п.7 Не назначено лицо, ответственное за организацию производственного контроля
	
	

	Межотраслевые правила по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ, утв. пост. Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 12.12.2005 № 173
Изм.-№150 от 19.11.2007, №105 от 28.09.2012 
	п.5 Не назначено лицо, ответственное за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ
	
	

	Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации напольного безрельсового транспорта и грузовых тележек утв. пост. Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.12.2003 № 165, ГОСТ 30871-2002 «Транспорт напольный безрельсовый, требования безопасности» 01.01.2005
Изм.- №185 от 30.12.2010
	п.12 Не назначены  из   числа специалистов лица, ответственные за исправное состояние тележек.


	
	

	4.4.2 КОМПЕТЕНТНОСТЬ, ОБУЧЕНИЕ И ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ

	Инструкция о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утв. пост. Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28.11.2008 № 175
Изм.-№50 от 27.06.2011
	п.6 Не разработана система инструктажей и проверки знаний по вопросам охраны труда для работающих основных процессий после получения ими второй и последующих совмещаемых профессий (обучение-инструктаж-проверка знаний).
п.7 Отсутствует система обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда при замещении временно отсутствующих работников по должности (профессии)


	
	

	Межотраслевые правила по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ, утв. пост. Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 12.12.2005 № 173
Изм.-№150 от 19.11.2007, №105 от 28.09.2012 

Правила по охране труда при работе на высоте утв. пост. Министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 № 52
Изм.- №150 от 19.11.2007
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации мобильных подъемных рабочих платформ утв. пост. Министерства труда и соцзащиты Республики Беларусь от 25.06.2004 № 78
Изм.- №38 от 31.05.2011
	п.9 Не разработана система:медосмотр, инструктаж, обучение и проверка знаний по вопросам охраны труда для выполняющих погр.-разгр. и складские работы.
п.944  К работе на высоте, в люльке подъемника допускаются лица, не прошедшие в установленном порядке обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда 
	
	

	4.4.3 ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ, УЧАСТИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

	Инструкция о порядке принятия локальных нормативных правовых актов по охране труда для профессий и отдельных видов работ (услуг) утв. пост. Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28.11.2008 № 176
	п.58 Инструкции по охране труда не вывешены на рабочих местах и участках (доступность).
Инструкции не выданы работающим под роспись в журнале учета выдачи инструкций по охране труда в связи с затрудненным доступом работающих к инструкциям по охране труда (выполнение работ (услуг) вне территории организации и других подобных случаях).
	
	

	Межотраслевые правила по охране труда, утв. пост. Министерства труда и социальной защиты Республик Беларусь от 03.06.2003 № 70
Изм.- №150 от 19.11.2007, №96 от 30.09.2011
	п.220 На стеллажах не нанесены инвентарные номера, надписей о предельно допустимой нагрузке на каждой  полке. 


	
	

	Документа нет в эталонной базе Правила безопасности при работе с механизмами, инструментом и приспособлениями, утвержденных первым заместителем Министра топлива и энергетики Республики Беларусь от 12.02.1996
	п.2.1.2.У станков не вывешены списки лиц, имеющих право работать на них, и табличка с указанием должностного лица (из числа специалистов), ответственного за содержание в исправном состоянии и безопасную эксплуатацию станочного оборудования.
	
	

	Правила по охране труда при работе на высоте утв. пост. Министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 № 52
Изм.- №150 от 19.11.2007

	п.172 На    лестницах    не указан  инвентарный  номер;   дата следующего испытания; принадлежность цеху (участку)
	
	

	Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации напольного безрельсового транспорта и грузовых тележек утв. пост. Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.12.2003 № 165
Изм.- №185 от 30.12.2010
	п.19 Напольный безрельсовый транспорт должен быть закреплен за водителями приказом
п.21 На  погрузчиках не  нанесены отчетливо видимые и легко читаемые надписи с указанием инвентарного номера,  грузоподъемности
п.22 На грузовой тележке отсутствует табличка (надпись) с указанием грузоподъемности, инвентарного номера, наименования структурного подразделения

п.30 При проезде возле оборудования, колонн, стен, при наличии рабочих мест, расстояние от них до габаритов напольного безрельсового транспорта должно быть не менее 0,8 м.
	
	

	Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном и городском электрическом транспорте, утв. пост. Министерства труда и социальной защиты  Республики Беларусь и Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 04.12.2008 № 180/128
	п.449 На козелках не указана предельно допустимая нагрузка
п.24 На территории не обозначены проезды для движения транспортных средств и пешеходные дорожки (СТБ 1140-99 «Знаки дорожные. Общие технические условия.»

п.50 Над въездными воротами в помещения для технического обслуживания, ремонта и хранения транспортных средств, а также контрольно-пропускного пункта (при наличии перекрытия, кровли) не вывешены знаки, указывающие максимально допустимые по условиям безопасности габариты эксплуатационного проема ворот по вертикали и ширине (макс. Р-ры+0,3 м по высоте, макс. Р-ры+0,6 м по ширине).

п.53 В помещениях для хранения транспортных средств на видном месте не вывешен план их расстановки с описанием очередности и порядка их эвакуации в случае пожара, освещаемый в ночное время
п.26 У въездных ворот не вывешены:

· схематический план с указанием разрешенных направлений движения по территории, поворотов, выездов, съездов;

· указатели «Берегись автомобиля», «Берегись троллейбуса», «Берегись трамвая»;

      - знак ограничения максимальной скорости движения транспортных средств по территории организации, которые освещаются в темное время суток
	
	

	ППБ РБ 1.01-94 Общих правил пожарной безопасности Республики Беларусь  для промышленных предприятий
	п.10.26 На въезде на  территорию предприятия не вывешена схема движения транспорта, размещения пожарных проездов и источников противопожарного водоснабжения
п.6.27 На  протяжении путей эвакуации до непосредственного выхода наружу не установлены указательные знаки (СТБ 1392 «Цвета сигнальные и знаки безопасности»
	
	

	4.4.4 ДОКУМЕНТАЦИЯ. 4.4.5 УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

	Организация должна установить, внедрить и выполнять процедуру(ы) для:

…д) обеспечения сохранности документов…
	Реестр и фонд нормативных правовых актов в электронном виде не защищен от несанкционированных исправлений
	
	

	Инструкция о порядке принятия локальных нормативных правовых актов по охране труда для профессий и отдельных видов работ (услуг) утв. пост. Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28.11.2008 № 176
	п. 57 Отмененные инструкции по охране труда изымаются из подразделений службой охраны труда или специалистом, на которого возложены эти обязанности.
	
	

	4.4.6 УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ

	Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном и городском электрическом транспорте, утв. пост. Министерства труда и социальной защиты  Республики Беларусь и Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 04.12.2008 № 180/128
	п.21 Для прохода людей на территорию организации не устроена проходная или калитка в непосредственной близости от ворот. Проход людей осуществляется через ворота (запрещено).
Территория не оборудована запасными воротами (+основные). 

п.37 Наружные ворота помещений не оснащены устройствами фиксации их в открытом положении. Открывание и закрывание тяжелых и больших ворот следует механизировать
п. 58 Вдоль стен, к которым автомобили устанавливаются торцевой и продольными сторонами, отсутствуют колесоотбойные устройства выполненные в соответствии с ТНПА
п.78 На территории организации и в производственных помещениях не выделены специальные места для курения, оборудованные в соответствии с постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22.04.2003 № 23/21 «О требованиях к специально предназначенным местам для курения»
п.133,134.135,136 Стены канав, траншей и тоннелей должны быть облицованы керамической плиткой светлых тонов.
Тупиковые осмотровые канавы не имеют стационарных упоров для колес транспортных средств
На полу канавы должны устанавливаться прочные деревянные решетки.

Неэксплуатируемые более одной рабочей смены осмотровые канавы, траншеи или их части должны перекрываться прочными щитами, переходными мостиками (съемные переходные мостики шириной не менее 0,8 м)

п.536,571 Шиномонтажные работы производятся не в специально выделенных местах, с применением специальных ограждений, обеспечивающих безопасность (+оборудование+инструмент+вентиляционное оборудование+средства пожаротушения)

п.673 Сварочный пост не оснащен вентиляционным оборудованием (+место+оборудование+средства пожаротушения)
	
	

	Инструкция о порядке принятия локальных нормативных правовых актов по охране труда для профессий и отдельных видов работ (услуг) утв. пост. Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28.11.2008 № 176
	п.32 В главе «Общие требования по охране труда» инструкции по ОТ _______________________________________________________ _____________________________________________ не отражены:

· обязанности работающих соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях, 

· обязанности работающих немедленно сообщать руководителю работ о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, ухудшении состояния своего здоровья, оказывать содействие по принятию мер для оказания необходимой помощи потерпевшим и доставки их в организацию здравоохранения;

· недопустимость нахождения работающих в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсичных веществ, а также распития спиртных напитков, употребления наркотических средств, психотропных или токсических веществ на рабочем месте или в рабочее время, 

· недопустимость курения в неустановленных местах;

· перечень опасных и (или) вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работающих в процессе труда;

· перечень средств индивидуальной защиты, выдаваемых в соответствии с установленными нормами, с указанием маркировки по защитным свойствам;

· требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности;

· порядок уведомления работодателя об обнаруженных неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента, нарушениях технологического процесса;

· требования о необходимости уметь оказывать первую помощь потерпевшим при несчастных случаях на производстве;

· требования по личной гигиене, которые должен знать и соблюдать работающий при выполнении работы, оказании услуг;

· ответственность работающего за нарушение требований инструкции по охране труда.
	
	

	4.4.7 ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ К АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И РЕАГИРОВАНИЕ НА НИХ

	Межотраслевые правила по охране труда, утв. пост. Министерства труда и социальной защиты Республик Беларусь от 03.06.2003 № 70
Изм.- №150 от 19.11.2007, №96 от 30.09.2011
пост. Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.01.2007. № 4 «Об утверждении перечней вложений в аптечки первой медицинской помощи, и порядке их комплектации»
	п.64 На каждом производственном участке должна быть универсальная аптечка с перечнем вложений.

Срок годности лекарств просрочен.

Отсутствует перечень вложений с указанием наименований и количества содержащихся в ней лекарственных средств и изделий медицинского назначения, заверяемый подписью лица, осуществившего комплектацию аптечки.
	
	

	Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном и городском электрическом транспорте, утв. пост. Министерства труда и социальной защиты  Республики Беларусь и Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 04.12.2008 № 180/128
	п.64 Помещения и открытые площадки для хранения транспортных средств не оснащены буксирными тросами и жесткими буксирными устройствами из расчета один трос или штанга на 10 автомобилей (троллейбусов)
п.92 Помещение для ТО и ремонта не укомплектовано первичными средствами пожаротушения (+пож. Сигн.+автомат.ср-ми пожаротушения в соответствии с ТНПА.
Соответствие требованиям СанПиН 9-91 РБ 98.
	
	

	ППБ РБ 1.01-94 Общих правил пожарной безопасности Республики Беларусь  для промышленных предприятий
	п.6.26 Отсутствует текстовая часть плана эвакуации людей и материальных ценностей на случай пожара второго этажа административного здания
п.6.28 Администрацией  объектов  не проводятся тренировочные занятия по эвакуации рабочих и служащих из зданий (не реже одного раза в год)
п.10.23 На территории предприятий отсутствуют приспособления или устройства для подачи сигналов о пожаре
	
	

	4.5.1 ИЗМЕРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И МОНИТОРИНГ. 4.5.2 ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ

	Типовая инструкция о проведении контроля за соблюдением законодательства об охране труда в организации, утв. пост. Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26.12.2003 № 159.
	п.31 На Днях охраны труда не проводится анализ устранения ранее выявленных нарушений (приказ на День ОТ, рекомендуется в этот день проводить ежемесячный или ежеквартальный контроль)
	
	

	Организация должна установить, внедрить и выполнять процедуру(ы) для регулярного мониторинга и оценки результативности охраны труда.
	Специалистами отдела охраны труда проверка подразделений не планируется. 
	
	

	Правила по охране труда при работе на высоте утв. пост. Министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 № 52
Изм.- №150 от 19.11.2007

	    п.172 Не проводятся  периодические испытания лестниц и стремянок (испытываются деревянные, веревочные и  пластмассовые   лестницы – один раз в полгода, а металлические – один раз в год статической нагрузкой 120 кгс, приложенной к одной из ступеней в середине пролета лестницы,  находящейся  в  эксплуатационном  положении).

     Дата  и  результаты периодических испытаний лестниц и стремянок не фиксируются в журнале учета и испытаний лестниц (на лестнице указывается: инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность цеху (участку)(деревянные-на титевах, веревочные-бирка)
	
	

	ППБ РБ 1.02-94 Правил пожарной безопасности Республики Беларусь при эксплуатации технических средств противопожарной защиты утв. приказом Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 30.12.1994 № 30
	п.2.3.3 Не представлены акты по результатам проверки пожарных кранов (не реже одного раза в  шесть  месяцев,  а также по   мере   необходимости), проведении просушки,  перекатки рукавов с целью  изменения  места складки, ревизии   запорной  арматуры  и  т.п.)  и   проверке на работоспособность путем пуска воды.
	
	

	Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном и городском электрическом транспорте, утв. пост. Министерства труда и социальной защиты  Республики Беларусь и Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 04.12.2008 № 180/128
	п.597 На манометре отсутствует клеймо с последующей поверкой (манометры, контролирующие давление воздуха в шинах при накачке)
	
	

	4.6 АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА

	Глава 5 абз. 5 Концепции государственного управления охраной труда в Республике Беларусь утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 16.08.2005 № 904

Нет в эталонном банке п. 14 абз. 3, глава 20 Рекомендаций по разработке системы управления охраной труда в организации утв. пост. Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 15.04.2005 № 41
	Не осуществляется стимулирование работников за деятельность по обеспечению охраны труда

Экономическое стимулирование создания безопасных условий труда
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