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EN-G-062 Программа безопасного обращения с опасными веществами (материалами)

ЦЕЛЬ

Обеспечить безопасную транспортировку, хранение и применение материалов, потенциально опасных для окружающей среды и человека.

Определения

Опасный материал. Любое вещество, которое представляет опасность для окружающей среды или человека, подверженным воздействию определенных химических, либо физических свойств вещества. Эти вещества включают едкие, токсичные, горючие, химически активные, взрывоопасные и др. опасные для здоровья вещества. Опасный химикат – это любой химикат, который представляет физическую опасность или опасность для здоровья. Опасность для здоровья – химикат, для которого существует как минимум одно научно подтвержденное заключение о его опасности для здоровья человека. Химикаты, представляющие опасность для здоровья человека, включают канцерогены, вещества токсичные для репродуктивной и нервной систем, печени. Химикаты, представляющие физическую опасность, включают горючие жидкости, сжатые газы, органические пероксиды, окислители, взрывчатые и пирофорные вещества, др. нестабильные вещества. 
Ответсвенность 

Персональную ответственность за обеспечение безопасности  при работе с опасными веществами на предприятии несёт Генеральный директор;

Ответственность за организацию и контроль выполнения  правил обращения с опасными веществами несет главный инженер предприятия;

Руководители структурных подразделений,а также лица  ответственные за складские помещения несут ответственность за выполнение требований настоящей инструкции.

Общие требования

На предприятии ежегодно проводится инвентаризация опасных веществ. Полный перечень опасных веществ, применяемые на предприятии, приведён в документе EN-G-063. На поставляемые вещества, материалы обязательно наличие паспорта безопасности вещества (материала), который содержит обязательные разделы:

1. Наименование вещества и состав;

2. Сведения об организации производителе(поставщике);

3. Виды опасного воздействия и условия их возникновения;

4. Меры первой помощи

5. Меры и средства обеспечения пожарной безопасности

6. Меры по предотвращению ЧС

7. Правила хранения и обращения

8. Правила и меры по обеспечению безопасности пользователя

9. Физические и химические свойства

10. Стабильность и химическая активность

11. Токсичность

12. Воздействие на окружающую среду

13. Утилизация отходов

14. Правила транспортирования

15. Информация о международном и национальном законодательстве

16. Дополнительная информация

Лица, производящие закупки опасных материалов( начальник технического отдела, начальник ОТК, начальник отдела МТС, начальник отдела транспорта ) обязаны  требовать паспорт безопасности от поставщика (EN-P-064)

1.  На основании паспортов разрабатываются внутренние инструкции по обеспечению мер безопасности при обращении с опасными веществами

2. По степени воздействия на организм человека вредные вещества подразделяются на четыре класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76 . Информация для отнесения вещества к классу опасности черпается из ГОСТ 12.1.005-88 или из паспортов безопасности вещества (материала) на вещества не внесённые в ГОСТ 12.1.005-88, из нормативной документации на вещества (материалы) – ТУ, ГОСТы.
Опасные вещества имеют несколько классификаций.

По степени воздействия на организм человека  ГОСТ 12.1.007-76

1-й класс – вешества чрезвычайно опасные;

2-й класс- вещества высокоопасные;

3-й класс вещества умеренно опасные;

4-й класс вещества малоопасные

	Наименование показаителя
	Норма для класса опасности

	
	1
	2
	3
	4

	ПДК в воздухе рабочей зоны,мг/м3
	Менее 0,1
	0,1-1,0
	1,1-10,0
	Более 10,0

	Средняя смертельная доза при введении в желудок, мг/кг
	Менее 15
	15-150
	151-500
	Более 500

	Средняя смертельная доза при нанесении на кожу, мг/кг
	Менее 100
	100-150
	501-2500
	Более 2500

	Коэфициент возможности ингаляционного отравления
	Более 300
	300-30
	29-3
	Менее3

	Зона острого действия 
	Менее 6,0
	6,0-18,0
	18,1-54,0
	Более54,0

	Зона хронического действия
	Более 10,0
	10,0-5,0
	4,9-2,5
	Менее-2,5


По  применению:

1.Химикаты по ГОСТ 19433-88

класс 1 –взрывчатые материалы(ВМ);

класс 2 – газы сжатые, сжиженные и растворённые под давлением;

класс 3 – легковоспламеняющиеся жидкости(ЛВЖ);

класс 4 – легковоспламеняющиеся твердые вещества(ЛТВ);самовозгорающиеся вещества(СВ); вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой;

класс 5 – окисляющие вещества(ОК) и органические пероксиды(ОП);

класс 6- ядовитые вещества(ЯВ) и инфекционные вещества(ИВ);

класс7- радиоактивные материалы(РМ);

класс8- едкие и (или) коррозионные вещества(ЕК);

класс9- прочие опасные вещества.

Информация для отнесения вещества к классу опасности черпается из ГОСТ 12.1.005-88 или из паспортов безопасности вещества (материала) на вещества не внесённые в ГОСТ 12.1.005-88, из нормативной документации на вещества (материалы) – ТУ, ГОСТы.
2. Топливо и масла.

3.Вещества ограниченного применения:

-озоноразрушающие;

-асбесты;

-полихлорбифенилы;

3. По результатам  инвентаризации руководителями структурных подразделений, в которых выявлены опасные вещества (материалы) разрабатываются внутренние инструкции по безопасному применению и хранению веществ(материалов), включающие  краткое описание вещества, описание  воздействия на организм человека , индивидуальные средства защиты при работе с веществом, меры оказания первой помощи при контакте с веществом / материалом, воздействие на окружающую среду, меры предотвращения проливов/выбросов, меры по локализации проливов/выбросов, действия в случае чрезвычайной ситуации

Перевозка опасных вещества

1.Доставка опасных веществ на предприятие осуществляется согласно Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом по территории Республики Беларусь
 поставщиками с выполнением требований маркировки по  ГОСТ 19433-88
.

2.Пожароопасные  вещества   и   материалы,   получаемые   предприятием,  должны  иметь упаковку,  соответствующую требованиям  стандартов,  технических  условий,  с  предупреждающими надписями,  маркировкой по ГОСТ 19433,  знаками безопасности по ГОСТ12.4.026
  на  этикетках   и   паспортом безопасности вещества материала по ГОСТ 30333-95
 ( MSDS ),   в   котором   указывается наименование   и   марка  вещества, дата его  изготовления  и  номер сертификата,  информация и пожаровзрывоопасных  свойствах,  а  также меры пожарной безопасности при обращении с ним, а также воздействие на окружающую среду и т.д.(см.ГОСТ30333-95)

2. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.002-75
 и ГОСТ 12.3.009-76
 .

3.Погрузочно-разгрузочные работы выполняются механизированным способом при помощи средств малой механизации. Поднимать и перемещать грузы вручную предусмотрено только при соблюдении норм, установленных действующим законодательством.

4.Безопасность производства погрузочно-разгрузочных работ  опасных веществ обеспечена:

    выбором соответствующих способов производства работ, подъёмно-транспортным оборудованием и технологической оснасткой;

подготовкой и организацией мест производства работ;

применением СИЗ;

проведением медосмотров лиц, допущенных к работе;

обучением.

5. Не допускается производить погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами при обнаружении несоответсвия тары требованиям НТД, неисправности тары, а также при отсутствии маркировки и предупредительных надписей на ней.

6. Перед проведением погрузочных работ опасных грузов руководитель подразделения обязан провести текущий инструктаж. В программу инструктожа включаются сведения о свойствах опасных грузов, правила работы с ними, меры оказания первой доврачебной помощи, действия в случае просыпки, проливки опасных веществ с целью минимизации воздействия на окружающую среду.

Хранение и использование  опасных веществ(материалов)

1.Хранение опасных веществ(материалов)(ГОСТ 19433) осуществляется с соблюдением требований пожарных правил ППБ РБ 1.01-94
 , СТБ 11.4.01-95
,ГОСТ 12.1.004-91
,ГОСТ 12.1.044-89

2.Хранение опасных веществ предусматривает наличие вторичного сдерживания их.

Таких как вторичная ёмкость, способная принять 110% от вместимости самой крупной ёмкости, наличие бортиков и бордюров для предотвращения попадания опасных веществ в ливневые воды или предотвращения смешивания несовместимых материалов.

3. Обращение с имеющимися подземными резервуарами для хранения опасных веществ регламентируется EN-RQ-130
, СТБ 17.1.3.06-2000
 и «Временным положением по обеспечению экологической безопасности автозаправочных станций»
. Хранение резервного запаса топлива для котельной  осуществляется в двух подземных резервуарах  фирмы «Будерс» вместимостью 50м3 ,выполненных из стали 3. Резервуары оборудованы двойной стенкой и днищем. Ежегодно ёмкости визуально инспектируются   технической службой предприятия. Один раз в пять лет необходимо проведение физического тестирования резервуаров организацией , имеющей лицензию для проведения такого рода работ. После 10 лет эксплуатации физическое тестирование необходимо проводить ежегодно. Записи по обслуживанию резервуаров находятся в техническом отделе.

Такие же требования применяются к подземному резервуару предварительной очистки и нейтрализации производственных сточных вод.

2. На предприятии отработана и внедрена система обеспечения   пожарной   безопасности,    охватывающая    получение, транспортирование,    хранение и использование горючих веществ и материалов.

3. Мероприятия указанной системы учитывают комплекс   пожаровзрывоопасных  свойств  веществ  и  материалов,  их совместимость и обеспечивают условия безопасности по ГОСТ 12.1.044.

17. Раздельное хранение  веществ  и  материалов  осуществляется в соответствии с приложением 3 ППБ РБ 1.01.-94, ГОСТ 12.1.004.,  а также с учетом однородности средств их тушения.

18. В имеющихся складских помещениях :

· Склад запасных частей и материалов производства

· Склад запасных частей и материалов транспортного отдела

· Склад ГСМ

· Склад сухих компонентов водоподготовки

· Склад жидких частей водоподготовки

· Склад концентрата

· Склад сахара

· Склад «каустическая»

· Склад мастерской

· Склад готовой продукции

· Склад аналитических образцов

есть перечни опасных веществ и схема их расположения. ST-F-037
 Применение   и   хранение   на   предприятиях  веществ  и материалов     неизвестного     состава     и     с     неизученными пожаровзрывоопасными свойствами запрещается.

     5.Здания,  сооружения,  помещения  и  установки предприятия  используются только по целевому  назначению,  определенному проектно-сметной документацией. При необходимости перепрофилирования должна   в   установленном   порядке    разрабатываться    проектная документация.

     На наружной стороне дверей производственных и  складских помещений размещаются  указатель категории по взрывопожарной и  пожарной  опасности  и  класса  зоны  по  ПУЭ  в  соответствии  с приложением 4. ППБ РБ 1.01.-94

     На дверях  помещений  категорий  А  и  Б ( склад ГСМ, склад баллонов со сжиженным газом, склад сахара, зарядная, зона загрузки готовой продукции) должна  дополнительно размещаться карточка мер  пожарной  безопасности  в  соответствии  с приложением 5. ППБ РБ 1.01.-94 

       Вещества и материалы перед постановкой на  производство подлежат   входному  контролю  на  соответствие  их  противопожарным требованиям технических условий.

Производственный контроль за надлежащим хранением и обращением с опасными веществами проводится координатором по охране окружающей среды и ответственным за санитарное состояние во время проведения обходов GEP с доведением результатов осмотра до ответственных лиц посредством LN.

Обращение с опасными веществами(материалами) применение

1. На рабочем месте допускается хранить опасные вещества в количестве , необходимом для работы, но не более сменной потребности.

2.  Работы ,связанные с  опасными веществами , следует проводить в соответствии с требованиями мер безопасности, внутренними инструкциями.

3. Для обеспечения безопасности предусмотрено:

· Включение данных токсикологических характеристик вредных веществ в технологические регламенты;

· Применение СИЗ;

· Специальную подготовку и инструктаж обслуживающего персонала;

· Проведение предварительных и периодических медосмотров лиц, имеющих контакт с вредными веществами;

4. Для предотвращения утечек и устранения  проливок используются наборы сорбирующих материалов в соответствии с инструкциями.

Обучение

Обучение обращению с опасными материалами следует проводить в несколько этапов:

· Вводный инструктаж , ознакомление с данной программой,согласно

· Специальный инструктаж при допуске к работе с опасными веществами

· Инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях с имитацией ЧС.

Ответственные за обучение главный инженер предприятия и руководители подразделений.

Корректировочные действия

В случае отклонений от требований программы, обнаруженных в результате производственного контроля и внутренних аудитов, проводится программа корректировочных действий AU-G-007.

В случае создания аварийной ситуации при неправильном обращении с опасными веществами персонал обязан действовать согласно плана предотвращения и ликвидации аварийной ситуации  (EN-G-039)
Записи

Приложение 3 к  ППБ РБ 1.01.-94

                          (обязательное)

               Порядок хранения веществ и материалов

 :------:-------------------------------------:--------------------:

 :      :                                     :                    :

 : Код  :              Характеристика         : Группы, с которыми :

 :      :                                     :   не допускается   :

 :группы:              веществ группы         : совместное хранение:

 :------:----------------------------------------------------    :---------------------------------:

 :                                                                             :                                                    :

 :  1   :                     2                                                :                             3                                       :

 :------:----------------------------------------------------       :----------------- --------------:

  1    Взрывчатые вещества, которые по своим    2.1, 2.2, 2.3, 2.4,

        свойствам могут взрываться, вызывать        3.1, 3.2, 3.3,

       пожар со взрывчатым действием.        4.1, 4.2, 4.3, 5.1,

                                                  5.2, 6.1, 7, 8.1,

                                                  8.2, 8.3, 9.1, 9.2,

                                                   9.3.

  2    Газы сжатые, сжиженные и растворенные

       под давлением.

  2.1  Невоспламеняющиеся неядовитые газы.      1, 2.2, 2.3, 2.4,

                                                3.1, 3.2, 3.3, 4.1,

                                                4.2, 4.3, 5.1, 5.2,

                                                6.1, 7, 8.1, 8.2,

                                                8.3, 9.1, 9.2, 9.3.

  2.2  Ядовитые газы.                                             1., 2.1, 2.3, 3.1,

                                                3.2, 3.3, 4.1, 4.2,

                                                4.3, 5.1, 5.2, 6.1,

                                                7, 8.1, 8.2, 8.3,

                                                                             9.1, 9.2, 9.3.

  2.3  Легковоспламеняющиеся газы.         1, 2.1, 2.2, 2.4,

                                                3.1, 3.2, 3.3, 4.1,

                                                4.2, 4.3, 5.1, 5.2,

                                                6.1, 7, 8.1, 8.2,

                                                8.3, 9.1, 9.2, 9.3

  2.4  Легковоспламеняющиеся ядовитые газы.     1, 2.1,  2.3,  3.1,

                                                3.2, 3.3, 4.1, 4.2,

                                                4.3, 5.1, 5.2, 6.1,

                                                7,  8.1,  8.2, 8.3,

                                                9.1, 9.2, 9.3.

  3    Легковоспламеняющиеся жидкости, смеси

       жидкостей, жидкости, содержащие твердые

       вещества в растворе или суспензии,

       которые выделяют легковоспламеняющиеся

       пары с температурой вспышки в закрытом

       тигле 61°С и ниже.

  3.1  Легковоспламеняющиеся жидкости с         1,  2.1,  2.2, 2.3,

       температурой вспышки в закрытом тигле    2.4, 4.1, 4.2, 4.3,

       ниже -18°С.                              5.1, 5.2, 6.1,  7,

                                                8.1, 8.2, 8.3, 9.1,

                                                9.2, 9.3.

  3.2  Легковоспламеняющиеся жидкости с         1,  2.1,  2.2, 2.3,

       температурой вспышки в закрытом тигле    2.4, 4.1, 4.2, 4.3,

       от -18°С до 23°С.                        5.1, 5.2,  6.1,  7,

                                                8.1, 8.2, 8.3, 9.1,

                                                9.2, 9.3.

  3.3  Легковоспламеняющиеся жидкости с         1,  2.1,  2.2, 2.3,

       температурой вспышки в закрытом тигле    2.4, 4.1, 4.2, 4.3,

       от 23°С до 61°С                                              5.1, 5.2, 6.1,  7,

       включительно.                                                8.1, 8.2, 8.3, 9.1,

                                                                                 9.2, 9.3.

  4    Легковоспламеняющиеся вещества и

       материалы (кроме взрывчатых), способные

       во время хранения и перевозки легко

       загораться от внешних источников

       воспламенения, в результате трения,

       поглощения влаги, самопроизвольных

       химических превращений, при нагревании.

  4.1  Легковоспламеняющиеся твердые вещества,  1,  2.1,  2.2, 2.3,

       способные легко загораться от внешних            2.4, 3.1, 3.2, 3.3,

       источников воспламенения и активно                  4.2, 4.3, 5.1, 5.2,

       гореть.                                                                     6.1,  7,  8.1, 8.2,

                                                                                        8.3, 9.1, 9.2, 9.3.

  4.2  Самовоспламеняющиеся вещества, которые   1,  2.1,  2.2, 2.3,

       в обычных условиях хранения и                           2.4, 3.1, 3.2, 3.3,

       транспортировки могут самопроизвольно            4.1, 4.3, 5.1, 5.2,

       нагреваться и воспламеняться.                            6.1,  7,  8.1, 8.2,

                                                                                        8.3, 9.1, 9.2, 9.3.

  4.3  Вещества, выделяющие                                     1,  2.1,  2.2, 2.3,

       легковоспламеняющиеся газы при                       2.4, 3.1, 3.2, 3.3,

       взаимодействии с водой.                                        4.1, 4.2, 5.1, 5.2,

                                                                                        6.1,  7,  8.1, 8.2,

                                                                                       8.3, 9.1, 9.2, 9.3.

  5    Окисляющиеся вещества и органические

       перекиси, которые способны легко

       выделять кислород, поддерживать

       горение и, при соответствующих условиях

       в смеси с другими веществами, вызывать

       самовоспламенение и взрыв.

  5.1  Окисляющие вещества, которые сами не            1,  2.1,  2.2, 2.3,

       горючи, но способствуют легкой                             2.4, 3.1, 3.2, 3.3,

       воспламеняемости других веществ и                      4.1, 4.2, 4.3,

       выделяют кислород при горении.                             5.2, 6.1,  7,  8.1,

                                                                                            8.2, 8.3, 9.1, 9.2,

                                                                                             9.3.

  5.2  Органические перекиси и гидроперекиси,             1,  2.1,  2.2, 2.3,

       которые горючи, могут действовать как                   2.4, 3.1, 3.2, 3.3,

       окисляющие вещества, опасно                                  4.1, 4.2, 4.3, 5.1,

       взаимодействовать с другими веществами.             6.1,  7,  8.1, 8.2,

                                                                                             8.3, 9.1, 9.2, 9.3.

  6    Ядовитые вещества, способные вызывать

       смерть, отравление или заболевание

       при попадании в организм или при

       соприкосновении с кожей и слизистой

       оболочкой.

  6.1  Ядовитые вещества (чрезвычайно опасные           1,  2.1,  2.2, 2.3,

       и высокоопасные).                                                      2.4, 3.1, 3.2, 3.3,

                                               4.1, 4.2, 4.3, 5.1,

                                               5.2,  7,  8.1, 8.2,

                                               8.3, 9.1, 9.2, 9.3.

  7    Радиоактивные вещества (изотопы).       1,  2.1,  2.2, 2.3,

                                               2.4, 3.1, 3.2, 3.3,

                                               4.1, 4.2, 4.3, 5.1,

                                               5.2, 6.1, 8.1, 8.2,

                                               8.3, 9.1, 9.2, 9.3.

  8    Едкие и коррозионные вещества, которые

       вызывают повреждения кожи, поражения

       слизистых оболочек глаз и дыхательных

       путей, коррозию металлов и повреждения

       транспортных средств, могут вызвать

       пожар при взаимодействии с органическими

       материалами и химическими веществами.

  8.1  Кислоты.                                                             1,  2.1,  2.2, 2.3,

                                               2.4, 3.1, 3.2, 3.3,

                                               4.1, 4.2, 4.3, 5.1,

                                               5.2, 6.1,  7,  8.2,

                                               8.3, 9.1, 9.2, 9.3.

  8.2  Щелочи.                                                                  1,  2.1,  2.2, 2.3,

                                               2.4, 3.1, 3.2, 3.3,

                                               4.1, 4.2, 4.3, 5.1,

                                               5.2, 6.1,  7,  8.1,

                                               8.3, 9.1, 9.2, 9.3.

  8.3  Разные едкие и коррозионные вещества              1,  2.1,  2.2, 2.3,

                                               2.4, 3.1, 3.2, 3.3,

                                               4.1, 4.2, 4.3, 5.1,

                                               5.2, 6.1,  7,  8.1,

                                               8.2, 9.1, 9.2, 9.3.

  9    Вещества с относительно низкой

       опасностью при хранении.

  9.1  Твердые горючие вещества и жидкости                    1,  2.1,  2.2, 2.3,

       с температурой вспышки в закрытом                          2.4, 3.1, 3.2, 3.3,

       тигле более 61°С.                                                         4.1, 4.2, 4.3, 5.1,

                                               5.2, 6.1,  7,  8.1,

                                               8.2, 8.3.

  9.2  Вещества, становящиеся едкими и                         1,  2.1,  2.2, 2.3,

       коррозионными в присутствии влаги.                        2.4, 3.1, 3.2, 3.3,

                                               4.1, 4.2, 4.3, 5.1,

                                               5.2, 6.1,  7,  8.1,

                                               8.2, 8.3.

  9.3  Слабоядовитые вещества и становящиеся                1,  2.1,  2.2, 2.3,

       ядовитыми или раздражающими при пожаре               2.4, 3.1, 3.2, 3.3,

       или при реакции с другими веществами.                       4.1, 4.2, 4.3, 5.1,

                                                                                                 5.2, 6.1,  7,  8.1,

                                                                                                   8.2, 8.3.

                            Приложение 4 к ППБ РБ 1.01.-94

                           (обязательное)

      Форма указателя категории помещения по взрывопожарной и

              пожарной опасности и класса зоны по ПУЭ.

     Форма, габаритные  размеры и оформление  указателя приведены на

рисунке 1

     Категории помещения по взрывопожарной       Класс зоны по

     и пожарной опасности согласно               ПУЭ

     ОНТП 24-86                                . --------------

   -------------                             .

                 .                         .

                   .                     .

                     .                 .

                       .             .

                                   .

                  -------------- . -------

                               .      .

                             .             .

                                                .   Красный цвет

                                                    ------------

     Рисунок 1. Указатель категорий  помещения по пожарной опасности

и класса зоны по ПУЭ

     Диаметр круга 200, 250, 300 мм.

     Надписи  выполняются цветом,  контрастным по  отношению к цвету

полотнищ  дверей и ворот.

     Указатель наносится  на полотнища дверей и  ворот на уровне 2/3

высоты полотнища от отметки пола или земли.

                           Приложение 5 к ППБ РБ 1.01.-94

                          (обязательное)

     Форма информационной карточки мер пожарной безопасности.

     Информационная    карточка   мер    пожарной   безопасности   -

стационарный  или  временный   указатель,  характеризующий  пожарную

безопасность     хранимых    или     используемых    в     помещении

взрывопожароопасных веществ, материалов и продукции (ЛВЖ и ГЖ, пыли,

газы, продукция в аэрозольной упаковке и т.п.).

     Информационная карточка вывешивается на наружной стороне дверей

(ворот)  под указателем  категории помещения  и содержит  сведения о

максимально   допустимом   количестве    находящихся   в   помещении

взрывопожароопасных материалов,  код мер при  тушении пожара и  знак

опасности хранимого материала согласно ГОСТ 19433.

     Форма,  габаритные размеры  и оформление  карточки приведены на

рисунке 2.

     Знак опасности по ГОСТ 19433      Код мер при тушении пожара

     ----------------------------      ---------------------------

         :-----------------:-------------------------------:

         :                 :                               :

         :                 :                               :

         :                 :                               : 1*

         :                 :                               :

         :                 :-------------------------------:

         :                 :                               :

     2*  :                 :                               :

         :                 :                               : 1*

         :                 :                               :

         :-----------------:-------------------------------:

                  2*                      3*

                             Количество хранимых веществ в тоннах

                          ---------------------------------------

                               или баллонов с газом в штуках

            Рисунок 2  - форма информационной карточки.

     *  - соотношение высоты к длине карточки 2:5,

     высота карточки 200, 250, 300 мм.

                    Коды мер при тушении пожара

 -----------:-------------------------------------------------------

 Цифровой и :

 буквенный  :            Меры при тушении пожара

   коды     :

 -----------:-------------------------------------------------------

     1        Воду не применять!

              Применять сухие огнетушащие средства.

     2        Применять водяные струи.

     3        Применять распыленную воду.

     4        Применять пену или составы на основе хладонов.

     5        Предотвращать попадание веществ в сточные воды.

     6        Пену не применять.

     7        Порошки общего назначения не применять.

     Д        Необходим дыхательный аппарат и защитные перчатки.

     П        Необходим дыхательный аппарат и перчатки только при

              пожаре.

     К        Необходим  полный  защитный  комплект  одежды  и

              дыхательный аппарат.

     Э        Необходима эвакуация.

 ------------------------------------------------------------------

� Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом по территории Республики Беларусь утверждённым 14.12.1999 .


� ГОСТ 19433-88 Грузы опасные .Классификация и маркировка.


� ГОСТ12.4.026 Цвета сигнальные и знаки безопасности


� ГОСТ 30333-95 Паспорт безопасности вещества(материала)


� Гост 12.3.002-75 ССБТ.Процессы производственные .Общие требования безопасности


� ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.


� ППБ РБ 1.01.-94 Общие правила пожарно йбезопасности Республткт Беларусь для промышленных предприятий.


� СТБ 11.4.01-95 ССПБ.Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.Обеспечение пожарной безопасности при хранении, перемещении и применении на промышленных предприятиях.


� ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Пожарная безопасность.Общие требования.


� ГОСТ12.1.044-89  ССБТ .Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов.


� EN-RQ-130 Managing Hazardous Materials Good Environmental Practice


� СТБ 17.1.3.06-2000 Охрана природы. Гидросфера. Охрана подземных вод от загрязнения. Общие требования


� Приказ Министерства природных №128 Об утверждении Временного положения по обеспечению экологической безопасности автозаправочных станций.
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