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	EN-G-007.1 КАРТОЧКА БЕЗОПАСНОСТИ. ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА


	Отдел: производство
	Местонахождение: склад сырья и материалов, склад хранения опасных веществ, производственный цех

	Разработана на основании паспорта безопасности (ОАО «КАУСТИК» MSDS 84/2)

	Опасное вещество (названия)

	Перекись водорода/пергидроль/гидроперит/гиперон/

	Описание

	Прозрачная жидкость без запаха и цвета

	Опасность для людей и окружающей среды
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	Класс токсичности: 2.

Концентрированные растворы при попадании на кожу, слизистые оболочки и в дыхательные пути вызывают ожоги. В больших концентрациях недостаточно чистый пероксид водорода может быть взрывоопасен. Вызывает деструктивные изменения, сходные с действиями щелочей. Летальная доза 30% раствора пероксида водорода – 50-100мл.
ПДК в воздухе рабочей зоны - 05 мг/м3.
	
	Распадается При распаде предоставляет собой воду и кислород, которые не представляют никакой опасности на окружающую среду.

	Средства защиты и правила обращения

	Хранение
	Для хранения необходимо использовать исходные канистры, в которых она была получена от поставщика. Канистры могут взорваться при недостаточной вентиляции. Канистры должны хранится в вертикальном положении и быть закрыты специальной крышкой с дыхательным клапаном, обеспечивающим отвод кислорода.  

	Обращение
	 При перемещении канистры с перекисью водорода, убедитесь в том, что клапаны закрыты, защитные колпачки надежно закреплены. Работайте при хорошей вентиляции в помещении. 
Запрещается сливать излишки перекиси водорода обратно в исходную канистру, если она  содержит свежую перекись.

Избегайте любого загрязнения перекиси водорода, так как она вступает во внезапную и бурную реакцию со многими веществами.

Проводите работы в спецодежде и с использованием СИЗ.

	Индивидуальные средства защиты

	Защита глаз и дыхательных путей
	Защита рук
	Защита кожных покровов
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	Обеспечить хорошую вентиляцию

	Меры предотвращения проливок/просыпок

	Cсоблюдение правил и мер по безопасному обращению с данным веществом при мприемке, хранении использовании

	Действия в случае аварии

	В случае пожара, тушение производите разбрызгиванием большого количества воды. 
Разбавить ее большим количеством воды и слить в канализацию. Использовать для вытирания пролитой перекиси такие материалы, как ветошь или бумага, запрещается, так как они могут воспламениться.

	                                               Меры оказания первой помощи        Скорая помощь (0103 – с гор., 103 – с моб.)

	При вдыхании
	Немедленно покинуть опасную зону. Выйти на свежий воздух. 

	При попадании на кожу
	Немедленно промыть пораженный участок проточной водой в течение 10 минут. Удалить загрязнённую одежду, тщательно выстирать ее, перед тем, как ее снова одеть. Обратиться за медицинской помощью.

	При попадании в глаза
	Немедленно промыть глаза чистой водой в течение 15 минут, удерживая веки широко раскрытыми. Обратиться за медицинской помощью.

	При глотании
	Выпить большое количество теплой воды. Не пытаться вызвать рвоту. Немедленно обратиться к врачу. Не пытаться нейтрализовать.
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