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EN-P-005 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 
ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
Цель: установить порядок расчёта и предоставления данных для анализа руководству  экологических показателей (далее - ecoKPIs) для определения эффективности работы предприятия в области охраны окружающей среды.

Ответственность: 

Начальник группы менеджмента качества, охраны окружающей среды и охраны труда, инженер по охране труда, бухгалтеры, главный механик отвечают за своевременное предоставление проверенных (валидированных) данных для экологического отчёта.
Сокращения:

СУОС – система управления окружающей средой
1  Периодичность и объем данных для экологического отчета:
1.1 Ежемесячно рассчитываются и предоставляются как часть экологического отчета по форме EN-G-006 для анализа руководству предприятия следующие eco KPIs:
· ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ (ЛИТРОВ) НА 1 ЛИТР ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (Water usage ratio: liters of water used per liter of produced production (l/lp))
· ПОТРЕБЛЕНИE ЭНЕРГИИ (МДЖ) НА 1 ЛИТР ПРОИЗВЕДЕННОЙ  ПРОДУКЦИИ (Energy consumption ratio: MJ of energy consumed per liter of produced production (MJ/lp)) 

· ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ (Г) НА 1 ЛИТР ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
         (Waste ratio: grams of solid waste per liter of produced production (g/lp))   

· ДОЛЯ ОТХОДОВ, ПЕРЕДАННЫХ НА ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, (%) В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ 
    (Waste Recycling: percentage of waste that is heat recovered or recycled (Percent)).
Есо КРIs  могут предоставляться дополнительно иные, кроме вышеперечисленных из числа тех, которые указанны в разделе 3 настоящей процедуры. Перечень eco KPIs устанавливается в  EN-G-006.                    

1.2  Данные для экологического отчета 

Инженером по охране труда  ежемесячно вносятся данные для экологического отчёта по форме EN-P-006, включающие следующую информацию:
· данные по потреблённой и сбрасываемой воде; 

· детализированные данные по потреблённой энергии;
·     детализированные данные об общем количестве образовавшихся и переданных

      отходов на переработку/использование/захоронение/обезвреживание по типам;
· данные о транспорте и использовании топлива для транспорта;
·     показатели эффективности системы управления окружающей средой (наличие  жалоб, штрафов).
2 Форма  и порядок предоставления данных:
Ежемесячно на основании данных предоставленных ответственными  лицами инженер по охране труда готовит ежемесячный экологический отчёт по форме EN-P-006 с нарастающим итогом за год. Отчёт включает информацию, необходимую для расчёта eco KPIs. Отчёт формируется до 5 числа месяца следующего за отчётным и отсылается начальнику группы менеджмента качества, охраны окружающей среды и охраны труда и инженеру-экологу ИП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия». На основании  предоставленного отчёта инженером-экологом ИП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» информация о eco KPIs вводится в корпоративную систему Coca-Cola Hellenic Entropy посредством использования сети Интернет.

3  Порядок расчёта  eco KPIs:
ЭНЕРГИЯ
3.1 ПОТРЕБЛЕНИE ЭНЕРГИИ (МДЖ) НА 1  ЛИТР ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

	ПОТРЕБЛЕНИE ЭНЕРГИИ (МДЖ) НА 1 ЛИТР  ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
	=
	CУММА ВСЕЙ ПОТРЕБЛЁННОЙ ЭНЕРГИИ (МДж)

	(Energy consumption ratio: MJ of energy consumed per liter of produced production (MJ/lp))
	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, л


Сумма всей потреблённой энергии - это общее потребление предприятием энергии за отчетный период от всех источников (электроэнергия, топливо для котельной (мазут, природный газ), пропан для автопогрузчиков, тепловая энергия в виде отопления), кроме энергии, потребленной автотранспортом (бензин, дизельное топливо и генерированные на предприятии), выраженное в мегаджоулях. Переводные коэффициенты представлены в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1

Содержание энергии топлива и электроэнергии

	
	Источник энергии
	Содержание энергии, МДж на единицу энергоносителя*

	1
	#2 мазут (Light Fuel Oil)
	39,0 МДж/л*

	2
	#4 мазут (Heavy Fuel Oil)
	40,1 МДж/л*

	3
	Природный газ
	37,3 МДж/ м3*

	4
	Сжиженные углеродные газы (топливо для погрузчиков)
	50 МДж/ кг*

	5
	Электричество
	3,6 МДж/квт-ч*


*коэффициент взят из ежегодного экологического отчёта  Coca-Cola Hellenic 

3.2 ПОТРЕБЛЕНИE ЭЛЕКТРИЧЕСТВА (кВт) НА 1000 ЛИТРОВ ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (Electricity consumpt. /1000 ltr produced (kWh)) –
Количество киловатт электричества на 1000 литров произведенной продукции. В расчет включают всю электроэнергию, которая была приобретена. Не включается в расчет электроэнергия, получаемая  и выработанная на территории предприятия.

Показатель рассчитывается следующим образом:
	ПОТРЕБЛЕНИE ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, кВт
	Х 1000
	, где:



	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, л
	
	


ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ -

общее количество произведенной и упакованной за отчетный период продукции, в литрах

3.3 ПОТРЕБЛЕНИE ТОПЛИВА (ккал) НА 1000 ЛИТРОВ ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

(Fuel consumpt.Kcal/1000 ltr produced) -

Количество ккал топлива (природного газа) на 1000 литров произведенной продукции.

Показатель рассчитывается аналогично п. 3.2, с учетом перевода объема:
	1м3 = 8909 kcal = 37,3 MJ


ВОДА
3.4 ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ (ЛИТРОВ) НА 1 ЛИТР ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
	ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ (ЛИТРОВ) НА 1 ЛИТР ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
	=
	ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ, л

	(Water usage ratio: liters of water used per litre of produced production (l/lp))
	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, л


Потребление воды - это общее потребление предприятием воды за отчетный период, включая все основные и вспомогательные процессы (вода, использующаяся на производстве, в котельной, в системах охлаждения, промывке фильтров, орошения, полива, мойки автомобилей, офисе, туалетах, душевых и т.д.).
3.5 КОЛИЧЕСТВО  ОРГАНИКИ (ПО ХПК,  в миллиграммах) В СТОЧНЫХ ВОДАХ НА 1 ЛИТР ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ - (Wastewater COD/ ltr. prod.)

Показатель рассчитывается по формуле:

	ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СБРАСЫВАЕМОЙ ВОДЫ, л х СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ХПК, мг/л
	,

	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, л
	


где:

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ХПК – среднее значение показателя ХРК, определенных в течение отчетного периода и выраженных в мг/л.

ОТХОДЫ
3.6. ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАННЫХ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ (Г) НА 1 ЛИТР ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
	ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ (Г)

НА 1 ЛИТР ПРОИЗВЕДЕННОГО НАПИТКА
	=
	ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТВ. ОТХОДОВ (кг) x 1000

	( Waste ratio: grams of solid waste per liter of produced production (g/lp))
	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, л


Общее количество твердых отходов предприятия - это общее количество твердых отходов, вывезенных на захоронение и переданных третьим лицам на переработку, обезвреживание в отчётном периоде. Данные должны включать не только производственные твердые отходы, но и собственные отходы предприятия при строительстве и реконструкции зданий и офисов, шламы, образовавшиеся после очистки отстойников очистных промышленных и ливневых стоков, отходы деятельности мастерских и др. 

3.7 ДОЛЯ ОТХОДОВ, ПЕРЕДАННЫХ НА ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, (%) В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ

	ДОЛЯ ОТХОДОВ, ПЕРЕДАННЫХ НА ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, (%) В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ
	=
	ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОТХОДОВ,

ПЕРЕДАННЫХ  НА ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (КГ)  Х 100 %

	(Waste Recycling: percentage of waste that is heat recovered or recycled (Percent))
	
	ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТВ. ОТХОДОВ (кг)


Общее количество твёрдых отходов, переданных на повторное использование – это сумма количества твердых отходов, переданных третьим лицам на переработку для повторного использования в отчетном периоде, в килограммах. 

3.8 ЗАТРАТЫ НА УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ (USD) НА 1000 ЛИТРОВ ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ – (Solid waste cost (per 1000 ltr. prod.))
Общая стоимость включает затраты на хранение, транспортировку, утилизацию, с учетом всех плат и налогов, включая внереализационный доход от сдачи отходов на переработку (так если захоронение отходов стоит $5000, а завод получает от сдачи на переработку $2000, то в отчете необходимо указать $3000).

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
3.9 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ТРАНСПОРТА.

3.10 КОЛИЧЕСТВО ИЗРАСХОДОВАННОГО ТОПЛИВА ЗА ГОД (litres).
Учитываются все виды топлива (бензин, дизель).

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СУОС
3.11 КОЛИЧЕСТВО ЖАЛОБ ОТ СТОРОННИХ ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ - количество жалоб, связанных с охраной окружающей среды от сторонних лиц и  организаций.

3.12 КОЛИЧЕСТВО ШТРАФОВ, НАКАЗАНИЙ, НАЛОЖЕННЫХ МЕСТНЫМИ ОРГАНАМИ, а также судебных процессов, связанных с нарушением местного природоохранного законодательства.
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