Сведения о количестве образующихся отходов производства Иностранного частного предприятия «Вланпак», 2013 г.
	Код отхода
	Наименование отхода
	Источники образования отходов производства (технологический процесс, оборудование, структурное подразделение)
	Общее количество образовавшихся отходов производства от источников образования отходов производства по результатам контрольного взвешивания (замера), тонн/расчетная единица
	Расчетное количество образующихся отходов производства за год, тонн
	Норматив образования отходов производства по результатам контрольного взвешивания (замера), тонн/расчетная единица
	Утвержденный норматив образования отходов производства, тонн/расчетная единица
	Физико-химическая характеристика отходов
	Класс опасности

	
	
	наименование
	Кол-во еди-

ниц
	
	
	
	
	Агрегатное 

состояние **
	Состав отходов по компонентам
	Опасные 

свойства 

***
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наимено-

вание
	содер-

жание, %
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	   13

	1870601
	Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизвод-ства
	Канцелярская деятельность, делопроизводствоинженерно-технические работники
	21 чел.
	2,1
	2,1
	2,1 т/год 
	0,175

т/месяц
	Твердые 
	Бумага 
	100
	Пожаро-опасные, горючие


	4-й класс

	5712100
	Полиэтилен
	Производственная деятельность (оборудование), материальный склад, склад готовой продукции
	5
	5,0 т/год – при односменном режиме работы, 10,0 т/год – при двухсменном режиме работы,
15,0 т/год – при трехсменном режиме работы
	15,0
	15,0 т/год
1,250 т/месяц
	0,830 т/месяц
	Твердые
	Полиэти-лен
	100
	Пожаро-опасные, горючие
	3-й класс

	1870610
	Прочие незагрязнен-ные отходы гофрокартона (макулатура)
	Производственная деятельность (оборудование), материальный склад, склад готовой продукции
	5
	5,3 т/год – при односменном режиме работы, 10,6 т/год – при двухсменном режиме работы,
15,9 т/год – при трехсменном режиме работы
	15,9
	15,9 т/год
1,325 т/месяц
	0,880
т/месяц
	Твердые
	Картон
	100
	Пожаро-опасные, горючие
	4-й класс

	3511008


	Лом стальной несортирован-ный 
	Списание и ремонт оборудования
	-
	24,5
	24,5
	24,5 т/год
	2,042

т/месяц
	Твердые 
	Железо 
	100 
	Неопасные
	Нео-пас-ные

	5711800
	Пластмассовая упаковка
	Производственная деятельность (оборудование), материальный склад, склад готовой продукции
	5
	0,60 т/год – при односменном режиме работы, 1,20 т/год – при двухсменном режиме работы,
1,80 т/год – при трехсменном режиме работы
	1,80
	1,80 т/год
0,150 т/месяц
	0,100
т/месяц
	Твердые
	Поли-меры
	100
	Пожаро-опасные, горючие
	3-й класс

	1870201
	Отходы бумаги и картона с синтетическим покрытием
	Производственная деятельность (оборудование), материальный склад, склад готовой продукции
	5
	5,8 т/год – при односменном режиме работы, 11,6 т/год – при двухсменном режиме работы,
17,4 т/год – при трехсменном режиме работы
	17,4
	17,4 т/год
1,450 т/месяц
	0,967
т/месяц
	Твердые
	Бумага

Поли-меры
	80

20
	Пожаро-опасные, горючие
	3-й класс

	3532201
	Свинцовые аккумуляторы отработанные неповрежден-ные, с не слитым электролитом
	Замена отработанных аккумуляторов (в т.ч.электро-транспорта)
	14
	10 шт.- 0,150 т

4 шт.-2,20 т 
	2,350 
	2,350 т/год
	0.196

т/месяц
	Твердые, жидкие
	Свинец

Серная кислота

Пластик
	80

10

10
	Токсичныеэкоток-сичные
	1-й класс

	5712700
	Пластмассо-вые упаковки и емкости с остатками вредного содержимого
	Производствен-ная деятельность (оборудование), подвижной состав
	19
	0,380
	0,380

	0,380 т/год
0,032 т/месяц
	0,0032

т/месяц
	Твердые
	Поли-меры
	100
	Пожаро-опасные, горючие
	3-й класс

	3532604
	Люминесцент-ные трубки отработанные
	Все светильники с люминесцентны-ми лампами, освещение помещений 
	50
	120
	120
	120  шт/год
	10

шт/месяц
	Твердые 
	Ртуть-содержа-щий аэрозоль. Стекло
	-
	Токсичные 
	1-й класс

	1870800
	Картон фильтрован-ный отрабо-

танный
	Производственная деятельность
	3
	0,260 т/год – при односменном режиме работы, 0,520 т/год – при двухсменном режиме работы,
0,780 т/год – при трехсменном режиме работы
	0,780


	0,780 т/год
0,065 т/месяц
	0,0433
т/месяц
	Твердые
	Картон

Синтети-ческие остатки
	80

20
	Пожаро-опасные, горючие
	3-й класс

	5750201
	Изношенные шины с металлокор-дом
	Замена шин на подвижном составе
	14
	100
	100
	100 шт/год
0,00154 т/ 10 тыс. км пробега- для легковых, 0,00688 т/ 10 тыс. км пробега – для грузовых, погрузчики-0,0012 т в месяц
	47 шт/год

	Твердые 
	Резина, металло-корд
	-
	Токсичные, пожаро-опасные
	3-й класс

	5820601


	Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел- менее 15%)
	Обслуживание оборудования и подвижного состава
	19
	0,10872
	0,10872
	0,10872 т/год
	0,00906

т/месяц
	Твердые 
	Ткань

Масла
	-
	Токсичные, пожаро-опасные
	3-й класс

	5492900
	Использован-ная тара от нефтепродук-тов
	Обслуживание оборудования и подвижного состава
	19
	0,062
	0,062
	0,062 т/год
0,0052 т/месяц
	0,00185
т/месяц
	Твердые, жидкие


	Поли-меры

Масла
	80

20
	Токсичные, пожаро-опасные
	3-й класс

	3511010
	Тара и упаковка из стали незагрязнен-ные, потерявшие потребительс-кие свойства
	Производственная деятельность (оборудование), подвижной состав
	19
	79,2 т/год – при односменном режиме работы, 158,4 т/год – при двухсменном режиме работы,

237,6 т/год – при трехсменном режиме работы
	237,6
	237,6 т/год
19,8 т/месяц
	1,075
т/месяц
	Твердые 
	Железо
	100
	Неопасные
	Не-опас-ные

	5750129
	Отходы ободных лент
	Подвижной состав
	14
	0,0288
	0,0288
	0,0288 т/год
	0,0024

т\месяц
	Твердые
	Каучук
	100
	Токсичные, пожаро-опасные
	3-й класс

	5750127
	Отходы камер (ездовых) на основе каучуков общего назначения
	Подвижной состав

электротранс-порта
	4
	0,048
	0,048
	0,048 т/год
	0,004

т/месяц
	Твердые
	Каучук
	100
	Токсичные, пожаро-опасные
	3-й класс

	9120400
	Отходы производства, подобные отходам жизнедеятель-ности населения
	Работники предприятия, производственная деятельность
	60 чел.


	6,0 т/год – работники предприятия, 3,0 т/год – производствен-ная деятельность 
	9,0
	9,0 т/год
	0,75

т/месяц
	Твердые
	Бытовой мусор
	100
	Токсичные 
	Не-опас-ные

	9120800


	Отходы (смет) от уборки территорий промышлен-ных предприя-тий и организа-

ций 
	Уборка территории предприятия и прилегающей территории
	4500
 м²
	15 кг/м²
	67,5
	67,5 т/год
	5,625 

т/месяц
	Твердые 
	Мусор от уборки 
	100  
	Токсичные 
	4-й класс 

	3532500
	Сухие батарейки
	Производственная деятельность, оборудование
	-
	20 шт/год – работники предприятия, 20 шт/год – производствен-ная деятельность
	40 шт.
	40 шт/год
	4

шт/месяц
	Твердые
	Цинк

Соли
	60

40
	Токсичные
	-

	5820903
	Изношенная спецодежда хлопчато-бумажная и другая
	Работники предприятия
	60 чел.


	0,60 т/год – работники предприятия
	0,60
	0,60 т/год


	0,050 т/месяц
	Твердые
	Хлопок

ПЭ
	60

40
	Пожаро-опасные, горючие
	4-й класс

	1471501
	Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребитель-ские свойства
	Работники предприятия
	60 чел.


	0,60 т/год – работники предприятия
	0,60
	0,60 т/год


	0,050 т/месяц
	Твердые
	Кожа

ПЭ
	60

40
	Пожаро-опасные, горючие
	4-й класс

	3532606
	Ртутные термометры отработанные
	Производственная деятельность
	4
	12 шт/год – производствен-ная деятельность
	12 шт.
	12 шт/год
	1 шт/месяц
	Твердые
	Ртуть-содержа-щий аэрозоль. Стекло
	-
	Токсичные
	1-й класс

	3532607
	Компактные люминес-центные лампы (энергосбере-гающие) отработанные
	Производственная деятельность
	20
	40 шт/год – производствен-ная деятельность
	40 шт.
	40 шт/год
	4

шт/месяц
	Твердые
	Ртуть-содержа-щий аэрозоль. Стекло
	-
	Токсичные
	1-й класс

	1720102
	Изделия из натуральной древесины, потерявшие свои потреби-тельские свойства
	Производственная деятельность
	3
	0, 024т/год – уборочный инвентарь,
0, 010т/год-слесарный инструмент, иной инструмент
	0,034
	0,034 т/год

0,003 т/месяц
	-
	Твердые
	Древеси-на
Полиме-ры
	80

20
	Пожаро-опасные, горючие
	4-й класс

	3511500
	Металличес-кие конструкции и детали из железа и стали поврежденные
	Производственная деятельность
	3
	0, 040т/год – уборочный инвентарь,

слесарный инструмент, иной инструмент
	0,040
	0,040 т/год

0,0033 т/месяц
	-
	Твердые
	Железо
	100
	Неопасные
	Не-опас-ные



** - агрегатное состояние в  соответствии с Указаниями по заполнению формы государственной статистической отчетности 2-ос (отходы) «Отчет об образовании, использовании и размещении отходов», утвержденными постановлением Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 26 сентября 2006 г. №222;

*** - опасные свойства в соответствии с перечнем опасных для окружающей среды, здоровья граждан, имущества свойств отходов необходимых для установления степени опасности отходов производства и класса опасности опасных отходов производства, определяемым Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерством здравоохранения Республики Беларусь и Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Инженер по охране труда ___________Кулинкович В.А.

«___»______________20___г.

