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	EN-G-007.2 КАРТОЧКА БЕЗОПАСНОСТИ. АЗОТНАЯ КИСЛОТА


	Отдел: производство
	Местонахождение: склад сырья и материалов, склад хранения опасных веществ, производственный цех

	Разработана на основании паспорта безопасности (ОАО «КАУСТИК» MSDS 84/2)

	Опасное вещество (названия)

	Азотная кислота HNO3

	Описание

	Негорючая пожароопасная жидкость, является окислителем 

	Опасность для людей и окружающей среды
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	Класс опасности : 3 (вещества умеренно опасные)
Оказывает быстрое разъедающее воздействие. Крайне опасна при вдыхании. Пары азотной кислоты могут вызвать серьезные повреждения легких. При попадании на кожу и в глаза азотная кислота может вызвать их ожог. Кислота оставляет на коже долгозаживающие раны. Пары азотной кислоты раздражают дыхательные пути, вызывают коньюктивиты, поражают роговицы глаз. 
ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны по NO3, 2 мг/м3
Средняя смертельная доза при введении в желудок 151-5000 мг/кг
Средняя смертельная доза при введении при нанесении на кожу 501-2500 мг/кг
	
	Экологическая систем нарушена. Период восстановления не менее 10 лет после снижения вредного воздействия от существующего источника

	Средства защиты и правила обращения

	Хранение
	Контейнер должен храниться в закрытом состоянии.  

	Обращение
	При перемещении канистры с азотной кислотой, убедитесь в том, что клапаны закрыты, защитные гайки и защитные колпачки надежно закреплены. 

Работайте при хорошей вентиляции в помещении. 
Перед открытием контейнера, во избежание повреждений легких рекомендуется надеть респиратор с фильтром, задерживающим пары азотной кислоты.

Смешивать азотную кислоту с едким натром запрещается!!!!

Проводите работы в спецодежде и с использованием СИЗ.

	Индивидуальные средства защиты

	Защита глаз и дыхательных путей
	Защита рук
	Защита кожных покровов
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  респиратор   
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	Меры предотвращения проливок/просыпок

	

	Действия в случае аварии

	При проливе азотной кислоты на пол засыпьте ее песком, торфяной крошкой или другим подходящим адсорбентом до полного ее впитывания. Промойте в завершение пол водой.

	                                               Меры оказания первой помощи        Скорая помощь (0103 – с гор., 103 – с моб.)

	При вдыхании
	Немедленно покинуть опасную зону. Выйти на свежий воздух. Обратиться за медицинской помощью.

	При попадании на кожу
	Немедленно промыть пораженный участок проточной водой в течение 10 минут. Удалить загрязнённую одежду, тщательно выстирать ее, перед тем, как ее снова одеть. Обратиться за медицинской помощью.

	При попадании в глаза
	Немедленно промыть глаза чистой водой в течение 15 минут, удерживая веки широко раскрытыми. Обратиться за медицинской помощью.

	При глотании
	Выпить большое количество теплой воды. Не пытаться вызвать рвоту. Немедленно обратиться к врачу. Не пытаться нейтрализовать.
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