КАРТА ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ №________ 
I. Подразделение: 
II. Профессия (должность): машинист крана (автомобильного, башенного)
III.  Вид работы: 
	Виды деятельности,

выполняемые операции, эксплуатация объектов*
	Описание опасности

(опасной ситуации)
	Условия работы

Н/А
	Существующие меры управления воздействием опасности

(ЛНПА по ОТ)
	Т
	С
	П
	Д
	Ч
	Величина риска 

Р
	Категория риска

(н, у, в, непр.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Проверка технического состояния и прием крана 
	Острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях крана при осмотре
	Н
	- применение СИЗ рук, тела, головы;


	1,5
	1
	1
	2,5
	1,1
	4,1
	н

	
	Выступающие части крана при осмотре в стесненных условиях и при недостаточности освещения
	Н
	- применение СИЗ рук, тела, головы;

- соблюдение инструкции по ОТ для машинистов крана 
- использование дополнительного освещения;
	3
	1
	1
	1
	1,1
	3,3
	н

	
	Подвижные (вращающиеся) части рабочих механизмов крана при проверке их работы
	Н
	- соблюдение требований инструкций по ОТ для машинистов крана 
	4
	1
	1
	1
	1,1
	4,4
	н

	Заправка автомобильного крана топливом, смазочными материалами и охлаждающей жидкостью
	Воздействие вредных веществ (тосол, топливо, масла) на органы дыхания, поверхности кожи
	Н
	- применение СИЗ рук;

- защита временем (малая длительность воздействия);

- гигиеническая обработка кожных поверхностей; 

- периодический медицинский осмотр;

- соблюдение инструкции по ОТ для машинистов крана автомобильного
	1,5
	1
	1
	1,5
	1,1
	2,5
	н

	Управление автомобилем крана, выполнение эксплуатационно-технологических операций (подъезд, маневрирование, отъезд и установка автокрана в рабочее положение, контроль устойчивости установки крана, перевод автомобильного крана в рабочее (или транспортное) положение)
 
	Движущиеся транспортные средства  (при движении по дорогам, при перемещении к объекту производства работ)
	Н
	- соблюдение ПДД, маршрутов движения и скоростного режима;

- контроль за техническим состоянием автотранспорта;

- соблюдение инструкции по ОТ для машинистов крана автомобильного
	4
	1
	1
	1,5
	1,1
	6,6
	у

	
	Повышенная температура металлических поверхностей крана в жаркий период
	Н
	- применение СИЗ рук;

- соблюдение инструкции по ОТ для машинистов крана автомобильного
	1,5
	1
	1
	1,5
	1,1
	2,48
	н

	
	Скользкая или неровная поверхность дорожного покрытия (при неблагоприятных погодных условиях) при движении автокрана
	Н
	- соблюдение маршрутов движения транспортного средства и скоростного режима;

- соблюдение инструкции по ОТ для машинистов крана автомобильного
	5
	1
	1
	1,2
	1,1
	6,6
	у

	
	Расположение рабочего места на высоте относительно поверхности земли (при посадке в кабину и высадке из кабины автокрана)
	Н
	- соблюдение инструкции по ОТ для машинистов крана автомобильного
- контроль за техническим состоянием поручней и ступеней автокрана;
	3
	1
	1
	1,5
	1,2
	5,4
	у

	
	Выступающие предметы, части объектов  при стеснённых условиях движения,  недостаточной видимости и/или обзорности рабочей зоны
	Н
	- соблюдение маршрутов и скорости движения транспортного средства;

- регулировка действиями водителя ответственными работниками;
	3
	1
	1
	1,5
	1
	4,5
	н

	
	Самопроизвольное перемещение автокрана с выключенным зажиганием и/или опрокидывание  автокрана при наличии уклона местности
	А
	- контроль исправного состояния и применение стояночного тормоза, выносных опор, противооткатных упоров;

- соблюдение инструкции по ОТ для машинистов крана автомобильного
	5
	1
	1
	1
	1,1
	5,5
	у

	
	Подвижные части грузоподъемного крана (выдвижные опоры, канатно-блочная система, грузозахватные органы и т.д.)
	Н
	- соблюдение инструкции по ОТ для машинистов крана автомобильного;

- применение СИЗ (защитная каска);
	4
	1
	1
	1
	1,1
	4,4
	н

	
	Повышенный уровень шума на рабочем месте
	Н
	- регламентированные перерывы в работе (защита временем);

- звукоизоляция кабины автокрана;
	1
	1
	1
	2,5
	1,1
	2,75
	н

	
	Повышенный уровень вибрации на рабочем месте
	Н
	- регламентированные перерывы в работе (защита временем);
	1
	1
	1
	2,5
	1,1
	2,75
	н

	
	Повышенное скольжение (вследствие увлажнения и замасливания поверхностей покрытий мест стоянок, по которым перемещается работающий персонал)
	Н
	- своевременная уборка проливов масла и других жидкостей на поверхностях покрытий мест стоянок;
	4
	1
	1
	1
	1,1
	4,4
	н

	
	Физические перегрузки статические (рабочая поза)
	Н
	- перерывы в работе (защита временем);
	1,5
	1
	1
	2,5
	1,1
	4,1
	н

	Управление грузоподъемным механизмом крана при выполнении погрузочно-разгрузочных работ
	Расположение работника на высоте относительно поверхности земли при перемещениях «кабина водителя - рабочее место машиниста крана» и обратно при эксплуатации автомобильного, гусеничного крана
	Н
	- применение СИЗ (защитная каска);

- контроль за техническим состоянием поручней, ступеней и лестниц крана;
	3
	1
	1
	1,5
	1,2
	5,4
	у

	
	Расположение работника на значительной высоте относительно поверхности земли при перемещениях к рабочему месту на башенном кране
	Н
	- применение СИЗ (защитная каска);

- контроль за техническим состоянием поручней, защитных ограждений, ступеней и лестниц крана;
	5
	1
	1
	1
	1,1
	5,5
	у

	
	Повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека при выходе из строя электрооборудования крана
	А
	- соблюдение требований инструкции по ОТ, применение СИЗ, контроль защитного заземления крана, защитных блокировок;
	5
	1
	1
	0,5
	1
	2,5
	н

	
	Повышенная (пониженная) температура воздуха на рабочем месте в жаркий (холодный) период
	Н
	- перерывы в работе (защита временем);

- контроль исправности системы кондиционирования кабины;
	1
	1
	1
	2,5
	1,1
	2,75
	н

	
	Повышенная загазованность воздуха рабочей зоны (отработавшими газами автодвигателей) при эксплуатации автомобильного, гусеничного крана
	Н
	- регламентированные перерывы в работе (защита временем);


	1
	1
	1
	1,5
	1,1
	1,65
	н

	
	Недостаточная освещенность рабочей зоны, обзорность рабочей зоны с рабочего места машиниста
	Н
	- применение дополнительного освещения;

- назначение сигнальщиков или обеспечение связи с машинистом;
	4
	1
	1
	1
	1,1
	4,4
	н

	
	Повышенная скорость ветра в рабочей зоне
	А
	- прекращение работы, перевод автокрана в транспортное положение;
	5
	1
	1
	0,5
	1
	2,5
	н

	
	Падающие с высоты грузы и другие предметы при обрыве грузозахватных приспособлений (потере целостности перемещаемого груза) во время выполнения погрузочно-разгрузочных работ
	А
	- применение СИЗ головы и ног;

- соблюдение инструкции по ОТ для машинистов крана автомобильного;
	4
	1
	1
	1
	1,1
	4,4
	н

	
	Острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхностях грузозахватных приспособлений, тары, механизмов крана при контроле устойчивости, закрепления и правильности строповки грузов
	Н
	- применение СИЗ рук, тела, головы;

- периодический контроль за состоянием СГП, тары, транспортных средств;
	1,5
	1
	1
	1,5
	1,1
	2,48
	н

	Эксплуатация автомобильного крана вблизи ЛЭП
	Повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека при контакте стрелы автокрана с линией электропередачи
	А
	- разработка мер безопасности в организационно-технологической документации (ППР, технологическая карта, наряд-допуск) и контроль за их выполнением;

- соблюдение инструкции по ОТ для машинистов крана автомобильного;

- контроль защитного заземления автокрана;
	5
	1
	1
	0,5
	1
	2,5
	н

	Участие в ремонте и техническом обслуживании крана, устранение возникших во время работы на линии мелких эксплуатационных неисправностей, не требующих разборки механизмов, регулирование рабочих механизмов крана на заданный режим работы, участие в проведении технического освидетельствования крана
	Подвижные (вращающиеся, поворотные) части оборудования крана (при регулировке и производстве мелких ремонтных работ)
	Н
	- соблюдение инструкции по ОТ для машинистов крана;

- применение защитных ограждений подвижных частей крана;  

- ежедневный осмотр и периодический контроль исправного состояния оборудования крана;
	4
	1
	1
	1
	1,1
	4,4
	н

	
	Острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инструментов, оборудования, запчастей
	Н
	- применение СИЗ рук, тела, головы;

- периодический контроль за состоянием инструмента;
	1,5
	1
	1
	1,2
	1,1
	1,98
	н

	
	Выступающие предметы, части объектов при выполнении ремонтных  работ в стесненных условиях и при недостаточности освещения
	Н
	- применение СИЗ рук, тела, головы;

- использование дополнительного освещения;
	3
	1
	1
	1
	1,1
	3,3
	н

	
	Повышенная  температура поверхностей оборудования (двигателя) крана
	Н
	- применение СИЗ рук;

- соблюдение инструкции по ОТ для машинистов крана
	1
	1
	1
	1
	1,1
	1,1
	н

	
	Повышенное давление воздуха в воздухопроводах компрессорных установок (установок с пневмоприводом) при их разрыве в процессе подкачки шин при эксплуатации автомобильных кранов 
	А
	- контроль исправного состояния и периодические испытания воздухопроводов, компрессорных установок; 
	3
	1
	1
	1
	1,1
	3,3
	н

	
	Вылет стопорного кольца автомобильного колеса при его снятии, установке, накачке шин при эксплуатации автомобильных кранов
	А
	- соблюдение инструкции по ОТ для машинистов крана автомобильного;
	5
	1
	1
	1
	1,1
	5,5
	у

	
	Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли при техническом обслуживании (осмотре, ремонте)
	Н
	- соблюдение инструкции по ОТ для машинистов крана;

- контроль за техническим состоянием ограждений, бортов, поручней, ступеней и лестниц крана;
	5
	1
	1
	1,5
	1,1
	8,25
	у

	
	Самопроизвольное опускание подвижных частей конструкции крана (стрелы, кабины и т.д.) при техническом обслуживании (осмотре, ремонте) автомобильных кранов
	А
	- установка специальных упоров, предупреждающих самопроизвольное опускание подвижных частей конструкции автокрана;

- соблюдение инструкции по ОТ для машинистов крана автомобильного;
	5
	1
	1
	0,5
	1
	2,5
	н

	
	Открытые проемы осмотровых канав
	Н
	- применение сигнальных и защитных ограждений, настильных щитов, переходных мостиков;
	5
	1
	1
	1
	1,1
	5,5
	у

	
	Падение материалов, изделий, деталей, груза и других предметов с рабочей поверхности, из рук
	Н
	- соблюдение инструкции по ОТ для машинистов крана автомобильного;
	3
	1
	1
	 1,5
	1,1
	4,95
	н

	
	Подвижные части оборудования автомобиля (при производстве мелких ремонтных работ на автомобильных кранах)
	Н
	- применение защитных ограждений подвижных частей автомобиля;  

- ежедневный осмотр и периодический контроль исправного состояния оборудования;
	3
	1
	1
	1,5
	1,1
	4,95
	н

	Эксплуатация ручного слесарно-монтажного инструмента
	Острые и режущие кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инструмента
	Н
	- применение СИЗ рук, тела, головы;

- периодический контроль за состоянием инструмента;
	1,5
	1
	1
	1,2
	1,1
	1,98
	н

	
	Разлетающиеся частицы, осколки рабочих частей инструмента при работе с ручным инструментом ударного действия
	Н
	- применение защитных экранов и СИЗ защиты головы, лица, глаз и поверхностей тела (лицевые щитки, защитные очки, спецодежда);
	4
	1
	1
	1,2
	1,3
	6,2
	у

	Эксплуатация ручных подъемных механизмов (домкратов) при эксплуатации автомобильных кранов
	Разрушающиеся конструкции   домкратов, козелков при устранении неисправностей 
	А
	- периодический контроль исправного состояния грузоподъемных механизмов, козелков и инструмента;

- соблюдение инструкции по ОТ для машинистов крана;
	5
	1
	1
	1
	1,2
	6
	у

	Эксплуатация электрических бытовых приборов
	Повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека при эксплуатации электрических бытовых приборов
	А
	- контроль за исправным состоянием электроустановочных устройств (розеток, выключателей) и защитной изоляции сетевых кабелей;

- применение и контроль защитного заземления и/или зануления;
	5
	1
	1
	0,5
	1,1
	2,75
	н

	
	Повышенная температура воды, пара и рабочих поверхностей бытовых приборов (электрочайников и т.д.)
	Н
	- общие меры управления воздействием опасности;
	1,5
	1
	1
	1
	1,1
	1,65
	н

	Перемещение пешком по прилегающей  территории 


	Скользкая поверхность территории (ступеней) при неблагоприятных погодных условиях
	Н
	- личная осторожность;

- контроль за состоянием территории;
	4
	1
	1
	1
	1,1
	4,4
	н

	
	Неровная поверхность территории, выступающие на поверхности территории предметы
	Н
	- контроль за состоянием территории;

- личная осторожность;
	4
	1
	1
	1
	1,1
	4,4
	н

	
	Движущиеся по прилегающей территории транспортные средства
	А
	- личная осторожность;

- соблюдение правил дорожного движения; 

- соблюдение маршрутов и скорости движения транспортными средствами;

- применение звуковой сигнализации;
	5
	1
	1
	0,5
	1,1
	2,75
	н

	Деятельность работника в условиях возникновения и ликвидации аварийных ситуаций


	Воздействие открытого пламени при пожаре 
	А
	- соблюдение требований пожарной безопасности;

- применение первичных средств пожаротушения;

- отработка планов эвакуации при пожаре;
	5
	1
	1
	0,5
	1,1
	2,75
	н

	
	Воздействие токсичных веществ и газов (продуктов горения) при пожаре внутри помещений
	А
	- наличие средств оповещения и связи; 

- отработка планов эвакуации при пожаре;
	5
	1
	1
	0,5
	1,1
	2,75
	н

	
	Повышенная температура поверхностей оборудования, крана, инвентаря при пожаре
	А
	- применение СИЗ (поверхностей тела);
	4
	1
	1
	0,5
	1,1
	2,2
	н

	
	Повышенная скорость ветра, приводящая к перемещению, нарушению устойчивости башенного крана
	А
	- прекращение работ;

- применение противоугонного устройства;

- соблюдение требований инструкций по ОТ для машинистов крана;
	5
	1
	1
	1
	1,2
	6
	у

	
	Разрушающиеся рабочие органы и элементы конструкции крана при его эксплуатации (возникновение технической неисправности в процессе работы)
	А
	- проведение периодической диагностики испытаний, осмотров технического состояния крана;
	5
	1
	1
	0,5
	1
	2,5
	н

	
	Потеря  устойчивости и опрокидывание автомобильного, гусеничного крана  во время подъема или перемещения грузов
	А
	- контроль массы поднимаемого (перемещаемого) груза;

- соблюдение инструкции по ОТ для машинистов крана;
	5
	1
	1
	0,5
	1
	2,5
	н

	
	Разлетающиеся обломки рабочих частей разрушающегося стрелового крана, разрушающихся сооружений (при столкновении стрелы с элементами объектов)
	А
	- разработка мер безопасности в организационно-технологической документации (ППР, технологическая карта, наряд-допуск) и контроль за их выполнением;

- соблюдение инструкции по ОТ для машинистов крана;
	5
	1
	1
	0,5
	1
	2,5
	н

	
	Разрушающиеся конструкции   машин и механизмов при  авариях, связанных с дорожно-транспортными происшествиями при эксплуатации автомобильного крана
	А
	- общие меры управления воздействием опасности;
	5
	1
	1
	0,5
	1,2
	3
	н


В качестве общих мер управления воздействием опасности применяются: 

- обучение и повышение квалификации, стажировка, инструктаж, проверки знаний в области охраны труда;

- обеспечение медицинскими аптечками; 

- контроль сопротивления изоляции электрооборудования и заземляющих устройств;

- соблюдение инструкций по противопожарному режиму, о мерах пожарной безопасности; 

- проведение учебно-тренировочных занятий и противопожарных тревог, отработка планов эвакуации при аварийных ситуациях;

- применение противопожарных средств и инженерных коллективных средств противопожарной защиты работников от воздействия опасности;
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