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Количество опасных грузов, упакованных в ограниченных количествах, освобождаемых от действия настоящих Правил

	


  Код    
	
   Комбинированная тара <0>
 Максимальное количество нетто 
	  Внутренняя тара, помещенная  
      в лотки, обернутые       
   в термоусадочный материал   
или растягивающуюся пленку <0>

	
	 на внутреннюю 
     тару      
	на упаковку <1>
	 на внутреннюю 
     тару      
	на упаковку <1>

	   1     
	       2       
	       3       
	       4       
	       5       

	LQ0      
	        Освобождение от действия правил не применяется         
           согласно пункту 2 примечания к таблице А            

	LQ1      
	    120 мл     
	       -       
	    120 мл     
	       -       

	LQ2      
	      1 л      
	       -       
	      1 л      
	       -       

	LQ3 <2>
	    500 мл     
	      1 л      
	не разрешается 
	не разрешается 

	LQ4 <2>
	      3 л      
	       -       
	      1 л      
	       -       

	LQ5 <2>
	      5 л      
	без ограничений
	      1 л      
	       -       

	LQ6 <2>
	      5 л      
	       -       
	      1 л      
	       -       

	LQ7 <2>
	      5 л      
	       -       
	      5 л      
	       -       

	LQ8      
	     3 кг      
	       -       
	     500 г     
	       -       

	LQ9      
	     6 кг      
	       -       
	     3 кг      
	       -       

	LQ10     
	    500 мл     
	       -       
	    500 мл     
	       -       

	LQ11     
	     500 г     
	       -       
	     500 г     
	       -       

	LQ12     
	     1 кг      
	       -       
	     1 кг      
	       -       

	LQ13     
	      1 л      
	       -       
	      1 л      
	       -       

	LQ14     
	     25 мл     
	       -       
	     25 мл     
	       -       

	LQ15     
	     100 г     
	       -       
	     100 г     
	       -       

	LQ16     
	    125 мл     
	       -       
	    125 мл     
	       -       

	LQ17     
	    500 мл     
	      2 л      
	    100 мл     
	      2 л      

	LQ18     
	     1 кг      
	     4 кг      
	     500 г     
	     4 кг      

	LQ19     
	     5 кг      
	       -       
	     5 кг      
	       -       

	LQ20     
	зарезервировано
	зарезервировано
	зарезервировано
	зарезервировано

	LQ21     
	зарезервировано
	зарезервировано
	зарезервировано
	зарезервировано

	LQ22     
	      1 л      
	       -       
	    500 мл     
	       -       

	LQ23     
	     3 кг      
	       -       
	     1 кг      
	       -       

	LQ24     
	     6 кг      
	       -       
	     2 кг      
	       -       

	LQ25 <3>
	     1 кг      
	       -       
	     1 кг      
	       -       

	LQ26 <3>
	    500 мл     
	      2 л      
	    500 мл     
	      2 л      

	LQ27     
	     6 кг      
	       -       
	     6 кг      
	       -       

	LQ28     
	      3 л      
	       -       
	      3 л      
	       -       



--------------------------------
[bookmark: Par74]<0> Максимальная масса брутто комбинированной тары не должна превышать 30 кг, а для лотков, обернутых в термоусадочный материал или растягивающуюся пленку, она не должна превышать 20 кг.
Примечание. Предельное значение для комбинированной тары не применяется, когда назначен код "LQ5".

--------------------------------
[bookmark: Par78]<1> При соблюдении максимальных предельных значений, указанных в пункте 0 и индивидуальных предельных значений, указанных в таблице 1, опасные грузы могут упаковываться совместно с другими изделиями или веществами при условии, что в случае утечки они не вступят друг с другом в опасную реакцию.
[bookmark: Par79]<2> В случае однородных смесей класса 3, содержащих воду, указанные количества относятся только к веществу класса 3, содержащемуся в этих смесях.
[bookmark: Par80]<3> Когда вещества с N ООН 2315, 3151, 3152 и 3432 перевозятся в приборах, значения количества на внутреннюю тару в расчете на один прибор не должны превышаться. Прибор должен перевозиться в герметичной таре, и готовая упаковка должна соответствовать требованиям маркировки, изложенным в подпункте 4.3 пункта 4 примечания 2.
Для упаковывания прибора не должны использоваться лотки, обернутые в термоусадочный материал или растягивающуюся пленку.

<3> Примечание 3. Опасные грузы, упакованные в освобожденных количествах.
Освобожденные количества опасных грузов некоторых классов, кроме изделий, отвечающих положениям настоящей главы, не подпадают под действие каких-либо других положений ДОПОГ, за исключением:
a) требований главы 1.3 ДОПОГ, касающихся подготовки работников;
b) процедур классификации и критериев назначения группы упаковки, содержащихся в части 2 ДОПОГ;
c) требований к упаковке, содержащихся в пунктах 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 и 4.1.1.6 ДОПОГ.
Примечание. В случае радиоактивных материалов применяются требования, касающиеся радиоактивных материалов в освобожденных упаковках, предусмотренные в подразделе 1.7.1.5 ДОПОГ.

Опасные грузы, которые могут перевозиться в качестве освобожденных количеств в соответствии с положениями настоящей главы, обозначены в колонке 8 таблицы А следующим образом:

	

Код 
	 Максимальное количество нетто 
 на внутреннюю тару (в граммах 
  для твердых веществ и в мл   
    для жидкостей и газов)     
	  Максимальное количество нетто на  
наружную тару (в граммах для твердых
веществ и в мл для жидкостей и газов
  либо сумма граммов и мл в случае  
        смешанной упаковки)         

	 E0 
	        Не допускаются в качестве освобожденного количества         

	 E1 
	              30               
	                1000                

	 E2 
	              30               
	                500                 

	 E3 
	              30               
	                300                 

	 E4 
	               1               
	                500                 

	 E5 
	               1               
	                300                 
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