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ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов для проверки знаний по вопросам охраны труда 
работающих по профессиям
1. Общие вопросы для всех профессий

1. Кто допускается к работе по профессии?

2. Периодичность проверки знаний по вопросам охраны труда по профессии?

3. В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний по охране труда?

4. Права работающего согласно инструкции по охране труда.

5. Обязанности работающего согласно инструкции по охране труда.

6. Организация и содержание рабочего места. Требования к оборудованию и рабочему месту.
7. Медицинские осмотры, их цель и периодичность.
8. Ответственность за нарушения требований охраны труда и трудовой дисциплины.
9. В каких случаях работающий может быть отстранен от работы?

10. Общие сведения о технологическом процессе. Перечислить все опасные зоны оборудования.
11. Какие опасные и (или) вредные производственные факторы действуют на Вас во время выполнения работ.
12. Для чего проводится аттестация рабочих мест по условиям труда?

13. Виды предоставляемых компенсаций за вредные условия труда.
14. Бытовые помещения. Требования к их содержанию

15. Какими средствами индивидуальной защиты Вы обеспечиваетесь? Какие их защитные свойства и срок их носки?
16. С какой периодичностью необходимо осуществлять стирку спецодежды и чистку спецобуви?

17. Требования личной гигиены.
18. Какое сотрудничество и содействие нанимателю должен оказывать каждый работник организации?

19. В каких случаях работник имеет право отказаться от выполнения порученной работы? Как оформляется отказ от выполнения порученной работы?

20. Знаки безопасности, применяемые в вашем подразделении. Их обозначение и назначение.

21. Основные требования к безопасной эксплуатации бытовых электронагревательных приборов

22. Основные причины производственного травматизма

23. Какие травмы относятся к производственным?

24. Виды инструктажа по охране труда на рабочем месте и их периодичность.

25. Основные причины производственного травматизма по Вашей профессии.
26. Периодичность проверки знаний по охране труда по Вашей профессии.
27. Правила внутреннего трудового распорядка. Время начала и конца работы, перерыв на обед

28. Требования по охране труда перед началом работы согласно Вашей инструкции по охране труда.
29. Порядок подготовки рабочего места, проверки годности к эксплуатации и применению средств индивидуальной защиты.
30. Порядок проверки комплектности и исправности оборудования, приспособлений и инструмента перед началом работы.
31. Порядок приема рабочего места в случае сменной работы.
32. Требования по охране труда при выполнении работы согласно Вашей инструкции по охране труда.
33. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования технологического оборудования, приспособлений и инструмента.

34. Работы, проводимые по наряду-допуску. Порядок проведения работ по наряду-допуску.

35. Основные требования безопасности при эксплуатации транспортных средств, грузоподъемных машин, грузозахватных приспособлений и тары.
36. Требования к складированию материалов.
37. Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах.
38. Предельные нормы переноски тяжестей для мужчин (женщин).

39. Требования по охране труда по окончании работы согласно Вашей инструкции по охране труда.
40. Порядок безопасного отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры по окончании работы.
41. Порядок уборки рабочего места, отходов производства работ по окончании работы.
42. Перечислите основные аварийные ситуации, возникновение которых возможно при работе по Вашей профессии. Причины их возникновения.

43. Требования по охране труда в аварийных ситуациях согласно Вашей инструкции по охране труда.
44. Ваши действия при выявлении неисправности в оборудовании, инструменте, приспособлениях, а также при нарушениях технологического процесса.

45. Ваши действия в случае возникновении аварийной ситуации.

46. Ваши действия при возникновении пожара или загорания.
47. Ваши действия при несчастном случае.
48. Порядок вызова и оповещения аварийных служб и руководителя.

49. Освобождение пострадавшего от источника электрического тока.
50. Какими предметами следует пользоваться для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода, находящегося под напряжением до 1000В?

51. Что такое зона растекания тока (шаговое напряжение), правила выхода из зоны растекания тока?

52. Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям.
53. Понятие о защитных заземлении и занулении.
54. Классификация рабочих помещений по опасности поражения электротоком.
55. Основные меры предупреждения поражения электрическим током.
56. Минимальная величина тока, опасная для жизни человека.
57. Виды поражения электрическим током.
58. Требования, предъявляемые к устройству и эксплуатации ручного инструмента и переносного освещения.
59. Условия, повышающие опасность поражения электрическим током.
2. Эксплуатация электрифицированного инструмента
60. Требования к ручным светильникам.

61. Порядок осмотра и проверки ручного электрического инструмента.

62. Что запрещается при выполнении работ с применением электроинструмента?
63. В каких случаях электроинструмент должен быть отключен (отсоединен) от сети?
64. В каких случаях работа с применением электроинструмента должна быть немедленно прекращена?
3. Работы на высоте

65. Что такое работы на высоте?

66. Требования безопасности при организации рабочего места на высоте.
67. Средства индивидуальной защиты при работе на высоте: виды и порядок применения.
68. Порядок подхода к рабочему месту. Характер и безопасные методы выполнения предстоящей работы на высоте.
69. Меры по предупреждению падения с высоты, способы безопасного перехода с одного рабочего места на другое.
70. Требования к лестницам и стремянкам.

71. Периодичность испытания лестниц и предохранительных поясов.

72. Надписи и информация об испытаниях наносимые на лестницы и предохранительные пояса.

73. Основные причины падения работников с высоты.

74. Требования безопасности при перемещении лесов и подмостей на другое место.

75. Порядок действий и требования безопасности при монтаже (демонтаже) строительных лесов.
76. Действия работника перед пользованием предохранительным поясом (страховочной привязью). Регулировка страховочной привязи (предохранительного пояса).
77.  Требования к местам прикрепления страховочной привязи (предохранительного пояса) к конструкциям.
78.  Требования безопасности, предъявляемые к карабину предохранительного пояса.
79.  Применение страховочных канатов (анкерных линий) и требования, предъявляемые к ним.
80. Меры предосторожности, исключающие возможность падения с высоты материалов, инструмента и других предметов.
4. Погрузочно-разгрузочные работы

81. Требования безопасности при погрузке-разгрузке горючих жидкостей.
82. Правила штабелирования металлических труб.
83. Меры предосторожности при погрузке-разгрузке бочек.
84. Требования безопасности при очистке транспортных средств после разгрузки.
85. Меры безопасности при использовании грузовых тележек.
86. Меры безопасности при складировании и штабелировании грузов.
87. Причины возможных несчастных случаев при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.
88. Требования безопасности при разгрузке сыпучих материалов.
89. Требования безопасности при маневрировании автомобиля при установке его под загрузку (разгрузку).
90. Меры безопасности при работе с ящичными грузами.
91. Правила погрузки в автомобиль пылевидных и сыпучих материалов.
92. Применение приспособлений и устройств для безопасного перемещения грузов.
93. Условная знаковая сигнализация между работающим и водителем автомобиля.
94. Меры предосторожности при работе в кузове грузового автомобиля.
95. Требования безопасности при погрузке-разгрузке легковоспламеняющихся жидкостей.
96. Требования безопасности при погрузке грузов в автомобиль.
97. Правила подъема грузов вручную.
98. Нормы перемещения тяжестей вручную

99. Правила транспортировки баллонов со сжатыми газами.
100. Опасные и вредные производственные факторы, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на работающего при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.

101.  Меры безопасности при перемещении грузов вручную.
102.  Требования безопасности при перемещении кислот и щелочей вручную.
103.  Правила разгрузки длинномерных грузов с кузова автомобиля.
104. Требования безопасности при складировании и хранении баллонов со сжатыми газами

105. Меры безопасности при использовании простейших погрузочно-разгрузочных приспособлений и средств транспортировки: тачек, тележек, транспортеров и других подъемно-транспортных механизмов.
106. Безопасность труда при чистке и смазке обслуживаемых погрузочно-разгрузочных приспособлений и средств транспортировки

107. Общие требования к выбору площадок для складирования и штабелирования грузов.
108. Правила складирования и хранения пылящих, сыпучих материалов и мелкоштучных грузов.
109. Требования безопасности при обращении и хранении карбида кальция.

110. Правила штабелирования круглых (например, бочек) и длинномерных грузов.
111. Правила складирования строительных материалов (кирпича, блоков, перекрытий, плит, круглого леса, пиломатериалов, цемента и др.).
112. Требования безопасности при складировании металлоконструкций.

113. Правила укладки и крепления грузов в кузове автомобиля.

114.  Меры предосторожности при подъеме и спуске в кузов (из кузова) автомобиля.
115.  Меры безопасности при открывании и закрывании бортов транспортных средств.
5. Первая помощь пострадавшим
116. Порядок оказания первой помощи при переломе конечностей.

117. Порядок оказания первой помощи при тепловом ударе.

118. Порядок оказания первой помощи при обморожениях.

119. Порядок оказания первой помощи при отравлениях газами.

120. Первая помощь при кровотечениях.
121. Максимальное время, на которое может быть наложен жгут при наружном кровотечении.

122. Порядок оказания первой помощи пострадавшему при термических ожогах.

123. Первоочередное действие оказывающего помощь, при освобождении пострадавшего от электрического тока.

124. Действие электрического тока на организм. Первая помощь при поражении электрическим током.

125. Порядок проведения непрямого массажа сердца.

126. В каких случаях необходимо проведение искусственного дыхания.
6. Пожарная безопасность

127. Общие требования по обеспечению противопожарного режима

128. Обязанности работающего для обеспечения пожарной безопасности.

129. Основные возможные причины возникновения пожаров в вашем структурном подразделении.

130. Что относится к первичным средствам пожаротушения?

131. Перечислите первичные средства пожаротушения в вашем структурном подразделении.

132. Первичные средства пожаротушения. Правила пользования углекислотными и порошковыми огнетушителями.

133. Основные требования пожарной безопасности при проведении огневых работ.
7. Дополнительные вопросы: 

7.1. Дополнительные вопросы для электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей-электромонтажников
134. Какие части электроустановок подлежат заземлению.
135. Какие электроустановки считаются действующими.
136. Правила работы в электроустановках напряжением до 1000 В без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них.
137. В каких случаях не требуется заземления электроустановок.
138. Как подразделяются электроустановки по условиям электробезопасности.
139. Какие защитные средства называются основными и что к ним относится.
140. Требования безопасности при работе с электроинструментом.
141. Порядок установки и снятия предохранителей.
142. Какой род тока и почему является более опасным для человека.
143. Обязанности дежурного персонала.
144. На какое расстояние запрещается приближаться к месту замыкания в электроустановке.
145. Какая работа считается работой при полном снятии напряжения.
146. Что относится к дополнительным защитным средствам при работе в электроустановках.
147. Порядок допуска к работе электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
148. Правила обслуживания и ремонта электроустановок без снятия напряжения.
149. Что такое защитное заземление? В каких случаях применяется?
150. Общие требования к безопасному производству работ в электроустановках.
151. Причины возникновения пожаров от электроустановок.

152. Сроки поверки и испытаний защитных средств.
153. Что не подлежит заземлению в электроустановках.
154. Порядок ликвидации аварии в электроустановках.
155. Шаговое напряжение.
156. Правила осмотра электроустановок напряжением до 1000В.
157. Какие работы в электроустановках должны выполняться по нарядам (распоряжениям).
158. В каких случаях немедленно (аварийно) отключается электродвигатель от сети.
159. Плакаты и знаки безопасности при работе в электроустановках.

160. Какие работы в электроустановках допускается осуществлять под нагрузкой.
161. Технические мероприятия при работе в электроустановках.

162. Что называется защитным занулением? В каких случаях применяется?
163. Порядок производства отключений в электроустановках напряжением до 1000В.
164. Кто имеет право выдачи наряда-допуска для работы в электроустановке.
165. Порядок проверки отсутствия напряжения в электроустановке напряжением свыше 1000В.
166. Работа на высоте при обслуживании электроустановок и требования к безопасному ее выполнению.
167. На какие категории разделяются работы в действующих электроустановках?
168. Что относится к средствам индивидуальной защиты, применяемым при работе в электроустановках?
169. Какие работы необходимо выполнять при полном снятии напряжения?
170. Что такое перегрузка в электрических цепях?
171. Требования, предъявляемые к устройству временных сетей электроснабжения на строительных объектах.
172. Устройство магнитного пускателя.
173. Что называется электропроводкой.
174. Выполнение аварийных работ в электроустановках.
175. Аппараты защиты в электроустановках.
176. Что называется электрической цепью?
177. Статическое электричество и методы защиты от него.
178. Устройство электродвигателя.
179. Молниезащита зданий и сооружений.
180. Короткое замыкание.
181. Ответственность за нарушение требований охраны труда.
7.2. Дополнительные вопросы для электрогазосварщиков, электросварщиков ручной сварки
182. Права и обязанности электрогазосварщика (электросварщиков ручной сварки).

183. Заземление и зануление.

184. Требования к местам проведения сварочных работ.

185. Сварка емкостей, в которых находились легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

186. Где запрещается проводить огневые работы с применением сжиженных газов.

187. Порядок допуска к работе электрогазосварщика (электросварщиков ручной сварки).

188. Перечислите средства индивидуальной защиты электрогазосварщика (электросварщиков ручной сварки).

189. Проведение сварочных работ в емкостях и колодцах.

190. Какое освещение применяется при сварочных работах внутри емкостей.

191. Проведение сварочных работ на временных местах.

192. Правила вскрытия барабанов с карбидом кальция.

193. Правила соединения сварочных проводов.

194. Требования, предъявляемые к кислородным баллонам.

195. Присоединение сварочных проводов к электродному держателю.

196. Что не допускается при работе с ацетиленовым газовым генератором?
197. Что не допускается при проведении электросварочных работ?
198. Правила отогрева замерзших трубопроводов и генераторов.

199. Правила проведения сварочных работ на автомобиле.

200. Шаговое напряжение.

201. Требования, предъявляемые к кислородным шлангам.

202. Сварочные работы на высоте.

203. Что необходимо проверить перед началом работы с ацетиленовым генератором.

204. Периодичность испытаний и ТО газовых редукторов, резаков и горелок

7.3. Дополнительные вопросы для операторов котельных
205. Причины и возможные последствия аварийной ситуации «Упуск воды в барабане котла». Действия оператора в аварийной ситуации.

206. Права и обязанности оператора котельной.

207. Причины и возможные последствия аварийной ситуации «Превышение допустимого уровня воды в барабане котла». Действия оператора в аварийной ситуации.

208. Порядок допуска оператора к самостоятельному обслуживанию котлов.

209. Причины и возможные последствия аварийной ситуации «Повышение давления в котле». Действия оператора в аварийной ситуации.

210. Что обязан знать оператор котельной?
211. Причины и возможные последствия аварийной ситуации «Вспенивание котловой воды». Действия оператора в аварийной ситуации.

212. Действия оператора при возникновении пожара (возгорания) в котельной.

213. Причины и возможные последствия аварийной ситуации «Внезапное прекращение горения и взрывы газа в камерах сгорания и газоходах газифицированного котла». 
214. Обязанности оператора при подготовке котла к растопке.

215. Причины и возможные последствия аварийной ситуации «Неисправность водоуказательных приборов». Действия оператора в аварийной ситуации.

216. Требования безопасности по розжигу газовых горелок при растопке котла.

217. Причины и возможные последствия аварийной ситуации «Неисправны предохранительные клапаны». Действия оператора в аварийной ситуации.

218. Требования безопасности перед включением котла в работу.

219. Причины и возможные последствия аварийной ситуации «Предохранительный клапан не срабатывает». Действия оператора в аварийной ситуации.

220. Требования безопасности по соблюдению режима работы котла.

221. Причины и возможные последствия аварийной ситуации «Неисправность пружинного манометра». Действия оператора в аварийной ситуации.

222. Требования безопасности при обслуживании газовых топок.

223. Причины и возможные последствия аварийной ситуации «Неисправности в работе центробежного насоса». Действия оператора в аварийной ситуации.

224. Порядок и цель периодической продувки котла.

225. Причины и возможные последствия аварийной ситуации «Загазованность и взрыв газовоздушной смеси в помещении котельной». Действия оператора в аварийной ситуации.

226. Требования безопасности при запуске и остановке центробежного насоса.

227. Причины и возможные последствия аварийной ситуации «Неисправности в работе тягодутьевых установок». Действия оператора в аварийной ситуации.

228. Требования безопасности при подготовке к пуску, пуске и остановке дымососа (дутьевого вентилятора).

229. Причины и возможные последствия аварийной ситуации «Загорание сажи». Действия оператора в аварийной ситуации.

230. Требования безопасности при кратковременной остановке работы котла.

231. Требования безопасности при работе с электрическими приборами и оборудованием на котельной.

232. Причины и возможные последствия аварийной ситуации «Пожар в помещении котельной». Действия оператора в аварийной ситуации.

233. Требования безопасности при продолжительной остановке работы котла.

234. Меры пожарной безопасности при эксплуатации котельных установок.

235. Действия оператора в случае повреждения (замыкании) электрооборудования.

236. Причины и возможные последствия аварийной ситуации «Неполадки в работе ГРУ при падении давления на вводе газопровода в котельную». Действия оператора в аварийной ситуации.

237. Требования безопасности при аварийной остановке работы котла.

238. Причины и возможные последствия аварийной ситуации «Неожиданное прекращение подачи электроэнергии на котельную». Действия оператора в аварийной ситуации.

239. В каких случаях оператор обязан немедленно остановить и отключить котел.

240. Причины и возможные последствия аварийной ситуации «Неустойчивая работа горелок, отрыв (проскок) факела горения от горелок». Действия оператора в аварийной ситуации.

241. Обязанности оператора при приемке и сдаче смены.

242. Действия оператора котельной при тушении пожара в электроустановке.

7.4. Дополнительные вопросы для водителей автомобиля

243. Кто допускается к управлению автомобилем?
244. Обязанности водителя.

245. Что запрещается водителю?
246. Какие документы водитель обязан иметь при себе и передавать работникам ГАИ для проверки?
247. Исправность каких систем, агрегатов, приборов, узлов и деталей автомобиля необходимо проверить перед началом работ?
248. Чем должен быть укомплектован автомобиль, прицеп (полуприцеп)?
249. Порядок пуска двигателя автомобиля пусковой рукояткой.

250. Какие необходимо принять меры для исключения самопроизвольного движения автомобиля и использования его другими лицами?
251. Порядок посадки, перевозки, высадки пассажиров в автомобиле.

252. Порядок производства сцепки (расцепки) автомобиля и прицепа (полуприцепа).

253. Порядок прохождения предрейсового осмотра водителя автомобиля.

254. Что запрещается в целях предотвращения возникновения пожара в автомобиле?
255. Порядок заправки автомобиля. Что запрещается на заправочном пункте?
256. Меры безопасности перед началом работ по ремонту автомобиля в пункте технического обслуживания и ремонта и на осмотровой канаве (эстакаде).

257. Меры безопасности при подъеме (вывешивании) автомобиля (прицепа, полуприцепа) подъемными механизмами (домкратами, талями и т.п.).

258. Порядок накачки шин сжатым воздухом.

259. Действия водителя автомобиля после прибытия с линии.

260. Действия водителя при возникновении в пути неисправностей автомобиля, при которых запрещается (не запрещается) участие в дорожном движении.

261. Действия водителя при возникновении пожара на автомобиле, в зоне стоянки автомобилей или территории предприятия.

262. Обязанности водителя, являющегося участником ДТП.

263. Что запрещается водителю, являющемуся участником ДТП?
7.5. Дополнительные вопросы для водителей погрузчика

264. Объем заправочных емкостей погрузчика.

265. Подготовка погрузчика к работе.

266. На каком расстоянии высота укладки груза на вилах погрузчика должна обеспечивать обзорность водителей на открытых площадках и складах?
267. Требования по охране труда при работе на погрузчике.

268. Техническое обслуживание гидросистемы погрузчика.

269. Устройство и назначение заднего моста погрузчика.

270. Какие масла применяются зимой, а какие летом.

271. Из чего состоит электрооборудование погрузчика.

272. В каких случаях необходима подача погрузчиком звукового сигнала.

273. Периодичность смазки погрузчика.

274. Обязанности водителя погрузчика перед началом работы.

275. Гидравлическая схема погрузчика.

276. Назначение и техническая характеристика применяемого погрузчика.

277. Допускается ли использовать дополнительный противовес для увеличения грузоподъемности погрузчика?
278. Требования безопасности при работе с навесным оборудованием.

279. Способы и меры безопасности при перемещении погрузчиком крупногабаритных и длинномерных грузов.

280. Объем работ при ежедневном техническом обслуживании погрузчика.

281. В каких случаях движение погрузчика должно осуществляться с включенными фарами?
282. Какие сведения должны быть нанесены на погрузчике.

283. Из чего состоит силовая установка погрузчика.

284. Назначение устройство и принцип работы тормозов.

285. Техническая характеристика погрузчика.

286. Неисправности, при которых запрещена работа погрузчика.
287. Виды ремонта и периодичность его проведения.

288. Что запрещается водителю погрузчика при проведении работ.

289. Обязанности водителя малогабаритного дизельного погрузчика.

290. Меры безопасности при проведении технического обслуживания.

291. Назначение устройство и принцип работы тормозов.

292. Объем работ, выполняемых при сезонном обслуживании.

293. Устройство и назначение переднего моста малогабаритного дизельного погрузчика.

294. Приборы безопасности находящиеся на ковшовом погрузчике.

295. Устройство и принцип работы рулевого управления ковшового погрузчика.

296. Управление передачами и реверсом на ковшовом погрузчике.

297. Устройство кабины погрузчика.

298. Каким должно быть расстояние от габаритов погрузчика до оборудования, колонн, стен при проезде возле них?
299. Требования к местам проведения погрузочно-разгрузочных работ с применением погрузчиков

7.6. Дополнительные вопросы для слесаря аварийно-восстановительных работ
300. Порядок работы в колодцах, емкостях, внутри подземных сооружений 

301. Требования, предъявляемые к страховочным привязям и веревкам.

302. Сигнализация, применяемая для связи наблюдающего и работающего в подземном сооружении.

303. Средства индивидуальной и коллективной защиты.

304. Какие работы проводятся по наряду-допуску?
305. Требования безопасности при ремонте трубопроводов.

306. Место расположения слесаря аварийно-восстановительных работ при открывании люков колодцев, подземных сооружений.

307. Требования безопасности при прокладке траншей в слабом или влажном грунте.

308. Какую защиту должны иметь трубопроводы.

309. Требования безопасности при ликвидации разрыва трубопровода с обводнением грунта и растеканием горячей воды.

310. Действия слесаря аварийно-восстановительных работ в случае повреждения (замыкании) электрооборудования.

311. Требования безопасности по окончании работ в подземном сооружении.

312. Требования к крюкам для открывания люков.

313. Требования безопасности при работе в шланговом противогазе.

314. При каком уровне воды (над уровнем пола), температуре воды, воздуха запрещается работа в подземном сооружении.

315. Оказание доврачебной помощи при отравлении газами (угарным, природным, парами бензина и т. п.)

7.7. Дополнительные вопросы для плотника, плотника-бетонщика
316. Основные причины производственного травматизма при выполнении плотницких работ.

317. Меры безопасности при продольном пилении доски или бруска. Порядок расположения и закрепления доски на верстаке. Меры предосторожности при начале пиления.

318. Обеспечение безопасности при поперечном распиливании досок, брусков. Меры безопасности при пилении.

319. Наиболее распространенные причины несчастных случаев при пилении.

320. Меры предосторожности при работе ударным инструментом. Правила пользования стамеской.

321. Правила безопасности при сверлении отверстий с помощью коловорота.

322. Меры безопасности при работе напильниками, рашпилями и другими подобными инструментами.

323. Требования безопасности при работе топором. Правильная поза плотника при работе топором.

324. Безопасность работы с электрифицированным инструментом. Меры безопасности при работе электрорубанком.

325. Требования безопасности при использовании монтажного поршневого пистолета. Безопасное расположение пистолета относительно тела плотника. Правильное расположение пистолета относительно поверхности конструкции.

326. Меры безопасности при работе на станке для заточки инструмента. Опасность трещин в абразивном круге.

327. Подготовка ручного инструмента (ручной пилы, ножовки, рубанка, точила, стамески, дрели и т.п.) к работе. Разводка и заточка ручных пил при подготовке их к работе. 

328. Безопасные приемы фугования. Использование специальной деревянной колодки с трехгранным напильником.

329. Меры безопасности при разводке зубьев пилы. Правила отгибания верхней части зубьев пилы. Равномерность разводки зубьев пилы для предупреждения ранения рук.

330. Требования безопасности при заточке зубьев пилы. Углы заточки. Последовательность заточки зубьев.

331. Меры предосторожности при заточке ножей рубанков, фуганков на абразивном круге. Равномерность прижатия затачиваемого ножа к поверхности вращающегося абразивного круга. Защита глаз от отлетающих искр и твердых частиц с помощью специальных очков.

332. Правила заточки режущего инструмента на мелкозернистых точильных брусках. 

333. Порядок наладки рубанка, фуганка. Регулирование величины выпуска лезвия.

334. Требования, предъявляемые к ручному инструменту (ручным пилам, ножовкам, рубанкам, стамескам, сверлам и др.).

335. Требования к устройству ручек и наличию металлических колец. Требования к рукояткам топоров. 

336. Требования к безопасному устройству конструкции молотков (к рукояткам, бойкам, клиньям).

7.8. Дополнительные вопросы для бетонщика, плотника-бетонщика
337. Требования безопасности при приготовлении бетонных и растворных смесей с использованием бетоносмесительных агрегатов с электроприводом.
338. Требования безопасности при укладке и уплотнении бетонных смесей.
339. Требования безопасности при устройстве и разборке опалубки.
340. Требования безопасности при установке арматурных каркасов.
341. Требования безопасности при электропрогреве бетона.
342. Требования безопасности при использовании бетонной смеси, содержащей химические добавки.

343. Требования безопасности при работе с ручным электровибратором.
344. Требования безопасности при работе с виброплитой.
345. Требования безопасности при работе с отбойным молотком.
7.9. Дополнительные вопросы для арматурщика

346. Требования безопасности при работе на правильном (гибочном) станке.
347. Требования безопасности при резке арматурной стали на станке с механическим приводом.
348. Требования безопасности при монтаже и сборке арматурных каркасов фундаментных конструкций в котлованах.
349. Требования безопасности при натяжении арматурной стали механическим способом.
350. Требования безопасности при выполнении работ совместно с электрогазосварщиком.
351. Требования безопасности при гнутье арматурной стали на ручном станке.
352. Требования безопасности при погрузке, разгрузке и складировании арматурной стали.

353. Требования безопасности при работе на гильотинных ножницах.
7.10. Дополнительные вопросы для работающих по смежной профессии стропальщика
354. Какие грузы относятся к штучным грузам.

355. Узлы и петли, применяемые для обвязки грузов.

356. Требования безопасности при погрузке на автомобиль.

357. Насыпные грузы. Приспособления для их транспортировки.

358. Требования безопасности при транспортировке грузов.

359. Какими съемными грузозахватными приспособлениями запрещается пользоваться стропальщику во время работы.
360. Как подаются сигналы "поднять стрелу", "стоп", "поднять груз и крюк".

361. Требования к обучению и аттестации персонала, обслуживающего грузоподъемные механизмы.

362. Определение веса неизвестного груза.
363. Требования безопасности при погрузке сыпучих грузов.
364. Виды сигнализации, применяемые при работе кранов.
365. Требования, предъявляемые к освещённости погрузочно-разгрузочных площадок.
366. Съёмные грузозахватные приспособления, их назначение, требования, предъявляемые к ним.
367. Требования безопасности при транспортировке грузов кранами.
368. Как подаются сигналы при работе со стреловыми автомобильными кранами. 

369. Выбор необходимых грузозахватных приспособлений, в зависимости от веса и формы грузов.

370. Устройство стальных канатов.

371. Требования безопасности при транспортировке грузов в таре.

372. Обязанности стропальщика при выполнении работы.

373. Требования безопасности при подъеме и транспортировке грузов.

374. Правила пожарной безопасности при перегрузке горюче-смазочных материалов.

375. Нормы браковки съемных грузозахватных приспособлений.

376. Как подается сигнал "поднять груз", "поднять крюк", "стоп".

377. Сроки осмотра съемных грузозахватных приспособлений, правила их хранения.

378. Нормы браковки крюков.
379. Подъём груза двумя кранами. Требования к такому подъёму.

380. Кто может подавать сигналы "стоп".

381. Какие грузы запрещается поднимать кранами.

382. Правила складирования штучных штабелируемых грузов.

383. На какой минимальной высоте над оборудованием разрешается транспортировка груза. 

384. Чем должен руководствоваться стропальщик в своей работе.

385. Срок повторной проверки знаний стропальщиков.

386. Сроки технического освидетельствования крана.

387. Чем должен предохраняться канат от острых углов груза.

388. Правила хранения съёмных грузозахватных приспособлений.

389. Кто должен проверить съёмные грузозахватные приспособления перед началом работы.

390. Выбор и подборка места для укладки грузов.
391. В каких случаях запрещается подъём грузов краном.

392. Как производится подъём мелких, штучных грузов.

393. Что должен сделать стропальщик при вынужденной остановке крана с подвешенным грузом.

394. Правила укладки и расстроповки грузов.

395. Требования, предъявляемые к таре.

396. Складирование железобетонных изделий.

397. Требования безопасности при работе с длинномерными грузами.

398. Какие данные указываются на бирках строп.

399. Какой груз считается длинномерным.

400. В каких случаях назначается сигнальщик. Из числа каких рабочих.

401. Габариты складирования грузов.

402. Какой груз считается тяжеловесным.

403. Разрешено ли стропальщику включать и отключать рубильник.

404. Строповка грузов не указанных в схеме стрповки.

7.11. Дополнительные вопросы для машиниста крана автомобильного

405. Основные типы крюков.

406. Как производится установка стрелового крана автомобильного.

407. Для чего служит звуковой сигнал на кране.

408. При каком количестве стропальщиков назначается старший.

409. Как подать команду «Осторожно».

410. Классификация кранов по конструкции.

411. Допускаемый предел приближения стрелового крана к зданиям.

412. Для чего служит наряд-допуск.

413. Конструкция стальных канатов.

414. Порядок хранения грузозахватных и чалочных приспособлений на площадке.

415. Кто может быть крановщиком.

416. Обязанности крановщика перед началом работы.

417. Как подать команду «Поднять стрелу».

418. Классификация кранов по типам.

419. Для какой цели служит указатель вылета стрелы крана.

420. Сколько экземпляров наряда-допуска выписывается при работе вблизи ЛЭП.

421. Какой смазкой смазываются и чем промываются троса.

422. Как подать команду «Поднять груз».

423. Классификация кранов по приводу.

424. Требования к площадке для установки стрелового крана.

425. Устройство стального каната крестовой свивки.

426. Где учитываются грузозахватные приспособления на участке.

427. Требования безопасности при работе с железобетоном.

428. Что называется электрическим током.

429. Габариты складирования грузов.

430. Из какого материала изготавливаются канаты грузоподъемных кранов.

431. Браковка канатов и грузовых крюков.

432. В какие сроки проводится проверка знаний лиц, обслуживающих краны.
433. Когда проводится внеочередная проверка знаний.

434. Когда и кем выдается наряд-допуск и что в нем указывается.

435. Характеристика стрелового автомобильного крана.

436. Цель полного технического освидетельствования кранов. Порядок его проведения.

437. Какие необходимо иметь на кране первичные средства пожаротушения.

438. В какие сроки проводится статическое и динамическое испытания, цель их проведения.

439. Работа кранов вблизи линий электропередач.

440. Какой нагрузкой и когда испытываются грузозахватные приспособления.

441. Какой ток опасен для жизни человека.

442. Какой свивки бывают канаты.

443. Для чего служат зубчатые передачи.

444. Что называется грузоподъемностью крана.

445. Что такое указатель вылета стрелы.

446. Какие материалы являются проводниками электрического тока.

447. Какие грузы запрещается поднимать.

448. Способы крепления каната к барабану.

449. Из каких частей состоит грузоподъемный механизм крана.

450. Приборы безопасности, устанавливаемые на кране.

451. Для чего служит редуктор и контроллеры на кранах.

452. Из каких частей состоит механизм подъема груза.

453. Нормы браковки стальных канатов.

454. В какие сроки и кто проводит периодический осмотр кранов.

455. Как подразделяется переменное напряжение в зависимости от числа фаз.

456. Какие условия необходимо выполнять при перемещении грузов над встречающимися на пути его следования предметами.

457. Звуковая сигнализация при перемещении грузов кранами.

458. Коэффициент запаса торможения.

459. В каких случаях производится внеочередное техническое освидетельствование крана.

460. Величина сопротивления заземления подкранового пути и сопротивление изоляции.  Когда проводится их проверка.

461. В каких случаях машинист крана не должен приступать к работе.

462. Для чего применяется динамическое торможение.

463. Защитные средства и сроки их проверки.

464. Порядок подъема груза, близкого по весу к грузоподъемности крана.

465. Виды тормозов грузоподъемных машин.

466. Что подлежит заземлению.

467. Какие грузоподъемные машины подлежат регистрации в органах Госпромнадзора

468. Какие электродвигатели устанавливаются на кране.

469. От чего зависит число оборотов электродвигателя.

470. Что запрещается крановщику во время работы крана.

471. Регулировка тормозов. Допустимый износ накладок.

472. Чем должны быть снабжены крюки грузоподъемных кранов.

473. Из каких материалов изготавливаются заземляющие проводники.

474. В какие сроки и кем проводится проверка съемных грузозахватных приспособлений.

475. Какой тормоз называется нормально закрытым (замкнутым).

476. Способы крепления каната к барабану.

477. Из каких частей состоит колодочный тормоз.

478. Коэффициент запаса прочности канатов.

479. Какие грузы запрещается поднимать краном.

480. Их каких частей состоит заземляющее устройство.

481. Куда заносятся результаты периодического осмотра крана.

482. В каких случаях запрещается работа грузоподъемного крана.

483. Что такое коэффициент запаса прочности каната.

484. Порядок выгрузки леса и пиломатериалов.

485. Чьи команды и в каких случаях должен выполнять машинист крана.

486. Из каких частей состоит автомобильный  кран.

487. Какие приборы безопасности устанавливаются на кране.

488. Разрешение на пуск в работу грузоподъемных машин.

489. В каких случаях грузоподъемные машины подлежат перерегистрации.

490. Что такое паспорт крана.

7.12. Дополнительные вопросы для машиниста крана (крановщика)

491. Классификация кранов по типам.
492. Типы грузозахватных приспособлений, область их применения, требования к ним.
493. Простейшие грузозахватные приспособления.

494. Понятие о трехфазном токе.
495. Основные механизмы крана.

496. Основные типы крюков и их назначение.

497. Порядок складирования грузов на площадке.

498. Через какой промежуток времени проводится техническое освидетельствование крана.

499. Назначение полиспаста.

500. Порядок складирования железобетонных конструкций на площадке.

501. Принцип действия электрической схемы башенного крана.

502. Обязанности крановщика при подъеме груза.

503. Меры безопасности при опускании груза.

504. Как проводится динамическое испытание крана.

505. Что входит в состав работ при ежедневном техническом обслуживании крана.

506. Требования безопасности при работе в ночное время.

507. Назначение, устройство и принцип работы механизма подъема груза.

508. Обслуживание зубчатых, цепных, ременных и карданных передач.
509. Через какое время должно проводиться испытание диэлектрических перчаток и ковриков.

510. Какие сигналы безопасности находятся на кране.

511. Для чего предназначен аварийный выключатель на кране.

512. Как проводится статическое испытание крана.

513. Меры безопасности при работе с электрооборудованием крана.

514. Приборы безопасности находящиеся на башенном кране.

515. Из каких механизмов состоит башенный кран.

516. Противоугонное устройство. Назначение и принцип работы
517. Что такое полиспаст и для чего он применяется.

518. Как регулируются тормоза.

519. Габариты складирования грузов.

520. Порядок складирования длинномерных грузов.

521. Что такое зануление.

522. Какие записи делаются в вахтенном журнале.

523. Сигнализация применяемая при перемещении грузов кранами.

524. Что такое паспорт крана.

525. Основные неисправности, возникающие при эксплуатации зубчатых, цепных и ременных передач.

526. Какие приборы и устройства безопасности находятся на кране.

527. В каких случаях и через какой период проводится проверка знаний у машинистов крана.

528. Нормы браковки съемных грузозахватных приспособлений.

529. В каких случаях при работе крана должен назначаться сигнальщик.

530. Какими защитными средствами должен быть укомплектован башенный кран.

531. В каких случаях машинист крана обязан подавать предупредительные сигналы.

532. Требования безопасности при подъеме мелких штучных грузов.

533. Как подать команду «Осторожно» при работе с кранами.

534. На какую высоту должен быть поднят груз при его перемещении над встречающимися предметами.

535. Разрешается ли машинисту работать на кране, если истек срок освидетельствования крана.

536. Знаковая сигнализация применяемая на башенном кране.

537. Какие документы и у кого должен проверить машинист крана перед началом работы.

538. Как определить вес перегружаемого груза без наличия документов.

539. Как поднять груз, который примерз к площадке.

540. Браковка канатов и грузовых крюков.

541. Когда и кем выдается наряд-допуск и что в нем указывается.

542. Цель полного технического освидетельствования кранов. Порядок его проведения.

543. Какие необходимо иметь на кране первичные средства пожаротушения.

544. Электрозащитные средства. Сроки их испытаний.

545. В какие сроки проводится статическое и динамическое испытания, цель их проведения.

546. Работа кранов вблизи линий электропередач.

547. Какой нагрузкой и когда испытываются грузозахватные приспособления.

548. Какие муфты применяются на грузоподъемных кранах.

549. Какой свивки бывают канаты.

550. Для чего служат зубчатые передачи.

551. Что называется грузоподъемностью крана.

552. Какие электрические двигатели устанавливаются на кранах.

553. В какие сроки и кто проводит периодический осмотр кранов.

554. Какие условия необходимо выполнять при перемещении грузов над встречающимися на пути его следования предметами.

555. В каких случаях производится внеочередное техническое освидетельствование крана.

556. Величина сопротивления заземления подкранового пути и сопротивление изоляции. Когда проводится их проверка.

557. В каких случаях машинист крана не должен приступать к работе.

558. Для чего применяется динамическое торможение.

559. Порядок подъема груза, близкого по весу к грузоподъемности крана.

560. Меры предосторожности при переходе подкранового пути.

561. Для чего служит рубильник.

562. Какие грузоподъемные машины подлежат регистрации в органах Госпромнадзора
563. Регулировка тормозов. Допустимый износ накладок.

564. Чем должны быть снабжены крюки грузоподъемных кранов.

565. Для чего служит реле максимального тока.

566. В какие сроки и кем проводится проверка съемных грузозахватных приспособлений

567. Какие грузы запрещается поднимать краном.

568. Куда заносятся результаты периодического осмотра крана.

569. В каких случаях запрещается работа грузоподъемного крана.

570. Чьи команды и в каких случаях должен выполнять машинист крана.

571. Разрешение на пуск в работу грузоподъемных машин.

572. Как следует выполнять заземление подкрановых путей.

573. На что нужно обращать внимание при эксплуатации тормозов. Регулировка тормозов. 

574. В каких случаях грузоподъемные машины подлежат перерегистрации.
575. Типы грузозахватных приспособлений, область их применения, требования к ним.
7.13. Дополнительные вопросы для монтажника строительных конструкций

576. Требования безопасности, предъявляемые к технологической оснастке и инструменту. Порядок проверки их исправности.

577. Требования безопасности, предъявляемые к системам доступа и прохода на рабочее место (лестницам, трапам, мостикам).
578. Требования, предъявляемые к навесным монтажным площадкам.

579. Требования безопасности, предъявляемые к ручному слесарному инструменту.
580. Требования безопасности, предъявляемые к ручным инструментам ударного действия.

581. Правила безопасности при работе инструментом. Предупреждение травматизма при использовании ручного слесарного инструмента.
582. Требования безопасности при заточке ручного инструмента.

583. Правила безопасного использования ручного электроинструмента. Неисправности, не позволяющие применять ручной электроинструмент.
584. Требования электробезопасности при работе ручным электроинструментом.
585. Действия монтажника перед началом работы. Существующие ограничения для начала работы.
586. Нарушения требований безопасности, при которых монтажник не должен приступать к выполнению монтажных работ.

587. Меры безопасности при подготовке к монтажным работам. Требования к организации рабочего места и подходам к месту работы. Осмотр элементов строительных конструкций, предназначенных для монтажа.

588. Меры предосторожности при расположении инструмента на рабочем месте.
589. Действия монтажника перед установкой конструкции в проектное положение.

590. Требования безопасности при строповке конструкций.
591. Правила обмена условными сигналами между крановщиком и стропальщиком.

592. Особенности применения оттяжек пенькового или капронового каната при монтаже конструкций.
593. Меры безопасности при подъеме-подаче и наведении монтируемой конструкции на место установки.

594. Обязанности монтажника при установке элементов строительных конструкций в проектное положение или снятии конструкций, узлов, деталей.
595. Требования безопасности при окончательном совмещении разбивочных и геометрических осей.
596. Меры безопасности при установке конструкции в проектное положение и закреплении.
597. Требования к обеспечению устойчивости и неподвижности смонтированной конструкции при воздействии монтажных и ветровых нагрузок.
598. Требования безопасности при расстроповке элементов конструкций, установленных в проектное положение.

599. Требования безопасности при пробивке борозд, отверстий и проемов в каменных и бетонных конструкциях.

600. Допустимые нормы перемещения грузов вручную.

601. Определение понятиям «Работы на высоте».

602. Приспособления, применяемые для работы монтажников на высоте.

603. Правила пользования страховочными привязями и анкерными линиями.

604. Меры безопасности при использовании лестниц и стремянок.

605. Правила ограждения опасной зоны при работе на высоте.
7.14. Дополнительные вопросы для каменщика

606. Условия труда каменщика. Характерные причины несчастных случаев и заболеваний среди каменщиков.

607. Меры предосторожности при работе с цементом, песком, водой. Свойства растворов.

608. Обеспечение безопасности при приготовлении раствора вручную. Требования безопасности при использовании растворомешалки.

609. Требования к рабочим, допускаемым к производству каменных работ, и порядок их допуска.

610. Требования безопасности при кладке стен. Профилактика травматизма при падении с высоты, недостаточной устойчивости и прочности лесов и подмостей, отсутствии защитных ограждений, падении с высоты материалов и инструмента.

611. Требования безопасности к месту производства работ.

612. Требования к инструментам, приспособлениям и механизмам, применяемым при производстве каменных работ.

613. Меры безопасности при размещении кирпича в рабочей зоне.

614. Меры предосторожности при транспортировании кирпича к рабочему месту каменщика.

615. Требования к устройству лесов, подмостей и правила пользования ими во время работы. Требования к рабочим настилам средств подмащивания. Правила соединения щитов настилов. Требования к креплению лесов к стене строящегося здания.

616. Периодичность осмотра лесов и подмостей. Допустимые нагрузки на рабочие настилы.

617. Использование страховочной привязи при кладке карнизов, парапетов, а также выверке углов, чистке фасадов, монтаже, демонтаже и очистке защитных козырьков

618. Использование страховочной привязи при кладке стен лифтовых шахт и других работах, выполняемых вблизи неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более

619. Использование страховочной привязи при кладке стен толщиной более 0,75 м в положении "стоя" на стене.

620. Требования к креплению страховочной привязи. Использование защитной каски.

7.15. Дополнительные вопросы для подсобного рабочего
621. Требования к площадкам для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
622. Меры безопасности при установке грузового автомобиля под погрузку-разгрузку.
623. Требования охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах. 

624. Меры предосторожности при подъеме (спуске) в кузов (из кузова) автомобиля.
625. Меры безопасности при открытии и закрытии бортов транспортных средств.
626. Предельные нормы перемещения тяжестей вручную.
627. Применение простейших погрузочно-разгрузочных приспособлений.
628. Использование временных трапов, скатов и других приспособлений.
629. Меры безопасности при пользовании инвентарем для уборки территории строительного объекта.
630. Меры безопасности при передвижении по территории строительного объекта.
Разработал:
Инженер по охране труда
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