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Инструкция

по охране труда

для бойца скота
№ 166
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1 К работе по производству мяса и мясной продукции в качестве бойца скота допускаются лица, не моложе 18 лет, имеющие  профессиональную подготовку, прошедшие в установленном законодательством порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда. Стажировка по охране труда проводится в течение 5 рабочих дней. 
2 Лица, не прошедшие обязательный медицинский осмотр, к производству мяса и мясной продукции не допускаются.

3 Все вновь поступающие работники, непосредственно участвующие в процессе производства мяса и мясной продукции, при приеме на работу и в дальнейшем ежегодно  должны проходить обязательное гигиеническое обучение и воспитание по программе для работников пищевой промышленности, так как данный контингент работников является наиболее вероятным источником риска для здоровья населения.
4 Аттестация (проверка знаний)  по результатам гигиенического обучения проводится врачами-гигиенистами в учреждении государственного санитарного надзора в форме собеседования или тестового контроля.
5 Боец скота должен иметь медицинскую справку о состоянии здоровья, выданную в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
6 При выполнении работ с электрическими пилами боец скота должен иметь ква​лификационное удостоверение и квалификационную группу по электробезопасности не ниже II.

7 Боец скота обязан:

( соблюдать правила внутреннего трудового распорядка требования охраны труда, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину. Запрещается появляться на работе в состоянии алкогольного опьянения либо в  состоянии, вызванным употреблением наркотических,  психотропных, токсических  и других одурманивающих веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические, психотропные, токсические и другие одурманивающие вещества в рабочее время, по месту работы, на территории организации;

− выполнять только ту работу, которая поручена, и не передавать ее другим;

− соблюдать правила поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;

− знать разрешенные к применению дезинфицирующие средства и инструкции (методические рекомендации) по их применению;  
( знать приемы оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве и уметь оказывать первую помощь потерпевшему при несчастном случае,  а также знать месторасположение средств оказания доврачебной помощи, назначение содержащихся в аптечке первой медицинской помощи лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

( выполнять требования пожарной безопасности, знать порядок действий при пожаре, телефоны аварийных и пожарно-спасательных служб, местонахождение первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, пути эвакуации в случае аварии или пожара, уметь применять первичные средства пожаротушения; 
 ( курить только в специально предназначенных и оборудованных для курения местах;

– использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

– знать и соблюдать правила личной гигиены;

− заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории организации;

– немедленно сообщать ответственному руководителю работ о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работников и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать содействие ответственному руководителю работ по принятию мер для оказания необходимой помощи потерпевшим и доставки их в организацию здравоохранения;

– оказывать содействие и сотрудничать с руководством организации в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, извещать своего непосредственного руководителя или иное должностное лицо о неисправности оборудования, средств индивидуальной защиты, об ухудшении состояния своего здоровья;

− при появлении признаков желудочно-кишечных заболеваний, повышении температуры, нагноении и симптомах других заболеваний немедленно сообщить об этом администрации организации и обратиться в здравпункт (комнату медицинского осмотра) организации или в организацию здравоохранения для получения медицинской помощи.

Работник  имеет право отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности, а также в случае непредставления ему средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда.

При отказе  от выполнения порученной работы по указанным основаниям работник обязан незамедлительно письменно сообщить нанимателю либо уполномоченному должностному лицу нанимателя о мотивах такого отказа, подчиняться правилам трудового распорядка, за исключением выполнения вышеуказанной работы.

8 Бойцу скота не допускается:

− выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества на рабочем месте или в рабочее время;

− пользоваться на территории цеха открытым огнем за исключением участка опаливания щетины;

− загромождать подступы и проходы к противопожарному инвентарю, гидрантам и выходам из помещений;


− применять не исправные приспособления и инструменты;


− выполнять работу без средств индивидуальной защиты, использовать средства индивидуальной защиты, не прошедшие испытания в установленные сроки.


9 На территории организации работник должен соблюдать следующие требования:

− знать схему движения на данном участке или объекте;

− ходить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а где их нет по краю левой стороны проезжей части дороги, навстречу движущемуся транспорту;
− выполнять требования знаков безопасности и предупреждающей окраски, нанесенной на сооружения и устройства, обращать внимание на устройства и предметы, находящиеся на пути следования;
− при встрече с движущимся транспортом встать в безопасное место и пропустить транспорт, не переходить дорогу вблизи двигающегося транспорта;

− соблюдать особую осторожность при наличии объектов, ограничивающих обзорность в зонах возможного движения автомобилей и транспортных средств. При выходе из-за стоящих автомобилей, из-за углов зданий, из ворот необходимо остановиться и осмотреть путь движения,  убедиться в безопасности дальнейшего движения, пропустить движущийся транспорт;
− обращать внимание на звуковые и световые сигналы, исходящие от транспорта;
− при передвижении в производственных помещениях для перехода через смотровые канавы, траншеи пользоваться только специальными  переходными мостиками, оборудованными перильным ограждением;

− находиться вне опасной зоны работы грузоподъемного крана и другой техники − не стоять под грузом и стрелой.

− не ездить  в кузове автомашины, не приспособленной для перевозки людей;

− не садиться и не облокачиваться на случайные предметы и ограждения;

− сообщать руководству о неисправности инструментов, машин и оборудования;

− не прикасаться к электрооборудованию, арматуре общего освещения, электропроводам, клеммам и другим токоведущим частям, снимать ограждения и защитные кожухи с токоведущих частей оборудования;

− не устранять неисправности в силовой и осветительной сети, а также пусковых устройствах;

− курить только в специально отведенных местах.

10 Работник, непосредственно участвующий в процессе производства мяса и мясной продукции (боец скота) должен выполнять требования личной гигиены, а именно:
− при появлении признаков желудочно-кишечных заболеваний, повышении температуры, нагноении и симптомах других заболеваний работник должен немедленно сообщить об этом руководству цеха и обратиться в здравпункт организации или в организацию здравоохранения для получения медицинской помощи;
− после каждого перерыва в работе проводить обработку кожи рук средством дезинфекции;
− во избежание попадания посторонних предметов в сырье и готовую продукцию запрещается:

− вносить и хранить в производственных помещениях мелкие стеклянные и металлические предметы;
− использовать приборы и инструменты с ртутным наполнением, стеклянного и содержащего стекло инвентаря; 

− застегивать санитарную одежду булавками, иголками и хранить в карманах халатов предметы личного обихода (зеркала, расчески, кольца, значки, сигареты, спички и другое);
− запрещается входить в производственные помещения убойного цеха без санитарной одежды;
− при выходе из производственных помещений убойного цеха на его территорию и при посещении бытовых помещений (туалетов, объектов общественного питания, здравпункта и других) санитарную одежду необходимо снимать;
− запрещается надевать на санитарную одежду личную верхнюю одежду;
− особенно тщательно следить за чистотой рук. Ногти на руках должны быть коротко острижены и не покрыты лаком.

− мыть руки следует:

перед началом работы;

после каждого перерыва в работе;

при переходе от одной операции к другой;

после соприкосновения с загрязненными предметами;

после посещения туалета дважды: в тамбуре после посещения туалета до надевания санитарной одежды и на рабочем месте - непосредственно перед тем, как приступить к работе.

− запрещается курить в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях цеха, за исключением мест, специально предназначенных для этой цели.
−  для питья употреблять воду только из сатураторов, специально оборудованных питьевых фонтанчиков или питьевых бачков.
11 Боец скота в соответствие с типовыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты обеспечивается:

	Наименования средств индивидуальной защиты (СИЗ)
	Классификация

(маркировка) СИЗ по защитным свойствам
	Срок

носки,

месяцев

	Костюм х/б (комбинезон  х/б)
	ЗМи
	4

	Фартук прорезиненный с нагрудником
	Вн
	2

	Ботинки кожаные на жиростойкой подошве (Сапоги кирзовые комбинированные)
	Сж
	4

	Рукавицы комбинированные
	Ми
	1

	Перчатки трикотажные
	Ми
	1

	Каска защитная
	
	24

	Сапоги резиновые 
	В
	6

	Жилет утепленный
	Тн
	12

	Боты диэлектрические
	Эн
	дежурные

	Перчатки диэлектрические
	Эн
	дежурные

	При ведении процесса забеловки шкур дополнительно:

Фартук кольчужный с нагрудником

Перчатка кольчужная
	Мп
Мп
	До износа
До износа

	При убое больного скота на санитарных бойнях дополнительно:

Костюм х/б (комбинезон  х/б);

Фартук прорезиненный с нагрудником;

Сапоги резиновые;

Нарукавники прорезиненные;

Перчатки резиновые
	ЗМи 

Бм 

Бм 

Бм 

Бм
	4

2

6

2 

до износа

	Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно:

Куртка х/б на утепляющей прокладке
	Тн20
	24


Боец скота обеспечивается комплектами сменной санитарной одежды. Санитарная одежда на работнике должна быть чистой. Замена санитарной одежды производится ежесменно и по мере загрязнения.

 Стирка и дезинфекция санитарной одежды должна производиться централизованно. Запрещается производить стирку санитарной одежды в домашних условиях.
Хранение верхней и домашней одежды в производственных помещениях цеха запрещено.
При проведении санитарной обработки оборудования цеха работники цеха должны обеспечиваться специальной одеждой, средствами индивидуальной защиты и средствами оказания необходимой помощи при поражениях. Использование при проведении дезинфекционных мероприятий санитарной одежды не допускается. 
Хранение чистой специальной одежды должно осуществляться в отдельных шкафах с отличительной маркировкой.

12 В ходе работы боец скота может подвергаться следующим опасным и вредным производственным факторам:

− движущиеся и вращающиеся машины и механизмы;

− подвижные части производственного оборудования;

− повышенная загазованность воздуха рабочей зоны парами вредных химических веществ;

− повышенная температура воздуха рабочей зоны при работе с паяльной лампой; 
− пожароопасность;

− повышенная влажность воздуха рабочей зоны;

− острые кромки, шероховатости на поверхностях инвентаря и инструмента;
− физические нагрузки;

− повышенный уровень шума на рабочем месте;
– повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.
13 Работник,  не выполняющий требования настоящей Инструкции несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Перед началом работы боец скота должен:

14 Надеть чистую исправную санитарную одежду, спецобувь; подобрать волосы под косынку или колпак; двукратно тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

Спецодежда не должна иметь развивающихся концов, рукава и ворот должны быть застегнуты (завязаны).

15 Подготовить рабочий инвентарь, осмотреть рабочее место и проверить незагроможденность проходов.
16 Проверить достаточность освещения рабочей зоны, наличие и исправность трапов, убедиться в их устойчивости.
17 Проверить:


− исправность подвесных путей, стрелок;


− исправность и прочность насадки ручек ножа и мусата, остроту заточки лезвия ножа и отсутствие на нем зазубрин, заусенцев, выкрошенных мест;


− надежность крепления подвесных пил и пневмопистолета;
− надежность и безопасное крепление фиксаторов туш и шкур, исключающее расфиксацию и падение грузов;

− наличие дезинфицирующих растворов для периодической обработки рук и инструмента.
18 Проверить исправность работы аварийных кнопок "Стоп" установки для снятия шкур с туш крупного рогатого скота.  
19 Проверить наличие и исправность  заземления корпусов электродвигателей. 

20  В установке вертикальной распиловки туш на полутуши дополнительно проверить:

− наличие и исправность фиксаторов ролика с полутушей;

− наличие регулируемого упора, исключающего раскачивание полутуш;

− целостность подставки, на которой стоит боец скота, педали и ограждения к ней, исключающего возможность непреднамеренного включения установки.
21 Обо всех выявленных неполадках и неисправностях сообщить мастеру (начальнику цеха) и не приступать к работе до их устранения.

ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ


Во время работы боец скота обязан: 

22 Быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами, разговорами.

23 Туши перемещать по одной, толкая от себя осторожно, соблюдая плавность движения на поворотах и стрелках.
24 На операциях забеловки шкур для защиты от порезов боец должен надеть фартук кольчужный, подобранный по размеру, полностью укрывающий области груди, живота и паха и кольчужную перчатку.
25 Используемые для переработки скота кинжалы, ножи должны иметь на рукоятках выступы, предохраняющие руку от соскальзывания на лезвие.

26 Для правки ручного инструмента должны использоваться мусаты заводского изготовления. Рукоятка мусата должна иметь кольцо, предохраняющее руку от пореза при правке ручного инструмента.
27 При стачивании клинков ножей по ширине более чем на 40% или неисправности инструмент должен быть заменен на исправный.

28 Для переноса и временного хранения ножей, кинжалов, крючков и мусатов необходимо использовать специальные футляры, полностью укрывающие лезвия режущих инструментов, стержни мусатов и острия крючков, 
29 Футляры должны обеспечивать надежность фиксации инструмента в них, удобство выемки и вставки его. 

30 Ежедневно футляры и инструмент необходимо подвергать  качественной санитарной обработке. 
31 Чтобы не поранить руки при выполнении операций с ножом бойцу необходимо:


− работать в защитной кольчужной перчатке;


− сочетать движения левой и правой рук;


− не держать руку на линии движения ножа;


− держать нож преимущественно лезвием «от себя», при движении ножа «на себя» стоять сбоку от линии движения ножа;


− следить за чистотой рук и рукоятки ножа. Грязная скользкая рукоятка может привести к травме, по мере необходимости проводить мойку рук и ножей;


− не допускать резких движений ножом, так как нож может изменить направление и привести к травме;


− не оставлять нож на обрабатываемом сырье, не держать нож в руке даже при коротких перерывах в работе, а вкладывать его в футляр;

− правку ножа о мусат производить в стороне от других рабочих. 
32 Заточка режущего ручного инструмента должна проводиться в отдельном помещении с соблюдением требований безопасности после прохождения инструктажа по охране труда для данного вида работ.

33 Режущий инструмент должен собираться и переноситься в специальном ящике.
34 Требования безопасности при работе с электропилами:

34.1  При работе на установке вертикальной распиловки туш необходимо следить:


− за правильным положением фиксаторов ролика с тушей, регулируемым упором;


− за плавностью хода подвижного полосового пути;


− за тем, чтобы исключалась возможность соприкосновения туш с полом, стенами.
34.2 При работе с электропилами запрещается:

− вводить руки в зону действия полотна;

− оставлять пилу произвольно висящей (надо обесточить и подвесить на крючок);

− тормозить руками выключенное, но еще движущееся по инерции полотно; 

− чистить и смазывать пилу во время работы;

− включать электрооборудование влажными руками.

Запрещается работать с электрическими пилами, у которых полотно имеет  трещины, зазубрины, сломанные зубья.

34.3 При работе с дисковой электропилой:

− перед включением инструмента следует осмотреть его, убедиться, что корпус цел, защитный кожух исправен и легко двигается; пильный диск не имеет трещин, сколов, в противном случае его необходимо немедленно заменить;

− диск должен быть хорошо заточен, так как плохая заточка приводит к большим усилиям при работе и перегреву двигателя;

− не допускается снимать защитный кожух и расклинивающий нож;

− диск при вращении не должен создавать биения.

34.4 При исчезновении напряжения в сети, при перерыве и по окончании работы электропилы необходимо отключать от электрической сети. При смене рабочего инструмента, установке насадок и регулировке электропила должна быть отключена.
34.5 При ощущении воздействия электротока при соприкосновении с электропилой немедленно выключить пилу и сообщить об этом мастеру.
34.6 В случае обнаружения во время работы электропилы каких-либо неисправностей (появлении дыма или запаха, характерного для горящей изоляции; появлении повышенного шума, вибрации и т.п.) работу следует немедленно прекратить и доложить мастеру.

35 Требования безопасности при работе с паяльной лампой на участке опаливания щетины: 
35.1 К обработке поверхности туши  паяльной лампой допускаются рабочие, имеющие  талон о прохождении пожарно-технического минимума.

35.2 Паяльная лампа — нагревательный прибор, в котором горение исходного вещества (спирта, керосина, бензина) переводит его в испарителе в газообразное состояние, а струя из форсунки затягивает кислород, находящийся в воздухе, подобно пульверизатору. Паяльная лампа является потенциально пожароопасным и взрывоопасным прибором, так как в резервуаре находится смесь паров топлива и воздуха под высоким давлением, а резервуар нагревается при работе. Поэтому при использовании паяльной лампы требуется строгое соблюдение правил безопасности, а именно:
− не допускать нагрева резервуара до температуры выше 50 °C;

− не открывать крышку резервуара и не производить заправку при работающей или ещё не остывшей лампе;

− не создавать в лампе избыточного давления, не применять в лампе, предназначенной для использования керосина бензин;

− заполнять лампу керосином более чем на ¾ объема ее резервуара;

− следить за герметичностью клапанов насоса и соединений;

− при перевозке и хранении убедиться в отсутствии избыточного давления и остатков топлива в резервуаре;
− разбирать и ремонтировать лампу, а также выливать из нее или заправлять ее горючим вблизи открытого огня, допускать курение при этом.

35.3 При работе с паяльной лампой в закрытом помещении необходимо включать вентиляцию, достаточную для удаления резко пахнущих, токсичных и канцерогенных продуктов сгорания.

35.4 Место проведения работ с паяльной лампой должно быть обеспечено первичными средствами  пожаротушения. Обработку поверхности туши паяльной лампой начинают сверху, последовательно проходя все участки шкуры. Опаливающий должен следить за тем, чтобы действие огня не было чрезмерным.

36 Во время работы по производству мяса и мясной продукции необходимо следить за чистотой пола, не допускать образования скользких и загрязненных мест.
37 Мойку оборотной тары производить отдельно от мойки внутрицеховой тары и инвентаря. Оборотную тару перед употреблением подвергать обязательной санитарной обработке независимо от того, была ли она обработана до доставки в цех. 
38 Запрещается пользоваться инвентарем и поддонами, не продезинфицированными после использования. Чистые решетки и поддоны необходимо хранить в обособленном помещении.
39 Технологическое оборудование, аппаратура, посуда и тара должны иметь гладкие, легко очищаемые внутренние поверхности. Не допускается использовать деревянные и другие невлагоустойчивые, с неровной поверхностью материалы.

40 При санобработке следить, чтобы вода не попадала на электродвигатели и токоведущие части.
ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
41 По окончании работы работник обязан:

− привести в порядок рабочее место;

− промыть и очистить инвентарь и тару, убрать их в специально отведенное место;

− отключить электроинструмент и используемое электрооборудование, местное освещение и вентиляцию от сети питания;

− сообщить руководителю работ обо всех неполадках, возникших во время работы и принятых мерах по их устранению;

− по окончании работы специальная и санитарная одежда подлежит стирке. Инвентарь, обувь, фартуки, нарукавники, резиновые коврики вымыть, продезинфицировать и просушить;
− выполнить приемы личной гигиены: вымыть с мылом руки и лицо, обработать руки дезинфицирующим раствором, при возможности принять душ.
ГЛАВА 5
ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
42 В случае возникновения аварийной или чрезвычайной ситуации следует немедленно прекратить выполнение работ,  удалиться от источника опасности на максимальное расстояние, отключить оборудование, о случившемся сообщить руководителю работ.
43 При обнаружении неполадок в работе оборудования (посторонний шум, гудение, вибрация, ощущение электротока при прикосновении к нетоковедущим металлическим частям, искрение) принять меры по остановке оборудования, отключив подачу электроэнергии, сообщить о случившемся   руководителю работ или другому должностному лицу нанимателя.
44 В случае возникновения пожара:
− немедленно прекратить работу;
− отключить электроинструмент от сети, обесточить другое электрооборудование; 
− вызвать пожарную службу по телефону 101;

− оповестить всех работающих в производственном помещении и принять меры к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения, помнить, что тушить горящую электропроводку, находящуюся под напряжением, следует порошковыми или углекислотными огнетушителями;
− принять меры к вызову на место пожара непосредственного руководителя работ или других должностных лиц;

45 При несчастном случае на производстве необходимо:

− быстро принять меры по предотвращению воздействия на потерпевшего травмирующих факторов, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

− сообщить о происшествии руководителю работ;

− обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

