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	_____17.07_____20_25__  №_____22_____
	Руководителю организации

	На № _____________ от ______________
	

	О разъяснении законодательства
	


Добрый день.
Просим вас разъяснить требования Правил по охране труда при выполнении работ на высоте, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 06.02.2025 № 11 (далее — Правила).
1. Абзацы 2 и 3 пункта 40 Правил противоречат друг другу. Возможно, в абзаце 3 после слов «более 75°,» пропустили слова из абзаца 2 «оборудованных дугами безопасности, иными ограждающими конструкциями». В таком случае абзац 3 пункта 40 Правил должен быть изложен в следующей редакции:
«Перемещение (подъем, спуск) работающих на рабочие места по вертикальным стационарным лестницам, а также стационарным лестницам с углом наклона к горизонту более 75°, оборудованных дугами безопасности, иными ограждающими конструкциями, не относится к работам на высоте. Требования, обеспечивающие безопасное передвижение по таким лестницам, на основании результатов оценки профессиональных рисков указываются в локальных правовых актах.»
2. Пунктом 5 Правил установлено, что при организации и выполнении работ на высоте должны соблюдаться требования межгосударственных стандартов.
2.1. Межгосударственный стандарт является техническим нормативным правовым актом обязательным для исполнения субъектами хозяйствования?
2.2. Какие межгосударственные стандарты, указанные в Правилах или исполнение которых подразумевается Правилами, являются обязательны для исполнения субъектами хозяйствования.
3. Пунктом 11 правил установлено, что для предотвращения попадания работающего в опасные зоны, в которых существуют профессиональные риски, связанные с его возможным падением с высоты 1,8 м и более (далее – зона падения) применяются удерживающая система, система позиционирования.
3.1. Какова величина «зоны падения»? Каким нормативным правовым актом или техническим нормативным правовым актом обязательным для исполнения субъектами хозяйствования она определяется или устанавливается?
4. В Правилах отсутствую требования к размерам защитного и сигнального ограждения. Единственное упоминание о защитном ограждении есть в пункте 19 Правил.
4.1 Каким техническим нормативным правовым актом обязательным для исполнения субъектами хозяйствования руководствоваться при изготовлении защитных и сигнальных ограждений.
4.2 Допускается ли изготовление сигнального ограждения в виде ленты ПВХ, без навешивания на нее знаков безопасности в виде правильных треугольников желтого цвета с черной каймой?
5. В пунктах 35 и 36 Правил упоминаются «средства технологического обеспечения». Что это такое или где есть определение данным средствам?
6. Абзацем 2 пункта 17 Правил установлено, что работы на высоте, требующие осуществления специальных организационных, технических мероприятий и контроля за их выполнением, включаются в перечень работ, выполняемых по наряду-допуску на выполнение работ с повышенной опасностью (далее – наряд-допуск).
Однако пунктом 19 Правил определение технических мероприятий обеспечивается разработкой проектной и (или) технологической документации, локальных правовых актов (далее — ЛПА). Содержание проектной и технологической документации при выполнении работ на высоте определяется пунктом 20 Правил.
ВОПРОС:
6.1. Обязательно ли наличие проектной и (или) технологической документации при выполнении работ на высоте? Допускается ли указание специальных организационных и технических мероприятий только в наряде-допуске, а при выполнении работ не по наряду-допуску — в инструкции по охране труда?
6.2. Согласно пункту 19 Правил при определении специальных технических мероприятий следует обеспечить разработку и выполнение проектной и (или) технологической документации (технологических карт, инструкций, схем, иных), локальных правовых актов, определяющих порядок выполнения работ на высоте.
Является наряд-допуск, в контексте пункта 19 Правил, «локальным правовым актом»?
7. При организации выполнения работ на высоте в опасных зонах, указанных в пункте 29 настоящих Правил, руководитель работ обязан определить границы этих зон, обеспечить наличие требуемых ограждений (защитных, страховочных, сигнальных), знаков безопасности. Места установки ограждений и знаков безопасности указываются в проектной и (или) технологической документации.
ВОПРОС:
7.1. Можно ли указать места установки ограждений и знаков безопасности только в наряде-допуске?
7.2. При выполнении работ не по наряду-допуску можно ли указать места установки ограждений и знаков безопасности в инструкции по охране труда?
8. Пунктом 32 Правил требует установку и снятие ограждений осуществлять в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность выполнения соответствующих работ.
ВОПРОС: В каком документе должна быть отражена технологическая последовательность установки и снятия ограждений? Достаточно ли для этого инструкции по охране труда?
9. В каких случаях разрабатываются мероприятиях по предотвращению аварийных ситуаций (п. 22 Правил)? При выполнении любых работ на высоте или только работ на высоте, выполняемых по наряду-допуску?
10. Пунктом 153 Правил установлено, что мероприятия по предупреждению воздействия на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов при очистке остекления зданий должны включаться в проектную и (или) технологическую документацию, а также наряды-допуски.
10.1. Возможно была допущена ошибка, т.к. слова «а также» означают, что при выполнении работ на высоте по очистке остекления зданий помимо наряда-допуска нужно разработать проектную и (или) технологическую документацию? Это не всегда такая сложная операция, которая требует разработки таких документов.
11. В Правилах отсутствует глава (требования) к лесам и подмостям (ныне действующая Глава 4). Каким обязательным для применения техническим нормативным правовым актом или нормативным правовым актом руководствоваться при эксплуатации и изготовлении лесов и подмостей, применяемых не для строительных работ?
12. По тексту часто встречается требование наличия проектной и (или) технологической документации, но работы на высоте выполняются не только при строительных работах. Предлагаем внести изменения в Правила, для отражения требований безопасности также в наряде-допуске?
13. Правилами по охране труда при выполнении строительных работ, утвержденные Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 31.05.2019 № 24/33 (далее — Правила 24/33) установлен порядок испытания лестниц, который отсутствует в Правилах (п. 148 Правил 24/33). Планируется ли отмена данного требования?

Благодарю вас за ответ.


С Уважением,
Директор	Н.Н.Панасик
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