Шарнирная стремянка из четырех частей 4х3 (Серия "MultiMatic)
Шарнирная стремянка из четырех частей, универсального применения, может применятся как приставная лестница, двухсторонняя стремянка или как рабочая платформа
Рабочая высота, м 3 
Рабочая высота 2ст, м 3.3
Рабочая высота 3ст, м 4.7
Высота 2-ст. стремянки, м 1.75
Длина присл. стремянки, м 3.6
Кол-во перекладин 4х3
Вес, кг 13.5

Шарнирная лестница универсальная
шарнирная стремянка из четырех частей, универсального применения 
может применятся как приставная лестница, двухсторонняя стремянка или как рабочая платформа (Плюс Арт.№ 123510) 
патентированный безопасный фиксирующий шарнир KRAUSE, обслуживаемый одной рукой, гарантирует быстрое и безопасное использование стремянки 
две широкие поперечные траверсы, оснащенные сменяемыми наконечниками противоскольжения обеспечивает безопасное и прочное положение 
легко и быстро разбирается, легко умещается в багажнике автомашины 
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