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г.п. Смиловичи                                                                                        10.11.2009
ПРИКАЗ 




В целях организации должного технического надзора и обеспечения безопасной эксплуатации грузоподъемных машин

ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Назначить лицом, ответственным по надзору за безопасной эксплуатацией и содержанием  подъемников, съемных грузозахватных приспособлений и тары, проведения технического освидетельствования грузоподъемных машин-Володина .О.О.

Вышеуказанным лицу проводить периодический осмотр СГП и тары с записью в журналах в следующие сроки:

— стропы (за исключением редко используемых) — 1 раз в 10 дней;

— траверсы, клещи (другие захваты) — 1 раз в месяц;

— редко используемые СГП — перед выдачей их в работу.

2.Ответственность за безопасной эксплуатацией и содержанием  подъемников, съемных грузозахватных приспособлений и тары, проведения технического освидетельствования грузоподъемных машин, возложить на Володина О.О.

3. Ответственность за безопасное производство работ  с грузоподъемными механизмами возложить на Володина О.О.

Вышеуказанным лицу проводить периодически разработку должностных для специалистов и производственных инструкций для обслуживающего персонала; утверждение, контроль за разработкой и обеспечением технологическими регламентами (проект производства строительно-монтажных работ, схемы строповки, технология по безопасным приемам погрузки-вьпрузки и перемещения грузов, требования по складированию и т.д.).

4. На время длительного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и т.п) за безопасной эксплуатацией и содержанием  подъемников, съемных грузозахватных приспособлений и тары, проведения технического освидетельствования грузоподъемных машин, возложить на: водителя  Калинина А.Н.

5. В своей повседневной работе ответственному по надзору за безопасной эксплуатациейподъемниками, ответственному за содержание подъемников  машин в исправном состоянии и ответственным за безопасное производство работ подъемниками, руководствоваться действующими «Правилами устройства и безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов», правилами и указаниями Проматомнадзора, инструкциями заводов-изготовителей, должностными инструкциями и указаниями руководителя предприятия.

6. За обеспечение специалистов правилами, руководящими документами по безопасной эксплуатации подъемников 

и должностными инструкциями, производственными и технологическими инструкциями под роспись с регистрацией в специальном журнале возложить на Володина.О.О.

7. Допуск к работе персонала, обслуживающего подъемники, осуществлять только после положительного заключения медкомиссии, обучения, аттестации и выдачи на руки удостоверения установленной формы.

8.Ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию транспортных средств путем учинения разрешающей подписи на путевом листе возложить на  Володина О.О.

9. Вывод автотранспортных средств, подъемников и механизмов в ремонт производить лицом, ответственным за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии, в соответствии с графиком ремонта, утвержденным директором организации. 

Дата и время вывода автомобиля  по пересадке деревьев КАМАЗ -43118 N в ремонт должны быть указаны в вахтенном журнале водителя. Использование автомобиля  по пересадке деревьев для работы во время его ремонта не разрешается.

10 Ответственность за хранение,перевозку и использование антифриза,тосола  возложить Водителя Чигиря А.С

11.Ответственность за соблюдение по охране труда при направлении двух  и более автомобилей для совместной работы на срок более двух дней возложить на Володина О.О.

11. Назначить водителя  Чигиря А.С. для допуска к пуску двигателя автомобиля на постах технического обслуживания и ремонта.

12. Назначить  водителя  Чигиря А.С. для перегона автомобилей на посты диагностики, ТО и ТР, включая проверку тормозов.

13. Проводить проверку знаний по вопросам охраны труда и техники безопасности у водителей транспортных средств, стропальщиков и рабочих, выполняющих ремонтные работы, в соответствии с «Инструкцией порядке подготовке (обучения), стажировки, инструктажа, повышения квалификации и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда» постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28.11.2008.№ 175.

Для проведения проверки знаний утвердить постоянно действующую комиссию в составе:
Председатель комиссии: 
- директор Володин О.О.;

Члены комиссии:
- главный бухгалтер Муха Л.И.;
- специалист ВЭД Кашутчик И.С.

14.Для проведения проверки дорожно –транспортных происшествий всех принадлежащих организации транспортных средств 

утвердить постоянно действующую комиссию в составе:
Председатель комиссии: 
- директор Володин О.О.;

Члены комиссии:
- главный бухгалтер Муха Л.И.;
- специалист ВЭД Кашутчик И.С.

15. Утвердить постоянно действующую комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения

в составе:
Председатель комиссии: 
- директор Володин О.О.;

Члены комиссии:
- главный бухгалтер Муха Л.И.;
- специалист ВЭД Кашутчик И.С.

16. В соответствия с правилами обучения безопасным методам и приемам работы, проведения инструктажа и проверки знаний работников по вопросам охраны труда Правилами пожарной безопасности Республики Беларусь ПБ РБ 1.01-94,в целях правильной организации и подержания  должного противопожарного режима  

Назначить постоянно действующую пожарно – техническую комиссию, далее ПТК, в  составе:

Председатель комиссии: 
- директор Володин О.О.;

Члены комиссии:
- главный бухгалтер Муха Л.И.;
- специалист ВЭД Кашутчик И.С.

16.1. Комиссии в работе руководствоваться утвержденными Правилами пожарной безопасности Республики Беларусь ,Положением о пожарно- технических комиссиях и другими руководящими документами по противопожарным мероприятия .

16.2. В случае возникновения пожара каждый обнаруживший обязан:

- оповестить людей, находящихся в зоне действия пожара;

- оповестить председателя  комиссии ПТК действовать по его указанию, при необходимости вызвать пожарную МЧС.

-осуществить мероприятия, способствующие предотвращению распространению пожара.

16.3. Каждый член Организации должен знать свои обязанности во время пожара, расположение первичных средств пожаротушения, применение огнетушителей, маршруты и способы эвакуации людей и имущества из здания , при пожаре .

17.Периодическую проверку знаний у обслуживающего персонала проводить утвержденной комиссией один раз в 12 месяцев с приглашением для участия в ее работе представителя Проматомнадзора.
18. Для обеспечения безопасной и безаварийной работы обязать проводить обслуживанию и проведению планово-предупредительных ремонтов автотранспортных средств и подъемника  подчинив ее лицу, ответственному за содержание в исправном состоянии грузоподъемных машин, в следующем составе:
-Водитель Чигирь.А.С.
19.Обеспечить ведение учета наработанных моточасов  автомобиля  по пересадке деревьев автомобиля КАМАЗ -43118 N с установленным на него гидравлическим манипулятором  «ОPTIML-1800» регистрационный номер 180016.

20.Категорически запрещается установка и работа автомобиля  по пересадке деревьев на базе шасси автомобиля КАМАЗ -43118 N с установленным на него гидравлическим манипулятором  «ОPTIML-1800» регистрационный номер 180016.Под проводами действующих линий электропередач любого напряжения. При необходимости производства работ подъемником на расстоянии ближе 30 метров от крайнего провода линии электропередачи напряжением 42 вольта и выше, водителю гидроманипулятора выдавать по утвержденной форме наряд-допуск, определяющий безопасные условия работы на указанном объекте.
Наряд-допуск утверждается директором и выдается водителю гидроманипулятора под роспись лицом, ответственным за безопасное производство работ кранами, перед началом работ.
21. Разрешение на работу подъемников, подлежащих регистрации в органах Проматомнадзора, записывается в их паспорт государственным инспектором Проматомнадзора или независимым экспертом, а других подъмников – лицом, ответственным по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин.
22. Разрешение на эксплуатацию съемных грузозахватных приспособлений и тары записывается в журнал их учета и осмотра лицом, ответственным за содержание съемных грузозахватных приспособлений и тары в исправном состоянии.
23. Все изменения и дополнения к данному приказу оформлять отдельным приказом со ссылкой на номер приказа.


Директор                                                                                                   / О.О. Володин/

С приказом ознакомлены:                             /Муха.Л.И /             
                                                                         /КашутчикИ.С/
                                                                         / Чигирь.А.С/
                                                                          / Калинин А.Н/
                                                                          / Володин О.О./
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