	Цех (участок)
	ОГМ
	Дата наблюдения
	16.08.2010



КАРТА

фотографии рабочего времени № 9/1
	Фамилия, имя, отчество
	

	Специальность
	электрогазосварщик


	Профессия  
	19756 электрогазосварщик


	N 
п/п
	Что     
наблюдалось
	
	Текущее  
время, ч, 
мин
	Продолжительность, 
мин
	Наименование   
вредного фактора

	1. 
	Планерка у  руководителя подразделения. Получение задания на рабочий день
	Тпз
	08.00
	15
	

	2. 
	Получение  материалов со  склада
	Торг
	08.15
	10
	

	3. 
	Подготовка  сварочного  аппарата  к  работе, получение баллонов на складе
	Торг
	08.25
	20
	

	4. 
	Сварка трубы (электросварка) 
	Топ
	08.45
	35
	ВРЗ, шум (электросварка),  тепловое излучение, неионизирующее излучение

	5. 
	Перерыв
	Тпер
	09.20
	10
	

	6. 
	Резка трубы (газосварка) 
	Топ
	09.30
	20
	ВРЗ, шум (газ),  тепловое излучение, неионизирующее излучение

	7. 
	Перерыв
	Тпер
	09.50
	05
	

	8. 
	Подготовка труб к сварке
	Топ (вс)
	09.55
	15
	

	9. 
	Сварка труб (электросварка) 
	Топ
	10.10
	35
	ВРЗ, шум (электросварка),  тепловое излучение, неионизирующее излучение

	10. 
	Перерыв 
	Тпер
	10.45
	05
	

	11. 
	Сварка труб (электросварка) 
	Топ
	10.50
	25
	ВРЗ, шум (электросварка),  тепловое излучение, неионизирующее излучение

	12. 
	Отключение оборудования, уборка рабочего места.
	Тпз
	11.15
	15
	

	13. 
	ОБЕД
	Тпер
	11.30
	
	

	14. 
	Сварка труб (электросварка) на подмостях
	Топ
	12.15
	30
	ВРЗ, шум (электросварка),  тепловое излучение, неионизирующее излучение

	15. 
	Подготовка труб к сварке
	Топ
	12.45
	15
	

	16. 
	Сварка труб (электросварка) на подмостях
	Топ
	13.00
	10
	ВРЗ, шум (электросварка),  тепловое излучение, неионизирующее излучение

	17. 
	Получение указаний от гл.механика
	Торг
	13.10
	5
	

	18. 
	Сварка труб (электросварка) на подмостях
	Топ
	13.15
	20
	ВРЗ, шум (электросварка),  тепловое излучение, неионизирующее излучение

	19. 
	Резка трубы (газосварка) на подмостях
	Топ
	13.35
	15
	ВРЗ, шум (газ),  тепловое излучение, неионизирующее излучение

	20. 
	Перерыв
	Тпер
	13.50
	5
	

	21. 
	Резка трубы (газосварка) на подмостях
	Топ
	13.55
	15
	ВРЗ, шум (газ),  тепловое излучение, неионизирующее излучение

	22. 
	Монтаж воздухосборника
	Топ
	14.10
	5
	

	23. 
	Подготовка труб к сварке
	Топ (вс)
	14.15
	5
	

	24. 
	Сварка труб (электросварка) на подмостях
	Топ
	14.20
	30
	ВРЗ, шум (электросварка),  тепловое излучение, неионизирующее излучение, неудобная рабочая поза

	25. 
	Вырезка трубы (газосварка) на подмостях
	
	14.50
	30
	ВРЗ, шум (газ),  тепловое излучение, неионизирующее излучение, неудобная рабочая поза

	26. 
	Подготовка труб к сварке
	Топ (вс)
	15.20
	10
	

	27. 
	Сварка труб (электросварка) на подмостях
	Топ
	15.30
	20
	ВРЗ, шум (электросварка),  тепловое излучение, неионизирующее излучение, неудобная рабочая поза

	28. 
	Перерыв
	Тпер
	15.50
	5
	

	29. 
	Сварка труб (электросварка)
	Топ
	15.55
	35
	ВРЗ, шум (электросварка),  тепловое излучение, неионизирующее излучение, неудобная рабочая поза

	30. 
	Отключение оборудования, уборка рабочего места
	Торг
	16.30
	15
	

	31. 
	Окончание рабочего дня
	
	16-45
	
	


Итого:

	1. 
	Подготовительно-заключительное время, Тпз
	30
	мин.
	6,25
	%

	2. 
	Время обслуживания рабочего места, Торг
	50
	мин.
	10,42
	%

	3. 
	Оперативное время, Топ
	370
	мин.
	77,08
	%

	4. 
	Время перерывов в работе, Тпер

– регламентированные перерывы

– нерегламентированные перерывы
	30
-
	мин.
	6,25
	%

	
	
	480
	мин.
	100
	%


	Шум (электросварка)
	240 мин
	50%

	Шум (газ.)
	80 мин
	16,67%

	ВРЗ
	320 мин
	66,67%

	Неионизирующее излучение
	320 мин
	66,67%

	Тепловое излучение
	320 мин
	66,67%

	Рабочая поза (стоя)
	
	

	Неудобная рабочая поза
	85 мин
	17,71%
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