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УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ОАО «?????»

____________ ??????
«_____»____________2012

НОРМЫ

бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты
работникам ????? цеха

	№ п/п
	Код профессии по ОКРБ 006-2009
	Наименование профессии
	Наименование средств индивидуальной защиты
	Классификация (маркировка) СИЗ по защитным свойствам
	Срок носки

в

месяцах
	Обоснование (типовые нормы, правила, и.т.д.)

	5
	18559
	Слесарь-ремонтник
	Костюм хлопчатобумажный (2 комплекта)

Головной убор

Ботинки кожаные с защитным носком

Сапоги резиновые

Перчатки трикотажные
Очки защитные

Каска защитная

Наушники противошумные 3M Peltor Optime I с креплением на каску

Противогаз фильтрующий 

Полотенце (2 комплекта)

Респиратор типа 3M 9320
При работе со шлифмашинкой дополнительно:
Щиток защитный лицевой или
Очки защитные

При выполнении работ на высоте, в траншеях, колодцах, емкостях и  других замкнутых пространствах дополнительно:

Страховочная привязь

При работе в производствах связанных с применением растворов с массовой долей кислот и щелочей от 50% до 80% дополнительно:

Костюм для защиты от кислот из полиэфирной ткани с кислотоотталкивающей пропиткой
Ботинки кожаные на кислотощелочестойкой подошве

Перчатки Ansell «BI-COLOUR»
При выполнении работ по смежной специальности стропальщик дополнительно:

Перчатки Ansell «Oceanic»

В холодный период года дополнительно:
Куртка хлопчатобумажная на утепляющей подкладке

Брюки хлопчатобумажные на утепляющей подкладке
Подшлемник зимний

Сапоги кирзовые утепленные с защитным подноском
При наружных работах для защиты от атмосферных осадков дополнительно:

Полуплащ непромокаемый с капюшоном

При выполнении работ по смежной специальности газорезчик дополнительно:

Костюм для сварщика летний
Белье нательное

Рукавицы брезентовые с крагами
Очки защитные
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Начальник ??? цеха 
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СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер 
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Заместитель генерального директора

по коммерческим вопросам 
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Начальник отдела ООТ
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Председатель профкома 
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