АКТ

технического освидетельствования
крана
(указать ПТОс, ЧТОс или ВТОс)
(тип)

, зав. №
, per. №


(индекс)
на

(наименование объекта}
1. Дата проведения технического освидетельствования

2. Рассмотрены следующие документы:
паспорт (техническая документация) на краны;
акт проверки заземления от
, выполненной
;

(дата)
(кем)
акт проварки изоляции от
. выполненной
;

(дата)
(кем)
акт предыдущего технического освидетельствования;
проект производства работ крана (ППРк), выполненный:
 
;

(кем)
график проведения технических о6служиваний и ремонтов (и данные по его выполнению);
журнал ремонтов (и данные по их проведению);
3. Проведен осмотр: металлоконструкций; крюка и крюковой подвески; механизмов, в том числе тормозов и ходовых колес; канатно-блочных систем; электрооборудования, в том числе систем управления, освещения и сигнализации; приборов и устройств безопасности; противовеса и балласта; кранового пути; грузозахватных приспособлений и тары.
4. Результаты испытаний.
4.1. Замечаний по наличию документации и полноте приведенных в ней записей нет (при наличии указать).
4.2. По системе технического обслуживания и ремонта, а также организации надзора за безопасной эксплуатацией крана, кранового пути, грузозахватных приспособлений и тары замечаний нет (при наличии указать).

4.3. Кран эксплуатируется в условиях и режимах использования, соответствующих паспортным характеристикам (при несоответствии указать и дать рекомендации по приведению условий и режимов использования в соответствие с паспортными данными).

4.4. Дефектов, повреждений и отклонений от нормативных данных по крану, крановому пути, грузозахватным приспособлениям и таре - не обнаружено (при обнаружении - указать).

4.5. При работе все механизмы, оборудование, приборы и устройства безопасности функционировали исправно (при наличии отклонений указать).

5. Выводы.

5.1. Кран может быть допущен к дальнейшей эксплуатации.

5.2. Установить сроки проведения следующих технических освидетельствований:

ЧТОс-
, ПТОс 
.


(указать дату)
(указать дату)

Приложение. Рекомендации по приведению крана в исправное и работоспособное (для данного региона) состояние с указанием сроков.
Инженерно-технический работник, ответственный за содержание кранов о исправном состоянии

(Организация владелец)
(подпись)
(Ф.И.О.)

