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EN-I-004 ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ И СБОРА РТУТИ, 
РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ

        1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.Инструкция определяет и устанавливает порядок по организации учета, хранения и сбора ртути, ртутьсодержащих отходов образующимися в процессе производственной деятельности на Иностранном частном предприятии «Вланпак».

1.2.Юридический адрес предприятия: 222201, Минская обл., г.Смолевичи, ул. Вокзальная, 5б. Предприятие действует на основании Устава, руководителем является директор. Регистрационный номер респондента 37633830, учетный номер плательщика 190516441.

1.3.Отходы производства– отходы, образующиеся в процессе производства продукции или энергии, выполнения работ или оказании услуг, предназначенных для реализации.

2.ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЩЕНИЯ С РТУТЬСОДЕРЖАЩИМИ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА

2.1.Ответственным  лицом  по  предприятию за организацию работ по обращению с ртутьсодержащими отходами является заместитель директора по производству.

         
2.2.Ответственными  лицами  за  организацию обращения  и учета ртутьсодержащих отходов в структурных подразделениях предприятия являются должностные лица, назначенные приказом директора.

        
 2.3.В обязанность ответственных лиц входит организация сбора, временного хранения, первичный   учет   и   передача   образовавшихся   ртутьсодержащих отходов на склад, предоставление должностному лицу, ответственному за ведение общего учета отходов ежемесячных сведений (согласно графика закрытия отчетного периода) не позднее последнего дня отчетного периода.

         
2.4.Ответственные лица ведут книгу первичного учета отходов производства.

 
2.5.Кладовщик склада сырья и материалов  ведет книгу общего учета отходов производства. 
           2.6.Ответственным лицом за своевременную сдачу на обезвреживание ртутьсодержащих отходов является главный механик.
3. ОБРАЗОВАНИЕ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 


3.1.Ртутьсодержащие отходы образуются в процессе эксплуатации осветительного оборудования и некоторых приборов, содержащих ртутные компоненты.

4. УЧЕТ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 
4.1.Учет отходов  - это  система  непрерывного документального  отражения информации о количественных и качественных показателях отходов, а также обращение с ними.

4.2.На предприятии система ведения учета включает: 

-ведение первичного учета отходов в местах их образования;

-ведение единого учета отходов;

-инвентаризацию отходов.

4.3.Первичный учет отходов в местах их образования ведется в книгах  первичного   учета   по   установленной   форме в рамках структурной единицы.

Учетную запись в книге первичного учета отходов делают ответственные лица структурных подразделений после взвешивания и передачи образовавшихся отходов на склад для временного хранения в день передачи.

4.4.Книга общего учета образовавшихся отходов производства  находится у кладовщика. 
Запись в книгу общего учета отходов производства вносится после получения образовавшихся отходов на временное хранение. Ответственным  лицом  является   кладовщик. 
Книга общего учета должна быть пронумерована, прошнурована, подписана директо-ром, заверена печатью.

4.5.На предприятии один раз в год проводится инвентаризация отходов производства.

Перед проведением инвентаризации назначается комиссия, устанавливается порядок проведения инвентаризации, сроки проведения, ответственные должностные лица за организацию и проведение инвентаризации, сроки предоставления результатов (актов) на утверждение.

5. СБОР И ХРАНЕНИЕ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 
        
5.1.Сбор и  временное хранение ртутьсодержащих отходов осуществляется в специально отведенных местах в полном объеме, не допуская потерь.  
5.2.Способ сбора и временного хранения отходов определяется классом опасности отходов, их физико-химическими характеристиками. По токсичности отходы классифицируются в зависимости от опасности развития отравления согласно ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»:

-первый класс - отходы чрезвычайно опасные (ртутные лампы отработанные, люминесцентные трубки отработанные) хранятся в герметизированной таре. 

5.3.При выполнении работ, связанных со сбором, хранением и сдачей ртути и ртутьсодержащих отходов, следует руководствоваться "Санитарными правилами при работе со ртутью и ее соединениями и приборами с ртутным наполнением N 4602-88", соблюдать действующие санитарно-гигиенические нормы и правила. 
5.4.Сбор, хранение и транспортировка ртути и ртутьсодержащих отходов производится только в специальных герметичных металлических сосудах.

5.5.Категорически запрещается уничтожать, выбрасывать или передавать отдельным гражданам ртуть, ртутьсодержащие отходы и приборы, содержащие ртуть.
5.6.Допустимое ежемесячное накопление ртутьсодержащих отходов в виде отработанных осветительных приборов (ртутных отработанных ламп) составляет 40 штук отработанных ламп, 5 единиц приборов с ртутьсодержащими компонентами.

5.7.Люминесцентные трубки отработанные временно хранятся в герметизированной таре (картонных коробках, специальных емкостях) в специальных местах на определенных участках. По мере накопления в объеме одной транспортной единицы отходы вывозятся для дальнейшего обезвреживания.

Допустимое ежемесячное накопление для хранения: 40 штук
5.8.Ртутные термометры отработанные временно хранятся в герметизированной таре (картонных коробках, специальных емкостях) в специальных местах на определенных участках. По мере накопления в объеме одной транспортной единицы отходы вывозятся для дальнейшего обезвреживания.

Допустимое ежемесячное накопление для хранения: 20 штук

5.9.Компактные люминесцентные лампы (энергосберегающие) отработанные временно хранятся в герметизированной таре (картонных коробках, специальных емкостях) в специальных местах на определенных участках. По мере накопления в объеме одной транспортной единицы отходы вывозятся для дальнейшего обезвреживания .

Транспортная единица – 4,2 тонны.

Допустимое ежемесячное накопление для хранения: 40 штук

6. ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА

6.1. На обезвреживание передаются следующие отходы:
-люминесцентные трубки отработанные (код 3532604);

- ртутные термометры отработанные (код 3532606);

- компактные люминесцентные лампы (энергосберегающие) отработанные (код 3532607).
Транспортируют ртуть и ртутьсодержащие отходы к месту сдачи в соответствии с ГОСТ 12.1.007.
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