Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

за 1 квартал 2013 года

1.Расчет при использовании лакокрасочных материалов


Состав лакокрасочных материалов:

	Марка материала
	Доля твердой составляющей, %
	Доля летучей части, %
	Наименование загрязняющего вещества
	Содержание загрязняющих веществ в летучей части, %

	Эмаль ПФ (-115 и т.п.)
	55
	45
	Ксилол
	50

	
	
	
	Уайт-спирит
	50


	Используемые материалы
	Квартальный расход, тонн

	Эмаль ПФ (-115 и т.п.)
	0,002


Расчет выбросов в атмосферу при использовании эмали ПФ-115:

М ксилол=0,002х45х50/10000=0,00045 т/год

М уайт-спирит=0,002х45х50/10000=0,00045 т/год
М тв=0,002х30х55/10000=0,00033 т/год

2.Расчет при использовании сварочной проволоки марки Св:
	Наименование, единица измерения
	Количественное значение

	Удельное выделение оксида железа, г/кг
	7,67

	Удельное выделение марганца соединений, г/кг
	1,9

	Удельное выделение фтористых соединений, г/кг
	0,4

	Количество используемого на отдельном источнике выделения сварочного материала, кг/квартал
	2,0

	Максимальное количество используемого в течение одного рабочего часа на отдельном источнике выделения сварочного материала, кг/час
	1,0

	Время проведения сварочных работ в течение часа, ч
	0,9

	Удельное выделение пыли неорганической, менее 70%, г/кг
	0,43


Расчет выбросов железа оксида:

Максимальное выделение:
G=7,67*1/3600*0,9=0,00237 г/с, G=0,95*0,00237=0,0022 г/с
Валовый выброс:

W=(0,000001*7,67*2,0)*0,95=0,0000145 т/год
Расчет выбросов марганца и его соединений:

Максимальное выделение:

G=1,9*1/3600*0,9=0,0006 г/с, G=0,95*0,0006=0,0006 г/с
Валовый выброс:

W=(0,000001*1,9*2,0)*0,95=0,00000361 т/год
Расчет выбросов пыли неорганической, менее 70%:

Максимальное выделение:

G=0,43*1/3600*0,9=0,00013 г/с, G=0,95*0,00013=0,0001 г/с
Валовый выброс:

W=(0,000001*0,43*2,0)*0,95=0,000000817 т/год

3.Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух:
	Загрязняющее вещество
	Класс опасности
	Количество 
	Единица измерений

	Код
	Наименование
	
	
	

	0616
	Ксилолы 
	3
	0,00045
	т/год

	0655
	СН ароматические
	2
	0,0001125
	т/год

	0551
	СН алициклические
	4
	0,000117
	т/год

	0550
	СН непредельные (алкены)
	4
	0,0001485
	т/год

	0401
	СН предельные С1-С10
	4
	0,000072
	т/год

	2902
	Твердые частицы
	3
	0,00033
	т/год

	1401
	Ацетон
	4
	-
	т/год

	1042
	Спирт бутиловый
	3
	-
	т/год

	1061
	Спирт этиловый
	4
	-
	т/год

	1210
	Бутилацетат
	4
	-
	т/год

	1119
	Этилцеллозольв
	0
	-
	т/год

	0621
	Толуол 
	3
	-
	т/год

	0130
	Железа соединения
	3
	0,0000145
	т/год

	0143
	Марганца соединения
	2
	0,00000361
	т/год

	0342
	Фтористые соединения
	2
	-
	т/год

	2908
	Пыль неорганическая, менее 70%
	3
	0,000000817
	т/год

	Общий выброс:
	0,001248
	т/год


Расчеты разработал:

инженер по охране труда  Иностранное частное предприятие «Вланпак»

______________________   Кулинкович В.А.
               (подпись)

«___»______________20__г.
Количество выброшенных загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 1 квартале 2013 года
по классам опасности:
	Загрязняющее вещество
	Класс опасности
	Количество 
	Единица измерений

	Код
	Наименование
	
	
	

	0655
	СН ароматические
	2
	0,0001125
	т/год

	0143
	Марганца соединения
	2
	0,00000361
	т/год

	0342
	Фтористые соединения
	2
	
	т/год

	Итого:
	2
	0,00011611
	т/год


	Загрязняющее вещество
	Класс опасности
	Количество 
	Единица измерений

	Код
	Наименование
	
	
	

	0616
	Ксилолы 
	3
	0,00045
	т/год

	2902
	Твердые частицы
	3
	0,00033
	т/год

	1042
	Спирт бутиловый
	3
	
	т/год

	0621
	Толуол 
	3
	
	т/год

	0130
	Железа соединения
	3
	0,0000145
	т/год

	2908
	Пыль неорганическая, менее 70%
	3
	0,000000817
	т/год

	Итого:
	3
	0,0007953
	т/год


	Загрязняющее вещество
	Класс опасности
	Количество 
	Единица измерений

	Код
	Наименование
	
	
	

	0551
	СН алициклические
	4
	0,000117
	т/год

	0550
	СН непредельные (алкены)
	4
	0,0001485
	т/год

	0401
	СН предельные С1-С10
	4
	0,000072
	т/год

	1401
	Ацетон
	4
	
	т/год

	1061
	Спирт этиловый
	4
	
	т/год

	1210
	Бутилацетат
	4
	
	т/год

	Итого:
	4
	0,0003375
	т/год


Расчеты разработал:

инженер по охране труда  Иностранное частное предприятие «Вланпак»

______________________   Кулинкович В.А.
               (подпись)

«___»______________20__г.
ВЫВОДЫ: Согласно ст.205 НК РБ образовавшиеся выбросы загрязняющих веществ не превышают соответствующий минимальный предел, поэтому экологический налог не подлежит начислению
инженер по охране труда  Иностранное частное предприятие «Вланпак»

______________________   Кулинкович В.А.
               (подпись)

«___»______________20__г.
