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	EN-G-007.3 КАРТОЧКА БЕЗОПАСНОСТИ. СОДА КАУСТИЧЕСКАЯ


	Отдел: производство
	Местонахождение: склад хранения опасных веществ, производственный цех

	Разработана на основании паспорта безопасности (ОАО «КАУСТИК» MSDS 84/2)

	Опасное вещество

	Едкий натр/сода каустическая/щелочь

	Опасность для людей и окружающей среды
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	Класс токсичности: 2.

При попадании на кожу  вызывает химические ожоги, а при длительном воздействии может вызвать язвы и экземы. Сильно действует на слизистые оболочки. Попадание каустической соды  в глаза – ОПАСНО, возникает химический ожог, тяжесть которого определяется степенью поражения роговой и слизистой оболочки глазного яблока. Возможна слепота. При поступлении внутрь – ожоги губ, слизистой полости рта, пищевода, желудка, слюнотечение , тошнота и рвота, боли во рту, в области живота.  ПДК в воздухе рабочей зоны - 05 мг/м3.
	
	Вредное воздействие на окружающую среду обусловлено изменением рН.

Не допускается попадание в ливневую канализацию.

	Средства защиты и правила обращения

	Хранение
	Раствор хранится в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя.

Емкость должна быть снабжена плотно закрывающейся крышкой. Дополнительное ограждение в виде бортика.

	Обращение
	Работайте при хорошей вентиляции в помещении. Проводите работы в спецодежде и с использованием СИЗ.

	Индивидуальные средства защиты

	Защита глаз и дыхательных путей
	Защита рук
	Защита кожных покровов
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	Меры предотвращения проливок/просыпок

	Соблюдение правил и мер по безопасному обращению с данным веществом при приемке, хранении и использовании. 

	Действия в случае аварии

	Обязательно использование СИЗ. Изолировать опасную зону в радиусе 50м. Смыть большим количеством воды.

	                                               Меры оказания первой помощи        Скорая помощь (0103)

	При вдыхании
	Покинуть опасную зону. Выйти на свежий воздух. Немедленно обратиться к врачу.

	При попадании на кожу
	Немедленно промыть пораженный участок проточной водой в течение 10 минут. Удалить загрязнённую одежду, тщательно выстирать, перед тем как ее снова одеть. Обратиться за медицинской помощью.

	При попадании в глаза
	Немедленно промыть глаза чистой водой в течение 10-30 минут, приподымая веки для тщательной промывки. Немедленно обратиться к офтальмологу.

	При глотании
	Выпить большое количество воды, не вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу. Не пытаться нейтрализовать.
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