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EN-F-001 Контроль производственной сточной воды
	Дата
	Вода на входе (до очистки)
	Вода на выходе (после очистки)
	Ф.И.О./

Подпись

	
	Сухой остаток, мг\л
	Хлориды,

(Cl-),

мг\л
	Железо,

(Fe),

мг\л
	рН
	БПК5, мгО2\л
	ХПК, мгО2\л
	Сухой остаток, мг\л
	Хлориды,

(Cl-),

мг\л
	Железо,

(Fe),

мг\л
	рН
	БПК5, мгО2\л
	ХПК, мгО2\л
	

	
	не норм.
	≤ 350
	≤ 2.0
	4.0-12.0
	≤ 1400
	≤ 3000
	≤ 1000
	≤ 350
	≤ 2.0
	6.0-9.0
	≤ 400
	≤ 1000
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