7.1 [bookmark: _GoBack]Идентификация опасностей и оценка рисков проводится согласно штатному расписанию, а также по совмещаемым профессиям (должностям).
7.2 Допускается разрабатывать одну карту на несколько профессий (должностей), если опасности и связанные с ними риски, и уровни их воздействия, одинаковы.
7.3 Форма Карты опасностей и рисков по профессии (должности) (далее — Карта) приведена в Таблице 1 настоящего Руководства.
7.4 Для Карты определяется процесс (вид работы), который выполняет работающий на рабочем месте постоянно и периодически (графа 1 Карты).
7.5 Выявленные опасности и возможные последствия их воздействия вносятся в графы 2, 3 Карты.
7.6 При описании опасности (графа 2 Карты) необходимо давать ее расширенное пояснение для конкретного описания опасных ситуаций (попадание под движущийся транспорт и работающие механизмы при передвижении по строительной площадке, падение с высоты при проведении работ на высоте или вблизи не огражденных перепадов по высоте и т.п.).
7.7 На следующем этапе производится расчет величины риска выявленной опасности для каждого возможного последствия воздействия опасности.
Оценка вероятности возникновения последствий воздействия опасности (Р) проводится согласно Таблице 2. Численное значение (Р) записывается в графу 4 Карты.
Оценка частоты воздействия опасности (Е) проводится согласно Таблице 3. Численное значение (Е) записывается в графу 5 Карты.
Оценка тяжести возможных последствий воздействия опасности (S)проводится согласно Таблице 4. Численное значение (S) записывается в графу 6 Карты.
Таблица 1
	Карта опасностей и рисков
	
	

	
	наименование профессии (должности)
	


	Процесс
(вид
работы)
	Опасность
	Возможные последствия воздействия опасности
	Вероятность возникновения последствий опасности, Р
	Частота воздействияопасности, Е
	Тяжесть последствий,S
	Величина риска,R
	Уровень риска
	Меры управления рисками

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
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Таблица 2
Вероятность возникновения последствий опасности (Р)
	Величина
	Вероятность
	Описание

	1
	Минимальная
	Вероятность возникновения является незначительной. Практически невозможно предположить, что подобный фактор может возникнуть (1 раз в 20 лет)

	2
	Умеренная
	Вероятность возникновения остается низкой. Подобного рода условия возникают в отдельных случаях, но шансы для этого не велики (1 раз в 10 лет)

	3
	Существенная
	Вероятность возникновения находится на среднем уровне. Условия для этого могут реально и неожиданно возникнуть (1 раз в 5 лет)

	4
	Значительная
	Вероятность возникновения является высокой. Условия для этого возникают достаточно регулярно и/или в течение определенного интервала времени (1 раз в год)

	5
	Очень 
высокая
	Вероятность возникновения является очень высокой. Условия обязательно возникают на протяжении достаточно продолжительного промежутка времени (обычно в условиях нормальной эксплуатации 2 раз в год)


Таблица 3
Частота воздействия опасности (Е)
	Величина
	Характеристика подверженности

	1
	Случайная (несколько раз в год и менее)

	2
	Минимальная (один и более раз в месяц)

	3
	Редкая (один и более раз в неделю)

	4
	Частая (один и более раз в день, смену)

	5
	Постоянная подверженность



Таблица 4
Тяжесть возможных последствий воздействия опасности (S)
	Величина
	Тяжесть
последствий
	Характеристика

	1
	Минимальная
	Микротравма (царапина, ушиб, небольшой порез). Травма позволяет нормально работать после оказания первой медицинской помощи. Отсутствует потеря рабочего времени.

	2
	Низкая
	Травма, не относящаяся к категории тяжелых производственных травм. Угроза жизни отсутствует. Потеря трудоспособности не менее 1 дня. Оформление акта формы Н-1.

	3
	Умеренная
	Тяжелая травма. Острое отравление. Возможность дальнейшей работы по профессии. Специальное расследование. Оформление актов формы Н-1, ПЗ. 

	4
	Высокая
	Тяжелая травма, повлекшая инвалидность, профессиональное заболевание, с возможностью работы по другой профессии. Специальное расследование. Оформление актов формы Н-1, ПЗ.

	5
	Крайне
высокая
	Случай летального исхода, групповые несчастные случаи с тяжелым исходом, тяжелые травмы или профессиональные заболевания, исключающие возможность трудоустройства. Специальное расследование. Оформление актов формы Н-1, ПЗ.


Для расчета величины риска количественное значение вероятности возникновения опасности, частоты воздействия опасности и тяжести возможных последствий воздействия опасности подставляются в формулу:
R = Р×Е×S,
где:	R — численное значение риска,
Р — вероятность возникновения последствий опасности,
Е — частота воздействия опасности,
S — тяжесть возможных последствий воздействия опасности.
Полученное численное значение величины риска (R) записывается в графу 7 Карты.
7.8 Определение уровня риска проводится по численному значению (R) согласно Таблице 5. Значение уровня риска записывается в графу 8 Карты.
Таблица 5
Уровень риска
	Величина
	Уровень риска

	1 - 50
	Приемлемый

	51 и более 
	Не приемлемый




