Перечень основных обязательных
документов организации,
ведение которых предписано
действующим законодательством
о безопасности и гигиене труда
Издание в 1999 и 2001 годах Перечня основных обязательных документов организации, ведение которых предписано действующим законодательством о безопасности и гигиене тру​да, показало его полезность и необходимость для работников, непосредственно осуществляю​щих работу по охране труда, а также для работников надзорных и контрольных органов.
В связи с изданием новых законодательных и иных нормативных правовых актов, а также внесением изменений и дополнений в ранее изданные нормативные правовые акты возникла необходимость в уточнении данного Перечня.
Учитывая важность совершенствования работы по охране труда в организации, в Перечень включен обще регламентирующий документ - Система управления охраной труда в организа​ции - с изложением ее структуры и раскрытием содержания разделов и приложений к нему.
Настоящий Перечень составлен на основании действующего законодательства по состоя​нию на 1 ноября 2007 года.
1. ОБЩЕРЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
Действующим законодательством на нанимателя возложен целый ряд обязанностей по улучшению условий и охраны труда работающих. Однако в законодательстве нет прямого нор​мативного предписания о разработке основополагающего документа, регла​ментирующего деятельность по охра​не труда в организации в целом.

Республиканские органы государ​ственного управления, иные государcтвенные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, выполняя требования постановления Совета Министров Республики Бела​русь от 12 апреля 1999 года № 507 «О мерах по обеспечению охраны труда и соблюдению законодательства о тру​де на предприятиях и в организациях республики», осуществляют разработ​ку и совершенствование систем уп​равления охраной труда в соответству​ющих отраслях экономической дея​тельности, включая и вопросы, свя​занные с регламентированием этой деятельности на уровне подчиненных предприятий и организаций. В елях обеспечения единообраз​ного подхода к содержанию назван​ных систем управления Министерство труда Республики Беларусь письмом от 11.08.2000 № 12-06/2994 в качестве рекомендации предложило Пример​ную структуру отраслевой системы  уп​равления охраной труда.
                  1.1. Система управления охраной труда в организации, состоящая из следующих разделов:
1) общие положения;
2) цели, задачи управления охра​ной труда и мероприятия по их реа​лизации:
конечная цель управления охраной труда — обеспечение безопасности, сохранение здоровья и работоспособ​ности человека в процессе труда — и составляющая ее совокупность проме​жуточных целей управления охраной труда:

-предупреждение производствен​ного травматизма;
-предупреждение профессиональ​ной и производственно обусловленной заболеваемости;
-предупреждение аварий и инци​дентов на производственных объектах;
устранение (доведение до допу​стимых величин) неблагоприятных
· факторов производственной среды и трудового процесса;
· обеспечение требований безопас​ности, предъявляемых к продукции предприятия;
· задачи управления охраной труда:
· обеспечение соблюдения ра​ботающими требований безопасно​сти и гигиены труда;

· профессиональный отбор ра​ботающих по отдельным специаль​ностям;

· обеспечение безопасности производственного оборудования, оснастки и инструмента;

- обеспечение безопасности производственных процессов
· обеспечение пожарной без​опасности;
· обеспечение радиационной безопасности;

· обеспечение лазерной безопас​ности;

· обеспечение безопасности до​рожного движения;

· обеспечение безопасной пере​возки опасных грузов;

· обеспечение безопасности зда​ний и сооружений;

· нормализация условий произ​водственной среды и трудового про​цесса;

· санитарно-бытовое обслужива​ние работающих;

· защита работающих от отри​цательных последствий воздействия неблагоприятных факторов произ​водственной среды и трудового про​цесса;

♦
предоставление компенсаций и льгот за работу во вредных и тя​желых условиях труда;

мероприятия по решению задач и достижению целей управления охра​ной труда содержат перечень объек​тивно необходимых и предписанных законодательством разнообразных ви​дов мероприятий и работ, учитываю​щих специфику производственной де​ятельности и особенности обеспечения охраны труда при ее осуществлении;

3) функции управления охраной труда:
· прогнозирование состояния ох​раны труда и планирование работ по охране труда;
· организация выполнения работ и функционирования системы управле​ния охраной труда;
· координация и оперативное ре​гулирование деятельности по реали​зации целей и задач управления охра​ной труда;
· контроль за состоянием условий труда и функционированием систе​мы управления охраной труда, учет, анализ и оценка эффективности дея​тельности по охране труда;
•
активизация и стимулирование деятельности коллективов и отдель​ных работников по выполнению ими обязанностей по охране труда;
4)
методы управления охраной
труда:
· организационно-распорядитель​ные (административные);
· социально-экономические;
· социально-психологические;
5)
проблемно-целевое управление при решении отдельных задач по ох​ране труда;
6)
обязанности руководителей предприятия, структурных подразде​лений, функциональных служб, от​дельных специалистов и других ра​ботников по вопросам охраны труда;
7)
служба охраны труда — цент​ральное звено в управлении охраной
труда;
8) эффективность функционирования системы управления охраной труда;
9) порядок совершенствования си​стемы управления охраной труда на предприятии.
В качестве разделов или самостоя​тельных приложений излагается по​рядок регламентирования отдельных видов деятельности, выполнения соот​ветствующих работ, связанных с обес​печением безопасности и охраны тру​да, а также устанавливаются различ​ные перечни, в соответствии с кото​рыми определяется особый порядок решения вопросов, связанных с охра​ной труда, в отношении определенных категорий работников и работ:

· порядок обучения, повышения квалификации, инструктажа и провер​ки знаний работников по вопросам ох​раны труда;
· порядок аттестации руководи​телей, специалистов и других работ​ников, обслуживающих объекты и вы​полняющих работы с повышенной опасностью;
· порядок организации надзора за объектами с повышенной опаснос​тью;
· порядок обеспечения безопаснос​ти при производстве работ с повы​шенной опасностью;
· порядок обеспечения безопаснос​ти при перевозке опасных грузов;
· порядок обеспечения пожарной безопасности;
· порядок отражения требований безопасности в конструкторской и технологической документации;
· порядок передачи оборудования для ремонта и приемки его из ремонта;

•
порядок ввода в эксплуатацию электроустановок после монтажа, планово предупредительных ремонтов и испытаний;
· порядок перепланировки производ​ственных помещений, создания новых рабочих мест, ввода в эксплуатацию отдельных установок и оборудования;
· порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и профилактики;

· организация профессионального отбора и медицинского освидетель​ствования работников отдельных про​фессий и специальностей;
· организация санитарно-бытового обеспечения работников;
· организация лечебно-профилакти​ческого обслуживания работников;
· организация пропаганды охраны труда;
· порядок планирования мероприя​тий по охране труда, формирования раздела «Охрана труда» коллективного договора и Плана мероприятий по ох​ране труда;
· порядок организации контроля за состоянием охраны труда (включая организацию производственного кон​троля за промышленной безопаснос​тью опасных производственных объектов) и функционированием сис​темы управления охраной труда;
· система оценки состояния охра​ны труда и функционирования систе​мы управления охраной труда;
· Положение о порядке материаль​ного и морального стимулирования за работу по охране труда;
· Положение о службе охраны труда;
· перечень контингентов работ​ников, обязанных проходить предва​рительные, при поступлении на рабо​ту, и периодические медицинские ос​мотры;
· перечень категорий руководите​лей, специалистов и других работни​ков, обязанных проходить периодиче​скую проверку знаний по вопросам ох​раны труда;
· перечень профессий и должнос​тей работников, освобождаемых от первичного и повторного инструкта​жа по охране труда;
· перечень профессий и должнос​тей работников, которым присваива​ется квалификационная группа по электробезопасности I;
· перечень профессий и должнос​тей работников, подлежащих провер​ке знаний Правил технической эксп​луатации электроустановок потреби​телей и Правил техники безопаснос​ти при эксплуатации электроустано​вок потребителей;
· перечень работ с повышенной опасностью, для производства кото​рых требуется предварительное обу​чение и проверка знаний работников по вопросам охраны труда;
· перечень профессий и должнос​тей работников с вредными условия​ми труда, которым предоставляется дополнительный отпуск и устанавли​вается сокращенная продолжитель​ность рабочего времени;
· перечень должностей работни​ков с ненормированным рабочим днем, которым предоставляется дополни​тельный отпуск перечень профессий и работ, да​ющих право работникам на бесплат​ное получение молока или равноцен​ных пищевых продуктов при работе с вредными веществами;

· перечень профессий и должно​стей, работа в которых дает пра​во на бесплатное получение лечеб​но-профилактического питания в
В организациях, внедривших СТБ 18001-2005 «Системы управления ох​раной труда. Общие требования» и СТБ 18002-2005 «Системы управления ох​раной труда. Руководство по приме​нению СТБ 18001-2005», ведется сле​дующая документация, предписанная указанными стандартами:
Процедуры
1. Процедуры для идентификации, получения информации, содержащей законодательные и иные обязательные требования, и обеспечения доступа к законодательным и другим применяе​мым к организации требованиям в об​ласти охраны труда (п. 4.3.2 СТБ 18001-2005, п. 4.3.2 СТБ 18002-2005).
2. Процедуры по идентификации опасностей, оценке рисков и внедре​нию мер управления рисками (п. 4.3.1 СТБ 18001-2005).
3. Процедура установления целей в области охраны труда (п. 4.3.3 СТБ 18002-2005)
4. Процедуры по определению ком​петентности, обеспечению обучения и осведомленности персонала в области охраны труда (п. 4.4.2 СТБ 18001-2005).
5. Процедура по консультированию и обмену информацией с работниками и заинтересованными сторонами в об​ласти охраны труда (п. 4.4.3 СТБ 18001-2005, п. 4.4.3 СТБ 18002-2005).
6. Процедура по обеспечению уча​стия работников в управлении охра​ной труда (п. 4.4.3 СТБ 18001-2005, п. 4.4.3 СТБ 18002-2005). 
7. Процедуры по управлению все​ми видами документов и данными по охране труда, предусмотренными стан​дартом (п. 4.4.5 СТБ 18001-2005, п. 4.4.5 СТБ 18002-2005).
8. Процедуры для операций и дей​ствий, связанных с идентифицирован​ными рисками, для которых необхо​димо применять меры управления:
для продукции, оборудования и ус​луг, закупаемых и/или используемых организацией;
9. Процедуры для операций и дей​ствий, связанных с идентифицирован​ными рисками, для которых необхо​димо применять меры управления:
для продукции, оборудования и ус​луг, закупаемых и/или используемых организацией;
для проектирования рабочих мест, технологических процессов, механиз​мов, организации производства, вклю​чая их адаптацию к возможностям людей;
для определения рабочих критериев, которым должны удовлетворять рабо​чие процедуры (п. 4.4.6 СТБ 18001-2005).
9.
Процедуры по идентификации возможных инцидентов и аварийных  ситуаций и по ответным действиям
(п. 4.4.7 СТБ 18001-2005).

10. Процедуры для осуществления мониторинга и измерения результатив​ности в области охраны труда (п. 4.5.1 СТБ 18001-2005, п. 4.5.1 СТБ 18002-2005).
11. Процедуры для калибровки и технического обслуживания конт​рольно-измерительной аппаратуры, используемой для проведения мони​торинга и измерений (п. 4.5.1 СТБ 18001-2005).
12. Процедуры для определения от​ветственности и полномочий по:
предупреждению и расследованию несчастных случаев, инцидентов, не​соответствий;
проведению действий по смягче​нию последствий несчастных случа​ев, инцидентов или несоответствий;
инициированию и осуществлению корректирующих и предупреждающих действий;
подтверждению результативнос​ти предпринятых корректирующих и предупреждающих действий (п. 4.5.2 СТБ 18001-2005).
13. Процедуры по управлению за​писями по охране труда, включая за​писи о результатах аудитов и анали​зов, предусматривающие их идентифи​кацию, ведение, размещение (п. 4.5.3 СТБ 18001-2005).
14. Процедуры по проведению пе​риодических аудитов функционирова​ния системы управления охраной труда (п. 4.5.4 СТБ 18001-2005).
15. Процедуры для контроля отдель​ных работ, связанных с повышенной опасностью, записи по указанному контролю (п. 4.3.1 СТБ 18002-2005).
16 роцедуры проведения анали​за со стороны руководства (п. 4.6 СТБ 18001-2005).
Процедуры по применению ста​тистических и других методов, исполь​зуемых для оценки состояния условий и охраны труда (п. 4.5.1 СТБ 18002-2005.
Документы
1. Политика в области охраны тру​да (п. 4.2 СТБ 18001-2005).
2. Обзорный документ или руко​водство по документации системы уп​равления охраной труда (п. 4.4.4 СТБ 18002-2005).
3. Методологии для идентификации опасностей, оценки рисков (п. 4.3.1 СТБ 18001-2005).
4. Контрольные листы собеседова​ний об опасностях и связанных с ними рисках (п. 4.3.1. СТБ 18002-2005).
5. Документально оформленные цели в области охраны труда для каж​дой функции и уровня управления организации (п. 4.3.3 СТБ 18001-2005).
6. Документально оформленные роли, ответственность и полномочия персонала (в формах, целесообразных для организации):
организационная структура («органиграмма»);
должностные инструкции работ​ников;
документация по инструктирова​нию;
описание процедур;
программы управления по дости​жению целей охраны труда (п. 4.4.1 СТБ 18001-2005, п. 4.4.1 СТБ 18002-2005).

7. Документ о назначении высшим руководством своего представителя, на которого возлагается ответственность за разработку, внедрение и поддержа​ние в рабочем состоянии системы уп​равления охраной труда (п. 4.4.1 СТБ 18001-2005).
8. Документация по проведению обучения и оценке его эффективно​сти (п. 4.4.2 СТБ 18002-2005).
9.
Документация по несчастным случаям и происшествиям (п. 4.3.1 СТБ18002-2005).

10. Документация по практическим учениям (п. 4.4.7 СТБ 18002-2005).
11. Схемы протекания производствен​ных процессов (п. 4.3.1 СТБ 18002-2005).
12. Протоколы испытаний аварий​ного оснащения (п. 4.4.7 СТБ 18002-2005).
13. Показатели эффективности де​ятельности в области охраны труда (п. 4.5.1 СТБ 18002-2005).
14. Схемы проведения мониторин​га и контрольные листы для ведения соответствующих записей по резуль​татам мониторинга и измерений (п. 4.5.1 СТБ 18002-2005).
15. Документально оформленные методики выполнения измерений (п. 4.5.1 СТБ 18002-2005).
16. Документально оформленные калибровочный план, мероприятия по обслуживанию измерительной аппара​туры и записи об их результатах, про​цедуры для проведения особо важных или сложных калибровок, протоколы калибровок (п. 4.5.1 СТБ 18002-2005).
Примечание: требования указанного пункта распространяются на подрядчи​ков (поставщиков).
17. Документально оформленные стандарты на условия на рабочих мес​тах и контрольные листы проверок их соблюдения (п. 4.5.1 СТБ 18002-2005).
18. Протоколы совещаний по ох​ране труда, документы по результа​там анализов со стороны руководства (п. 4.6 СТБ 18002-2005).
Перечни, реестры, планы, программы, графики, отчеты
1. Реестры, перечни или указате​ли документов (п. 4.4.4 СТБ 18002-2005).
2. Реестр применяемых требований по охране труда и области их приме​нения (п. 4.3.2 СТБ 18002-2005).
3. Перечень источников информа​ции, содержащих законодательные и иные обязательные требования (п. 4.3.2 СТБ 18002-2005).
4. Документированная информация по оценке рисков и результатам управ​ления рисками (п. 4.3.1 СТБ 18001-2005).
5. Планы по идентификации воз​можных инцидентов и аварийных си​туаций и по ответным действиям (п. 4.4.7 СТБ 18001-2005).
6. Программа (ы) управления охра​ной труда, включающие документиро​ванные:
распределение ответственности и полномочий по соответствующим функциям и уровням управления орга​низации для достижения целей;
средства и график достижения це​лей (п. 4.3.4 СТБ 18001-2005).
7. Программы обеспечения осве​домленности и обучения работников по охране труда (п. 4.4.2 СТБ 18002-2005).
8. Программы обучения и обеспе​чения осведомленности подрядчиков, временных рабочих и посетителей с учетом уровня риска, которому они подвержены (п. 4.4.2 СТБ 18002-2005).
9. Программы (планы) обучения отдельных категорий работников (п. 4.4.2 СТБ 18002-2005).
10. Списки квалифицированного персонала (п. 4.4.1 СТБ 18002-2005).
11. Перечень обучающих курсов (программ), действующих в организа​ции (п. 4.4.2 СТБ 18002-2005).
12. Программы и графики прове​дения периодических аудитов функци​онирования системы управления ох​раной труда (п. 4.5.4 СТБ 18001-2005).
13. Отчеты о результатах проведе​ния периодических аудитов функцио​нирования системы управления охра​ной труда (п. 4.5.4 СТБ 18001-2005).
14. Отчеты о несоответствиях и их реестр (п. 4.5.1 СТБ 18002-2005, п. 4.5.4 СТБ 18002-2005).
15. Отчеты о функционировании си​стемы управления охраной труда, пред​ставляемые высшему руководству для анализа и использования в целях совер​шенствования системы управления ох​раной труда (п. 4.4.1 СТБ 18001-2005).
16.
Перечни оборудования и тех​нических устройств, материалов (сы рья, химических веществ, отходов, про​дуктов, полуфабрикатов), токсикологи​ческих, экологических сведений, отно​сящихся к рабочим местам и представ​ляющих повышенную опасность (п. 4.3.1 СТБ 18002-2005).

17. Информационные листки, дос​ки объявлений, плакаты по охране тру​да (п. 4.4.3 СТБ 18002-2005).
18. Перечень управляемой доку​ментации с указанием мест ее хране​ния (п. 4.4.5 СТБ 18002-2005).
19. Перечень аварийного оснаще​ния (п. 4.4.7 СТБ 18002-2005).
20. Документально оформленные списки измерительной аппаратуры (п. 4.5.1 СТБ 18002-2005).
21. Графики проверок (осмотров, обходов) рабочих мест по охране тру​да и документально оформленные за​писи (протоколы) об их результатах (п. 4.5.1 СТБ 18002-2005).
1.2. Отдельные приказы по орга​низации, которыми:
 утверждаются:
· составы соответствующих ко​миссий по различным аспектам де​ятельности по охране труда;

· программы подготовки, повы​шения квалификации и проверки знаний работников по вопросам ох​раны труда;
· перечни должностных лиц, имеющих право выдачи нарядов-до​пусков и других разрешающих доку​ментов на производство работ с повышенной опасностью (с указа​нием видов работ и мест их произ​водства);
· различные акты (о приемке в эксплуатацию зданий, сооружений, помещений, отдельных установок, оборудования и т.п.);

· инструкции по охране труда, стандарты безопасности труда (СТП) и другие подобные документы;
назначаются:
•
ответственные лица за раз​личные аспекты деятельности по охране труда.
1.3. План мероприятий по охране труда (п. 2 и приложение 1 к Положе​нию о планировании и разработке мероприятий по охране труда, утвер​жденному постановлением Министер​ства труда Республики Беларусь от 23.10.2000 № 136).
1.4. Журнал ежедневного контро​ля за состоянием охраны труда на уча​стке (п. 19 и приложение 1 к Типовой инструкции о проведении контроля за соблюдением законодательства об ох​ране труда в организации, утвержден​ной постановлением Министерства труда и социальной защиты Респуб​лики Беларусь от 26.12.2003 № 159).
1.5. Журнал ежемесячного контро​ля за состоянием охраны труда в цехе (п. 23 и приложение 2 к Типовой ин​струкции).
1.6. Единое удостоверение по тех​нике безопасности с шестью отрыв​ными талонами (п. 1.2 и приложения 1, 2 к Методическим рекомендациям по внедрению талонной системы кон​троля за соблюдением требований бе​зопасности труда на производстве, ут​вержденным постановлением Белсовпрофа, Госкомтруда БССР, Госгортехнадзора БССР от 29.05.1986).
1.7. Журнал выдачи и учета удос​товерений по технике безопасности и талонов (п. 1.2 и приложение 3 к Ме​тодическим рекомендациям).
1.8.
Книга учета проверок (реви​зий) (п. 1 Правил ведения юридическими лицами и индивидуальными  предпринимателями книги учета проверок (ревизий), утвержденных поста​новлением Совета Министров Республики Беларусь от 09.10.2007 № 1284).

2. ОБУЧЕНИЕ, ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ, ИНСТРУКТАЖИ, ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
2.1. Приказ о создании комиссии в действующих работников по охране труда (п. 10 Правил обучения безопас​ным методам и приемам работы, про​ведения инструктажа и проверки зна​ний по вопросам охраны труда, утвер​жденных постановлением Министер​ства труда и социальной защиты Рес​публики Беларусь от 30.12.2003 № 164 (с изменениями и дополнениями от 07.04.2005 № 37)*, п. 4.5 ГОСТ 12.0.004 «ССБТ. Организация обучения безо​пасности труда. Общие положения»).

2.2. Программы подготовки рабо​чих по охране труда (п.п. 26, 27 Пра​вил).
2.3. Перечень профессий рабочих, проходящих проверку знаний по воп​росам охраны труда (п. 36 Правил, п. 4.5 ГОСТ 12.0.004).
2.4. Перечень профессий рабочих, проходящих стажировку (п.п. 34, 46 Правил).
2.5. Протоколы комиссии (комис​сий) по проверке знаний по охране труда (п. 13 и приложение 2 к Прави​лам, п. 4.5 ГОСТ 12.0.004).
2.6. Удостоверения по охране тру​да (п.п. 37, 50 и приложение 3 к Пра​вилам).
2.7. Перечень работ с повышенной опасностью (п.п. 27, 36 и приложение 1 к Правилам).
2.8. Приказ (распоряжение) о до​пуске к самостоятельной работе (п. 40 Правил).
2.9. Учебные планы и программы обучения руководителей и специалис​тов (п. 45 и приложение 6 к Правилам).
2.10. Перечень должностей специ​алистов, проходящих стажировку (п. 46 Правил).
2.11. Приказы о назначении лиц, проводящих стажировку (п. 46 Пра​вил).
2.12. Перечень должностей руко​водителей и специалистов, проходя​щих периодическую проверку знаний по вопросам охраны труда (п. 47 и при​ложение 5 к Правилам).
2.13.
Перечень вопросов для про​верки знаний по охране труда руководителей и специалистов (п. 49 и при​ложение 6 к Правилам).

2.14. Программа (инструкция) ввод​ного инструктажа по охране труда (п. 55 и приложение 7 к Правилам, п. 7.1.4 и приложение 3 к ГОСТ 12.0.004).
2.15. Журнал регистрации вводно​го инструктажа по охране труда и (или) личная карточка прохождения обуче​ния (п. 55 и приложение 8 к Прави​лам, п. 7.1.5 и приложения 2, 4 к ГОСТ 12.0.004).

2.16. Перечень профессий и долж​ностей работников, освобождаемых от первичного и повторного инструкта​жа на рабочем месте (п. 61 Правил, п. 7.2.1 ГОСТ 12.0.004).

2.17.
Программа инструктажа по охране труда на рабочем месте, инст​рукции по охране труда для профессий и видов работ (п. 59 Правил, п. 7.2.2 ГОСТ 12.0.004).

2.18.
Журнал регистрации инструк​тажа по охране труда и (или) личная карточка прохождения обучения (п. 59и приложение 9 к Правилам, п. 7.9 и приложение 2 к ГОСТ 12.0.004).

2.19. Перечень инструкций по ох​ране труда, действующих у нанимате​ля (п.п. 2.1, 2.2 Порядка разработки, со​гласования и утверждения инструкций по охране труда, утвержденного по​становлением Госкомтруда Республи​ки Беларусь от 14.07.1994 № 82).
2.20. Журнал регистрации инструк​ций по охране труда (п. 6.1 и прило​жение 4 к Порядку).
2.21.
Журнал учета выдачи инст​рукций по охране труда (п. 6.2 и приложение 5 к Порядку).

3. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
3.1. Приказ (распоряжение) о на​значении ответственных за пожарную безопасность отдельных территорий, зданий и сооружений, а также техно​логического и инженерного оборудо​вания (п. 1.6 Общих правил пожарной безопасности Республики Беларусь для промышленных предприятий (ППБ РБ 1.01-94), утвержденных приказом Глав​ного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 30.12.1994 № 29).

3.2. Паспорт пожарной безопасно​сти (для предприятий, имеющих взрывопожароопасные здания и сооруже​ния) (п. 1.8 и приложение 1 к ППБ РБ 1.01-94).
3.3. Приказ и общеобъектовая ин​струкция, которыми установлен про​тивопожарный режим на предприятии (п. 2.1 ППБ РБ 1.01-94).
3.4. Система обеспечения пожар​ной безопасности на предприятии (п. 3.1.1 ППБ РБ 1.01-94).
3.5. Информационные карточки мер пожарной безопасности на дверях по​мещений категорий А и Б (п. 3.1.6 и приложение 5 к ППБ РБ 1.01-94).
3.6. План размещения на складах ве​ществ и материалов (с указанием их наи​более характерных свойств (взрывопо-жароопасные, ядовитые, химически ак​тивные и т.п.) (п. 3.3.3 ППБ РБ 1.01-94).
3.7. Порядок введения в эксплуа​тацию электроустановок после монта​жа, планово-предупредительных ре​монтов и испытаний (п. 4.1.3 ППБ РБ 1.01-94).
3.8. Приказ о назначении лиц, от​ветственных за обеспечение пожарной безопасности электроустановок в це​хах, на складах, участках (п. 4.1.3 ППБ РБ 1.01-94).
3.9. График проведения планово-предупредительных ремонтов, очист​ки установок и оборудования, исполь​зующих горючие вещества (п. 4.2.8 ППБ РБ 1.01-94).
3.10. Приказ о назначении долж​ностных лиц, ответственных за проти​вопожарное состояние при эксплуа​тации отопительных установок (п. 5.1.1 ППБ РБ 1.01-94).
Приказ о назначении долж​ностных лиц, ответственных за тех​ническое состояние, исправность и со​блюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации венти​ляционных систем (п. 5.2.1 ППБ РБ 1.01-94).

3.12.Графики проверки, профилактического осмотра и очистки вентиля​ционного оборудования, утвержденные руководителем предприятия или подразделения (п. 5.2.7 ППБ РБ 1.01-94).

3.13. Журнал осмотра вентиляци​онного оборудования (п. 5.2.7 ППБ РБ 1.01-94).
3.14. График ревизии автоматиче​ских огнезадерживающих клапанов (в составе графика планово-предупре​дительного ремонта) (п. 5.2.11.3 ППБ РБ 1.01-94).
3.15. Акты о проведении ревизии автоматических огнезадерживающих клапанов (п. 5.2.11.3 ППБ РБ 1.01-94).
3.16.
Планы эвакуации людей и материальных ценностей на случай пожара (п. 6.26 ППБ РБ 1.01-94).

3.17.
Приказ о закреплении территорий предприятия за соответствующими подразделениями для поддержа​ния на них противопожарного режима (п. 10.27 ППБ РБ 1.01-94).

3.18. Приказ о назначении лица, ответственного за эксплуатацию средств противопожарной защиты, обслуживающего и оперативного пер​сонала (п. 1.8 Правил пожарной безо​пасности Республики Беларусь при эксплуатации технических средств противопожарной защиты (ППБ РБ 1.02-94), утвержденных приказом Глав​ного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 30.12.1994 № 30).

3.19. Инструкция по эксплуатации средств противопожарной защиты (ППЗ) (п. 1.9 ППБ РБ 1.02-94).
3.20. Инструкция о действиях дежур​ного персонала в случае получения сиг​налов от приемно-контрольной аппарату​ры средств ППЗ (п. 1.20 ППБ РБ 1.02-94).
3.21. Общая схема систем проти​вопожарного водоснабжения (п. 1.20 ППБРБ 1.02-94).
3.22. Принципиальная схема уста​новок автоматического пожаротушения
с указанием направлений подачи огнетушащего средства и способа приведения их в действие (п. 1.20 ППБ РБ 1.02-94).

3.23. Перечень помещений, защи​щаемых установками пожарной авто​матики (п. 1.20 ППБ РБ 1.02-94).
3.24. Списки адресов и телефонов аварийных и специальных служб, ру​ководителей и ответственных лиц предприятия (п. 1.20 ППБ РБ 1.02-94).
3.25. Журнал регистрации резуль​татов проверки насосов на обеспече​ние требуемого напора воды (п. 2.1.8 ППБ РБ 1.02-94).
3.26. Акты проверки на работоспо​собность пожарных гидрантов (п. 2.2.4 ППБ РБ 1.02-94).
3.27. Приказ о назначении:
•
лица, ответственного за эксплуатацию установок пожарной автома​тики (УПА);
· обслуживающего персонала для производства технического обслужи​вания и ремонта УПА (при обслужи​вании УПА силами предприятия);
· оперативного (дежурного) персо​нала для круглосуточного приема сиг​налов от УПА (п. 3.1.2 ППБ РБ 1.02-94).
3.28.
Сообщения о срабатывании или отказе при пожаре УПА (п. 3.1.4.5
и приложение 1 к ППБ РБ 1.02-94).

3.29.
Техническая документация на УПА:

· проектная документация и ис​полнительные чертежи на установку;
· акт приемки и сдачи установки в эксплуатацию;
· паспорта на оборудование и при​боры;
· ведомость смонтированного обо​рудования, узлов, приборов и средств автоматизации;
· паспорта на зарядку баллонов ус​тановок газового и аэрозольного по​жаротушения;
· инструкция по эксплуатации ус​тановки;
· перечень регламентных работ по техническому обслуживанию установки;
· план-график технического обслу​живания;
· журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремон​ту установок;
· график дежурств оперативного (дежурного) персонала;

· журнал сдачи и приемки дежурств оперативным персоналом;
· журнал учета неисправностей ус​тановки;

· журнал взвешивания баллонов с огнетушащим составом установок га​зового и аэрозольного пожаротушения;
· должностные инструкции (п. 3.1.5 и приложение 2 к ППБ РБ 1.02-94).

Примечание. Техническая документа​ция должна оформляться в установлен​ном порядке и иметь утверждающие под​писи ответственных лиц.
3.30.
Журнал регистрации провер​ки знаний обслуживающего и оперативного персонала (п. 3.1.11 и прило​жение 4 к ППБ РБ 1.02-94).

3.31. Лицензия на выполнение строительно-монтажных работ и раз​работку проектной документации (в том числе проектов организации строительства, проектов производства работ) (п. 4 Правил пожарной безо​пасности Республики Беларусь при производстве строительно-монтажных работ (ППБ 2.09-2002), утвержденных приказом Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 14.11.2002 № 191).

3.32. Приказ или инструкция об установлении противопожарного ре​жима на строительной площадке (п. 13 ППБ РБ 2.09-2002).

3.33. Приказ о назначении лиц, от​ветственных за противопожарное со​стояние отдельных объектов и участ​ков строительной площадки, исправ​ность и техническое обслуживание технических средств противопожарной защиты, первичных средств пожаро​тушения, систем оповещения и связи (п. 14.6 ППБ РБ 2.09-2002).
3.34. Приказ об утверждении (по согласованию с местным органом го​сударственного пожарного надзора)
перечня пожароопасных работ (п. 21 ППБ РБ 2.09-2002).

3.35. Подписанные лицом, ответ​ственным за пожарную безопасность на строительной площадке, наряды-допуски на проведение работ, связан​ных с применением пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, монтажом и применени​ем теплоизоляционных материалов групп горючести ГЗ —Г4 (п. 19 и при​ложение 3 к ППБ РБ 2.09-2002).
3.36. Утвержденный приказом ру​ководителя строительной организации и согласованный с местным органом государственного пожарного надзора перечень пожароопасных работ (п. 21 ППБ РБ 2.09-2002).
3.37. Таблички у телефонов (радио​станций) с номером телефона и инст​рукция о порядке вызова пожарных аварийно-спасательных подразделений и руководителей объекта, памятка о действиях работающих на случай по​жара, список боевых расчетов добро​вольной пожарной дружины, порядок привлечения сил и средств для туше​ния пожара (п. 177 ППБ РБ 2.09-2002).
3.38. Утвержденные приказом ру​ководителя строительной организации порядок проведения пожарно-технического минимума и программа пожарно-технического минимума (п.п. 196, 197 ППБ РБ 2.09-2002).
3.39. Приказ о создании доброволь​ной пожарной дружины, боевых рас​четов, назначении командира дружи​ны, старших расчетов (п. 10 Положе​ния о добровольных пожарных дру​жинах на предприятиях, в учрежде​ниях и организациях, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 13.10.1995 №571).
3.40.
Табель действий пожарной дружины в случае возникновения по​жара (п. 12 Положения).

3.41.
Утвержденное руководителем предприятия расписание учебных за​нятий с членами добровольной пожарной дружины (п. 13 Положения).

3.42. Порядок привлечения членов добровольной пожарной дружины к несению дежурства в нерабочее вре​мя (п. 15 Положения).
3.43. Приказ о создании пожарно-технической комиссии и цеховых ко​миссий (на крупных предприятиях) (п. 2 Положения о пожарно-техниче-ских комиссиях, утвержденного поста​новлением Кабинета Министров Рес​публики Беларусь от 13.10.1995 № 571).
3.44. Утвержденные руководителем предприятия акты пожарно-технической комиссии о проведении противопожар​ных мероприятий (п. 6 Положения).
Примечание к разделу. Помимо ука​занной документации по пожарной безо​пасности, на предприятиях должна вес​тись и другая документация, предписан​ная правилами пожарной безопасности для соответствующих отраслей и про​изводств, а также отраслевыми прави​лами пожарной безопасности.
4. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
4.1. Приказ о назначении лица, от​ветственного за общее состояние элек​трохозяйства (лица, ответственного за электрохозяйство) (п. Э 1.2 Правил тех​нической эксплуатации электроустано​вок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации элек​троустановок потребителей, утверж​денных Главгосэнергонадзором СССР 21.12.1984).
4.2. Журнал проверки знаний по технике безопасности у персонала с группой по электробезопасности I (п. Э 1.3.15 и приложение Б5).
4.3. Журнал проверки знаний ПТЭ электроустановок потребителей и ПТБ при эксплуатации установок потреби​телей (п. Э 1.3.13 и приложение Б6).
4.4. Удостоверения о проверке зна​ний ПТЭ электроустановок потреби​телей и ПТБ при эксплуатации уста​новок потребителей (п. Э 1.3.13 и при​ложение Б7).
· Техническая документация на электрохозяйство: акты приемки скрытых работ;
· генеральный план участка с на​несением на нем сооружений и под​земных электротехнических коммуни​каций;

· утвержденная проектная доку​ментация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующи​ми изменениями;
· акты испытаний и наладки элек​трооборудования;
· акты приемки электроустановок в эксплуатацию;
· исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электриче​ских соединений;
· технические паспорта основно​го электрооборудования;
· инструкции по обслуживанию электроустановок, а также должнос​тные инструкции по каждому рабо​чему месту.
По каждому цеху или самостоятель​ному участку:
•
паспортные карты или журналы с описью электрооборудования и средств защиты и указанием их тех​нических данных, а также присвоен​ных им инвентарных номеров (к пас​портным картам или журналам прилагаются протоколы и акты испытаний, ремонта и ревизии оборудования);
· чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, ком​плекты чертежей запасных частей, исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные жур​налы;

· чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям, а также с указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими ком​муникациями;
· общие схемы электроснабжения, составленные по предприятию в целом и по отдельным цехам и участкам;
комплект эксплуатационных ин​струкций по обслуживанию электроустановок цеха, участка и комплект должностных инструкций по каждо​му рабочему месту и инструкций по охране труда (п. Э1.6.1).
4.6.
Оперативная документация:

· оперативная схема или схема-макет;
· оперативный журнал;
· бланки нарядов-допусков на про​изводство работ в электроустанов​ках;
· бланки переключений;
· журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании;
· ведомости показаний конт​рольно-измерительных приборов и электросчетчиков;
· журнал проверки знаний персо​нала;
· журнал учета производственно​го инструктажа;
· журнал учета противоаварийных тренировок;
· список лиц, имеющих право еди​ноличного осмотра электроустановок;
· список лиц, имеющих право от​давать оперативные распоряжения;
· список ответственных дежурных вышестоящей электроснабжающей организации (п. Э1.6.9).
4.7. Паспорта на заземляющие ус​тройства (п. Э2.13.11).
4.8. Протоколы о результатах ис​пытания электрооборудования (п. 1.11 приложения Э1).
4.9. Журналы учета и содержания средств защиты (п. 1.2.14 приложения Б11.2.)
4.10.
Протоколы испытаний средств защиты (приложение Б 11.4).
5. РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

5.1. Лицензия на право проведе​ния работ с источниками ионизирую​щих излучений (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20.10.2003 № 1357, п. 8 Санитарных правил и норм 2.6.1.8-8-2002 «Основ​ные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСП-2002)», утвержденных постановлением Главного государственного санитарно​го врача Республики Беларусь от 22.02.2002 № 6) (в дальнейшем для крат​кости - ОСП-2002).

5.2. Радиационно-гигиенические пас​порта пользователя источников ионизи​рующих излучений (п. 14 ОСП-2002).
5.3. Документ об организации про​ведения производственного (радиацион​ного) контроля за обеспечением радиа​ционной безопасности (п. 22 ОСП-2002).
5.4. Документ о создании службы (назначении лица, ответственного за радиационную безопасность) (п. 22 ОСП-2002).
5.5. Санитарный паспорт, заклю​чения органов и учреждений, осуще​ствляющих государственный санитар​ный надзор, на новые технологии, виды продукции, материалы и вещества, содержащие или основанные на ис​пользовании источников ионизирую​щего излучения (п. 37 и приложение 3 к ОСП-2002).
5.6. Документы об установлении категории радиационных объектов (п. 45 ОСП-2002).
5.7. Документ об установлении гра​ниц санитарно-защитной зоны (по со​гласованию с органами, осуществля​ющими государственный санитарный надзор) (п. 57 ОСП-2002).
5.8. Акт приемки комиссией ради​ационного объекта (источника иони​зирующего излучения) до начала его эксплуатации (п. 71 ОСП-2002).
5.9. Разрешение органов, осуществ​ляющих государственный санитарный надзор, на производство, применение, хранение, транспортировку и захоро​нение радиоактивных веществ, других источников ионизирующего излучения и проведение с ними работы (п. 71 ОСП-2002).
5.10.
Знаки радиационной опасности на дверях помещений, оборудовании, контейнерах, упаковках, аппаратах, передвижных установках, транспортных средствах, содержащих источники ионизирующих излучений (пп. 72, 73 ОСП-2002).

5.11.
Приказ о (об):

· утверждении списка лиц, допу​щенных к работе с источниками иони​зирующих излучений;
· назначении ответственных за радиационную безопасность, учет и хранение источников ионизирующего излучения, за организацию сбора, хра​нения и сдачу радиоактивных отхо​дов, за радиационный контроль (пп. 37, 76 ОСП-2002).

5.12.
Инструкции по радиационной безопасности и должностные инструкции при работе с источниками иони​зирующих излучений (п. 77 ОСП-2002).

5.13.
Заказы-заявки на поставку источников ионизирующих излучений и изделий, содержащих их (п. 83 и при​ложение 6 к ОСП-2002).

5.14. Извещения территориальным учреждениям, осуществляющим госу​дарственный санитарный надзор, о получении источников ионизирующих излучений (п. 86 ОСП-2002).
5.15. Приходно-расходный журнал учета источников ионизирующего из​лучения (п. 89 и приложение 7 к ОСП-2002).
5.16. Требования на выдачу радио​активных веществ (п. 91 и приложе​ние 8 к ОСП-2002).
5.17. Акты о передаче источников ионизирующего излучения, числящих​ся у увольняемых работников (п. 91 ОСП-2002).
5.18. Документ о создании комис​сии по инвентаризации радиоактив​ных веществ, радиоизотопных при​боров, аппаратов, установок (п. 93 ОСП-2002).

5.19.
Карта-схема на размещение источников ионизирующих излучений в хранилище (п. 97 ОСП-2002).

5.20.
Санитарный паспорт на транспортные средства, специально предназначенные для перевозки ра​диоактивных веществ и ядерных материалов за пределами организации (п. 101 и приложение 10 к ОСП-2002).

5.21. Проект вывода из эксплуата​ции радиационного объекта или от​дельной его части (п. 104 ОСП-2002).
5.22. Документ о содержании ра​дионуклидов и об отсутствии снимае​мого радиоактивного загрязнения в сырье, материалах и изделиях, пред​назначенных для вывоза с радиаци​онного объекта (п. 181 ОСП-2002).
5.23. Документ об установлении радиационного контроля, предусмат​ривающий конкретный перечень ви​дов контроля, типов радиометрической и дозиметрической аппаратуры, точек измерений и периодичности контроля (п. 206 ОСП-2002).

5.24. Журнал регистрации индиви​дуальных доз облучения и индивиду​альные карточки доз облучения (п. 212 и приложение 14 к ОСП-2002).
5.25. Копии индивидуальных кар​точек доз облучения, полученных при выполнении работ в командировках (п. 213 ОСП-2002).
5.26. Перечень цехов или отдель​ных рабочих мест, на которых должен осуществляться контроль радиацион​ной обстановки, обусловленной при​родными источниками ионизирующе​го излучения (п. 253 ОСП-2002).

5.27. Перечень возможных аварий для конкретных условий работы с ис​точниками ионизирующего излучения (п. 271 ОСП-2002).

5.28. План мероприятий по защите персонала и населения в случае ра​диационной аварии (п. 273 ОСП-2002).
5.29. Инструкция по действиям персонала в аварийных ситуациях (п. 274 ОСП-2002).

5.30. Система экстренного опове​щения о радиационной аварии (п. 276 ОСП-2002).
5.31. Наряды-допуски на производ​ство работ повышенной радиационной опасности (п. 281 и приложение 15 к ОСП-2002).
5.32. Документ о создании служ​бы радиационной безопасности, осу​ществляющей радиационный конт​роль и проводящей мероприятия по

снижению облучения работников за счет аварийного загрязнения (п. 288 ОСП-2002).

6. ЛАЗЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
6.1. Приказ о назначении лица, от​ветственного за проведение дозимет​рического контроля лазерных изделий (п. 60 Санитарных правил и норм 2.2.4.13-2-2005 «Лазерное излучение и гигиенические требования при эксп​луатации лазерных изделий»),
6.2. Паспорт (формуляр) на лазерное изделие (п. 65 СанПиН 2.2.4.13-2-2005).
6.3. Маркировка лазеров и лазер​ных изделий (п. 80 и приложение 4 к СанПиН 2.2.4.13-2-2005).
6.4. Приказ по организации о на​значении ответственного за обеспече​ние безопасных условий работы лазе​ров и лазерных изделий (п. 81 Сан​ПиН 2.2.4.13-2-2005).
6.5. Акт о вводе лазерных изделий в эксплуатацию, составляемый на ос​новании:

· паспорта на лазерное изделие;
· инструкции по эксплуатации и технике безопасности;
· утвержденного плана размеще​ния лазерного изделия;
· санитарного паспорта лазерного изделия (пп. 83, 84 СанПиН 2.2.4.13-2-2005).

6.6.
Санитарный паспорт лазерно​го изделия (п. 84 и приложение 5 к СанПиН 2.2.4.13-2-2005).

6.7.
Знаки лазерной опасности (п. 99 и приложение 3 к СанПиН 2.2.4.13-2-2005).

7. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОПАСНЫХПРОИЗВОДСТВЕННЫХОБЪЕКТОВ
7.1. Документы о регистрации опас​ных производственных объектов (ста​тья 2 Закона Республики Беларусь «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»):

· карты учета объектов в госу​дарственном реестре (п. 13 и прило​жение 3 к Инструкции о регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведении государственного реестра опас​ных производственных объектов, ут​вержденной постановлением Мини​стерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 11.04.2003 № 22);
· свидетельства о регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов (п. 23.4 и приложение 5 к Инструкции).
7.2.
Лицензия на осуществление соответствующих видов деятельности по опасным производственным объек​там (статья 8 Закона, постановление Совета Министров Республики Бела​русь от 20.10.2003 № 1357).

7.3. Сертификаты или разрешения (допуски на применение) на техниче​ские устройства, применяемые на опасных производственных объектах (статья 9 Закона).
7.4. Экспертные заключения по до​кументации на объекты, технические устройства, декларацию промышлен​ной безопасности и иные документы, связанные с эксплуатацией опасного производственного объекта (статья 18 Закона).
7.5. Декларации промышленной безопасности на опасные производ​ственные объекты (статья 19 Закона).
7.6. Договоры страхования ответ​ственности нанимателя за причинение вреда от опасных производственных объектов (статья 25 Закона).
7.7. Приказ о назначении лиц, осу​ществляющих контроль за безопасно​стью опасных производственных объектов (статья 11 Закона).
8. ПАРОВЫЕ И ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ
Водогрейные котлы с температу​рой нагрева воды свыше 115 °С и па​ровые котлы с давлением пара более 0,7 кгс/см2:

8.1. Лицензия Проматомнадзора при МЧС Республики Беларусь на со​ответствующие виды деятельности по паровым и водогрейным котлам (по​становление Совета Министров Рес​публики Беларусь от 20.10.2003 № 1357, п. 8 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, утвержденных постановлени​ем Министерства по чрезвычайным си​туациям Республики Беларусь от 27.12.2005 №57).
8.2. Инструкция по безопасному ведению работ для персонала, обслу​живающего котлы (п. 456 Правил).
8.3. Сменный журнал для записи результатов осмотра, проверки исправ​ности действия арматуры, контрольно-измерительных приборов, предохрани​тельных клапанов, средств сигнализа​ции и защиты, питательных насосов (пп. 456, 478 Правил).
8.4. Приказ о назначении уполно​моченного лица, осуществляющего производственный контроль за соблю​дением требований промышленной безопасности при эксплуатации кот​лов (п. 459 Правил).
8.5. Приказ о назначении лица, от​ветственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов (п. 460 Правил).
8.6. Удостоверения о допуске ма​шинистов к обслуживанию котлов (п. 468 Правил).
8.7. Приказ о создании квалифика​ционной комиссии по проверке зна​ний персонала, обслуживающего кот​лы (п. 470 Правил).
8.8. Протоколы заседаний квалифи​кационной комиссии по проверке зна​ний персонала, обслуживающего кот​лы (п. 471 Правил).
8.9. Приказ о допуске персонала к самостоятельному обслуживанию кот​лов (п. 473 Правил).
8.10. Графики проверки исправно​сти и журнал контрольной проверки манометров (п. 479 Правил).
8.11. Графики проверки указателей уровня воды (п. 480 Правил).
8.12. Графики проверки предохра​нительных клапанов (п. 481 Правил).
8.13. Графики проверки резервных питательных, сетевых подпиточных и других насосов (п. 482 Правил).
8.14. График и инструкция по про​верке исправности сигнализации и автоматических защит (п. 483 Правил).
8.15. Производственная инструкция с указаниями о порядке аварийной остановки котла (п. 486 Правил).
8.16. Ремонтный журнал для внесения в него сведений о выполненных ремонт​ных работах, примененных материалах, сварке и сварщиках, об остановке котлов на чистку и промывку (п. 489 Правил).
8.17.
Перечень регламентных ра​бот, которые должны быть выполнены при ремонтах основного и вспомога​тельного оборудования (п. 489 Правил).
8.18. Письменные разрешения (на​ряды-допуски) на допуск людей внутрь котла (п. 493 Правил).
8.19. Отчеты ремонтных (монтаж​ных) организаций о выполненных ра​ботах (п. 494 Правил).
8.20. Приказ по организации-вла​дельцу котла о пуске котла в эксплуа​тацию (пп. 500, 535 Правил).
8.21. Документы для регистрации котла:
· паспорт. При отсутствии паспор​та организации-изготовителя котла он может быть составлен специализирован​ной организацией, имеющей в своем составе аккредитованную лабораторию на право диагностирования котлов;
· акт об исправности котла, если он прибыл от изготовителя в собран​ном виде (или переставлен с одного места на другое);
· удостоверение о качестве мон​тажа;
· подтверждение органа технад​зора о качестве изготовления и мон​тажа котла в соответствии с тре​бованиями Правил;
· чертежи помещения котельной, выполненные проектной организацией (план и поперечный разрез, а при не​обходимости — и продольный разрез);
· справка о соответствии водо-подготовки проекту;
· справка о наличии и соответ​ствии проекту питательных уст​ройств с их характеристиками;
· инструкции организации-изгото​вителя по монтажу и эксплуатации котла (п. 505 Правил).

8.22.
Табличка на котле с указани​ем следующих данных:

· регистрационный номер;
· разрешенное давление;
•
число, месяц и год следующего внутреннего осмотра и гидравличе​ского испытания (п. 536 Правил).

Паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа (0.7 бар) и водо​грейные котлы с температурой нагре​ва волы не выше 115 °С:
8.23.
Лицензия на соответствующие виды деятельности по паровым и во​догрейным котлам (постановление Со​вета Министров Республики Беларусь от 20.10.2003 № 1357, п. 6 Правил уст​ройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрей​ных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 °С, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 25.01.2007 № 5).

8.24. Паспорт котла, транспорта​бельной (передвижной) котельной, ру​ководство по эксплуатации, инструк​ции по монтажу, пуску, регулирова​нию и обкатке изделий, а также иная документация, поставляемая с котлом (п. 12 и приложения 2, 3 к Правилам).
На фронтовой или боковой части каждого котла должна быть при​креплена металлическая табличка с на​несенными на ней следующими данны​ми: наименование и товарный знак орга​низации-изготовителя; наименование и условное обозначение котла; заводской номер; год изготовления; мощность (паропроизводительность для парового кот​ла); рабочее давление; температура воды (для водогрейных котлов); номер ГОС Та или ТУ на котел; поверхность нагре​ва котла (п. 207 Правил).

На каждом котле, введенном в экс​плуатацию, должна быть на видном месте прикреплена табличка форматом не менее 300 х 200 мм с указанием следующих данных: наименования кот​ла; разрешенного давления; разрешен​ной температуры (для водогрейного котла); числа, месяца и года следую​щего внутреннего осмотра и гидрав​лического испытания (п. 360 Правил).

8.26. Красная черта на шкале ма​нометра по делению, соответствующе​му разрешенному давлению в котле с учетом добавочного давления от веса столба жидкости (взамен красной чер​ты разрешается прикреплять или при​паивать к корпусу манометра метал​лическую пластину, окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра над соответству​ющим делением шкалы. Наносить красную черту на стекло краской за​прещается) (п. 245 Правил).
8.27. Маркировка на арматуре, ус​тановленная на котлах и трубопрово​дах, с указанием:
· товарного знака организации-из​готовителя;
· условного прохода;
· условного или рабочего давления и температуры среды;
· направления потока среды.
На маховике арматуры должно быть указано направление вращения при открывании-закрывании армату​ры (п. 259 Правил).

8.28.
Табличка на корпусе каждого насоса, в которой указываются следу​ющие данные:

· наименование организации-изго​товителя;
· год изготовления и заводской но​мер;
· номер по схеме котельной;
· номинальная производительность при номинальной температуре воды;
•
частота вращения центробеж​ных насосов или число ходов для пор​шневых насосов;
· максимальный напор при номи​нальной производительности;
· номинальная температура воды перед насосом (п. 289 Правил).

8.29.
Надпись на входной двери  котельной с наружной стороны о за​прещении входа в котельную посторонним лицам (п. 303 Правил).

8.30.
Документы на регистрацию ко​тельной:

•
паспорт котельной согласно при​ложению 10;
· паспорта котлов (при отсут​ствии заводского паспорта они могут бьипь составлены специализированной организацией) установленной формы согласно приложению 2;
· акт об исправности котла, если он прибыл из организации-изготови​теля в собранном виде (или перестав​лен с одного места на другое);
· акт приемки-сдачи котла соглас​но приложению 11;
· паспорт горелочного устройства;
· паспорт предохранительного ус​тройства;
· удостоверение о качестве мон​тажа котлов (котельной);
· подтверждение органа технад​зора о качестве монтажа котлов в соответствии с требованиями Пра​вил;
· компоновочные чертежи котель​ной (план, разрезы), на которых долж​ны быть указаны регламентированные Правилами размеры, а также проходы и выходы;
· принципиальная тепловая схема котельной с указанием котлов, тру​бопроводов, запорной арматуры, КИП, насосов и вспомогательного оборудо​вания;
· руководство организации-изгото​вителя по монтажу и эксплуатации котла.
Указанные документы должны быть подписаны владельцем котельной (п. 335 Правил).

8.31. Приказ по организации о на​значении уполномоченного лица, осу​ществляющего производственный кон​троль за соблюдением требований про​мышленной безопасности при эксплу​атации котлов (п. 362 Правил).
8.32. Приказ по организации о возложении ответственности за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов на начальника (мастера) котель​ной, а при отсутствии в штате котель​ной начальника — на специалиста или представителя администрации, выпол​няющего функции начальника (масте​ра) котельной (п. 364 Правил).
8.33. Протоколы о результатах про​верки знаний у обслуживающего пер​сонала (п. 375 Правил).
8.34. Приказы по организации или распоряжения по цеху о допуске пер​сонала к самостоятельному обслужи​ванию котлов и установок докотловой обработки воды (после стажировки и проверки знаний) (п. 377 Правил).
8.35. Сменные журналы (ведомос​ти) для записи параметров работы тех​нических устройств, результатов их осмотра и проверки, работ, выполняе​мых в течение смены, выявленных дефектов в процессе эксплуатации котлов (п. 382 Правил).
8.36. Производственная инструкция для персонала котельной с прилагае​мой к ней оперативной схемой трубо​проводов котельной (п. 383 Правил).
8.37. Ремонтный журнал на каж​дый котел, в который вносятся сведе​ния о выполненных ремонтных рабо​тах, примененных материалах, сварке и сварщиках, об остановке котлов на чистку или промывку (п. 397 Правил).
8.38. Утвержденный перечень рег​ламентных работ, которые должны быть выполнены при ремонтах основ​ного и вспомогательного оборудования котельной (п. 398 Правил). П
9. ТЕПЛОИСПОЛЬЗУЮЩИЕУСТАНОВКИ И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
9.1. Приказ (распоряжение) руко​водителя организации об установлении границы ответственности производ​ственных подразделений и энергослуж​бы за тепловые сети и теплоиспользующие установки (п. 5 Правил техни​ческой эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей по​требителей, утвержденных постановле​нием Министерства энергетики Рес​публики Беларусь от 11.08.2003 № 31).
9.2. Договор на снабжение тепло​вой энергией и акт разграничения ба​лансовой принадлежности и эксплуа​тационной ответственности сторон (п. 6 Правил).
9.3. Приказ руководителя организа​ции о назначении ответственного лица за общее состояние теплового хозяйства организации (главный энергетик или его заместитель) (п. 14 Правил).
9.4. Приказ руководителя органи​зации о назначении ответственных
 ков (п. 43 и приложения 1, 2 к Пра​вилам).

9.9.
Утвержденные руководителем организации и согласованные с профсоюзным комитетом составы комиссийпо проверке знаний (п. 45 Правил).

9.10. Распорядительные документы о допуске к дублированию персонала (с указанием сроков дублирования и ответственных за подготовку дублеров) (п. 46 Правил).
9.11. Распорядительные документы о допуске персонала к самостоятель​ной работе (п. 47 Правил).
9.12. Программы проведения противоаварийных тренировок (п. 50 Пра​вил).
9.13. Паспорта на все трубопрово​ды (на трубопроводы, контроль за ко​торыми осуществляется Госпромнадзором, в зависимости от их категории должны быть зарегистрированы в со​ответствующих территориальных орга​нах Госпромнадзора) (п. 56 Правил).
9.14. Разрешения на эксплуатацию сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды (п. 56 Правил).
9.15. Утвержденный руководителем (главным инженером) список лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией (письменно сообщает​ся энергоснабжающей организации) (п. 61 Правил).
9.16. Утвержденный начальником цеха (участка) график дежурств пер​сонала (п. 63 Правил).
9.17.  Оперативный журнал с запи​сями о режимах работы, произведен​ных переключениях, пусках и остано​вах теплоиспользующих установок и тепловых сетей, авариях и инциден​тах в работе и действиях по восста​новлению режимов работы, времени допуска к работам и окончания работ по нарядам  с указанием номера наря​да и содержания работ (п. 68 Правил).
9.18. Утвержденный руководителем (главным инженером) организации пе​речень сложных переключений в тепловых схемах теплоиспользующих ус​тановок и тепловых сетей, список лиц, имеющих право контролировать вы​полнение этих переключений, про​граммы (бланки) сложных переклю​чений, которые необходимо проводить двум и более исполнителям (п. 72 Пра​вил).

9.19.
Документация на каждую теплоиспользующую установку (должна быть составлена и постоянно храниться) :

· паспорт теплоиспользующей ус​тановки установленной формы с про​токолами и актами испытаний, ос​мотров и ремонтов;
· исполнительные схемы всех тру​бопроводов с нумерацией арматуры и расстановкой контрольно-измеритель​ных приборов;
· инструкция по эксплуатации и ремонту;
· полный комплект схем и черте​жей по тепловым сетям;
· оперативные схемы и чертежи теплоиспользующих установок долж​ны находиться у ответственного за общее состояние теплового хозяй​ства;
· паспорта на трубопроводы;

· акты технического освидетель​ствования трубопроводов и сосудов, работающих под давлением, подкон​трольных Госпромнадзору;
· акты испытаний  трубопроводов;
· эксплуатационная документация завода-изготовителя теплоиспользую​щих установок согласно ГОСТ 2.601-95 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные до​кументы»;
· график ремонта и технического освидетельствования;
· графики периодической поверки средств измерений;

· свидетельства о поверке средств измерений (п. 73 Правил).

9.20.
Утвержденный главным ин​женером организации перечень теплоиспользующих установок, на кот рых должны проводиться энергетиче​ские испытания (п. 88 Правил).

9.21.
Утвержденные главным ин​женером или главным энергетиком организации годовые и месячные планы (графики) на все виды ремонтов (п. 95 Правил).

9.22. Акты о результатах гидравли​ческих испытаний, испытаний на рас​четную температуру, тепловые поте​ри, проверок на наличие потенциала блуждающих токов (п. 184 Правил).
9.23. Наряды-допуски на проведе​ние ремонтных работ на оборудова​нии (п. 24 и приложение 1 к Прави​лам техники безопасности при эксп​луатации теплоиспользующих устано​вок и тепловых сетей потребителей, утвержденным постановлением Мини​стерства энергетики Республики Бе​ларусь от 11.08.2003 № 31).
9.24. Утвержденный главным ин​женером (главным энергетиком) орга​низации перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам (п. 28 Правил).
9.25. Утвержденный главным инже​нером (главным энергетиком) органи​зации список лиц, имеющих право вы​дачи нарядов-допусков (п. 30 Правил).
9.26. Утвержденный главным ин​женером (главным энергетиком) орга​низации перечень работ, выполняемых по распоряжению одним работником (работы, для выполнения которых не требуется проведения технических мероприятий по подготовке рабочих мест) (п. 32 Правил).
9.27. Журнал учета и регистрации работ по нарядам и распоряжениям (п. 35 и приложение 2 к Правилам).
9.28. Специальная табличка на каж​дую теплоиспользующую установку, работающую под давлением, со сле​дующими данными:
· регистрационный номер;
· разрешенное давление;
· дата (месяц и год) следующего внутреннего осмотра и гидравличе​ского испытания (п. 91 Правил).

9.29.
Стрелки на прилегающих уча​стках теплопроводов и технологических трубопроводов, указывающие на​правление движения теплоносителя и технологических растворов, номера на запорной и регулирующей арматуре согласно схеме, стрелки с указанием направлений ее открытия и закрытия (п. 96 Правил).

9.30. Номера и надписи на всех пусковых устройствах и арматуре (в соответствии с технологической схе​мой) , стрелки на штурвалах задвижек (вентилей) и шиберов, указывающие направление вращения при их откры​вании и закрывании (п. 103 Правил).

10. ТРУБОПРОВОДЫ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
10.1. Лицензия на эксплуатацию трубопроводов пара и горячей воды (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20.10.2003 № 1357; п. 10 Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопрово​дов пара и горячей воды, утвержден​ных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 25.01.2007 № 6).
10.2. Арматура должна иметь на корпусе четкую маркировку, в кото​рой указываются: наименование или товарный знак организации-изготови​теля; условный проход; условное или рабочее давление и температура сре​ды; направление потока среды; марка материала, из которого изготовлена арматура (п. 89 Правил).
10.3. Обозначение на маховиках арматуры направления вращения при открытии и закрытии арматуры (п. 91 Правил).
10.4.
Паспорта установленной фор​мы на трубопроводы, на которые рас​пространяются требования Правил, составленные организацией-владельцем на основании документации, пред​ставляемой заводами-изготовителями и монтажными организациями (п. 286 и приложение 12 к  Правилам).

· 10.5.
Документы для регистрации трубопроводов в органе технадзора: паспорт трубопровода;
· документы о наладке опорно-под​весной системы;
· исполнительная схема трубопро​вода с указанием на ней: марки ста​ли, диаметров, толщин труб, протя​женности трубопровода; расположения опор, компенсаторов, подвесок, арма​туры, воздушников и дренажных уст​ройств; сварных соединений, рассто​яний между ними и от них до колод​цев и абонентских вводов; расположе​ния указателей для контроля тепло​вых перемещений и проектных вели​чин перемещений, устройств для из​мерения ползучести (для трубопрово​дов, которые работают при темпе​ратурах, вызывающих ползучесть ме​талла);
· свидетельство об изготовлении деталей трубопровода согласно при​ложению 3;
· свидетельство о монтаже тру​бопровода согласно приложению 13;
· акт приемки трубопровода вла​дельцем от монтажной организации (п. 288 Правил).

10.6. Специальные таблички фор​матом не менее 400x300 мм на трубо​проводах со следующими данными: регистрационный номер; разрешенное давление; температура среды; дата (месяц и год) следующего наружного осмотра. На каждом трубопроводе дол​жно быть не менее трех табличек, ко​торые должны устанавливаться по кон​цам и в середине трубопровода. Если один и тот же трубопровод размеща​ется в нескольких помещениях, таб​личка должна быть на трубопроводе в каждом помещении (п. 310 Правил).
10.7. Приказы по организации о назначении:
•
уполномоченного лица, осуществляющего производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации трубопроводов (п. 312 Правил);

•
лица, ответственного за ис​правное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов (п. 313 Правил).

10.8.
Приказы по организации или распоряжения по цеху о допуске персонала к самостоятельному об​служиванию трубопроводов (п. 323 Правил).

10.9.
Ремонтный журнал для внесе​ния сведений о выполненных ремонтных работах, не вызывающих необходимости внеочередного технического освидетельствования (п. 330 Правил).

11. СОСУДЫ, РАБОТАЮЩИЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
11.1. Лицензия на соответствующие виды деятельности по сосудам, рабо​тающим под давлением (постановле​ние Совета Министров Республики Беларусь от 20.10.2003 № 1357; п. 6 Правил устройства и безопасной экс​плуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденных постановле​нием Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2005 № 56).
11.2. Паспорт сосуда, эксплуатаци​онная документация, расчет на проч​ность, инструкция по монтажу и экс​плуатации (пп. 12, 420 и приложение 1 к Правилам).
11.3. Разрешение органа технадзо​ра на отступление от требований Пра​вил (п. 13 Правил).
11.4. Удостоверения о качестве из​готовления на элементы сосуда (кор​пуса, обечайки, днища, крышки, труб​ные решетки, фланцы корпуса, укруп​ненные сборочные единицы) (п. 421 Правил).
11.5.
Табличка на сосуде, на кото​рую нанесены:

· товарный знак или наименова​ние изготовителя;
· наименование или обозначение сосуда;
· порядковый номер сосуда по сис​теме нумерации организации-изгото​вителя;
· год изготовления;
· рабочее давление, МПа;
· расчетное давление, МПа;
· пробное давление, МПа;

· допустимая максимальная и (или) минимальная рабочая температура стенки, °С;
· масса сосуда, кг.
11.6.
Свидетельство о консервации сосуда, включающее:

•
дату консервации;
· марку консервационного мате​риала;

· вариант внутренней упаковки;
· условия хранения;
· срок защиты без переконсерва​ции;

· срок консервации;
· способы расконсервации (п. 431 Правил).

11.7. Журнал контрольных прове​рок манометров (п. 457 Правил).
11.8. Инструкция по режиму рабо​ты и безопасному обслуживанию со​судов (пп. 458, 604 Правил).
11.9. Документ, устанавливающий периодичность проверки клапанов (п. 466 Правил).
11.10.
Разрешение технадзора на изготовление предохранительных мем​бран (п. 493 Правил).

11.11.
Маркировка мембран, содер​жащая:

· наименование (обозначение) или товарный знак изготовителя;
· номер партии мембран;
· тип мембран;
· условный диаметр;
· рабочий диаметр;
· материал;
· минимальное и максимальное дав​ление срабатывания  мембран в партии при заданной температуре и при тем​пературе 20 °С (п. 494 Правил).

11.12.
Паспорт на партию мембран, содержащий:

· наименование и адрес изготови​теля;
· номер партии мембран;
· тип мембран;
· условный диаметр;

· рабочий диаметр;

· материал;
· минимальное и максимальное дав​ление срабатьшания мембран в партии при заданной температуре и при тем​пературе 20 °С;
· количество мембран в партии;
· номер и дата выдачи разреше​ния органа технадзора на право изго​товления мембран;
· наименование нормативного до​кумента, в соответствии с которым изготовлены мембраны;
· наименование организации, по техническому заданию (заказу) кото​рой изготовлены мембраны;
· гарантийные обязательства организации-изготовителя;
· порядок допуска мембран к эксп​луатации;
· образец журнала эксплуатации мембран (п. 495 Правил).

Прилагаемая к паспорту техниче​ская документация на противовакуумные опоры, зажимающие и другие эле​менты, в сборе с которыми допуска​ются к эксплуатации мембраны дан​ной партии (п. 457 Правил).

11.13.
Специальные разрешения технадзора на эксплуатацию предох​ранительных мембран, изготовленных иностранными организациями (п. 500
Правил).

11.14.
Документы для регистрации сосуда:

· паспорт сосуда установленной формы;
· удостоверение о качестве мон​тажа;
· схема включения сосуда с указа​нием источника давления, парамет​ров, его рабочей среды, арматуры, кон​трольно-измерительных приборов, средств автоматического управления, предохранительных и блокирующих устройств. Схема должна быть ут​верждена главным инженером органи​зации-владельца сосуда;
- паспорт предохранительного клапана с расчётом его пропускной способности  (п. 526 Правил).
11.15.
Удостоверение о качестве монтажа сосуда со следующими дан​ными:

· паспорт сосуда установленной формы;
· удостоверение о качестве мон​тажа;
· схема включения сосуда с указа​нием источника давления, парамет​ров, его рабочей среды, арматуры, кон​трольно-измерительных приборов, средств автоматического управления, предохранительных и блокирующих устройств. Схема должна бьипь ут​верждена главным инженером органи​зации-владельца сосуда;
•паспорт предохранительного кла​пана с расчетом его пропускной спо​собности (пп. 527, 528 Правил).

11.16.
Утвержденная разработчиком конструкции методика освидетельство​вания баллонов (п. 537 Правил).

11.17.
Инструкция для испытания  на герметичность воздухом или инертным газом сосудов, работающих под давлением вредных веществ (жидко​сти и газов) 1 -го, 2-го классов опасно​сти по ГОСТ 12.1.007 (п. 561 Правил).

11.18. Инструкция для дополнитель​ного освидетельствования сосудов, у которых действие среды может вы​звать ухудшение химического состава и механических свойств металла, а так​же сосудов, у которых температура стенки при работе превышает 450 °С (п. 577 Правил).
11.19. Нанесенные краской на вид​ном месте или на специальной таб​личке (после выдачи разрешения на эксплуатацию сосуда):
· наименование или технический индекс сосуда;
· регистрационный номер;
· разрешенное давление;
· число, месяц и год следующих на​ружного и внутреннего осмотров и гидравлического испытания (п. 583 Правил)

 11.20 Письменное распоряжение администрации организации на вклю​чение в работу сосуда (группы сосу​дов, входящих в установку) (п. 584 Пра​вил).

11.21 Приказы о назначении:
· из числа специалистов, имеющих высшее или среднее техническое об​разование, прошедших проверку зна​ний Правил, ответственных по над​зору за техническим состоянием и эксплуатацией сосудов и ответствен​ных за исправное состояние и безо​пасную эксплуатацию сосудов;
· необходимого количества лиц об​служивающего персонала, обученного и имеющего удостоверения на право обслуживания сосудов (п. 585 Правил).
11.22. Удостоверения о проверке знаний персонала (с указанием типов сосудов и параметров их рабочей сре​ды, к обслуживанию которых они до​пущены).
11.23. Протоколы заседания комис​сии по проверке знаний персонала (п. 602 Правил).
11.24. Приказ по организации или распоряжение по цеху о допуске пер​сонала к самостоятельному обслужи​ванию сосудов (после прохождения стажировки и проверки знаний по воп​росам охраны труда) (п. 603 Правил).
11.25. Утвержденная главным ин​женером схема включения сосудов с указанием источника давления, пара​метров его рабочей среды, арматуры, контрольно-измерительных приборов, средств автоматического управления, предохранительных и блокирующих устройств (должна быть вывешена на рабочих местах) (п. 605 Правил).
11.26. График проведения ремонта сосуда (п. 610 Правил).
· Журнал наполнения цистерн и бочек (ведут организации-наполни​тели и наполнительные станции), в котором, в частности, указываются дата наполнения;
· наименование организации-изго​товителя цистерн и бочек;
· заводской и регистрационный но​мер для цистерн и заводской номер для бочек;
· подпись лица, производившего на​полнение.
При наполнении на одном заводе или на одной наполнительной станции цистерн и бочек различными газами по каждому газу ведется отдельный журнал наполнения (п. 637 Правил).

11.28. Инструкция по наполнению цистерн и бочек газами (п. 641 Пра​вил).
11.29. Инструкция по опорожнению цистерн и бочек (п. 646 Правил).
11.30.
Паспорта на баллоны для сжатых, сжиженных и растворенных газов вместимостью более 100 л (п. 650 и приложение 1 к Правилам).

11.31.
Разрешение (свидетельство) на освидетельствование баллонов (выдается наполнительным станциям и ис​пытательным пунктам) (п. 666 Правил).
11.32.
Журнал для регистрации результатов дегазации резервуаров и баллонов (п. 670 Правил).

11.33.
Ведомость результатов осви​детельствования организацией-изготовителем баллонов, в которой отраже​ны следующие данные:

· номер баллона;
· дата (месяц и год) изготовления (испытания) баллона и следующего освидетельствования;
· масса баллона, кг;
· вместимость баллона, л;
· рабочее давление, МПа (бар);

· пробное давление, МПа (бар);

•
подпись представителя ОТК организации-изготовителя (п. 676
Правил).

11.34.
Журнал испытаний для за​писи результатов освидетельствования
баллонов (за исключением баллонов для ацетилена), имеющий, в частно​сти, следующие графы:

· товарный знак изготовителя;
· номер баллона организации-изго​товителя;
· дата (месяц, год) изготовления баллона;
· дата произведенного и следую​щего освидетельствования;
· масса, выбитая на баллоне, кг;
· масса баллона, установленная при освидетельствовании, кг;
· вместимость баллона, выбитая на баллоне, л;

· вместимость баллона, определен​ная при освидетельствовании, л;
· разрешенное давление (Р), МПа (бар);
· отметка о пригодности баллона;
· подпись лица, производившего ос​видетельствование баллонов (п. 679 Правил).

· 11.35.
Журнал испытаний для за​писи результатов освидетельствования баллонов для ацетилена, имеющий, в частности, следующие графы:

· номер баллона;
· товарный знак изготовителя;
•
дата (месяц, год) изготовления
баллона;
· подпись лица, производившего ос​видетельствование баллона;
· дата проведенного и следующего освидетельствования баллона (п. 683 Правил).

11.36. Акт о результатах выбороч​ного освидетельствования баллонов, находящихся на длительном хранении (п. 692 Правил).
11.37. Инструкция по эксплуатации, хранению и транспортировке балло​нов (п. 693 Правил).
11.38. Инструкция по выпуску газа из баллонов с неисправными венти​лями (п. 699 Правил).

       11.39
Журнал наполнения баллонов сжатыми, сжиженными и раство​римыми газами, в котором, в частно​сти, указываются:

· дата наполнения;
· номер баллона;
· дата освидетельствования;
· масса газа (сжиженного) в балло​не, кг;
· подпись лица, наполнившею баллон.
Если на одной из станций произ​водится наполнение баллонов различ​ными газами, то по каждому газу дол​жен вестись отдельный журнал напол​нения (п. 700 Правил).

11.40. Инструкция по наполнению баллонов газами (п. 701 Правил).

11.41 Инструкции и плакаты по обращению с баллонами, находящими​ся на складе (должны быть вывеше​ны) (п. 711 Правил).

11.42. Копия согласования органа технадзора на отступления от требо​ваний Правил на сосуды и их элемен​ты, материалы, приобретаемые за ру​бежом (пп. 722, 724 Правил).

12. ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ МАШИНЫ
12.1. Лицензия на осуществление соответствующих видов деятельности по грузоподъемным кранам (постанов​ление Совета Министров Республики Беларусь от 20.10.2003 № 1357; пп. 13, 211, 228, 317, 399 Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъем​ных кранов, утвержденных постанов​лением Министерства по чрезвычай​ным ситуациям Республики Беларусь от 03.12.2004 № 45 (с изменениями и дополнениями от 08.10.2007 № 84).
12.2. Приказы о назначении:
· ответственных специалистов за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии (п. 373 Правил);
· ответственных специалистов за безопасное производство работ кра​нами (п. 375 Правил);

· ответственных специалистов по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, грузозахват​ных приспособлений и тары (п. 372 Правил);

· обслуживающего персонала (п. 379 Правил).

12.3. Согласованные с технадзором учебные планы, программы обучения и повышения квалификации и экза​менационные билеты для ответствен​ных лиц и рабочих (п. 387 Правил).
12.4. Протоколы о результатах ат​тестации и периодической проверки знаний обслуживающего персонала и удостоверения о проверке знаний (п.п. 391, 393 Правил).
12.5. Приказы о допуске к работе крановщиков, их помощников, слеса​рей, электромонтеров, наладчиков при​боров безопасности и стропальщиков (п. 394 Правил).
12.6. Производственные инструк​ции, определяющие обязанности кра​новщиков, их помощников, слесарей, электромонтеров, наладчиков приборов безопасности и стропальщиков, поря​док безопасного производства работ, права и обязанности (п. 397 Правил).
12.7. Вахтенный журнал (п. 398 и приложение 21 к Правилам).
12.8. Таблички на кранах с обозна​чением регистрационного номера, пас​портной грузоподъемности, даты сле​дующего частичного и полного техни​ческого освидетельствования (п. 400 Правил).
12.9. Наряды-допуски, определяю​щие условия безопасного производства работ персоналом, обслуживающим краны, а также другими рабочими (п. 404 Правил).
12.10. Схемы строповки, графиче​ское изображение способов стропов​ки и зацепки грузов (п. 409 Правил).
12.11. Проекты производства стро​ительно-монтажных работ кранами, технологические карты складирования грузов, погрузки и разгрузки транс​портных средств и подвижного соста​ва, другие технологические регламен​ты, список основных перемещаемых краном грузов с указанием их массы (п. 412 Правил).
12.12. Порядок выделения и направ​ления стреловых самоходных кранов на объекты по заявкам (п. 412 Пра​вил).
12.13. Порядок опломбирования и запирания замком защитных панелей башенных кранов, а также опломби​рования ограничителей грузоподъем​ности стреловых самоходных кранов (п. 412 Правил).
12.14. Наряды-допуски на производ​ство работ стреловыми самоходными кранами вблизи линии электропередачи (п. 415 и приложение 22 к Правилам).
12.15. Проект или технологическая документация на подъем и перемещение груза несколькими кранами с указанием в них схемы строповки и перемещения груза, последовательности выполнения операций, положения грузовых канатов, а также указания по безопасному пере​мещению груза (п. 418 Правил).
12.16. Эксплуатационная докумен​тация на кран, а также на отдельно изготовленные узлы, механизмы, при​боры безопасности, грузозахватные приспособления:
· паспорт;
· руководство по эксплуатации;
· инструкция по монтажу;
· другая документация, предусмот​ренная стандартами и технически​ми условиями (п. 219 и приложения 8— 13 к Правилам).

12.17.
Журнал учета грузозахват​ных приспособлений (п. 223 Правил).

12.18. Акт сдачи-приемки краново​го пути (п. 326 и приложение 16 к Пра​вилам).
12.19. Документы для перерегист​рации крана, подвергнутого реконст​рукции:
· новый паспорт крана;
· справка о характере реконструк​ции, подписанная специализированной организацией, разработавшей проект реконструкции;
•
новая характеристика крана и чертежи общего вида крана с основ​ными габаритными размерами, если они изменились;
•
принципиальные электрическая и гидравлическая схемы при их измене​нии;
· кинематические схемы механиз​мов и схемы запасовки канатов при их изменении;
· копии сертификатов (выписки из сертификатов) на металл, приме​ненный при реконструкции крана;
· сведения о присадочных матери​алах (результаты испытания наплав​ленного металла или копии сертифи​ката на электроды);

· сведения о результатах контро​ля качества сварки металлоконструк​ций;
· акт о проверке работоспособно​сти приборов и устройств безопас​ности;
· акт о проведении полного тех​нического освидетельствования (п. 333 Правил).

12.20. Журнал учета кранов и гру​зозахватных приспособлений (п. 337 Правил).
12.21. Руководство по эксплуатации крана с указанием норм браковки кра​нового пути, канатов и элементов кра​на (п. 355 и приложения 18 и 19 к Правилам).
12.22. Акт о результатах осмотра и проверки крана и его оборудования (п. 355 Правил).
12.23.
Инструкция специализиро​ванной организации о порядке и методах осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары, а также определяющая браковочные показатели (п. 368 и приложение 20 к Правилам).

13.  ЛИФТЫ

Письменное разрешение орга​на государственного технического над​зора на отступления от требований Пра​вил устройства и безопасной эксплуа​тации лифтов, утвержденных постанов​лением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 31.07.2006 № 33 (п. 7 Правил).
13.1. Документация на лифт:
•
паспорт лифта и прилагаемые к нему:

· принципиальная электриче​ская схема с перечнем элементов схемы и электрической схемой со​единения (электроразводки);

· копия сертификата на лифт, противопожарные двери и другие сертифицированные в установлен​ном порядке элементы лифта;

· копия разрешения на приме​нение лифта;

• руководство по эксплуатации, включающее:
· краткое описание лифта;
· условия и требования безопас​ной эксплуатации лифта, в том чис​ле порядок технического обслужи​вания, ремонта, технического диаг​ностирования лифта;

· методику безопасной эвакуа​ции людей из кабины;

· перечень быстроизнашиваю​щихся деталей;

· указания о сроке службы лифта;

· инструкция по монтажу;
· ведомость комплекта запасных изделий для пусконаладочных работ, включаемых в комплект лифта;

· ведомость запасных инструмен​тов и принадлежностей, содержащая сведения о запасных частях, инстру​менте, принадлежностях и материалах, которые рекомендованы изготовителем или поставщиком и должны быть вклю​чены в комплект поставки лифта;

♦
перечень документации, по​ставляемой с лифтом (п. 18 и приложение 1 к Правилам).

13.3. Документ о согласовании из​менений (изменения должны быть за​верены подписью специалиста, печа​тью организации, внесшей изменения) в конструкторской документации с организацией-изготовителем или орга​низацией-разработчиком документа​ции, либо организацией, имеющей раз​решение технадзора на проведение по​добных согласований (п. 21 Правил).
13.4. Документы для регистрации лифта в органе технадзора:

· письменное заявление владельца лифта;
· паспорт лифта;
· акт технической готовности со​гласно приложению 13;
· акт приемки лифта комиссией;
· документ, подтверждающий на​личие у владельца лифта обученного и аттестованного персонала, и (или) соответствующий договор со специ​ализированной организацией;
· заключение представителя орга​на технадзора о готовности лифта к эксплуатации (в виде отдельного доку​мента или записи в паспорте лифта).

При регистрации лифта, подверг​нутого реконструкции, к паспорту дол​жно быть приложено разрешение органа технадзора на реконструкцию.

Лифт, находившийся в эксплуата​ции, после его реконструкции, а так​же при передаче новому владельцу должен быть перерегистрирован в органе технадзора (п. 362 Правил).
13.5.
Документы для приемки лиф​ та в эксплуатацию приемочной комиссией:

· донесение о проведении полного технического освидетельствования лифта;
· документы по организации безо​пасной эксплуатации лифта:

· Положение об организации и осуществлении производственного контроля;

· приказы о назначении специ​алистов и допуске обслуживающе​го персонала;

· документы, подтверждающие аттестацию специалистов и обслу​живающего персонала (п. 366 Пра​вил).

13.6. Акт приемки лифта в эксплу​атацию (п. 368 и приложение 15 к Пра​вилам). 
13.7 Протокол испытаний устрой​ства безопасности (оформляется на бланке испытательной лаборатории), в котором указывается: номер протокола, присвоенный испытательной лабораторией;
· сведения об испытательной ла​боратории (наименование, юридиче​ский адрес, номер аттестата аккре​дитации испытательной лаборатории, телефон (факс), место нахождения ис​пытательных стендов);

· сведения об изготовителе (наи​менование, юридический адрес, теле​фон (факс));
· дата подачи заявки;
· дата выдачи протокола испыта​ний;
· сведения об устройстве безо​пасности (наименование, тип уст​ройства, идентификационный номер), а также технические характеристи​ки конкретного устройства безопас​ности;
· наименование нормативной до​кументации, на соответствие кото​рой проводились испытания;
· сведения о документах испыта​тельной лаборатории, отражающих результаты испытаний устройства безопасности (отчеты, акты и т.п.), с указанием их номеров и даты про​ведения испытаний;
· срок действия аттестации ус​тройства безопасности;
· подпись руководителя испыта​тельной лаборатории;
· печать (штамп) испьипательной лаборатории (п. 401 Правил). 

· 13.8. Документы:

· о назначении ответственных специалистов по надзору за безопас​ной эксплуатацией лифтов, ответ​ственных за исправное состояние, техническое обслуживание и ремонт лифтов, ответственных за безопас​ную эксплуатацию лифтов;
· об установлении порядка перио​дических осмотров, технического об​служивания и ремонта лифта;

· об установлении порядка обуче​ния и периодической проверки знаний инструкций по охране труда и произ​водственных инструкций у персонала, обслуживающего лифты, а также проверки знаний Правил у специалис​тов;
· должностные инструкции для от​ветственных специалистов и инст​рукции для обслуживающего персона​ла, журналы осмотра лифта, оператив​ные журналы;
· в которых содержатся разрабо​танные мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий, не​счастных случаев и инцидентов на лифте, оказанию содействия государ​ственным органам, обеспечению уча​стия в техническом расследовании причин аварий, несчастных случаев и инцидентов на лифте, а также по принятию мер по устранению указан​ных причин и их профилактике;
· для учета аварий, инцидентов и несчастных случаев на лифте (п. 430 Правил).

13.9.
Таблички с Правилами пользо​вания лифтом, а также указанием но​мера телефона для связи с обслужи​вающим персоналом и аварийной службой (п. 443 Правил).

13.10. Графики планово-предупре​дительных ремонтов и технологические регламенты на ремонт лифтов (п. 448 Правил).
13.11. Документы о прохождении проверки знаний ответственными ли​цами и персоналом, обслуживающим лифты (п.п. 452, 456, 458  Правил).
Примечание к разделу: в раздел не включены документы, которые должны вестись при испытании опытных образ​цов лифтов на заводах-изготовителях, а также связанные с деятельностью по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту, модернизации лифтов и систем диспетчерского контроля за работой лифтов.

14. КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ

14.1. Инструкция по безопасному обслуживанию компрессорной уста​новки, разработанная аминистраци ей предприятия на основании дей​ствующих правил, инструкций заво​да-изготовителя (п. 3.1 Правил устрой​ства и безопасной эксплуатации ста​ционарных компрессорных установок, воздуховодов и газопроводов, утвер​жденных Госгортехнадзором СССР 07.12.1971).

14.2. Приказ о назначении ответ​ственного за правильную и безопас​ную эксплуатацию компрессорной ус​тановки и воздухогазопроводов (п. 3.2 Правил).
14.3. Журнал расхода смазочного масла (п. 3.9 Правил).
14.4. Журнал учета работы ком​прессора (п. 3.14 и приложение 1 к Правилам).
14.5. Графики планово-предупреди​тельного ремонта и технического об​служивания (п. 3.19 Правил).
14.6. Ремонтный журнал компрес​сорной установки и акты приема-сда​чи агрегатов из среднего и капиталь​ного ремонтов (п. 3.28 Правил).
14.7. Техническая документация:
•
схемы трубопроводов (сжатоговоздуха или газа, воды и масла) с ука​занием мест установки задвижек, вен​тилей, влагоотделителей, промежу​точных и концевых холодильников, воз​духосборников, контрольно-измери​тельных приборов, а также схемы электрокабелей, автоматики и т.п.(схемы должны быть вывешены на вид​ном месте);
· паспорт-сертификат компрессор​ного масла и результаты лаборатор​ного его анализа;
· паспорта всех сосудов, работаю​щих под давлением, подлежащих реги​страции в органах госнадзора;
· журнал проверки знаний обслу​живающего персонала;
· акты очистки трубопроводов, компрессоров, воздухосборников, холо​дильников и воздушных фильтров;
· сварочный журнал на трубопро​воды высокого давления (пп. 3.29 и 3.30 Правил).

15. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
15.1. Надписи (знаки) над въездны​ми воротами в помещения для техни​ческого обслуживания, ремонта и хра​нения автомобилей, указывающие мак​симально допустимые по условиям бе​зопасности габариты по вертикали и ширине транспортного средства (п. 84 Правил охраны труда на автомобиль​ном транспорте, утвержденных поста​новлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и Министерства труда Республики Бе​ларусь от 01.03.2002 № 5/20).
15.2. Дорожные знаки, обозначаю​щие проезды для движения транспор​тных средств и пешеходные дорожки (п. 95 Правил).
15.3. Схематический план с указа​нием разрешенных и запрещенных направлений движения, поворотов, выездов, съездов, мест стоянок транс​порта и т.д. (п. 96 Правил).
15.4. План расстановки автомоби​лей с описанием очередности и по​рядка их эвакуации в случае пожара в помещении для хранения автомоби​лей (п. 106 Правил).
15.5. Разметка (выполняется несмы​ваемой краской или другим способом) открытых площадок и полов в помеще​ниях, определяющая места установки автомобилей и проезды (п. 115 Правил).
15.6. Приказ о назначении лица (лиц), ответственного(ых) за хранение, перевозку и использование антифри​за (тосола) (п. 816 Правил).
15.7. Приказ о назначении лица, ответственного за технику безопасно​сти при направлении двух и более ав​томобилей для совместной работы на срок более суток (п. 927 Правил).
16.  ВНУТРИЗАВОДСКОЙ ТРАНСПОРТ

· 16.1. Приказы о назначении из чис​ла специалистов лиц, ответственных за (по): выпуск на линию в исправном со​стоянии автопогрузчиков и электро​транспорта;
· своевременный осмотр и ремонт автопогрузчиков, грузовых тележек с подъемными устройствами и элект​ротранспорта;
· надзору за безопасной эксплуа​тацией автопогрузчиков, грузовых те​лежек с подъемными устройствами и электротранспорта;

· исправное состояние тележек (п. 26 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации напольного ко​лесного безрельсового транспорта, утвер​жденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.12.2003 № 165).

16.2. Маршрутные (путевые) лис​ты электротранспорта, выполняюще​го перевозки внутри организации (п. 32 и приложение 4 к Межотрасле​вым правилам).
16.3. Журнал учета выдачи води​телям безрельсовых транспортных средств маршрутных (путевых) листов (п. 28 и приложение 2 к Межотрасле​вым правилам).
16.4. Журнал периодического ос​мотра грузовых тележек (п. 31 и при​ложение 3 к Межотраслевым прави​лам).
16.5. Документы о регистрации без​рельсовых транспортных средств и присвоении им регистрационного но​мера организации (п. 45 Межотрасле​вых правил).
16.6. Таблички на погрузчиках, гру​зовых тележках с подъемными меха​низмами, электроштабелерах с отчет​ливо видимыми и легко читаемыми надписями с указанием регистраци​онного номера, грузоподъемности, даты следующего технического освидетель​ствования (пп. 46, 47 Межотраслевых правил).
16.7. Схемы движения транспорт​ных средств по территории организа​ции (п. 87 Межотраслевых правил).
16.8. Формуляры (другие установ​ленные в организации документы) безрельсовых транспортных средств для занесения в них результатов техниче​ского обслуживания (п. 125 Межотрас​левых правил).

16.9. Акты технического освидетель​ствования грузоподъемных устройств погрузчиков, грузовых тележек (п. 132 Межотраслевых правил).
17. ПОДЪЕМНИКИ И ВЫШКИ
17.1.
Приказ о назначении:

· лица по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников;
· ответственного лица за содер​жание подъемников в исправном со​стоянии;

· ответственного лица за безо​пасное производство работ подъем​никами (п. 7 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации подъемников, утвержденных постанов​лением Министерства труда и соци​альной защиты Республики Беларусь от 25.06.2004 №78).

17.2.
Паспорта на подъемники и вышки, должностные инструкции ответственных лиц, инструкции по охране труда, проекты производства работ, технологические карты, вахтенный журнал, графическое изображение  (схема) способов строповки и зацепки грузов и другие необходимые докумен​ты по безопасной эксплуатации подъем​ников (п. 8 Межотраслевых правил).

17.3.
Наряды-допуски на производ​ство работ вблизи линий электропередачи (п. 68 и приложение 5 к Меж​отраслевым правилам). 

17.4.
Документы расследования  причин аварий подъемников:

· приказ о назначении комиссии для расследования причин аварии;
· акт расследования причин ава​рии;
· протокол осмотра места аварии с необходимыми графическими, фото-и видеоматериалами;
•
экспертное заключение о технических причинах аварии с необхо димыми расчетами, графическими и другими материалами;
· протоколы опроса и объясне​ния лиц, причастных к аварии, а также должностных лиц, ответ​ственных за безопасную эксплуата​цию подъемника;
· копии документов, подтвержда​ющих обучение, стажировку, инструк​тажи и проверку знаний работников по вопросам охраны труда (п. 123 и приложение 7 к Межотраслевым пра​вилам).

17.5. Журнал учета аварий подъем​ников (п. 126 и приложение 8 к Меж​отраслевым правилам).

18. СТРОИТЕЛЬСТВО, ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
18.1. Приказ о закреплении произ​водственных зданий и сооружений за цехами и структурными подразделе​ниями предприятия и о возложении на их руководителей ответственности за правильную эксплуатацию, сохран​ность и ремонт закрепленных за под​разделениями зданий и сооружений (п. 2.3 Положения о проведении пла​ново-предупредительного ремонта про​изводственных зданий и сооружений, утвержденного Госстроем СССР 29.12.1973 № 279).
18.2. По каждому зданию и соору​жению должна вестись следующая эксплуатационная документация:
· технический паспорт здания;
· акт приемки здания в эксплуа​тацию;
· акты осмотра здания;
· журнал технической эксплуата​ции здания;
· отчеты о ранее выполненных об​следованиях;
· документы о текущих, капиталь​ных ремонтах, усилении, реконструк​ции, защите строительных конструк​ций от коррозии;
· документы, характеризующие фактические технологические нагруз​ки и воздействия и их изменения в процессе эксплуатации;
· документы, характеризующие физические параметры среды, в кото​рой эксплуатируются строительные конструкции;
•
материалы изыскательских орга​низаций о гидрогеологической обста​новке на пятне застройки и прилега​ющих территориях;
· паспорта котельного и лифто​вого хозяйства;
· схемы внутридомовых систем во​доснабжения, канализации, тепло-, газо-, энергоснабжения, контуров зазем​ления (приложение А к СНБ 1.04.01-04 «Здания и сооружения. Основные тре​бования к техническому состоянию и обслуживанию строительных конст​рукций, инженерных систем, оценке их пригодности к эксплуатации», ут​вержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Респуб​лики Беларусь от 02.03.2004 № 70; пп. 2.20, 2.22 Положения о проведе​нии планово-предупредительного ре​монта производственных зданий и со​оружений, утвержденного Госстроем СССР 29.12.1973 №279).

Примечание. Данный перечень доку​ментации не является исчерпывающим и должен быть дополнен с учетом специфи​ки эксплуатации конкретного здания.
18.3. Акт-допуск на производство строительно-монтажных работ (на тер​ритории действующей организации (п. 4.6 и приложение А к ТКП 45-1.03-40-2006 «Безопасность труда в строи​тельстве. Общие требования»).
18.4. Перечень мест производства и видов работ, по которым допускает​ся выполнение работ только по наря​ду-допуску (п. 4.11.1 и приложение Г к ТКП 45-1.03-40-2006).
18.5. Перечень профессий (должно​стей) и видов работ, относительно ко​торых предъявляются дополнительные требования безопасности (п. 4.12 и при​ложение Д к ТКП 45-1.03-40-2006).
18.6. Приказы по организации о назначении лиц, ответственных за обеспечение охраны труда в пределах порученных им участков работ (п. 5.4 ТКП 45-1.03-40-2006).

18.7.
Перечень руководителей и специалистов организации, обязанных проходить проверку знаний по вопро​сам охраны труда (п. 5.7.1 ТКП 45-1.03-40-2006).

18.8. Акт о выполнении мероприя​тий по безопасности труда, составляе​мый по окончании подготовительных работ на строительной площадке (п. 6.1 и приложение Ж к ТКП 45-1.03-40-2006).
18.9. Паспорт и инструкция по эк​сплуатации на каждое мобильное (ин​вентарное) здание (п. 7.19 ТКП 45-1.03-40-2006).
18.10. Журнал приемки и осмотра лесов и подмостей (п. 8.4.15 ТКП 45-1.03-40-2006).
18.11. Акт приемки комиссией ле​сов высотой свыше 4 м (п. 8.4.15 ТКП 45-1.03-40-2006).
18.12. Схемы строповки и зацепки. Перечень основных перемещаемых грузов с указанием их массы (п. 9.2.5 ТКП 45-1.03-40-2006).
18.13. Схема нивелировки подкра​нового пути (п. 2.29 СНиП 3.08.01-85 «Рельсовые пути башенных кранов»).
18.14. Акт сдачи земляного полот​на под устройство верхнего строения рельсового пути (СНиП 3.08.01-85).
18.15. Акт сдачи рельсового пути башенного крана в эксплуатацию (СНиП 3.08.01-85).
18.16. Схемы загрузки лесов и акты приемки лесов высотой свыше 4 м (пп. 4.2-4.12 ГОСТ 24258-88).
19. ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМТРАНСПОРТОМ
19.1. Лицензия в области промыш​ленной безопасности на право пере​возки опасных грузов (постановление Совета Министров Республики Бела​русь от 20.10.2003 № 1357; п. 174 Правил перевозки опасных грузов авто​мобильным транспортом в Республи​ке Беларусь, утвержденных постанов​лением Министерства по чрезвычай​ным ситуациям Республики Беларусь от 08.11.2004 №38).

19.2.
Разрешения на перевозку опасных грузов через таможенную границу Республики Беларусь, через территорию других государств (п.п. 176, 177 Правил).

19.3. Разрешения Госпромнадзора на осуществление соответствующих видов деятельности, связанных с обес​печением перевозок опасных грузов (п. 178 Правил).
19.4. Договоры на перевозку опас​ных грузов (п. 180 Правил).
19.5. Маркировка опасных грузов на таре (п. 183 Правил).
19.6. Инструкции по выполнению погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами вручную (п. 208 Правил).
19.7. Свидетельства о прохождении обучения специалистами, ответствен​ными за проведение погрузочно-раз​грузочных работ с опасными грузами (п. 207 Правил).
19.8. Инструкция на пропуск транс​портных средств на место погрузки опасных грузов (п. 213 Правил).
19.9. Журнал для регистрации ре​зультатов проверки состояния мест погрузки, разгрузки, средств механи​зации погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами (п. 224 Правил).
19.10. Утвержденный, а в предус​мотренных случаях — и согласован​ный с ГАИ МВД маршрут перевозки опасных грузов (пп. 225, 226 Правил).
19.11. Порядок действий персона​ла по ликвидации аварий и инциден​тов и их последствий при перевозке опасных грузов (п. 258 Правил).
19.12. Заявки на перевозку (при наличии договора), а при отсутствии договора — разовый заказ на пере​возку опасного груза (п. 262 Правил).
      19.13 Документ о назначении спе​циалистов, ответственных за перевозку опасных грузов и (или) погрузоч-но-разгрузочные работы с опасными грузами (пп. 304, 383 Правил).

19.14. Свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке определенных опасных грузов (п. 309 и приложение 22 к Правилам).
19.15. Журнал для регистрации результатов проверки комплектации транспортного средства, перевозяще​го опасные грузы (п. 334 Правил).
19.16. Паспорта завода-изготовителя и руководства по эксплуатации на ци​стерны (п. 347 Правил).
19.17. Утвержденные нанимателем учебные программы ежегодного обу​чения, экзаменационные билеты по проверке знаний (п. 414 Правил).
19.18. Протоколы испытаний тары для перевозки опасных грузов (п. 520.9 Правил).
19.19. Свидетельства на каждый тип конструкции контейнеров средней гру​зоподъемности для массовых грузов (п. 546.6.3 Правил).
19.20. Протоколы о проверке кон​тейнеров средней грузоподъемности для массовых грузов (п. 546.6.4.2.2 Пра​вил).
19.21. Свидетельства (сертификаты) на крупногабаритную тару и протоко​лы испытаний крупногабаритной тары (пп. 554.4.1, 554.4.2. Правил).
19.22. Документы для регистрации в Госпромнадзоре транспортных средств, перевозящих опасные грузы:
· заявление;
· копия свидетельства о регист​рации транспортного средства (авто​мобиля, прицепа, полуприцепа);
· эксплуатационные документы на цистерну, емкость, сосуд, кон​тейнер;
· копия лицензии в области про​мышленной безопасности в части вы​полнения работ (услуг) по перевозке опасных грузов автомобильным транс​портом;
· свидетельство о соответству​ющей подготовке водителей транспортных средств для перевозки опас​ных грузов;
· свидетельство о соответству​ющей подготовке специалиста, от​ветственного за перевозку опасных грузов;
· заверенная копия приказа о до​пуске водителя к перевозке опасных грузов;
· заверенная копия приказа о на​значении специалиста, ответствен​ного за перевозку опасных грузов;
· медицинская справка о прохожде​нии водителем медицинской комиссии;
· документы, подтверждающие про​ведение калибровки цистерны, емкос​ти (только для транспортных средств, перевозящих нефтепродукты);
· копия сертификата о прохожде​нии государственного технического ос​мотра транспортного средства;
· выписка из протокола ежегодной проверки знаний водителем правил дорожного движения и безопасности перевозки опасных грузов;
· выписка из журнала регистрации инструктажа по охране труда;
•
документы, подтверждающие проведение владельцем осмотра и ис​пытания цистерн, сосудов, работающих под давлением (п. 6 и приложе​ние 1 к Инструкции о регистрации автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, утвержденной поста​новлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 08.08.2005 № 42).

19.23.
Регистрационная карточка на транспортное средство, перевозящее опасные грузы (п. 7 и приложение 2 к Инструкции).

19.24.
Приказ о создании комис​сии для проверки знаний водителей и специалистов по вопросам охраны тру​да, безопасности движения и безопасной перевозки опасных грузов (п. 2.5
Положения о порядке обучения, проверки знаний водителей и специалистов, осуществляющих перевозку опасных грузов автомобильным транспор​том, утвержденного Проматомнадзором
-22.08.1997 (с изменениями и дополне​ниями от 11.02.2003 № 6).

19.25. Приказ о назначении препо​давателей для обучения водителей и специалистов (п. 3.5 Положения).
19.26. Утвержденный нанимателем перечень контрольных вопросов для про​верки знаний по охране труда, безопас​ности движения и безопасной перевоз​ке опасных грузов (п. 3.7 Положения).
19.27. Протоколы комиссии по про​верке знаний водителей (п. 3.10 и при​ложение 1 к Положению).
19.28. Протоколы по проверке знаний работников по специальной подготовке (п. 4.20 и приложение 5 к Положению).
19.29. Приказы нанимателя о ста​жировке и допуске водителей к само​стоятельной работе (пп. 5.4, 5.8 Поло​жения).
19.30. Журнал учета аварий и ин​цидентов при перевозке опасных гру​зов (п. 2.18 и приложение 2 к Инструк​ции по техническому расследованию причин и учету аварий и инцидентов, происшедших при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом, не повлекших за собой несчастных слу​чаев, утвержденной Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 20.07.1998 (с изменениями и дополнениями от 13.02.2003 № 11).
19.31. Приказы (распоряжения) о выполнении предложенных комисси​ей мероприятий об устранении при​чин, приведших к аварии, инциденту, наказании лиц, допустивших наруше​ния требований нормативных докумен​тов по перевозке опасных грузов (п. 2.15 Инструкции).
19.32. Информация о выполнении мероприятий, предложенных комисси​ей по расследованию аварии, инци​дента (п. 2.17 Инструкции).
20. СКЛАДЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ,НЕФТЕБАЗЫ,  АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ
20.1. Лицензия на соответствующие виды деятельности (постановлениеСовета Министров Республики Бела​русь от 20.10.2003 № 1357).

20.2. Технический паспорт нефтеба​зы (п. 1.11 Правил технической эксп​луатации нефтебаз, утвержденных Госкомнефтепродуктом СССР 28.12.1984, далее - ПТЭН).
20.3. Журнал осмотров и ремонтов зданий и сооружений (п. 1.12 и при​ложение 2 к ПТЭН).
20.4.
Паспорта санитарно-технического состояния производственных объектов (п. 1.14 ПТЭН).

20.5.
Технологическая схема с ука​занием расположения, присвоенных номеров и обозначений резервуарных парков, резервуаров, насосных установок, сливно-наливных и раздаточных устройств, технологических трубопро​водов, задвижек и прилагаемых к схеме таблиц управления задвижками при операциях перекачки нефти и нефте​продуктов (п. 5.1.8 ПТЭН).

20.6.
Паспорт и технологическая карта на каждый резервуар (п. 5.1.10и приложение 3 к ПТЭН; п.п. 1.10.35 и 3.7 Правил технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту, утвержденных Госкомнефтепродуктом  СССР 26.12.1986, далееПТЭР).

20.7.
Журнал слива-налива нефте​продуктов (п. 5.1.14 ПТЭН).

20.8.
Журнал по пароподогреву нефтепродуктов и Журнал электропо​догрева нефтепродуктов (п. 6.1.10 и приложение 6 к ПТЭН).

20.9.
График осмотров резервуаров (п. 2.1.3 ПТЭР).

20.10.
График осмотра понтонов (п. 2.1.10 ПТЭР).

20.11. График очистки резервуаров от пирофорных отложений (п. 7.1.59 ПТЭН; п. 2.1.14 ПТЭР).
20.12. Журнал осмотров основного оборудования и арматуры резервуа​ров (п. 6.1.10 и приложение 7 к ПТЭН, п. 2.1.1 ПТЭР).
     20.12  Годовой график капитально​го ремонта резервуаров (п. 2.1.20 ПТЭР).
20.14. Акты-разрешения на зачист​ку резервуаров (п. 2.3.8 и приложение 9 к ПТЭР).
20.15. Справки о результатах ана​лизов концентрации паров углеводо​родов и других газов в резервуарах (п. 2.3.10 и приложение 10 к ПТЭР; приложение 8 к ПТЭН).
20.16. Журнал учета анализов кон​центрации паров углеводородов и дру​гих газов в резервуарах (п. 2.3.10 и приложение 11 к ПТЭР; приложение 8 к ПТЭН).
20.17. Инструкция по техническо​му надзору за резервуарами (п. 2.1.1 ПТЭР).
20.18. Акты приемки зачищенного резервуара для:
•
заполнения нефтепродуктом (п. 2.3.11 и приложение 12 к ПТЭР);

•
производства ремонтных работ (п. 2.3.11 и приложение 13 к ПТЭР).

20.19. Проекты организации работ на дегазацию резервуаров (п. 2.3.13 ПТЭР).
20.20. Эксплуатационная докумен​тация на резервуар:
· технический паспорт и техно​логическая карта резервуара (см. выше п. 14.6);

· технический паспорт на понтон;
· журнал текущего обслуживания;
· распоряжения, акты на замену оборудования резервуаров;
· технологические карты на заме​ну оборудования резервуаров;
· журнал эксплуатации молниезащиты, защиты от проявлений ста​тического электричества;
· схема молниезащиты и защиты резервуаров от проявлений статиче​ского электричества (п. 3.7 ПТЭР; п.п. 7.15.47, 7.16.23 и приложение 22 к ПТЭН).

20.21.
Журнал результатов ревизий устройств молниезащиты, проверочных испытаний заземляющих уст​ройств (п. 4.3.25 и приложение 16 к ПТЭР).

20.22.
Журнал по эксплуатации устройств для защиты от проявлений статического электричества нефтебазы (п. 4.4.13 и приложение 17 к ПТЭР).
20.23. Технологическая схема тру​бопроводов нефтебазы, наливных и перекачивающих станций (п. 1.10.2 ПТЭР).
20.24. Паспорта на технологические трубопроводы, транспортирующие лег​ковоспламеняющиеся жидкости (п. 2.2.3 ПТЭР; п. 7.2.28 и приложение 9 к ПТЭН), на остальные технологи​ческие трубопроводы — эксплуатаци​онные журналы для записей данных о проведенных ревизиях и ремонтах (п. 7.2.28 и приложение 10 к ПТЭН; п. 2.2.3 ПТЭР).
20.25. Инструкции и графики про​верки состояния заземляющих уст​ройств трубопроводов (п. 2.2.7 ПТЭР).
20.26. Приказ о назначении ответ​ственных за безопасную эксплуатацию трубопроводов (п. 7.2.30 ПТЭН).
20.27.
Акт ревизии и отбраковки трубопроводов (п. 7.2.36 и приложение И к ПТЭН). 

20.28.
Документация насосной:

· схема обвязки насосов и соедине​ний с трубопроводами и резервуарами;
· схема электрической части на​сосной;
· инструкции по эксплуатации аг​регатов, по технике безопасности, по пожарной безопасности;
· график планово-предупредитель​ного ремонта агрегатов (п. 7.3.23 ПТЭН).

20.29. Журнал эксплуатации насос​ных агрегатов (п. 7.3.24 и приложение 12 к ПТЭН).
20.30. График технического обсле​дования и ремонта насосных агрега​тов (п. 7.3.33 ПТЭН).
20.31.
График проведения анали​зов воздушной среды в помещении насосной (п. 7.3.42 ПТЭН), производ​ственных помещений (п. 7.7.23 ПТЭН).
20.32.
Журнал-график производства профилактики системы налива нефте продуктов (п. 7.5.12 и приложение 13 кПТЭН).

20.33. График проверки эффектив​ности вентиляционных систем (п. 7.7.17 ПТЭН).
20.34. Результаты осмотров элект​роустановок (п. 7.14.28 и приложение 20 к ПТЭН).
20.35. План ликвидации аварийных ситуаций и аварий (п. 14.5 ПТЭН).
20.36. Документация на автозапра​вочную станцию (АЗС):
•
правила технической эксплуата​ции АЗС;
' паспорт АЗС с технологической и электрической схемами;
' паспорта на резервуары для хра​нения нефтепродуктов (далее — ре​зервуары);
' градуировочные таблицы на ре​зервуары;
•
формуляры и техническая доку​ментация на топливораздаточные ко​лонки (далее — ТРК) и маслораздаточные колонки (далее — МРК);
' паспорта и инструкции по эксп​луатации оборудования и арматуры;
'журнал технического обслужива​ния и ремонта оборудования;
'журнал проверки состояния охра​ны труда и пожарной безопасности;
'журнал осмотра заземляющих ус​тройств оборудования АЗС;
' книга приема-сдачи дежурств;
' технологическая схема коммуни​каций заправки баллонов автомобилей сжиженным углеводородным газом (да​лее — СУГ) с расположением запорной арматуры и приборов с указанием их назначения;
' технологическая инструкция по ведению производственных процессов на АГЗС;
' технологическая инструкция по техническому обслуживанию и ремон​ту оборудования АГЗС;
' схема движения транспортных средств по территории АЗС с уче​том ограничения по въезду к запра​вочным колонкам СУГ;
' инструкции по охране труда для профессий и на виды работ;
' должностные инструкции работ​ников АЗС;
' график проведения зачистки ре​зервуаров;
'протоколы измерений базовой вы​соты резервуаров;
* табель оснащенности АЗС сред​ствами измерений;
' график периодической поверки средств измерений;
' график технического обслужива​ния и ремонта оборудования;
' протоколы измерений сопротив​лений заземляющих устройств (ко​пии);
'журнал (карточки) регистрации инструктажей и другая документа​ция согласно перечню, утвержденно​му руководителем организации, если иное не предусмотрено действую​щими нормативными правовыми ак​тами (п. 9 Правил технической эксп​луатации автозаправочных станций, ут​вержденных постановлением Мини​стерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 04.12.2003 № 38, далее - ПТЭ АЗС).

20.37.
Акты о результатах осмот​ров зданий и сооружений АЗС (п. 17
ПТЭ АЗС).

20.38. Система технического обслу​живания и ремонта АЗС (далее — ТОР) (п. 33 и приложение 1 к ПТЭ АЗС).
20.39. График технического обслу​живания и ремонта оборудования АЗС (п. 38 ПТЭ АЗС).
20.40. Журнал учета ремонта обо​рудования, паспорта оборудования (п. 39 и приложение 2 к ПТЭ АЗС).
20.41. Утвержденный руководите​лем организации график техническо​го обслуживания резервуаров (п. 44 ПТЭ АЗС).
20.42. Протоколы о замерах базо​вой высоты резервуаров (высотный трафарет) (п. 48 ПТЭ АЗС).
20.44. 20.43.
Утвержденная руководителем организации инструкция по зачистке резервуаров (п. 50 ПТЭ АЗС). Акты о приеме резервуаров после зачистки (п. 51 и приложение 3 кПТЭАЗС).
20.45. Утвержденные руководите​лем:
•
перечень газоопасных работ, про​водимых с оформлением наряда-допус​ка и без оформления наряда-допуска;
•
инструкция по организации безопасного проведения газоопасных ра​бот (п. 63 ПТЭ АЗС).

20.46. Журнал регистрации техни​ческого обслуживания, результатов испытаний технологического оборудо​вания (п. 78 ПТЭ АЗС).
20.47. Инструкция по эксплуатации автомобиля, топливозаправочного уст​ройства, а также инструкции по охра​не труда для водителей-заправщиков передвижной автозаправочной стан​ции (ПАЗС) (п. 134 ПТЭ АЗС).
20.48. Приказ по организации о на​значении лица, ответственного за бе​зопасную эксплуатацию ПАЗС (п. 139 ПТЭ АЗС).
20.49. Утвержденные руководите​лем организации инструкция и гра​фик технического обслуживания и ремонта автомобилей (прицепов) ПАЗС (п. 143 ПТЭ АЗС).

20.50. 
Документация на ПАЗС:

· паспорт и протокол поверки ци​стерны ПАЗС;
· паспорта шасси автомобиля, при​цепа, бензоэлектрического насоса, топливораздаточного устройства;
· формуляр и техническое описа​ние топливораздаточного устройства;
· журнал учета ремонта оборудо​вания;
· должностная инструкция води​теля-заправщика;
· инструкция по охране труда (п. 144 ПТЭ АЗС).

20.51.
Приказ по организации о назначении лица, ответственного за эксплуатацию электроустановок (п. 201 ПТЭ АЗС).
20.52.
Протоколы о результатах измерений сопротивлений заземляю​щих устройств (п. 209 ПТЭ АЗС).

20.53. Журнал эксплуатации молние-защитных устройств (п. 217 ПТЭ АЗС).
20.54. Перечень работ повышенной опасности, проводимых на АЗС по на​ряду-допуску (п. 251 ПТЭ АЗС).
20.55. Журнал проверки состояния охраны труда и пожарной безопасности (п. 258 и приложение 7 к ПТЭ АЗС).
         Ведущий инженер отдела ОТ                                                     Ю.М. Гончар
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